[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169][bookmark: _Hlk209636713]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
14. DAĻA “MAGNĒTISKAIS MAISĪTĀJS AR TERMOREGULĀCIJU”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	1) Paredzēts maisīšanai un sildīšanai 
2) [bookmark: _Hlk213938739]Apgriezieni minūtē: iekārtai jānodrošina nepārtraukta ātruma regulēšana diapazonā no maksimums 100 apgr./min. (vai zemāks) līdz vismaz 1500 apgr./min. (vai augstāks)
3) [bookmark: _Hlk213938910]Temperatūras diapazons: iekārtai jānodrošina stabils temperatūras kontroles diapazons no maksimums 5 °C (vai zemāks) līdz vismaz 150 °C (vai augstāks)
4) Maisāmais tilpums: vismaz 2 l
5) Temperatūras stabilitāte: max. ±3℃
6) Displejs: LCD vai LED
7) Darba virsma:  vismaz 16 cm (±2 cm) x 16 cm (±2 cm)
8) Darba virsmas materiāls: ķīmiski izturīgs pārklājums: alumīnija vai nerūsējošs tērauds ar/bez keramiska pārklājumu vai rūdīts stikls
9) Iekārtas jauda: 200 - 240 V, 50/60 Hz
10) Drošības klase: IP 42
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Garantijas termiņš vismaz 2 gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Iekārta ir derīga lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu
	
	
	

	
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	


[bookmark: _Hlk75838324]
*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

