[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
17. DAĻA “AUTOMĀTISKĀS PIPETES”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.
	Cena* EUR 
par 1 gab.
bez PVN
	Summa EUR bez PVN par visu apjomu

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Vienkanāla automātiskā pipete 100 – 1000 µl  SARTORIUS Proline Plus 100-1000µl vai ekvivalenta
1. Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 100 – 1000 µl
1. Manuāli regulējams tilpums
1. Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura
1. Ar iespēju viegli dezinficēt un sterilizēt autoklāvā
1. Izturīga pret apstrādi ar UV stariem                                                          
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	Vienkanāla automātiskā pipete 5 – 50 µl SARTORIUS Proline Plus 5-50 µl vai ekvivalenta
1) Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 5 – 50 µl
2) Manuāli regulējams tilpums
3) Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura
4) Ar iespēju viegli dezinficēt un autoklavēt
5) Izturīga pret apstrādi ar UV stariem                                                         
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	Vienkanāla automātiskā pipete 20-200µl SARTORIUS Proline Plus vai ekvivalenta
1) Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 20 – 200 µl
2) Manuāli regulējams tilpums
3) Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura
4) Ar iespēju viegli dezinficēt un autoklavēt
5) Izturīga pret apstrādi ar UV stariem
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	Citas prasības
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	

	
	Garantēta tehniskā apkalpošana
	

	
	Pipetei jābūt individuāli kalibrējamai ar pareizību (accuracy) un precizitāti (precision), kas atbilst ISO 865
	

	
	Ražota pēc ISO 9001
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	

	
	CE marķējums
	

	
	Piegādātājam jānodrošina iespēja iegādāties atbilstošus speciālos pipetes uzgaļus
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
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*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

	Summa EUR bez PVN par visu apjomu
	



