[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169][bookmark: _Hlk209636713]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
7. DAĻA “SVARI”

	[bookmark: _Hlk18330433]Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
par 1 gab.
bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Laboratorijas elektroniskie svari, kas paredzēti barotņu un paraugu svēršanai:
1) Maksimālā robeža ne vairāk par 850 g
2) Iedaļas vērtība d=0,01 g
3) Minimālais svars 0,2 g
4) Svēršanas paplātes izmērs 170 mm  (±5 mm) × 140 mm (±5 mm) (platums x dziļums)
5) Materiāls svēršanas platformai – nerūsējošais tērauds
6) Svēršanas platformas virsmai jābūt taisnai, bez norobežojumiem, taisnstūra forma
7) Obligāti jāpastāv taras funkcija
8) Displeja tips: LCD
9) Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A
10) Barošanas bloks – adapteris
11) Enerģijas padeve – barošanas bloks
12) Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus
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	Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	
	

	
	Pusanalītiskie svari (d= 0,001 g), paredzēti barotņu un reaģentu svēršanai:
1) Kapacitāte līdz 220 g
2) Iedaļas vērtība d=0,001 g
3) Minimālais svars 0,02 g
4) Svēršanas paplātes izmērs ne mazāks par D=80 mm (±10 mm)
5) Materiāls svēršanas platformai – nerūsējošais tērauds
6) Svēršanas platformas virsmai jābūt taisnai, bez norobežojumiem
7) Obligāti jāpastāv taras funkcijai
8) Displeja tips: LCD
9) Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A
10) Barošanas bloks – adapteris
11) Enerģijas padeve – barošanas bloks
12) Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk175749742]Elektroniskie svari, ar svaru diapazonu līdz 2000 g, iedaļas vērtība 0,01 g:
1. Maksimālā slodze 2000 g
1. Iedaļas vērtība 0,01 g
1. Stabilizācijas laiks 3s
1. Platforma brīvi noņemama un no nerūsējošā tērauda
1. Iekšējais uzlādējamais akumulators
1. Aizsardzības klase IP43
1. Taras funkcija
1. Displeja tips: LCD
1. Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A
1. Barošanas bloks – adapteris
1. Enerģijas padeve – barošanas bloks
1. Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus
	1
	
	
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES EN 61010/VDE 0411 drošības standartam
	

	
	CE marķējums
	

	
	Lietotāju (līdz 6 cilvēkiem) apmācība darbībai ar iekārtu
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	

	
	Iekārtas garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Iekārtas apkope, ja tāda nepieciešama, garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	


[bookmark: _Hlk75838324]
*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

	Summa EUR bez PVN par visu apjomu
	

	Kopējais visu iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	



