[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk508952791]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
atklāta konkursa “Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei” 
(ID. Nr. BIOR 2026/5/AK/EJZAF/ELWIND) nolikuma
2. pielikums

sagatavota 19.02.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
4. daļa “Zooplanktona uzskaite Rīgas jūras līcī jūnijā”
Darba uzdevums: nodrošināt reisa uzdevumam un metodēm atbilstošu tipa kuģi ar apkalpi okeanogrāfisko un zooplanktona paraugu ievākšanas tehniskajai nodrošināšanai. Kuģa garums ne mazāks par 12 metriem, dzinēja jauda ne mazāka par 250 kW. Kuģim ir jābūt aprīkotam ar vinču vai analogu risinājumu, lai varētu nodrošināt zinātniskā Džedī tīkla (diametrs 36 cm, aptuvenā masa 30 kg) pacelšanu no grunts līdz ūdens virsmai ar patstāvīgu ātrumu 0,5 m/s vai arī jānodrošina iespēja uz kuģa uzstādīt un nostiprināt Institūta rīcībā esošo vinčas komplektu (vinčas stiprinājums pie borta un, nepieciešamības gadījumā, arī pie klāja, kā arī pārnēsājamas benzīna hidrauliskās stacijas droša nostiprināšana uz klāja. 
[bookmark: _Hlk126063780]Mērķis: īstenot zooplanktona uzskaiti Rīgas līcī 2026. gada jūnijā saskaņā ar projektu “Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem 2026. gadā”.
1. Reisa norises laiks: 2026. gada jūnijs (1 darba diena jūrā).
2. Pētījumu vieta: Rīgas līcis. 
3. Iziešanas osta: Osta Rīgas līcī.
4. Atgriešanās osta: Osta Rīgas līcī.
5. Zinātniskās komandas dalībnieki: divi Institūta speciālisti.
6. Reisa uzdevums: ievākt zooplanktona paraugus 7-10 stacijās. Staciju atrašanās vietas ir norādītas 4.1. tabulā. Zooplanktons tiks ievākts ar Institūta Džedī tīklu (acs izmērs 160 µm). Katrā stacijā jāpaņem divi paraugi: viens paraugs no grunts līdz ūdens virsmai un otrs no 20 m dziļuma līdz ūdens virsmai. Katra parauga ievākšanas ilgums ir aptuveni 10 minūtes.

Pētniecisko darbu vadītājam atkarībā no situācijas un laika apstākļiem ir tiesības veikt izmaiņas reisa plānā.
4.1. tabula. Zooplanktona staciju pozīcijas Rīgas līcī.
	Npk.
	STNO
	Lat
	Lon
	H, m

	1
	107
	5749,5
	2354,5
	32,0

	2
	121
	5736,0
	2339,0
	54,0

	3
	120
	5725,0
	2346,0
	44,0

	4
	114A
	5750,0
	2224,0
	31,0

	5
	111
	5747,1
	2250,3
	34,0

	6
	142
	5734,0
	2300,0
	41,0

	7
	135
	5724,0
	2328,0
	43,0

	8
	102A
	5710,0
	2340,0
	39,0

	9
	101A
	5705,5
	2357,0
	23,0

	10
	103
	5710,0
	2356,0
	37,8

	11
	119
	5717,0
	2353,0
	43,0

	12
	137A
	5721,0
	2405,0
	41,6

	13
	121A
	5736,0
	2407,0
	42,0



