IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
ATKLĀTA KONKURSA
 “Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma”
 ID Nr. RSU 2026/31/AK
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 (turpmāk tekstā – RSU).
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RSU 2026/31/AK.
3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
4. Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma.
5. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 21.01.2026.; Paziņojums par līgumu publicēts 23.03.2026.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
2026. gada 30. janvāra rīkojums Nr. 1-PB-11/38/2026 “Par iepirkuma “Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma” komisijas izveidošanu”.
Komisija noteikta šādā sastāvā:
	Komisijas priekšsēdētāja:
	Elīna Pileniece, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. (no 30.01.2026.)

	Komisijas locekļi:
	Elīna Radziņa, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja (no 30.01.2026.);
Ieva Jēkabsone, Rehabilitācijas katedras asistente (no 30.01.2026.);
Anda Vilmane, Zinātnes centra Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētniece. (no 30.01.2026.).


Komisijas sekretārs:	Elīna Radziņa, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja (no 30.01.2026.).
Tehniskās specifikācijas sagatavotājs un eksperts: Jāzeps Malnačs, RSU Infrastruktūras departamenta tehnoloģiju pārvaldnieks.
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2026. plkst.10:00.
8. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus Atklātā konkursā un to iesniegšanas laiki:
	Nr.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	Linde Gas SIA, reģ. Nr. 40003068518
	Sistēmā
	02.03.2026 plkst. 15:13


Piedāvātās līgumcenas skatīt pielikumā. 
9. Piedāvājumu atvēršanas vieta: Rīgā, Kapseļu ielā 23, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. 
10. [bookmark: _Hlk94593756]Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks: 16.03.2026. plkst.14:30.
11. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN) katras Atklāta konkursa daļas katrā pozīcijā, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
12. [bookmark: _Hlk207612044]Komisija, pārbaudījusi pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām, veikusi aritmētiskās kļūdas pārbaudi, noteikusi zemāko piedāvāto cenu katrā preču pozīcijā, pārbaudījusi pretendentu atbilstību izvirzītajām atlases – kvalifikācijas prasībām, izvērtējusi iesniegtos tehniskos piedāvājumus, pārbaudījusi iesniegtos finanšu piedāvājumus, konstatējusi, ka finanšu piedāvājumi nesatur nepamatoti lētu piedāvājumu pazīmes, pārbaudījusi informāciju, vai uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi, atbilstoši saimnieciski visizdevīgākajam kritērijam – piedāvājumam ar viszemāko cenu EUR bez PVN par vienu vienību katrā preču pozīcijā, 2026. gada 21. maijā vienbalsīgi nolēma Atklāta konkursa “Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma”, ID Nr. RSU 2026/31/AK atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības Linde Gas SIA (līgumcenas skatīt protokola pielikumā).
13. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav plānots vispārīgās vienošanās daļu nodot izpildei apakšuzņēmējiem.
14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: Nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.
15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: Nav. Atklāts konkurss izsludināts un piedāvājumi iesniegti EIS e-konkursu apakšsistēmā.
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti.
Pielikumā:
1. Pretendentu piedāvātās līgumcenas Atklātā konkursā.

Iepirkuma procedūras ziņojumu sagatavoja
Iepirkuma komisijas locekle/sekretāre					       Elīna Radziņa

[bookmark: _GoBack]Rīgā, 2026.gada 25.maijā
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[bookmark: _Hlk176789223]Pielikums
Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājumu kopsavilkums
“Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma” 
ID Nr. RSU 2026/31/AK
	Pozīcija Nr.
	Preces tehniskās prasības
	Kopējā summa par preci bez PVN, EUR
	Pretendents, kuram piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības

	1
	Argons 6.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,9999%;
O2 ≤ 0,5 ppm;
N2 ≤ 0,5 ppm;
H2 ≤ 0,5 ppm;
CnHn ≤ 0,1 ppm;
H2O ≤ 0,5 ppm;
CO + CO2 ≤ 0,2 ppm.
	81,55
	Linde Gas SIA

	2
	Argons 6.0
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,9999%;
O2 ≤ 0,5 ppm;
N2 ≤ 0,5 ppm;
H2 ≤ 0,5 ppm;
CnHn ≤ 0,1 ppm;
H2O ≤ 0,5 ppm;
CO + CO2 ≤ 0,2 ppm.
	89,55
	Linde Gas SIA

	3
	Argons 6.0
Balona tilpums: 50 L 
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,9999%;
O2 ≤ 0,5 ppm;
N2 ≤ 0,5 ppm;
H2 ≤ 0,5 ppm;
CnHn ≤ 0,1 ppm;
H2O ≤ 0,5 ppm;
CO + CO2 ≤ 0,2 ppm.
	118,55
	Linde Gas SIA

	4
	Argons 5.0
Balona tilpums: 5 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	51,55
	Linde Gas SIA

	5
	Argons 5.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	55,55
	Linde Gas SIA

	6
	Argons 5.0
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	68,55
	Linde Gas SIA

	7
	Argons 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	85,55
	Linde Gas SIA

	8
	Argons 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 300 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	140,55
	Linde Gas SIA

	9
	Argons 5.0
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
Ar ≥ 99,999%;
O2 ≤ 2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
H2O ≤ 3 ppm.
	492,98
	Linde Gas SIA

	10
	Hēlijs 6.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99.9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
N2 ≤ 0,4 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
H2 ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm;
	135,55
	Linde Gas SIA

	11
	Hēlijs 6.0
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99.9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
N2 ≤ 0,4 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
H2 ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm;
	210,55
	Linde Gas SIA

	12
	[bookmark: _Hlk230272772]Hēlijs 6.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99.9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
N2 ≤ 0,4 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
H2 ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm;
	260,55
	Linde Gas SIA

	13
	Hēlijs 5.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
H2O ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm;
	104,55
	Linde Gas SIA

	14
	Hēlijs 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
H2O ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm;
	230,55
	Linde Gas SIA

	15
	Hēlijs 5.0
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
He ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
H2O ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm;
	2262,98
	Linde Gas SIA

	16
	Ūdeņradis 6.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
N2 ≤ 0,5 ppm
CO + CO2 ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm;
	110,55
	Linde Gas SIA

	17
	Ūdeņradis 6.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
N2 ≤ 0,5 ppm
CO + CO2 ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm;
	180,55
	Linde Gas SIA

	18
	Ūdeņradis 5.0
Balona tilpums: 5 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
H2O ≤ 4 ppm
N2  ≤ 3 ppm
CO + CO2 ≤ 0,5 ppm
	55,55
	Linde Gas SIA

	19
	Ūdeņradis 5.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
H2O ≤ 4 ppm
N2  ≤ 3 ppm
CO + CO2 ≤ 0,5 ppm
	64,55
	Linde Gas SIA

	20
	Ūdeņradis 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
H2O ≤ 4 ppm
N2  ≤ 3 ppm
CO + CO2 ≤ 0,5 ppm
	90,55
	Linde Gas SIA

	21
	Ūdeņradis 5.0
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
H2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 2 ppm
H2O ≤ 4 ppm
N2  ≤ 3 ppm
CO + CO2 ≤ 0,5 ppm
	642,98
	Linde Gas SIA

	22
	Slāpeklis 6.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
CO2 ≤ 0,1 ppm
CO ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
	75,55
	Linde Gas SIA

	23
	Slāpeklis 6.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,9999%
O2 ≤ 0,2 ppm
CO2 ≤ 0,1 ppm
CO ≤ 0,1 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm
H2O ≤ 0,5 ppm
	130,55
	Linde Gas SIA

	24
	Slāpeklis 5.5
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,9995%
O2 ≤ 0,5 ppm
CO2 ≤ 0,5 ppm
CO ≤ 0,5 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm
H2O ≤ 2 ppm
	65,55
	Linde Gas SIA

	25
	Slāpeklis 5.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,9995%
O2 ≤ 0,5 ppm
CO2 ≤ 0,5 ppm
CO ≤ 0,5 ppm
CnHm ≤ 0,1 ppm
H2O ≤ 2 ppm
	105,55
	Linde Gas SIA

	26
	Slāpeklis 5.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
H2O ≤ 3 ppm
	49,55
	Linde Gas SIA

	27
	Slāpeklis 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
H2O ≤ 3 ppm
	75,55
	Linde Gas SIA

	28
	Slāpeklis 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 300 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
H2O ≤ 3 ppm
	100,55
	Linde Gas SIA

	29
	Slāpeklis 5.0
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,999%
O2 ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
H2O ≤ 3 ppm
	372,98
	Linde Gas SIA

	30
	Slāpeklis 4.0
Balona tilpums: 5 L 
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,99 %
O2 ≤ 50 ppm
H2O ≤ 20 ppm
	28,24
	Linde Gas SIA

	31
	Slāpeklis 4.0
Balona tilpums: 5 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,99 %
O2 ≤ 50 ppm
H2O ≤ 20 ppm
	28,24
	Linde Gas SIA

	32
	Slāpeklis 4.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,99 %
O2 ≤ 50 ppm
H2O ≤ 20 ppm
	40,24
	Linde Gas SIA

	33
	Slāpeklis 4.0
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 300 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,99 %
O2 ≤ 50 ppm
H2O ≤ 20 ppm
	32,37
	Linde Gas SIA

	34
	Slāpeklis 4.0
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 300 bar
Sastāvs:
N2 ≥ 99,99 %
O2 ≤ 50 ppm
H2O ≤ 20 ppm
	287,98
	Linde Gas SIA

	35
	Skābeklis 5.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
O2 ≥ 99,999%;
H2O ≤ 3 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
Ar ≤ 3 ppm.
	59,55
	Linde Gas SIA

	36
	Skābeklis 5.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
O2 ≥ 99,999%;
H2O ≤ 3 ppm;
CnHm ≤ 0,2 ppm;
N2 ≤ 5 ppm;
Ar ≤ 3 ppm.
	99,55
	Linde Gas SIA

	37
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons
Balona tilpums: 2 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
O2 ≥ 99,5 %
	30,15
	Linde Gas SIA

	38
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons
Balona tilpums: 3 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
O2 ≥ 99,5 %
	33,65
	Linde Gas SIA

	39
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5%
	34,24
	Linde Gas SIA

	40
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
O2 ≥ 99,5 %
	34,65
	Linde Gas SIA

	41
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5%
	35,24
	Linde Gas SIA

	42
	Medicīniskais skābeklis 2.5
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5%
	147,98
	Linde Gas SIA

	43
	Tehniskais skābeklis
Balona tilpums: 5 L 
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5 %
	24,24
	Linde Gas SIA

	44
	Tehniskais skābeklis
Balona tilpums: 20 L 
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5 %
	26,04
	Linde Gas SIA

	45
	Tehniskais skābeklis
Balona tilpums: 50 L 
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5 %
	30,74
	Linde Gas SIA

	46
	Tehniskais skābeklis
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 200 bar
Sastāvs: 
O2 ≥ 99,5 %
	142,98
	Linde Gas SIA

	47
	Acetilēns 2.6
Balona tilpums: 40 L
Spiediens: 19 bar
Sastāvs: 
C2H2 ≥ 99,6 %
Gaiss ≤ 0,4 %
PH3 ≤ 5 ppm
H2S ≤ 1 ppm
	106,55
	Linde Gas SIA

	48
	Slāpekļa (I) oksīds 2.0
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 51 bar
Sastāvs: 
N2O ≥ 99,00 %
O2 ≤ 9000 ppm
Ar ≤ 9000 ppm
	90,55
	Linde Gas SIA

	49
	Slāpekļa (I) oksīds 2.0
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 51 bar
Sastāvs: 
N2O ≥ 99,00 %
O2 ≤ 9000 ppm
Ar ≤ 9000 ppm
	100,55
	Linde Gas SIA

	50
	Slāpekļa (I) oksīds 2.0
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 51 bar
Sastāvs: 
N2O ≥ 99,00 %
O2 ≤ 9000 ppm
Ar ≤ 9000 ppm

	165,55
	Linde Gas SIA

	51
	Oglekļa dioksīds 2.51
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 57 bar
Sastāvs:
CO2 ≥ 99,5 %
	27,84
	Linde Gas SIA

	52
	Oglekļa dioksīds 2.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 57 bar
Sastāvs:
CO2 ≥ 99,5 %
	33,74
	Linde Gas SIA

	53
	Oglekļa dioksīds 2.5
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 57 bar
Sastāvs:
CO2 ≥ 99,5 %
	168,98
	Linde Gas SIA

	54
	Dzesēšanas oglekļa dioksīds 2.5
Balons ar dziļumcauruli
Balona tilpums: 13 L
Spiediens: 57 bar
Sastāvs:
CO2 ≥ 99,8 %
	28,14
	Linde Gas SIA

	55
	Dzesēšanas oglekļa dioksīds 2.5
Balons ar dziļumcauruli
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 57 bar
Sastāvs:
CO2 ≥ 99,8 %
	37,24
	Linde Gas SIA

	56
	Šķidrais slāpeklis
pildīšanai Djuāra traukos
Apjoms: 1 L
Sastāvs:
N2 > 99,996 %
	21,40
	Linde Gas SIA

	57
	Djuāra trauks ar šķidro slāpekli
Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai;
Tilpums: 10 L
Sastāvs: 
N2 > 99,996 %
	34,95
	Linde Gas SIA

	58
	Djuāra trauks ar šķidro slāpekli
Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai;
Tilpums: 20 L
Sastāvs:
N2 > 99,996 %
	42,95
	Linde Gas SIA

	59
	Djuāra trauks ar šķidro slāpekli
Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai;
Tilpums: 25 L
Sastāvs: 
N2 > 99,996 %
	46,95
	Linde Gas SIA

	60
	Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze)
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 46 bar
Sastāvs:
N2O ≥ 98 %
	45,24
	Linde Gas SIA

	61
	Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze)
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balona tilpums: 20 L
Spiediens: 46 bar
Sastāvs:
N2O ≥ 98 %
	83,24
	Linde Gas SIA

	62
	Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze)
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balonu saišķis: 50 L × 12 gab.
Spiediens: 46 bar
Sastāvs:
N2O ≥ 98 %
	917,98
	Linde Gas SIA

	63
	Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze)
Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā
Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 46 bar
Sastāvs:
N2O ≥ 98 %
	45,24
	Linde Gas SIA

	64
	Metāns 2.5
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 100 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,5 %
O2 ≤ 100 ppm;
N2 ≤ 600 ppm;
H2 ≤ 500 ppm
	65,55
	Linde Gas SIA

	65
	Metāns 2.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,5 %
O2 ≤ 100 ppm;
N2 ≤ 600 ppm;
H2 ≤ 500 ppm
	127,55
	Linde Gas SIA

	66
	Metāns 3.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,95 %
O2 ≤ 30 ppm;
N2 ≤ 200 ppm;
H2 ≤ 20 ppm
	146,55
	Linde Gas SIA

	67
	Metāns 4.5
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 100 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,995 %
H2O ≤ 5 ppm;
O2 ≤ 5 ppm;
N2 ≤ 50 ppm;
H2 ≤ 10 ppm;
CnHm ≤ 20 ppm;
	109,55
	Linde Gas SIA

	68
	Metāns 4.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,995 %
H2O ≤ 5 ppm;
O2 ≤ 5 ppm;
N2 ≤ 50 ppm;
H2 ≤ 10 ppm;
CnHm ≤ 20 ppm;
	227,55
	Linde Gas SIA

	69
	Metāns 5.5
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 100 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,9995 %
H2O ≤ 1 ppm;
N2+O2 ≤ 5 ppm
	95,55
	Linde Gas SIA

	70
	Metāns 5.5
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 200 bar
Sastāvs:
NH4 ≥ 99,9995 %
H2O ≤ 1 ppm;
N2+O2 ≤ 5 ppm
	290,55
	Linde Gas SIA

	71
	Amonjaks 3.8
Balona tilpums: 2 L
Sastāvs:
NH3 ≥ 99,98 %
H2O ≤ 200 ppm;
Eļļas ≤ 10 ppm
	67,55
	Linde Gas SIA

	72
	Amonjaks 3.8
Balona tilpums: 10 L
Sastāvs:
NH3 ≥ 99,98 %
H2O ≤ 200 ppm;
Eļļas ≤ 10 ppm
	95,55
	Linde Gas SIA

	73
	Amonjaks 3.8
Balona tilpums: 61 L
Sastāvs:
NH3 ≥ 99,98 %
H2O ≤ 200 ppm;
Eļļas ≤ 10 ppm
	180,55
	Linde Gas SIA

	74
	Amonjaks 5.0 
Balona tilpums: 10 L
Sastāvs:
NH3 ≥ 99,999 %
H2O ≤ 1 ppm;
O2 ≤ 1 ppm;
N2 ≤ 4 ppm;
	860,55
	Linde Gas SIA

	75
	Amonjaks 6.0
Balona tilpums: 10 L
Sastāvs:
NH3 ≥ 99,9999 %
H2O ≤ 0,2 ppm;
O2 ≤ 0,1 ppm;
N2 ≤ 0,5 ppm;
	1180,55
	Linde Gas SIA

	76
	Izobutāns 3.5
Balona tilpums: 12 L
Sastāvs:
Izobutāns ≥ 99,95 %
H2O ≤ 10 ppm;
Citi ≤ 500 ppm;
	180,55
	Linde Gas SIA

	77
	[bookmark: _Hlk154051086]Gāzu maisījums
Balona tilpums: 10 L
Spiediens: 150 bar
Sastāvs:
5%  - CO2, 
95% - O2 (balansa gāze)
	145,55
	Linde Gas SIA

	78
	Gāzu maisījums
Balona tilpums: 50 L
Spiediens: 150 bar
Sastāvs:
5%  - CO2, 
95% - O2 (balansa gāze)
	176,55
	Linde Gas SIA

	79
	Propāns 60+ 
Balona tilpums: 27 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
C3H8 ≥ 95 %
	38,36
	Linde Gas SIA

	80
	Propāns 60+ 
Balona tilpums: 41 L
Svars: 17 kg
Sastāvs:
C3H8 ≥ 95 %
	48,14
	Linde Gas SIA

	81
	Propāns 60+ 
Balona tilpums: 79 L
Svars: 33 kg
Sastāvs:
C3H8 ≥ 95 %
	74,14
	Linde Gas SIA

	82
	Propāns 60+ 
Balona tilpums: 440 L
Svars: 184 kg
Sastāvs:
C3H8 ≥ 95 %
	340,68
	Linde Gas SIA

	83
	Atdzesēts, cieti sapresēts oglekļa dioksīds (sausais ledus) 
Granulas izmērs:  ~16 mm
Apjoms: 1 kg
	22,50
	Linde Gas SIA

	84
	Termokaste ar sauso ledu 
Tilpums:  7,5 L
Sausā ledus svars: 5 kg
	35,00
	Linde Gas SIA

	85
	Termokaste ar sauso ledu 
Tilpums:  22,5 L
Sausā ledus svars: 18 kg
	45,00
	Linde Gas SIA

	86
	Gāzu maisījums kalibrēšanai 
Balona tilpums: 5 L
Spiediens: 150 bar
Sastāvs:
20% - O2, 
10%  - CO2, 
70% - N2 (balansa gāze).
	199,55
	Linde Gas SIA

	87
	Gāzu maisījums kalibrēšanai 
(EcoCyl vai ekvivalents balons)
Balona tilpums: 1 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
20% - O2, 
10%  - CO2, 
70% - N2 (balansa gāze).
	199,90
	Linde Gas SIA

	88
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai 
Balona tilpums: 5 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
0,1% - O2, 
5%  - CO2, 
94.9% - N2.
	199,55
	Linde Gas SIA

	89
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai 
Balona tilpums: 5 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
0,5% - O2, 
5%  - CO2, 
94.5% - N2.
	199,55
	Linde Gas SIA

	90
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai
Balona tilpums: 5 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
[bookmark: _Hlk129936177]Sastāvs: 
1% - O2, 
5%  - CO2, 
94% - N2.
	199,55
	Linde Gas SIA

	91
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai 
Balona tilpums: 5 L 
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
1,5% - O2, 
5%  - CO2, 
93,5 % - N2.
	199,55
	Linde Gas SIA

	92
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai 
Balona tilpums: 5 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
2 % - O2, 
5%  - CO2, 
93 % - N2 
	199,55
	Linde Gas SIA

	93
	Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai 
Balona tilpums: 5 L
Uzpildes spiediens: 150 bar
Sastāvs: 
5 % - O2, 
5%  - CO2, 
90% - N2.
	199,55
	Linde Gas SIA

	F – Gāzes (Freoni)

	94
	Freons R32
Balona tilpums: 12,5 L
Svars 9 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 ≥ 99,95%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	272,39
	Linde Gas SIA

	95
	Freons R134A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars 12 kg
Sastāvs:
Tetrafluoretāns C2H2F4 ≥ 99,5%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	222,89
	Linde Gas SIA

	96
	Freons R134A
Balona tilpums: 61,0 L 
Svars: 63 kg
Sastāvs:
Tetrafluoretāns C2H2F4 ≥ 99,5%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	1070,39
	Linde Gas SIA

	97
	Freons R407C
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 25%
Pentafluotetāns C2HF5 – 27 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 54% 
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,005%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	884,39
	Linde Gas SIA

	98
	Freons R407C
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 55 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 25%
Pentafluotetāns C2HF5 – 27 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 54% 
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,005%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	4324,39
	Linde Gas SIA

	99
	Freons R410A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 10 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 50,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 51,5 %
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	740,39
	Linde Gas SIA

	100
	Freons R410A
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 53 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 50,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 51,5 %
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	3820,39
	Linde Gas SIA

	101
	Freons R448A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 26,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 28,0 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 23% 
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5%
1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 7,5%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	1000,97
	Linde Gas SIA

	102
	Freons R448A
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 54 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 26,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 28,0 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 23% 
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5%
1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 7,5%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	4821,21
	Linde Gas SIA

	103
	Freons R449A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 24,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 25,7 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 26,7% 
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	900,39
	Linde Gas SIA

	104
	Freons R449A
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 55 kg
Sastāvs:
Difluormetāns CH2F2 – 24,5%
Pentafluotetāns C2HF5 – 25,7 %
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 26,7% 
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	7616,39
	Linde Gas SIA

	105
	Freons R450A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 12 kg
Sastāvs:
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 44,0%
Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropēns R1233zd (E) –60% 
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	739,53
	Linde Gas SIA

	106
	Freons R452A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
Pentafluoretāns C2HF5 – 59,0 %
Dihlorfluormetāns CHCl2F2 – 11,0%
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 30,0%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	1420,39
	Linde Gas SIA

	107
	Freons R452A
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 54 kg
Sastāvs:
Pentafluoretāns C2HF5 – 59,0 %
Dihlorfluormetāns CHCl2F2 – 11,0%
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 30,0%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	6884,39
	Linde Gas SIA

	108
	Freons R452B
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 9 kg
Sastāvs:
Pentafluoretāns C2HF5 – 8,7 %
Difluormetāns CH2F2 – 69,0%
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 28,0%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	460,39
	Linde Gas SIA

	109
	Freons R454A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 9 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 67,0%
Difluormetāns CH2F2 – 37,0%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	452,39
	Linde Gas SIA

	110
	Freons R454B
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 9 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 32,1,0%
Difluormetāns CH2F2 – 69,9%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	440,39
	Linde Gas SIA

	111
	Freons R454B
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 44 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 32,1,0%
Difluormetāns CH2F2 – 69,9%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	2068,39
	Linde Gas SIA

	112
	Freons R454C
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 10 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 80,50%
Difluormetāns CH2F2 – 23,5%
Skābes (HF)  ≤ 0,1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	468,39
	Linde Gas SIA

	113
	Freons R455A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 10 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 77,7%
Difluormetāns CH2F2 – 22,5%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	564,39
	Linde Gas SIA

	114
	Freons R455A
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 50 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 77,7%
Difluormetāns CH2F2 – 22,5%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	2740,39
	Linde Gas SIA

	115
	Freons R456A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 12 kg
Sastāvs:
1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 49,0%
Difluormetāns CH2F2 – 6,0%
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 45,0%
	620,39
	Linde Gas SIA

	116
	Freons R513A
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 57,0%
Tetrafluoretāns C2H2F4 – 45,0%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 10 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	724,39
	Linde Gas SIA

	117
	Freons R515B
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 12 kg
Sastāvs:
1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 91,1%
Heptafluorpropāns C3HF7 – 8,9%
	884,39
	Linde Gas SIA

	118
	Freons R1233zd
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 14 kg
Sastāvs:
	700,39
	Linde Gas SIA

	119
	Freons R1234ze
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 11 kg
Sastāvs:
1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 ≥ 99,5%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 20 ppm
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	668,39
	Linde Gas SIA

	120
	Freons R1234YF
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 5 kg
Sastāvs:
2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 57,0%
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Ūdens ≤ 20 ppm;
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	88,39
	Linde Gas SIA

	Dabīgas saldēšanas gāzes

	121
	R744 Oglekļa dioksīds
Balona tilpums: 20,0 L
Svars: 15,0 kg
Sastāvs:
Oglekļa dioksīds CO2  ≥ 99,99%
Ūdens < 10 ppm
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,0005%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	132,24
	Linde Gas SIA

	122
	R744 Oglekļa dioksīds
Balona tilpums: 50,0 L
Svars: 37,7 kg
Sastāvs:
Oglekļa dioksīds CO2  ≥ 99,99%
Ūdens < 10 ppm
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,0005%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	76,24
	Linde Gas SIA

	123
	R290 Propāns
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 5 kg
Sastāvs:
Propāns C3H8 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	57,39
	Linde Gas SIA

	124
	R290 Propāns
Balona tilpums: 79,0 L
Svars: 33 kg
Sastāvs:
Propāns C3H8 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	256,39
	Linde Gas SIA

	125
	R600a Izobutāns
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 6 kg
Sastāvs:
Izobutāns C4H10 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	65,39
	Linde Gas SIA

	126
	R600a Izobutāns
Balona tilpums: 79,0 L
Svars: 33 kg
Sastāvs:
Izobutāns C4H10 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	259,39
	Linde Gas SIA

	127
	R1270 Propēns (Propilēns) 
Balona tilpums: 12,5 L
Svars: 5 kg
Sastāvs:
Propilēns C4H10 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	60,39
	Linde Gas SIA

	128
	R1270 Propēns (Propilēns) 
Balona tilpums: 79,0 L
Svars: 33 kg
Sastāvs:
Propilēns C3H6 ≥ 99,5%
1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm
Heksāns < 1 ppm
Ūdens < 10 ppm
Skābes (HF)  ≤ 1 mg/m3
Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01%
Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5%
	276,39
	Linde Gas SIA

	129
	R717 Amonjaks 
Balona tilpums: 61,0 L
Svars: 32 kg
Sastāvs:
Amonjaks NH3 ≥ 99,98%
Ūdens ≤ 200 ppm
Eļļa ≤ 3 ppm
	220,60
	Linde Gas SIA

	130
	R717 Amonjaks 
Balona tilpums: 108,0 L
Svars: 57 kg
Sastāvs:
Amonjaks NH3 ≥ 99,98%
Ūdens ≤ 200 ppm
Eļļa ≤ 3 ppm
	356,60
	Linde Gas SIA

	131
	R717 Amonjaks 
Balona tilpums: 900,0 L
Svars: 475 kg
Sastāvs:
Amonjaks NH3 ≥ 99,98%
Ūdens ≤ 200 ppm
Eļļa ≤ 3 ppm
	2756,56
	Linde Gas SIA
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