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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam

 “Pārtikas pārvadāšanas kravas furgona ar saldētavu-ledusskapi un dažāda veida mikroautobusu iegāde”

identifikācijas Nr. VALIC 2025/153/TN-P-AK
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
	Mikroautobuss (4x2) K-9 ar operatīvā transportlīdzekļa statusu

	Iepirkuma priekšmets/pielietojums
	Jauna (iepriekš nereģistrēta un nelietota) speciāli aprīkota mikroautobusa ar operatīvā transportlīdzekļa statusu (ar uzstādāmām zilām bākugunīm, stacionāri uzstādītām speciālām skaņas iekārtām un bez speciāla krāsojuma) piegāde NBS funkciju nodrošināšanai.

	Transportlīdzekļa kategorija, virsbūves tips un klasifikācija
	1. Kategorija - N1
2. Virsbūves tips:

a) vienapjoma ar starpsienu,

b) furgons ar divām sēdekļu rindām,

c) ne mazāk kā 4 (četras) durvis - 2 (divas) priekšā sānos (vadītājam un tā blakussēdētājam (pasažierim)), vismaz 1 (vienas) slīddurvis automašīnas sāna labajā pusē (otrās sēdekļu rindas pasažieriem), 1 (vienas) divviru durvis automašīnas aizmugurē (kravas nodalījumam);
3. Klasifikācija atbilstoši Biedrības „AUTO ASOCIĀCIJA” automobiļu klasifikatoram – vidējie furgoni k-FV.

	Gabarītizmēri
	1. Kopējais garums, ne mazāk kā 4900 mm, bet ne vairāk kā 5500 mm;
2. Platums (bez spoguļiem) ne mazāk kā 1900 mm, bet ne vairāk kā 2000 mm;
3. Augstums (bez jumta reliņiem un cita papildus aprīkojuma), ne mazāk kā 1850 mm, bet ne vairāk kā 2100 mm (bez papildus aprīkojuma);
4. Riteņu garenbāze, ne mazāk kā 3000 mm;
5. Kravas nodalījuma garums no atdalošās starpsienas līdz aizmugurējām durvīm ne mazāks kā 1200 mm, mērot pilnā plaknē no kravas nodalījuma grīdas līdz 1100 mm augstumam;

6. Kravas nodalījuma platums starp riteņu arkām (kravas nodalījuma grīdas līmenī) ne mazāk kā 1200 mm.

	Sēdvietas
	1. 5 (piecas) sēdvietas (t.sk. vadītāja), kas uzstādītas transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā;
2. Pirmā sēdekļu rinda (vadītāja un tā blakussēdētāja (pasažiera)):

a) 2 (divi) regulējami apsildāmi sēdekļi (dalītas sēdvietas),

b) vadītājam sēdeklis - vismaz ar sēdekļa augstuma regulēšanas funkciju, dziļuma (attāluma) regulēšanas funkciju, muguras atbalsta slīpuma regulēšanas funkciju un ar galvas balstu,
c) blakussēdētāja (pasažiera) sēdeklis - vismaz ar muguras atbalsta slīpuma regulēšanas funkciju un ar galvas balstu;
3. Otrā sēdekļu rinda (pasažieru) - 3 (trīs) sēdvietas ar galvas balstu;
4. Visu sēdekļu apdarei jābūt no izturīga un viegli tīrāma tumša materiāla.

	Dzinēja veids
	Dīzeļdegvielas dzinējs.

	Dzinēja darba tilpums 
	Ne mazāk kā 1900 cm3, bet ne vairāk nekā 2500 cm3.

	Dzinēja maks. jauda
	Ne mazāk kā 100 kW (kilovati).

	Izplūdes gāzu emisijas līmenis
	Uz transportlīdzekļa piegādes brīdi atbilst Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasībām.

	Pārnesumkārbas tips
	Automātiskā vai manuālā pārnesumkārba.

	Riepas un riteņi 
	Atbilstoši ražotāja noteiktajiem izmēriem un ieteikumam, tiek nokomplektēts ar vienu komplektu tieši vasaras sezonai paredzētām riepām, kas uzstādītas uz ražotāja noteikta izmēra diskiem un vienu komplektu tieši ziemas sezonai paredzētām riepām, kas uzstādītas uz ražotāja noteikta izmēra diskiem. Uz piegādes brīdi automašīnai jābūt uzstādītām sezonai paredzētām riepām.

	Virsbūves krāsa
	Pelēka (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju).

	Vadītāja un pasažieru nodalījums
	1. Ar augstu (līdz griestiem) atdalošu sienu, starp pasažieru nodalījumu (pasažieru krēslu otro rindu) un kravas nodalījumu;
2. Vadītāja un pasažieru nodalījuma apdare: 
a) panelis, konsole, durvju apdare un grīdas apdare - tumšas krāsas;
b) griestu apdare – atbilstoši ražotāja interjera apdares materiāla krāsai,

c) visām vadītāja nodalījumā un pasažieru nodalījuma esošajām virsbūves daļām, jābūt pārklātām ar materiālu, kas samazina skaņas, siltuma un aukstuma iedarbību;
3. Tonēti stikli - priekšējais vējstikls un priekšējie sānu stikli (t.i. vadītāja un tā blakussēdētāja durvīm) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet sānu un durvju stikli aiz  vadītāja un tā blakussēdētāja durvīm ar tonējumu, kas samazina gaismas caurlaidību vismaz par 70%.

	Kravas nodalījums
	1. Kravas nodalījums ir paredzēts 2 (divu) dienesta  suņu pārvadāšanai;

2. Kravas nodalījuma griestu un sānu daļa pārklāta ar viegli kopjamu un mitrumizturīgu materiālu, kas samazina skaņas, siltuma un aukstuma iedarbību;
3. Kravas nodalījums ir aprīkots:

a) ar LED gaismas lukturi/lukturiem, ar slēdzi vadītāja un tā blakussēdētāja nodalījumā,

b) ar piespiedu ventilāciju,

c) autonomu apsildes un dzesēšanas sistēmu, kas jebkurā gadalaikā spēj nodrošināt +180 C temperatūru nodalījumā;
4. Kravas nodalījumā uzstādīts nekustīgi nostiprināts dienesta suņu pārvadāšanas būris.

	Dienesta suņu pārvadāšanas būris
	1. Būris paredzēts 2 (divu) dienesta suņu drošai pārvadāšanai atsevišķos (dalītos) nodalījumos;
2. Būra gabarītizmēri (precīzi izmēri tiek saskaņoti ar pasūtītāju):
a) platums – maksimāli pieļaujamais, bet ne mazāk kā 1200 mm,

b) augstums – no 1000 mm līdz 1100 mm,
c) dziļums – maksimāli pieļaujamais, bet ne mazāk kā 1000 mm;
3. Būra sienas (izņemot starpsienu) un griesti izgatavoti no režģveidīga materiāla, režģa acs izmērs ne mazāks kā 50x50 mm, bet ne lielāks kā 70x70 mm;
4. Būra grīda izgatavota no viegli kopjama, mitrumizturīga materiāla, 10-20 mm biezumā;
5. Būra vidū ir izņemama/ievietojama starpsiena, no vismaz 5 mm biezas necaurredzamas plāksnes, kas izgatavota no alumīnija sakausējuma vai kompozītmateriāla;
6. Būra starpsienai (ievietotā stāvoklī) jābūt nekustīgi nostiprināmai;

7. Būra starpsienai jābūt izņemamai virzienā uz kravas nodalījuma aizmugurējām durvīm, bez papildus instrumentu palīdzības;
8. Būris ir aprīkots ar 2 (divām) uz āru (uz automašīnas sāniem) veramām durvīm, kas nodrošina būra atvēršanu tā pilnā platumā un augstumā, katras durvis atvēršanas leņķim jābūt ne mazākam kā 90°;
9. Būra durvīm jābūt piestiprinātām pie būra sānu sienām, katra ar 2 (divām) eņģēm; 
10. Abām būra durvīm (aizvērtā stāvoklī) jābūt nodrošinātām ar aizbīdāmu slēdzeni (ar skrūves tipa rokturi), kas nodrošina katras vērtnes atvēršanu (atslēgšanu/aizslēgšanu) atsevišķi;
11. Būra durvīm jābūt ar horizontālām restēm, režģa acs izmērs - ne mazāks kā 50x50 mm, bet ne lielāks kā 70x70 mm;
12. Būra sienas (izņemot starpsienu), griestu un durvju materiāls - ne mazāk kā 3 mm biezs alumīnija sakausējums;
13. Būra konstrukcija un materiāli nedrīkst radīt apdraudējumu dienesta suņa veselībai un dzīvībai.

	Prasības operatīvā transportlīdzekļa aprīkojumam
	1. Automašīnai jābūt aprīkotai atbilstoši Ministru kabineta 31.08.1999 noteikumu Nr. 304 noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem 2.3 punktā noteiktajam operatīvo transportlīdzekļu iedalījumam atkarībā no izmantošanas veida;
2. Automašīnai jābūt aprīkotai ar uzstādāmām zilām mirgojošām bākugunīm un stacionāri uzstādītām speciālām skaņas iekārtām, kurām jāatbilst Latvijas valsts standarta LVS 63:2015 “Operatīvo transportlīdzekļu krāsu salikumu shēmas, uzraksti un simboli, prasības attiecībā uz speciālajām gaismas un skaņas iekārtām” prasībām;

3. Uz automašīnas jumta jābūt 2 (divām) uzstādāmām bākugunīm (stiprinājuma veids un vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);

4. Bākugunīm jābūt ar LED gaismas avotu (katras LED diodes jauda ne mazāk par 3W), kas nodrošina bākuguns gaismas pārskatāmību/redzamību no visām pusēm (t.i. 360º leņķī);
5. Bākuguņu un skaņas iekārtu (t.sk. mikrofona) vadībai ir jābūt nodrošinātai no vienas centralizētās vadības pults (uzstādīšanas vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);

6. Skaļruņa jaudai, mērot atklātā laukumā, 2(divu) metru attālumā no skaņas avota ar verificētu skaņas līmeņa mērītāju, ir jābūt ne mazāk kā 110dB un ne vairāk kā 125dB;

7. Skaļrunim ir jābūt uzstādītam zem motora pārsega (uzstādīšanas vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);

8. Automašīnas abos ārējos spoguļos vai priekšējā bufera abos sānos, jābūt uzstādītiem/iebūvētiem bākuguns gaismas atkārtotājiem ar zilas krāsas LED gaismas avotu (vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);

9. Automašīnas priekšējā dekoratīvajā (radiatora) restēs jābūt horizontāli uzstādītiem/iebūvētiem 2 (diviem) bākuguns gaismas atkārtotājiem ar zilas krāsas LED gaismas avotu (vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);
10. Automašīnas aizmugurējā buferī jābūt uzstādītiem/iebūvētiem 2 (diviem) bākuguns gaismas atkārtotājiem ar zilas krāsas LED gaismas avotu (vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);

11. Automašīnas aizmugurē, horizontāli, tuvāk automašīnas jumta līmenim,  jābūt uzstādītiem/iebūvētiem 2 (diviem) bākuguns gaismas atkārtotājiem ar zilas krāsas LED gaismas avotu (vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);
12. Bākugunīm, skaņas iekārtām, bākuguns gaismas atkārtotājiem un to centralizētās vadības pultij ir jānodrošina barošana no 12V automašīnas elektrobarošanas tīkla (t.sk. bez ieslēgtā dzinēja).

	Prasības videonovērošanas un videoreģistrācijas sistēmai, tās komplektācijai un uzstādīšanai 
	1. Videoieraksta kamera ar izšķirtspēju Full HD (1920x1080 punkti), kas tiek uzstādīta vadītāja nodalījumā virzienā uz priekšu;
2. Videoieraksta kamera ar infrasarkano apgaismojumu, Full HD (1920x1080 punkti) izšķirtspēju un vismaz 1800 redzes leņķi, kas tiek uzstādīta kravas nodalījumā (vieta tiek saskaņota ar pasūtītāju);
3. Nekustīgi nostiprināts videomonitors ar vismaz 10 collu (diagonāle no stūra līdz stūrim) skārienjutīgu ekrānu (videomonitora uzstādīšanas vietu saskaņot ar pasūtītāju), kas vadītājam un tā blakussēdētājam nodrošina iespēju reāllaikā novērot uzstādīto videokameru uzņemtos attēlus (piemēram: kravas nodalījumā esošo dienesta suņu novērošanu);

4. Videoieraksta serveris ar programmatūru:

a) jānodrošina iebūvēts datu nesējs nepieciešamai programmatūrai un sistēmai (SSD) tipa,

b) jānodrošina iebūvēts, triecienizturīgs datu nesējs videoierakstam (t.sk. audioierakstam) ne mazāk par 1TB,

c) jānodrošina iebūvēts GPS uztvērējs,

d) jānodrošina iebūvēts 2G/3G/4G (LTE) datu pārraides modulis ar iespēju pārraidīt līdz 150 Mbit/s (teorētiskais maksimums);
5. Antenām jānodrošina 2G/3G/4G un GPS (antenas drīkst būt kombinētas);

6. Pārējās prasības:

a) visām iekārtām ir jānodrošina barošana no 12V transportlīdzekļa elektrobarošanas tīkla (t.sk. bez ieslēgtā dzinēja),

b) iekārtu darba temperatūras diapazons: no - 20ºC līdz + 50ºC,

c) visām iekārtām ir jāiztur mitrums līdz 90% (nekondensēts),

d) visām iekārtām ir jābūt paredzētām uzstādīšanai transportlīdzekļos un ir jābūt ar paaugstinātu mehānisko izturību (t.i., vibrāciju, putekļiem, pazeminātu/paaugstinātu temperatūru, pazeminātu/paaugstinātu elektrības spriegumu, u.t.t.);

7. Videoserverim uz katra videokadra jānodrošina zemāk minētās informācijas fiksācija (titru veidā):

a) GPS koordinātes,

b) iedarbināts dzinējs,

c) braukšanas ātrums,

d) bākuguņu gaismas ieslēgtas,

e) bākuguņu sirēna ieslēgta,

f) datums un laiks;
8. Jānodrošina videoserverī ierakstītās informācijas datu lejupielādes iespēja ārējā datu nesējā, izmantojot tiešu pieslēgumu USB portam un saslēdzoties ar  MP rīcībā esošo transportlīdzekļu monitoringa sistēmu;
9. Videoserverī ierakstītiem datiem ir jābūt aizsargātiem pret dzēšanu;

10. Piekļuvei video materiālam ir jābūt tikai un vienīgi autorizētam personālam, izmatojot lietotāja un administratora paroles vai iepriekš autorizētas USB datu uzglabāšanas ierīces;

11. Visām lietotāja saskarnēm, programmatūrai un izvadītai informācijai ir jābūt latviešu valodā (t.sk. tekstam, kas attēlojas titru veidā uz katra video kadra).

	Cits obligātais tehniskais aprīkojums
	1. Visas sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām;

2. Vismaz 2 (divi) frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem;

3. Centrālā atslēga (komplektā vismaz 2 atslēgu komplekti) ar tālvadību;

4. Stūres mehānisms ar pastiprinātāju;

5. Stūres statnis teleskopisks, ar manuāli regulējamu stūres augstumu un leņķi;
6. Ātruma uzturēšanas sistēma (kruīzkontrole);

7. Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS);

8. Automātiskā pretbuksēšanas sistēma (ARS);

9. Automašīnas stabilitātes kontrole (ESP);

10. Automašīnas elektrobarošanas avotiem jābūt ar paaugstinātu jaudu un kapacitāti (piemēram: paaugstināta ģeneratora jauda un paaugstināta akumulatora kapacitāte vai papildus uzstādīts otrs akumulators, vai arī cits risinājums), kas spēj nodrošināt automašīnas elektropatērētāju (t.sk. arī papildus uzstādītā aprīkojuma elektropatērētāju) darbību intensīvā režīmā, saglabājot pietiekamu akumulatora starta strāvas jaudu automašīnas atkārtotai iedarbināšanai;

11. Elektriski darbināmi sānu logu stikla pacēlāji vadītāja un blakussēdētāja durvīs;
12. Regulējami un nolokāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi ar apsildi;

13. Vadītāja nodalījumā automātiskā klimata kontroles sistēma ar salona gaisa filtru;

14. Informācijas displejs instrumentu panelī;

15. Automātiski ieslēdzamas dienas gaitas gaismas;

16. Miglas lukturi priekšā un aizmugurē, vai miglas lukturu funkcijas nodrošināšana;

17. Vadītāja nodalījumā iebūvēta vismaz viena 12 V ligzda (izeja), un vismaz viena USB ligzda (izeja);

18. Imobilaizers (rūpnieciski iebūvēts aizdedzes atslēgā);

19. Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju, salona apsardzes funkciju un funkciju skaņas uzlikšana/noņemšana;

20. Atpakaļskata kamera;
21. Cilpas automobiļa vilkšanas troses pievienošanai priekšpusē un aizmugurē;

22. Dzinēja un ātrumkārbas apakšas triecienizturīga materiāla aizsargplāksne;

23. Automašīnas markai un modelim atbilstoši dubļu sargu komplekti;

24. Audiosistēma;

25. Autonoma vadītāja un pasažieru nodalījuma (salona) apsilde;
26. Cits tehniskais aprīkojums - atbilstoši automašīnas modeļa bāzes aprīkojumam.

	Komplektācijas prasības
	1. Ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, aptieciņa, drošības vestes;

2. Automašīnas pacēlājs (domkrats) atbilstoši automašīnas svaram, markai un modelim;

3. Ražotāja paredzēts instrumentu komplekts, kurā ietilpst instrumenti piegādātās automašīnas riteņu nomaiņai;

4. Pilna izmēra rezerves ritenis, nostiprināts tam konstruktīvi paredzētajā vietā;

5. Automašīnas markai un modelim atbilstoši gumijas paklājiņi automašīnas grīdai, vadītāja un pasažieru sēdvietās;

6. Automašīnas ekspluatācijas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā;

7. Citi automašīnas modeļa bāzes komplektācijā ietilpstošie elementi.

	Automašīnas garantija
	1. Ražotāja garantija ne mazāk kā 36 mēneši pēc automašīnas nodošanas dienas pasūtītājam vai 150 000 km nobraukumam;

2. Ražotāja garantija virsbūvei pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 72 mēneši pēc automašīnas nodošanas dienas pasūtītājam;

3. Garantijas laikā iespējama tehniskā palīdzība un evakuācija uz Eiropas ekonomiskās zonas valstu auto ceļiem;

4. Garantijas ietvaros jānodrošina automašīnai konstatēto trūkumu novēršanu autorizētā servisā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtītāja automašīnas nodošanas dienas servisā. Ja trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, tad trūkumu novēršanas termiņš tiek saskaņots ar pasūtītāju;

5. Garantijas laikā jānodrošina automašīnas garantijas laika tehnisko apkopju veikšanu autorizētos servisos Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās un/vai Pierīgas teritorijā ne tālāk kā 10 km no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas;
6. Pēc automašīnai paredzētā papildus un speciālā aprīkojumam uzstādīšanas jāsaglabājas automašīnas ražotāja dotajām garantijām.

	Speciālā aprīkojuma garantija
	1. Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši pēc automašīnas nodošanas dienas pasūtītājam; 

2. Garantijas ietvaros jānodrošina automašīnai uzstādītā speciālā aprīkojuma un speciālā aprīkojuma uzstādīšanas darbu trūkumu novēršanu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtītāja automašīnas nodošanas dienas servisā. Ja trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks, tad trūkumu novēršanas termiņš tiek saskaņots ar pasūtītāju.

	Citas prasības
	1. Automašīnai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kā operatīvajam transportlīdzeklim) – veiktai pirmreizējai reģistrācijai, izsniegtai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai un valsts reģistrācijas numura zīmei, par operatīvā transportlīdzekļa statusu transportlīdzekļu reģistrā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā jābūt izdarītai attiecīgai atzīmei;

2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādāmais īpašnieks un/vai turētājs tiek saskaņots ar pasūtītāju;

3. Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei;

4. Segt (samaksāt) pirmreizējās reģistrācijas (tai skaitā numura zīmes izsniegšanas) un tehniskās apskates izmaksas (nodevas, nodokļi, CSDD pakalpojumu izmaksas u.c.), kuras tiek iekļautas piedāvājuma/automašīnas cenā;

5. Pasūtītājam ir/pastāv iespēja veikt ar automašīnas piegādātāju saskaņotas izmaiņas automašīnas iekārtu izvietojumā un aprīkojumā, ja tas nepalielina automašīnas piegādes cenu/izmaksas, nesamazina tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un citā iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības, kā arī nepārkāpj līguma noteikumus;

6. Automašīnas speciālā aprīkojuma izgatavošanai tiek izmantoti jauni un nelietoti materiāli;

7. Visām piegādātajām (uzstādītajām) speciālā aprīkojuma ierīcēm (iekārtām) un to komplektējošām detaļām, jābūt jaunām, nelietotām un neatjaunotām;

8. Pēc pasūtītāja pieprasījuma un pasūtītāja pieprasītajā apjomā, bez maksas jāizsniedz izrakstu par piegādātās automašīnas galveno mezglu remontam un/vai rezerves daļu nomaiņai noteikto darba stundu skaitu, ko paredzējis automašīnas ražotājs;

9. Pasūtītājam tiek nodrošināta iespēja veikt transportlīdzekļa speciālā aprīkojuma izgatavošanas/uzstādīšanas procesa kontroli jebkurā tā norises posmā.


Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

	Pārtikas pārvadāšanas kravas furgons ar saldētavu-ledusskapi

	Transportlīdzekļa 

parametri, aprīkojums:
	Prasības:

	1. Vispārējās prasības
	Jauns, izgatavots ne vairāk kā 6 mēnešus pirms piegādes

	
	Piegādes termiņš ne ilgāks par sešiem mēnešiem

	
	Piegādātājam jābūt ražotāja pārstāvim Latvijā

	
	Piegādātājam jābūt servisam, kurā var veikt piedāvāto transportlīdzekļu tehniskās apkopes garantijas periodā, vismaz viens Rīgā un vismaz divos no minētajiem reģioniem (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales) 

	
	Piegādātājs garantē piedāvātā transporta oriģinālo rezerves daļu un pēcpārdošanas garantijas remontu izpildi vismaz 5 gadus

	2. Konstruktīvie parametri:

	Pilna masa, kg
	Ne vairāk kā 7500

	Kravnesība, kg
	Pēc pārbūves ne mazāk kā 1200

	Sēdvietu skaits, gab.
	Ne mazāk kā 1+1 

	Transportlīdzekļa garums, mm
	Ne mazāks kā 5800

	Transportlīdzekļa platums, mm
	Ne mazāks kā 2020

	Transportlīdzekļa augstums, mm
	Ne mazāks kā 2300

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela

	Degvielas tvertne, litri
	Ne mazāk kā 70 ar aizslēdzamu bākas vāku

	Dzinēja emisijas standarts
	Piegādes brīdī dzinējiem jāatbilst visiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības regulām, kas nosaka emisijas standartus.

	Elektriskais aprīkojums
	Spriegums 12V

	
	Ārējā pieslēguma vieta, kas ļauj pieslēgt kravas telpu ārējam barotājam, kad transportlīdzekļa dzinējs nav iedarbināts (pirms uzstādīšanas pieslēguma atrašanās vietu saskaņot ar pasūtītāju)

Attēlam ilustratīva nozīme
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	Atsevišķs slēdzis vai alternatīvs risinājums kravas telpas ārējās pieslēguma vietas aktivizēšanai

	
	Ārējā pieslēguma vieta aprīkota ar atsevišķu atbilstošai slodzei paredzētu drošinātāju

	
	Vadītāja redzamības zonā atrodas displejs, kas informē par aktuālo temperatūru kravas nodalījumā ar temperatūras regulēšanas iespējām

	Motora maksimālā jauda, kW
	Ne mazāka kā 120

	Griezes moments, Nm
	Ne mazāks kā 350

	Riteņu piedziņas formula
	4x2

	Pārnesumkārbas veids
	Manuāla, 6 pakāpju neskaitot reversu vai automātiskā. 

	Bremžu sistēma
	Bremžu sistēma ar ABS, EBS un ESP

	
	Stāvbremze

	Riteņi un riepas
	Tērauda riteņu diski

	
	Pilna izmēra rezerves ritenis

	
	Transportlīdzeklis tiek piegādāts ar uzstādītu sezonai atbilstošu riepu komplektu. Otrs riepu komplekts (vasaras vai ziemas) tiek piegādāts atsevišķi. Visiem komplektiem, uzmontētiem uz tērauda diskiem, jābūt ne vecākiem par transportlīdzekļa ražošanas gadu.

	
	Ziemas riepu komplektam jābūt uzstādītam uz diskiem, ar 3PMSF marķējumu un jāatbilst transportlīdzekļa ražotāja noteiktajiem izmēriem un slodzes indeksam.

	
	Riteņu uzgriežņu pārsegi

	
	Dubļu sargi visiem riteņiem

	Kravas telpa


	Izotermiska, paredzēta atdzesētu un sasaldētu pārtikas produktu, kā arī sagatavju pārvadāšanai un uzglabāšanai

	
	Ietilpība ne mazāka kā 14 m3

	
	Grīda papildus pārklāta ar triecienizturīgu, nodilumizturīgu un nerūsējošu metālu - horizontālā plaknē, un pa visu perimetru - vertikālā plaknē (izņemot durvis) vismaz 100mm augstumā (eiropaletes augstums)

Attēlam ilustratīva nozīme
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	Divviru aizmugures durvis bez logiem, ar 270 grādu atvērumu

	
	Bīdāmās sānu durvis (labā puse) atveramas par 180 grādiem, bez loga

	
	LED apgaismojums, kas automātiski ieslēdzas, atverot kravas nodalījuma durvis (funkcijai jābūt atslēdzamai)

	
	Kravas stiprināšanas cilpas vai sliedes divās līnijās pie kravas telpas sānu sienām (izņemot sānu durvis) un priekšējās sienas. Pirmā līnija 1/3 no kravas telpas augstuma (+/- 5 cm), otrā līnija 2/3 no kravas telpas augstuma (+/- 5 cm)
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Attēlam ilustratīva nozīme

	
	Tērauda starpsiena, kas atdala kabīni no kravas telpas

	
	Attālums starp riteņu arkām kravas telpas grīdas 0 līmenī ne mazāks kā 1200 mm

	
	Kravas telpa aprīkota ar gaisa dzesētāju (iztvaikotāju)

	
	Temperatūra kravas telpā regulējama no +2℃ līdz +7℃ vai zemāk pie apkārtējās vides  temperatūras no -20℃ līdz +30℃

	
	Kravas telpā uz grīdas pie priekšējās sienas uzstādīta saldēšanas lāde ar slēgtu vāku, un ar ietilpību ne mazāk kā 350, un ne vairāk kā 450 litri

Attēlam ilustratīva nozīme
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	Saldēšanas lādes temperatūras regulēšanas diapazonam jāiekļaujas sekojošā intervālā: augstākā -9℃ līdz -18℃, zemākā no -23℃ līdz -25℃

	
	Saldēšanas lāde nodrošina aukstuma saglabāšanu strāvas zuduma gadījumā vismaz 36 stundas


	Transportlīdzekļa eksterjers
	Jābūt aprīkotam ar dienas gaitas gaismām un tālajām gaismām

	
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar priekšējiem un aizmugurējiem miglas lukturiem, vai arī šai funkcijai jābūt integrētai galvenajos lukturos.

	
	Piekabes elektroapgādes septiņu kontaktu ligzda ar pāreju uz divpadsmit kontaktu ligzdu

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

	
	Vējstikla tīrītājiem jābūt aprīkotiem ar lietus sensoru, kas automātiski aktivizē un regulē tīrīšanas ātrumu atbilstoši lietus intensitātei.

	Kabīnes interjers
	Vadītāja sēdeklis apsildāms, regulējas uz priekšu/ atpakaļ un uz augšu/ leju

	
	Augstumā un attālumā regulējama stūres kolona

	
	Stūres pastiprinātājs

	
	Kabīnes iekšējais apgaismojums

	
	Audiosistēma ar radio

	
	Borta dators

	
	Kruīza kontrole

	
	Autonoma klimatkontrole

	
	Autonomā kabīnes apsilde

	
	Kabīnes apdare tumšas krāsas

	
	Elektriski paceļami durvju logi

	Komplektācija
	Domkrats ar atbilstošu celtspēju

	
	Pirmās palīdzības aptieciņa

	
	Avārijas trijstūris

	
	Ugunsdzēšamais aparāts

	
	Gaismas atstarojošā veste

	
	Instrumentu komplekts riteņu maiņai

	
	Lietošanas rokasgrāmatai jābūt latviešu valodā un tai jāietver informācija par transportlīdzekļa pareizu ekspluatāciju, apkopi, kā arī par kravas nodalījuma lietošanu un ārējās barošanas pieslēgšanu.

	3. Aprīkojums un apdare:

	Virsbūves krāsa
	Virsbūves krāsa gaiša, saules gaismu atstarojoša

	Apakšējais motora aizsargs
	Jābūt

	Grīdas paklāju komplekts salonā
	No gumijota materiāla

	Dubļu sargu komplekts
	Jābūt

	Sakabes āķis
	Jābūt

	Virsbūves aizsardzība
	Transportlīdzekļa virsbūves apakša, kā arī atloki un dobumi, ir apstrādāti ar pret rūsās līdzekļiem un virsmu aizsargājošu pārklājumu (piemēram, "Mercasol" vai izmantota līdzvērtīgu materiālu sistēma), lai nodrošinātu ilgstošu aizsardzību pret koroziju.

	4. Drošības aprīkojums

	Attāluma kontroles sensori vai kamera
	Aizmugurē

	Drošības spilveni
	Vadītājam un priekšējiem pasažierim/-iem

	Drošības jostas
	Visiem sēdekļiem

	Galvas balsti
	Visiem sēdekļiem

	Nepiesprādzētas drošības jostas indikācija
	Vadītāja sēdeklim

	Atslēga
	Centrālā ar tālvadības pulti

	Imobilaizers
	Rūpnīcas

	Signalizācija
	Nostrādā uz nesankcionētu durvju atvēršanu vai iekļūšanu transportlīdzekļa salonā, izsitot stiklu

	Drošības piederumu komplekts
	Pilna izmēra rezerves ritenis, nostiprināts tam konstruktīvi paredzētajā vietā

	5. Kvalitātes prasības

	Reģistrācija CSDD un tehniskā apskate
	Transportlīdzeklim ir jābūt ar veiktu pirmreizējo reģistrāciju un atļauju piedalīties ceļu satiksmē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi vai 100 000 km transportlīdzeklim, virsbūvei garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi

	Citas prasības
	Transportlīdzeklis atbilst PVD prasībām pārtikas transportēšanai un nav ierobežojumu pārtikas transportēšanas atļaujas saņemšanai.

	
	Transportlīdzeklis ir aprīkots un tā paškontroles sistēma ir izstrādāta atbilstoši bīstamību analīzes un kritisko kontroles punktu (HACCP) pamatprincipiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas higiēnu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem pārtikas aprites jomā.

	
	Pasūtītājam tiek nodrošināta iespēja pasūtījuma izpildes laikā (transportlīdzekļa pielāgošanas laikā) pārliecināties par šīs tehniskās specifikācijas prasību izpildi.


Iepirkuma priekšmeta 3. daļa

	Mikroautobuss (4x4) Remontdarbnīca

	Apraksts
	Pilnpiedziņas mikroautobuss ar kravas telpu (furgons).

	Pielietojums
	Materiāltehnisko līdzekļu (MTL) transportēšanai ceļu un bezceļu apstākļos.

	Izgatavošanas gads
	Jauns (iepriekš nereģistrēts).

	Fiziskie parametri
	Ārējais garums
	ne mazāk kā 5900 mm

	
	Ārējais platums 
	ne mazāk kā 2000 mm

	
	Ārējais augstums
	ne mazāk kā 2700 mm 

	
	Kravas nodalījuma iekšējais garums
	ne mazāk kā 3500 mm

	
	Kravas nodalījuma iekšējais augstums
	ne zemāk kā 1700 mm

	
	Pilna masa
	Nepārsniedz 3,5 tonnas (B kategorijas autovadītāja apliecība).

	
	Kravnesība
	Ne mazāk kā 600 kg

	Virsbūves tips
	Kravas furgons

	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā

	Sēdvietu skaits
	Ne mazāk kā 3 (vadītājs un 2 blakussēdētāji vadītāja kabīnē)

	Dzinējs
	Turbo dīzeļdzinējs
	

	
	Darba tilpums
	Ne mazāk kā 1900 cm³

	
	Jauda
	Ne mazāk kā 100 kW

	
	Griezes moments
	Ne mazāka kā 300 Nm

	
	Izplūdes gāzu emisijas līmenis
	Uz transportlīdzekļa piegādes brīdi atbilst Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasībām.

	Degvielas tips
	Dīzeļdegviela

	Degvielas tvertne
	Ne mazāk kā 90 litri

	AdBlue tvertne
	Ne mazāk kā 20 litri

	Piedziņa
	Pilnpiedziņa (4x4)

	Riepas
	- Komplektā ziemas riepas ar diskiem un papildus vasaras riepas ar diskiem;

- Riepu izmērs atbilstoši uzstādītajām uz transportlīdzekļa (uz piegādes brīdi, atbilstoši sezonai, transportlīdzeklim uzstādīts atbilstošs riepu komplekts);

- Nekustīgi nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis (ražotāja noteiktajā vietā).

	Transportlīdzekļa sistēmas
	- Aprīkots ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS-Anti-lock braking system) un stāvbremzi.

	
	- Aprīkots ar vadītāja kabīnes klimata kontroles sistēmu.

	
	- Aprīkots ar signalizāciju (ieslēdzama/atslēdzama bez skaņas signāla).

	
	- Aprīkots ar atpakaļskata kameru.

	
	- Aprīkots ar stūres pastiprinātāju.

	
	- Aprīkots ar adaptīvo elektrisko stabilitātes programmu – ESP.

	
	- Aprīkots ar kruīzkontroles sistēmu.

	
	- Aprīkots ar imobilaizera sistēmu.

	
	- Aprīkots ar automātisko pretbuksēšanas sistēmu – ASR.

	Virsbūve
	Durvis
	Aprīkots ar ne mazāk kā 4 durvīm (vadītāja un pasažieru priekšējās durvis, labās puses kravas nodalījuma slīddurvis (bez loga), aizmugurējās divviru durvis, (bez logiem).

	
	Krāsa
	Vienkrāsains – pelēks, tumši brūns vai tumšs krāsas ekvivalents (slēdzot līgumu, jāsaskaņo ar Pasūtītāju).

	
	Stikli
	Tonēti stikli (sānu stikli ar ļoti gaišu tonējumu - atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par stikla gaismas caurlaidību).

	
	Sakabe
	- Transportlīdzekļa aizmugurē lodveida sakabes āķis ar vilktspēju ne mazāk kā 2 tonnas;
- Piekabes elektroapgādei - 7 (septiņu) kontaktu ligzda;
- Piekabes vilkšanas aprīkojums integrēts aizmugures pakāpienā.

	Transportlīdzekļa  salons
	- Aprīkots ar vadītāja sēdekli (ar roku balstiem).

	
	- Aprīkots ar multifunkcionālu stūres ratu (ar iespēju regulēt borta datoru, multimediju ierīces, transportlīdzekļa funkcijas).

	
	- Aprīkots ar divvietīgu blakussēdētāja sēdekli.

	
	- Aprīkots ar drošības siksnām visiem sēdekļiem.

	
	- Visi sēdekļi no izturīga, tumša un viegli tīrāma materiāla.

	
	- Visiem sēdekļiem papildus pārvalki no izturīga un viegli tīrāma auduma un galvas balsti visām sēdvietām.

	
	- Virs priekšējā stikla vadītājam un pasažieriem iestrādātas mantu glabātuves.

	
	Kravas nodalījums:

- Kravas nodalījuma sānu sienas, bīdāmās kravas nodalījuma durvis un aizmugures durvis ir aprīkotas ar plastmasas vai koka materiāla paneļiem;

- Kravas nodalījuma griezti ir aprīkoti ar tekstilmateriāla apdari;

- Kravas nodalījuma grīda ir aprīkota ar izturīgu pret nodiluma un pret slīdēšanas materiālu;

- Kravas nodalījums ir aprīkots ar kravas nostiprināšanas sliedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vai ekvivalenta materiāla un ir izvietotas gar transportlīdzekļa sāniem un grīdas; 

- Kravas stiprinājumu sliežu precīzs izvietojums Piegādātajam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

- Kravas nodalījums pie griestiem ir aprīkots ar ne mazāk kā 2 LED tipa gaismas paneļiem;

- Kravas nodalījuma apgaismojumu ieslēdzams/izslēdzams no vadītāja kabīnes, kā arī no kravas nodalījuma;

- Kravas nodalījuma kreisā sānu sienas ir aprīkota ar plauktu sistēmu (kura ir demontējama un izņemama);

- Plauktu sistēma sastāv no vertikālām un horizontālām metāla vadīklām un metāla plauktu virsmām. Plauktu sistēmā jābut desmit plauktu virsmām/plauktiem (izmēros: garums 1000 mm +/- 50 mm, platums 650 mm +/- 50 mm,  augstums 500 mm +/- 50 mm), tā lai tajos varētu ietietot papild aprīkojumā minētās transportēšanas kastes; 

- Kravas nodalījums ir aprīkots ar plauktu virs vadītāja kabīnes daļas;

- Kravas nodalījums ir aprīkots ar klimata kontroles sistēmu;

- Kravas nodalījuma klimata kontroles sistēmai un LED tipa gaismas paneļiem jāspēj darboties no transportlīdzekļa elektro barošanas sistēmas, kā arī no ārējiem (230V) papildus elektro barošanas elementiem;

- Transportlīdzeklis no ārpuses ir aprīkots ar elektro barošanas (230V) hermētisku rozeti, kas nodrošina ārējo (230V) papildus elektro barošanas elementu pieslēgšanu;

- Kravas nodalījums iekšpusē ir aprīkots ar trīs EU tipa elektro barošanas rozetēm.

	Transportlīdzekļa pamata aprīkojums
	- Aprīkots ar elektriski regulējamiem, apsildāmiem sānu atpakaļskata spoguļiem.

	
	- Aprīkots ar elektriski vadāmiem priekšējo durvju sānu logu stikla pacēlājiem.

	
	- Aprīkots ar priekšējā stikla (vējstikla) apsildi.

	
	- Aprīkots ar miglas lukturiem.

	
	- Aprīkots ar multimediju displeju.

	
	- Aprīkots ar centrālo atslēgu ar tālvadības pulti (komplektācijā 2 gab).

	
	- Aprīkots ar domkratu un instrumentu komplektu, atbilstoši ražotāja noteiktajam – riteņu nomaiņai.

	
	- Aprīkots ar avārijas trīsstūri, aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu, drošības vesti un plakano vilkšanas trosi (4 m garums).

	
	- Aprīkots ar oriģinālām audio sistēmas izejām  (USB un AUX).

	
	- Aprīkots ar drošības spilveniem.

	Transportlīdzekļa papildus aprīkojums
	- Aprīkots ar dzinēja un ātrumkārbas apakšas aizsargplāksni, kas izgatavota no triecienizturīga (metāliska) materiāla vai ekvivalenta.

	
	- Aprīkots ar sniega ķēdēm (braukšanai pa sniegu vai apledojušu virsmu) atbilstoši ražotāja noteiktajam riepu izmēram.

	
	- Aprīkots ar elektro barošanas kabeli līdz 30 metriem (kas nodrošina ārējo papildus elektro barošanas elementu pieslēgšanu). Kabelis satīts uz ruļļa mehānisma.

	Dokumentācijas prasības
	Transportlīdzekļa tehniskā dokumentācija latviešu un/vai angļu valodā.

	Pārējie noteikumi
	Transportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija un tehniskā apskate atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Visu nodokļu nomaksa atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	Tehniskās apkopes intervāls
	Ne biežāk kā pēc 10 000 km.

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadu garantija bez noskrējiena ierobežojuma. 

Garantijas laikā ir iespējama palīdzība uz Eiropas auto ceļiem.

Garantijas ietvaros jānodrošina transportlīdzekļa garantijas laika tehnisko apkopju veikšana un konstatēto trūkumu novēršana autorizētos servisos, izpildes laiku saskaņojot ar pasūtītāju, taču nepārsniedzot 45 (četrdesmit piecas) darba dienas no Pasūtītāja transportlīdzekļa saņemšanas dienas servisā.


DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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