1.pielikums
ID  Nr. TNS 2026/16

Tehniskā specifikācija
(tirgus izpēte Nr. TNS 2026/16)

1. Kopējais piegādājamās koksnes šķeldas daudzums ir 1300 m3 (viens tūkstotis trīs simti),  iespējamas izmaiņas 10% robežās.
2. Pretendentam  jāpiedāvā  piegādei ne mazāks koksnes daudzums kā  1300 (viens tūkstotis trīs simti) m3. 
3. Pretendenta piedāvātā kopējā koksnes šķeldas apjoma piegādes laiks: no 2026. gada 1. maija līdz 2026. gada 31. augustam, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto šķeldas piegādes grafiku. 
4. Koksnes šķelda jāpiegādā Pasūtītāja norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā:
·  Laucienes katlumājā 500 m3;
· Laucienes pansionāta katlumājā 500 m3;
·  Pastendes katlumājā 300 m3.
5. Koksnes šķeldas piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi, kuru paraksta Pasūtītāja  atbildīgais darbinieks:
6. Šķeldas piegādes jāveic 3 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Koksnes šķeldas kvalitātes prasības: 

	Parametri 
	Mērvienība 
	Diapazons 

	Zemākais sadegšanas siltums 
	MJ/kg 
	6.3 – 12 

	Blīvums 
	kg/m3 
	250-400 

	Mitruma saturs 
	w-% 
	30 – 45

	Pelnu saturs 
	% 
	1-6 

	Vidējais daļiņu izmērs 
	mm 
	5-100 

	Daļiņu izmēri ne lielāki par 150mm (axbxc) 
	% no tilpuma 
	līdz 1% 

	Daļiņu izmēri līdz 3 mm  
	% no tilpuma 
	līdz 10% 



1.  Pieļaujamais sastāvs
1.1. Miza - līdz 10% ;
1.2. Trupe - līdz 1% ;
1.3. Skaidas - līdz 10% ;

2. Koksnes šķeldas frakcijas izmēri:
2.1.  Biezums 0,5-1,5; platums 0,5-4,0 cm; garums  0,10 - 10 cm;
2.2. Izmēri virs 150 mm ne vairāk kā 1% no kravas apjoma;
2.3. mitruma pakāpei jābūt robežās no 30-45%, šķelda nedrīkst būt samirkusi un nedrīkst būt ar trupējuma pazīmēm. Šķeldas mitrums izlases kārtā tiks pārbaudīts ar mitruma mērītāju GMH 3800, ja mitruma pakāpe būs virs 50%, krava netiks pieņemta;
2.4. bēruma blīvums 0,25-0,3 t/m3; 

3. Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami:
3.1.  Metāla un plastmasas izstrādājumi;
3.2. Akmeņi;
3.3. Zeme, smiltis, grants;
3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.

4. Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta;
5. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu vairāk par 50% no kopējā apjoma;
6. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu ar skuju piejaukumu;
7. Pretendents nedrīkst piedāvāt šķeldu, kuras izejvielas ir demontētu ēku koksnes būvgruži.




[bookmark: _GoBack]

1.pielikums


 


ID  Nr. TNS 202


6


/


16


 


 


Tehniskā specifikācija


 


(tirgus izpēte Nr. TNS 


2026


/


16


)


 


 


1.


 


Kopējais piegādājamās 


koksnes šķeldas daudzums ir 1300


 


m


3


 


(viens tūkstotis


 


trīs 


simti


),  iespējamas izmaiņas 10% robežās.


 


2.


 


Pretendentam


  


jāpiedāvā  piegādei n


e 


mazāks koksnes daudzums kā  1300


 


(viens 


tūkstotis


 


trīs simti


) m


3. 


 


3.


 


Pretendenta


 


piedāvāt


ā kopējā koksnes šķeldas apjoma 


piegādes laiks: no 2026


. gada 


1. maija


 


līdz 2026


.


 


gada 31.


 


augustam, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto šķeldas 


piegādes grafiku. 


 


4.


 


Koksnes šķelda jāpiegādā 


Pasūtītāja


 


norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā:


 


·


 


 


Laucienes katlumâjâ 5


0


0 m


3


;


 


·


 


Laucienes pansionâ


ta katlumâjâ 5


0


0 m


3


;


 


·


 


 


Pastendes katlumâjâ 3


00


 


m


3


.


 


5.


 


Koksnes ðíeldas piegâdei jâbût noformçtai ar preèu pavadzîmi, kuru paraksta


 


Pasûtîtâja


  


atbildîgais darbinieks:


 


6.


 


Ðíeldas piegâdes jâveic 3 darba dienu laikâ no 


pieprasîjuma saòemðanas dienas.


 


 


Koksnes šķeldas kvalitātes prasības: 


 


 


Parametri 


 


Mērvienība 


 


Diapazons 


 


Zemākais sadegšanas 


siltums 


 


MJ/kg 


 


6.3 


–


 


12 


 


Blīvums 


 


kg/m3 


 


250


-


400 


 


Mitruma saturs 


 


w


-


% 


 


30 


–


 


45


 


Pelnu saturs 


 


% 


 


1


-


6 


 


Vidējais daļiņu 


izmērs 


 


mm 


 


5


-


100 


 


Daļiņu izmēri ne 


lielāki par 150mm 


(axbxc) 


 


% no tilpuma 


 


līdz 1% 


 


Daļiņu izmēri līdz 3 


mm  


 


% no tilpuma 


 


līdz 10% 


 


 


1.  


Pieļaujamais sastāvs


 


1.1. Miza 


-


 


līdz 10% ;


 


1.2. Trupe 


-


 


līdz 1% ;


 


1.3. Skaidas 


-


 


līdz 10% ;


 


 


2.


 


Koksnes šķeldas frakcijas


 


izmēri:


 


2.1.


 


Biezums 0,5


-


1,5; platums 0,5


-


4,0 cm; garums  0,10 


-


 


10 cm;


 


2.2.


Izmēri virs 150 mm ne vairāk kā 1% no kravas apjoma;


 


2.3. mitrum


a pakāpei jābūt robežās no 30


-


45


%, šķelda nedrīkst būt samirkusi un 


nedrīkst būt ar trupējuma pazīmēm. Šķeldas mitrums 


izlases kārtā tiks 


pārbaudīts ar mitruma mērītāju GMH 3800, ja mitruma pakāpe būs virs 50%, 


krava netiks pieņemta;


 


2.4. b


ēruma blīvums 0,25


-


0,3 t/m


3


; 


 




1.pielikums   ID  Nr. TNS 202 6 / 16     Tehniskā specifikācija   (tirgus izpēte Nr. TNS  2026 / 16 )     1.   Kopējais piegādājamās  koksnes šķeldas daudzums ir 1300   m 3   (viens tūkstotis   trīs  simti ),  iespējamas izmaiņas 10% robežās.   2.   Pretendentam    jāpiedāvā  piegādei n e  mazāks koksnes daudzums kā  1300   (viens  tūkstotis   trīs simti ) m 3.    3.   Pretendenta   piedāvāt ā kopējā koksnes šķeldas apjoma  piegādes laiks: no 2026 . gada  1. maija   līdz 2026 .   gada 31.   augustam, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto šķeldas  piegādes grafiku.    4.   Koksnes šķelda jāpiegādā  Pasūtītāja   norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā:        Laucienes katlumājā 5 0 0 m 3 ;      Laucienes pansionā ta katlumājā 5 0 0 m 3 ;        Pastendes katlumājā 3 00   m 3 .   5.   Koksnes šķeldas piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi, kuru paraksta   Pasūtītāja    atbildīgais darbinieks:   6.   Šķeldas piegādes jāveic 3 darba dienu laikā no  pieprasījuma saņemšanas dienas.     Koksnes šķeldas kvalitātes prasības:     

Parametri   Mērvienība   Diapazons   

Zemākais sadegšanas  siltums   MJ/kg   6.3  –   12   

Blīvums   kg/m3   250 - 400   

Mitruma saturs   w - %   30  –   45  

Pelnu saturs   %   1 - 6   

Vidējais daļiņu  izmērs   mm   5 - 100   

Daļiņu izmēri ne  lielāki par 150mm  (axbxc)   % no tilpuma   līdz 1%   

Daļiņu izmēri līdz 3  mm    % no tilpuma   līdz 10%   

  1.   Pieļaujamais sastāvs   1.1. Miza  -   līdz 10% ;   1.2. Trupe  -   līdz 1% ;   1.3. Skaidas  -   līdz 10% ;     2.   Koksnes šķeldas frakcijas   izmēri:   2.1.   Biezums 0,5 - 1,5; platums 0,5 - 4,0 cm; garums  0,10  -   10 cm;   2.2. Izmēri virs 150 mm ne vairāk kā 1% no kravas apjoma;   2.3. mitrum a pakāpei jābūt robežās no 30 - 45 %, šķelda nedrīkst būt samirkusi un  nedrīkst būt ar trupējuma pazīmēm. Šķeldas mitrums  izlases kārtā tiks  pārbaudīts ar mitruma mērītāju GMH 3800, ja mitruma pakāpe būs virs 50%,  krava netiks pieņemta;   2.4. b ēruma blīvums 0,25 - 0,3 t/m 3 ;   

