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iepirkuma “Zāles pļaušanas tehnikas piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/24/AK/EJZAF) nolikuma
2.pielikums
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]2. DAĻA „MAURIŅA TRAKTORS”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvāto svaru apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz svaru raksturojošās dokumentācijas lpp. vai saiti, kur atrodama informācija par svaru atbilstību katrai prasībai.

	Komplektācija un tehniskās prasības:
	1)  Mauriņa traktors Kubota ZD1211R 60 vai ekvivalents modelis;
2) Mauriņa traktora izmērs: garums - ne vairāk kā 230 cm; platums - ne vairāk kā 160 cm;
3) Riepas (priekšējās/aizmugurējās): 15 x 6,5 - 8 / 26 x 12 – 16;
4) Mauriņa traktora svars: ne vairāk kā 800 kg;
5) Mauriņa traktora rādiuss: 0°;
6) Priekšējie riteņi (riepas) pildītas;
7) Aizmugurējo disku diametrs: ne mazāk kā 12;
8) Piekare: priekšējā ass ar balansēšanas un virsmas kopēšanas funkciju;
9) Priekšējā ass: paceļama, piekļuvei pie pļaušanas nažiem;
10) Dzinēja tips: trīs cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu;
11) Dzinēja tilpums: robežās no 990cm³ līdz 1200 cm³;
12) Normālie dzinēja apgriezieni: ne mazāk kā 2900 apgriezieni minūtē;
13) Maksimālie dzinēja apgriezieni: ne mazāk kā 3200 apgriezieni minūtē;
14) Jauda: ne mazāka kā 26 ZS (19,1 kw);
15) Transmisija: hisdrostatiska (HST);
16) Braukšanas ātrums: ne mazāk kā 16 km/h;
17) Degvielas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 45 litri;
18) Pļaušanas platums: ne mazāk kā 150 cm;
19) Pļāvēja pannas konstrukcija: tērauda un ne platāka kā 4,5 mm;
20) Pļaušanas augstums: no 25 – 127 mm, hidrauliski regulējams;
21) Asmeņu skaits: ne mazāk kā 3 asmeņu sistēma;
22) Pļaušanas mehānisms ar zāles izsviedi uz sāniem vai aizmuguri;
23) Sēdekļa tips: ergonomisks, ar paaugstinātu atzveltni un integrētu amortizāciju;
24) Digitālais ekrāna panelis;
25) Nolokāms ROPS drošības rāmis;
26) CE marķējums.
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	Citas prasības:
	Instrumentu komplekts ikdienas apkopei (ja paredzēts ražotāja komplektācijā)
	

	
	Lietošanas instrukcija
	

	
	Ražotāja tehniskā dokumentācija  
	

	
	Garantijas laiks vismaz 1 (viens) gads (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Garantijas remonts. Pretendentam jānodrošina ražotāja autorizēta (sertificēta) garantijas un pēcgarantija servisa pieejamība ne tālāk kā 40 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses. 
	

	
	Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa
	

	
	Piegādes laiks: pēc līguma noslēgšanas 2-4 nedēļas
	

	
	Piegādes vietas:
1) Zivju audzētava “Tome”, Tomes pagasts, Ogres novads;
2) Zivju audzētavas “Dole”, Doles sala, Salaspils pagasts, Salaspils novads;
3) Zivju audzētavas “Pelči”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads.
	



