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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION

Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kartība / Procedure for filling in the Technical offer Technical offer:

1. Ja piedāvātajās Preces ir iekļautas AS "Sadales tīkls" materiālu reģistrā, tad jāizpilda pielikums Nr.3.1. Jānorāda Preces saskaņā ar AS "Sadales tīkls" kvalificētajām Precēm Materiālu reģistrā (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs; Grupa 10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas).
1.1. Drīkst piedāvāt Preces atbilstoši Materiālu reģistram, kuru materiālu derīguma termiņš ir 2027.gads vai ilgāks.
1. If the offered Goods are included in the material register of "Sadales tīkls" AS, then Annex 3.1 must be filled in. The Goods shall be specified in compliance with the qualified Goods in the Register of Materials of "Sadales tīkls" AS (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs; Group 10 Compact Transformer Substation).
1.1. Goods may be offered in accordance with the Materials Register, the materials of which have an expiration date of 2027 or later.

2. Ja piedāvātajās Preces nav iekļautas AS "Sadales tīkls" materiālu reģistrā, tad jāizpilda tehniskās specifikācijas par katru piedāvāto Preces  daļu pozīciju. Tehniskās specifikācijas pieejamas saitē: https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts; Grupa - 10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas; meklējot pēc Tehniskās specifikācijas numura:
· kolonnas "Piedāvāts" ir obligāti aizpildāmas, pēc iespējas precīzi raksturojot piedāvāto Preci. Ja šīs ailes nav aizpildītas, informācijas neesamība var tikt traktēta kā neatbilstība šīm prasībām, kas sekojoši izsauks pieteikuma neatbilstību prasībām un Kandidāta noraidīšanu. Ja Kandidāta norādītā informācija nebūs atbilstoša norādītajām prasībām, pieteikums tiks uzskatīts par neatbilstošu prasībām;
· Preču tehniskajās specifikācijās ievadīto datu atbilstība jāpierāda ar dokumentiem;
· ja par vienu un to pašu tehnisko kritēriju Pretendents būs iesniedzis divus vai vairākus savstarpēji atšķirīgus tehniskos raksturlielumus, uzrādītus dažādos avotos, tad par spēkā esošu un vērtējamu tiks uzskatīts sliktākais tehniskais raksturlielums;
· ja tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības ir atšķirīgas no standarta prasībām, tad jāpiemēro tās prasības, kas ir augstākas (stingrākas).
2. If the offered Goods are not included in the material register of "Sadales tīkls" AS, then fill in the Technical specifications for all offered Good's position of Part. Technical specifications are available at the link: https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications; Group 10 Compact Transformer Substation.
· the columns "Offered" must be filled in, describing the offered Goods as accurately as possible. If these fields are not filled in, the absence of information may be considered as non-compliance with these requirements, which will result in non-compliance of the Application to the requirements and the rejection of the Tenderer. If the information provided by the Tenderer does not conform to these requirements, the Application will be considered as non-conforming to the requirements;
· The conformity of the data entered in the technical specifications of the Goods must be documented;
· If the Tenderer will submit two or more mutually different technical features that are indicated in different sources for one and the same technical criterion, the worst technical feature will be considered as valid and assessable;
· If the requirements set out in the technical specifications differ from the standard requirements, the higher (more stringent) requirements must be applied.

	Tehniskās specifikācijas (saite)
Technical specifications (link)
	Daļas Nr.
Part No.
	Apakšpozīcijas / Subheadings
	Kategorijas kods
Category code
	 Daļas / Nomenklatūras kategorijas nosaukums
Part / Nomenclature Category Name

	https://sadalestikls.lv/storage/app/media/uploaded-files/ts1008xxxv1ktatp20052026.docx
	1
	-
	1008.004
	1008.004 KTA (TP) korpuss (līdz 250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ NH3+ drošinātājsl.līdz 6xNH2)

	
	
	
	
	1008.004 CTS (TS) enclousure (up to 250kVA, RMU up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH3+ Fuse-switch up to 6xNH2)

	
	2
	-
	1008.010
	1008.010 KTA (TP) korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2150x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.010 CTS (TS) enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1950x2150x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	3
	-
	1008.011
	1008.011 KTA (TP) korpuss (līdz 1250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2700x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.011 CTS (TS) enclousure (up to 1250kVA, RMU up to HxWxD/1400x2700x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	4
	-
	1008.012
	1008.012 KTA (TP) korpuss (līdz 1600kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2700x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.012 CTS (TS) enclousure (up to 1600kVA, RMU up to HxWxD/1950x2700x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	5
	-
	1008.101
	1008.101 KTA (TP) metāla korpuss (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x800) ar 0,4kV sadalni(strāvmaiņi+ NH4a + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.101  CTS (TS) metal enclousure (up to 630kVA, RMU up to HxWxD/1400x1500x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	6
	-
	1008.102
	1008.102 KTA (TP) metāla korpuss (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/2x1400x1350x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xNH4a + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)

	
	
	
	
	1008.102  CTS (TS) metal enclousure (up to 2x630kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1350x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	
	7
	-
	1008.103
	1008.103  KTA (TP) metāla korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.103  CTS (TS) metal enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1400x2000x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	8
	-
	1008.104
	1008.104  KTA (TP) metāla korpuss (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xAutomātslēdzis + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)

	
	
	
	
	1008.104  CTS (TS) metal enclousure (up to 2x1000kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	
	9
	-
	1008.201
	1008.201 KTA (TP) betona korpuss (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ NH4a + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.201 CTS (TS) concrete enclousure (up to 630kVA, RMU up to HxWxD/1400x1500x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	10
	-
	1008.202
	1008.202 KTA (TP) betona korpuss (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xNH4a + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)

	
	
	
	
	1008.202 CTS (TS) concrete enclousure (up to 2x630kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1350x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	
	11
	-
	1008.203
	1008.203 KTA (TP) betona korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)

	
	
	
	
	1008.203 CTS (TS) concrete enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1400x2000x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	12
	-
	1008.204
	1008.204 KTA (TP) betona korpuss (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xAutomātslēdzis + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)

	
	
	
	
	1008.204  CTS (TS) concrete enclousure (up to 2x1000kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	https://sadalestikls.lv/storage/app/media/uploaded-files/TS_1011.xxx_v1_KNP_20.05.2026.docx
	13
	-
	1011.005
	1011.005 Kabeļu nozarojuma punkts- korpuss (SMS līdz AxPxD/1700x1700x800)

	
	
	
	
	1011.005 Cable branch cabinet enclousure (RMU up to HxWxD/1700x1700x800)

	
	14
	-
	1011.006
	1011.006 Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/2100x2600x1000, opcija VS uzskaite, opcija pašpateriņš)

	
	
	
	
	1011.006 Cable branch cabinet enclousure (RMU up to HxWxD/2100x2600x1000, option MV metering, option self-consumtion)

	https://sadalestikls.lv/storage/app/media/uploaded-files/ts1009xxxv1ktasp10122025.docx
	15 
(Kompakto transformatoru apakšstaciju (KTA) nestandarta komplektācija / Non-standard equipment of the compact transformer sub-stations (CTS)
	15.1
	1009.001
	1009.001 KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(13m2, up to 1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	
	15.2
	1009.002
	1009.002 KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(19m2, up to 1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)

	
	
	15.3
	1009.003
	1009.003 KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(19m2, up to 2x1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	
	
	15.4.
	1009.004
	1009.004 KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(25m2, up to 2x1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)

	https://sadalestikls.lv/storage/app/media/uploaded-files/TS_1011.0xx_v1_KP_generacija_10.12.2025.docx
	
	15.5
	1011.010
	1011.010 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 10kV, up to 5MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 

	
	
	15.6
	1011.011
	1011.011 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 10kV, up to 9,8MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 

	
	
	15.7
	1011.020
	1011.020 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 20kV, up to 9,8MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 

	https://sadalestikls.lv/storage/app/media/uploaded-files/TS_1011.03x_v1_KP_Vt_pieslegums_10.12.2025.docx
	
	15.8
	1011.031
	1011.031 Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA(SMS ar CC vadību- CCV(t), 630A)/ Distribution kiosk for MV connection 10kV, up to 5MVA(RMU with CC control- CCV(t), 630A)  

	
	
	15.9
	1011.036
	1011.036  Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA(SMS ar CC vadību- CCV(t), 630A)/ Distribution kiosk for MV connection 20kV, up to 9,8MVA(RMU with CC control- CCV(t), 630A)  






	Pielikums Nr.3.1. – Informācija par piedāvātajām Precēm, kuras ir iekļautas AS "Sadales tīkls" materiālu reģistrā
Annex No.3.1 - Information about the offered Goods, which are included in the material register of "Sadales tīkls" AS

	Daļas Nr.
Part No.
	Kategorijas kods
Category code
	 Daļas / Nomenklatūras kategorijas nosaukums
Part / Nomenclature Category Name
	Piedāvātā materiāla (preces) kods, atbilstoši AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistram/ Code of the offered material (Goods), according to the Materials Register of  "Sadales tīkls"AS*
	Piedāvātās materiāla (preces) ražotājs un  tipa apzīmējums, atbilstoši AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistram/ Manufacturer and type designation of the offered material (Goods), according to the Materials Register of  "Sadales tīkls"AS*

	1
	1008.004
	1008.004 KTA (TP) korpuss (līdz 250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ NH3+ drošinātājsl.līdz 6xNH2)
	
	

	
	
	1008.004 CTS (TS) enclousure (up to 250kVA, RMU up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH3+ Fuse-switch up to 6xNH2)
	
	

	2
	1008.010
	1008.010 KTA (TP) korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2150x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.010 CTS (TS) enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1950x2150x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	3
	1008.011
	1008.011 KTA (TP) korpuss (līdz 1250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2700x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.011 CTS (TS) enclousure (up to 1250kVA, RMU up to HxWxD/1400x2700x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	4
	1008.012
	1008.012 KTA (TP) korpuss (līdz 1600kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2700x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.012 CTS (TS) enclousure (up to 1600kVA, RMU up to HxWxD/1950x2700x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	5
	1008.101
	1008.101 KTA (TP) metāla korpuss (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x800) ar 0,4kV sadalni(strāvmaiņi+ NH4a + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.101  CTS (TS) metal enclousure (up to 630kVA, RMU up to HxWxD/1400x1500x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	6
	1008.102
	1008.102 KTA (TP) metāla korpuss (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/2x1400x1350x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xNH4a + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)
	
	

	
	
	1008.102  CTS (TS) metal enclousure (up to 2x630kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1350x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	7
	1008.103  
	1008.103  KTA (TP) metāla korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.103  CTS (TS) metal enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1400x2000x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	8
	1008.104  
	1008.104  KTA (TP) metāla korpuss (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xAutomātslēdzis + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)
	
	

	
	
	1008.104  CTS (TS) metal enclousure (up to 2x1000kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	9
	1008.201
	1008.201 KTA (TP) betona korpuss (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ NH4a + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.201 CTS (TS) concrete enclousure (up to 630kVA, RMU up to HxWxD/1400x1500x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	10
	1008.202
	1008.202 KTA (TP) betona korpuss (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xNH4a + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)
	
	

	
	
	1008.202 CTS (TS) concrete enclousure (up to 2x630kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1350x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ NH4a+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	11
	1008.203
	1008.203 KTA (TP) betona korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)
	
	

	
	
	1008.203 CTS (TS) concrete enclousure (up to 1000kVA, RMU up to HxWxD/1400x2000x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	12
	1008.204
	1008.204 KTA (TP) betona korpuss (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x800) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ 2xAutomātslēdzis + drošinātājsl. līdz 2x8xNH2)
	
	

	
	
	1008.204  CTS (TS) concrete enclousure (up to 2x1000kVA, RMU 2x up to HxWxD/1400x1400x800) and 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	13
	1011.005
	1011.005 Kabeļu nozarojuma punkts- korpuss (SMS līdz AxPxD/1700x1700x800)
	
	

	
	
	1011.005 Cable branch cabinet enclousure (RMU up to HxWxD/1700x1700x800)
	
	

	14
	1011.006
	1011.006 Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/2100x2600x1000, opcija VS uzskaite, opcija pašpateriņš)
	
	

	
	
	1011.006 Cable branch cabinet enclousure (RMU up to HxWxD/2100x2600x1000, option MV metering, option self-consumtion)
	
	

	15.1
	1009.001
	1009.001 KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(13m2, up to 1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	15.2
	1009.002
	1009.002 KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(19m2, up to 1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ Circuit-breaker+ Fuse-switch up to 10xNH2)
	
	

	15.3
	1009.003
	1009.003 KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(19m2, up to 2x1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	15.4.
	1009.004
	1009.004 KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2)/ CTS (DP) concrete enclousure(25m2, up to 2x1000kVA, individual set RMU) with 0,4kV switchgear(current transformers+ 2xCircuit-breaker+ Fuse-switch up to 2x8xNH2)
	
	

	15.5
	1011.010
	1011.010 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 10kV, up to 5MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 
	
	

	15.6
	1011.011
	1011.011 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 10kV, up to 9,8MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 
	
	

	15.7
	1011.020
	1011.020 Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA(SMS ar vadību- CCV(k), 630A)/ Distribution kiosk for MV power plant connection 20kV, up to 9,8MVA(RMU with operation control- CCV(k), 630A) 
	
	

	15.8
	1011.031
	1011.031 Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA(SMS ar CC vadību- CCV(t), 630A)/ Distribution kiosk for MV connection 10kV, up to 5MVA(RMU with CC control- CCV(t), 630A)  
	
	

	15.9
	1011.036
	1011.036  Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA(SMS ar CC vadību- CCV(t), 630A)/ Distribution kiosk for MV connection 20kV, up to 9,8MVA(RMU with CC control- CCV(t), 630A)  
	
	



*Katrā Preču pozīcijā Pretendents ir tiesīgs norādīt vairākus Preču ražotājus. Ja Pretendents ir piedāvā vairākus Preču ražotājus, par katru ražotāju informācija jānorāda atsevišķi. 
*The Tenderer is entitled to specify several manufacturers of the Goods under each item of the Goods. If the Tenderer offers several manufacturers each manufacturer must be identified separately


