1.C Pielikums
atklāta konkursa IeM NVA 2026/19 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk223420409]atklāta konkursa “Telpu pārbūve VP vajadzībām Liepājā, Bauskā, Rēzeknē un Madonā”
(iepirkuma identifikācijas numurs 2026/19)
3. daļai

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Uzņēmējs Pasūtītāja nekustamajā īpašumā Zaļajā iela 12, Bauska (kadastra apzīmējums 40010020185001), turpmāk – Objekts, veic būvniecības ieceres īpaši aizsargājamo cietušo, tai skaitā nepilngadīgo, nopratināšanas telpu ierīkošanai:
1.1. projektēšanas darbus – dokumentācijas izstrādāšanu būvniecības ieceres realizācijai Objektā, izstrādājot Būvprojektu, saņemot atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS,  par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļauju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ar terminu “būvprojekts” šajā tehniskajā specifikācijā tiek saprasts būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums (projekta dokumentācija – būvprojekts, paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību);
1.2. [bookmark: _Hlk222134090]būvdarbus (telpu pārbūvi un remontu) Objektā atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, turpmāk kopā – Darbi, saskaņā ar  Tehnisko specifikāciju.

2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Uzņēmējs veic Objekta apsekošanu un Tehniskās specifikācijas prasību precizēšanu. Objekta apsekošana ir obligāta. 
3. Uzņēmējs, pirms Būvdarbu veikšanas, veic būvprojekta izstrādi (tajā skaitā nepieciešamo detalizācijas un darba rasējumu izstrādi) un saskaņošanu ar Pasūtītāju, Objekta lietotāja pārstāvi, Iekšlietu digitālā centra pārstāvi, kā arī saņem būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, turpmāk – Būvvalde,  atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja un tā kļuvusi neapstrīdama. 
4. Pēc būvniecības ieceres akceptēšanas vai projektēšanas nosacījumu izpildes BIS Uzņēmējs 5 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam  būvniecības izmaksu aprēķinu – Tāmi, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
5. Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu teritorijas iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Būvdarbu laikā Uzņēmējs Objektā nodrošina nepārtrauktu teritorijas lietotāju funkcionālo darbību, ievēro tīrību un kārtību Būvdarbu teritorijā. Uzņēmējs Būvdarbus organizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu. 
6. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies Uzņēmēja, tā darbinieka vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā.
7. Veicot Būvdarbus (tostarp, arī demontāžas darbus), Uzņēmējs izved būvgružus no Objekta un utilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā, kā arī nodrošina, ka trokšņu un putekļu izdalīšanās tiek samazināta līdz minimumam.
8. Uzņēmējs veic Darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.
9. [bookmark: _Hlk222144113]Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, izstrādā darbu veikšanas projektu un atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izstrādā darba aizsardzības plānu un saskaņo tos ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.
10. Uzņēmējam ir pienākums Līguma izpildē ievērot Darba aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās prasības.
11. Gadījumos, kad, veicot Būvdarbus, tiek veikti darbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo Būvdarbu izpildes nav iespējams veikt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, Uzņēmējs sagatavo segto darbu pieņemšanas aktu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kura pārbaudi veic būvuzraugs.
12. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz izpilddokumentāciju, kas sagatavota būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
12.1.  segto darbu pieņemšanas aktus;
12.2.  pielietoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus;
12.3. jaunizbūvētu komunikāciju un konstrukciju izpildmērījumus un citu nepieciešamo dokumentāciju (skaņas izolācijas, elektroinstalācijas mērījumu protokoli un tml.).
13. Būvdarbu izpildes laikā Objektā Uzņēmējs savlaicīgi un ne vēlāk kā 5 darbdienas iepriekš saskaņo ar būvuzraugu tehnoloģiju un pielietotos materiālus pirms to uzstādīšanas, uzklāšanas vai iestrādes.
14. Uzņēmējam jāparedz izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš, kas nav mazāks kā 3 (trīs) gadi, ko skaita no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, kuras laikā Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs par Darbu rezultātā radušos trūkumu novēršanu.
15. [bookmark: _Hlk230877084]Darbu izpildes termiņš – līdz 2026. gada 30. decembrim, ievērojot to, ka:
15.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā tiek izstrādāts Būvprojekts (veic projektēšanas darbus);
15.2. ne vēlāk kā 2026. gada 30. decembrī tiek izpildīti un nodoti Būvdarbi saskaņā ar līguma 7.3. punktu.

  

II. Prasības projektēšanas darbiem
1. Vispārējās būvprojekta izstrādes prasības
            
15. Veikt būvprojekta izstrādi tādā apjomā un kvalitātē, lai to varētu izmantot kvalitatīvu Būvdarbu veikšanai Objektā.
16. Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamajām sadaļām, lai pilnībā realizētu ieceri atbilstoši prasībām būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvam. Uzņēmējam jāparedz nepieciešamo sadaļu izstrādāšana būvniecības ieceres realizēšanai atbilstoši atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasībām (projektēšanas uzdevumam).
17. Būvprojektam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.
18. Ja plānotajai būvniecībai, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, Uzņēmējs tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē.
19. Būvniecības ieceres dokumentus par plānoto būvniecību Izpildītājs iesniedz tajā Būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. 
20. Izpildītājam, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatotu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, ir pienākums apsekot Objektus un projektējamās zonas. 
2. Būvprojekta izstrādes nosacījumi
21. Uzņēmējs būvprojekta izstrādi veic atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.693 „ Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.312 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika", spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu un tehnisko standartu prasībām, kā arī Vadlīnijām nepilngadīgo īpaši aizsargājamo cietušo nopratināšanas telpu aprīkošanai.
22. Projektā paredzēt resursus taupošas un energoefektīvas iekšējā apgaismojuma spuldzes, kā arī automātiskas apgaismojuma vadības sistēmas (piemēram, kustību, klātbūtnes vai dienasgaismas sensorus), ja to izmantošana ir tehniski un funkcionāli pamatota; paredzēt  iekārtas, kas  nodrošina efektīvu ūdens patēriņu un ir aprīkotas ar efektīvu ūdensapgādes aprīkojumu.
23. Projektēšanas laikā paredzētajiem izbūves un apdares materiāliem (griestu plātnes, krāsas un lakas, sienu un grīdu tekstilsegums, lamināta un elastīgo grīdas segums, koka un kompozītmateriālu grīdas segums)  jābūt ilgtspējīgiem un ar zemu gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju. 
24. Projektētājs būvprojektā paredz materiālus, kuru atbilstība minētajām prasībām ir apliecināma ar ražotāja vai akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtu dokumentāciju. 
25. Pirms būvprojekta galīgās saskaņošanas ar Pasūtītāju (Pasūtītāja saskaņojums BIS) un iesniegšanas Būvvaldē, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam un Objekta lietotājam, un Iekšlietu digitālam centram izskatīšanai un saskaņošanai būvniecības ieceres dokumentācija elektroniskā formātā. Pasūtītājs,  Objekta lietotājs un Iekšlietu digitālais centrs būvprojektu saskaņo vai nesaskaņo elektroniski, nosūtot paziņojumu uz līgumā norādītās Uzņēmēja atbildīgās personas e-pastu.
26. Pasūtītāja, Lietotāja un Iekšlietu digitālā centra saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, atbilstību normatīvo aktu, līguma prasībām un līguma termiņiem.
27. [bookmark: _GoBack]Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildu projektēšanas darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā), bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem projektēšanas darbiem, Uzņēmējam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas.
28. Būvprojektā pieļautās kļūdas un nepilnības, visā projektēšanas un būvdarbu laikā Uzņēmējs labo bez papildu samaksas piemērošanas.
3. Prasības atbilstoši  vadlīnijām nepilngadīgo īpaši aizsargājamo cietušo nopratināšanas telpu aprīkošanai 
29. Nepilngadīgo personu nopratināšanas telpām Valsts policijā jābūt aprīkotām atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (piemēram: Bērnu tiesību aizsardzības likumam; Ministru kabineta noteikumiem Nr.252 „Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai”), kā arī pratināšanas telpām jābūt atbilstošām nepilngadīgo vajadzībām un labākajām interesēm.
30. Projekta ietvaros paredzēt aprīkot sekojošas telpas: 
[bookmark: _Hlk222217265]31.1. nopratināšanas telpa; 
31.2. novērošanas telpa;
31.3. uzgaidāmā telpa;
31.4. sanitāri tehniskā telpa.
Visām norādītām telpām jābūt piemērotām dažāda vecuma bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām un personām ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem.

31. Nopratināšanas,  novērošanas,  uzgaidāmās telpas tehniskais raksturojums:
32.1.Nopratināšanas telpas logiem ir jābūt skaņu izolējošiem;
32.2.grīdas segumam ir jārada mājīgums telpā un jākalpo kā skaņu izolējošam    elementam;
32.3.sienām ir jābūt skaņu necaurlaidīgām un jānodrošina skaņas izolācija starp  nopratināšanas telpu un citām telpām. Sienām ir piemēroti silti, gaiši toņi, bez īpašas dekorēšanas vai apzīmēšanas;
32.4.Apgaismojumam jābūt pietiekamam, bet neradītu diskomfortu;
32.5.Nopratināšanas telpā durvīm jābūt skaņas necaurlaidīgām (izolējošām), lai trokšņi no ārpuses nenovērš uzmanību un netraucē pratināšanas gaitu, t.i. neļautu āra troksnim iekļūt telpā un skaņai izkļūt uz āru no telpas iekšpuses;
32.6.Telpām jābūt aprīkotām ar gaisa dzesēšanas sistēmām.
III. Prasības būvdarbu izpildei
32. Būvdarbus veikt saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. 
33. Uzņēmējam darbu veikšanai, ja tas ir nepieciešams un to reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, ir jāveic nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu.  Uzņēmējs visas ar atļaujas saņemšanu saistītās izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
34. Uzņēmējam darbu veikšanai, ja tas ir nepieciešams un to reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, ir jāveic nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu.  Uzņēmējs visas ar atļaujas saņemšanu saistītās izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
35. Uzņēmējam, izpildot Tehniskajā specifikācijā noteiktos būvdarbus, ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un tehniskos standartus, kā arī materiālu ražotāju rekomendācijas un montāžas tehnoloģijas.
36. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvniecības laikā radušos atkritumu šķirošanu, savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu un nodošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekotājam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma būvdarbu veicējs iesniedz atkritumu nodošanu apliecinošus dokumentus, kuros norādīts atkritumu veids, daudzums un saņēmējs
37. Visiem kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai iebūvei būvē, jābūt iegūtiem no likumīgiem un izsekojamiem avotiem. Prasība attiecas uz visiem iebūvējamajiem kokmateriāliem un koksnes produktiem, tai skaitā konstrukciju kokmateriāliem, apdares materiāliem, durvīm, logiem, grīdas segumiem, koka paneļiem un citiem koksnes izstrādājumiem. Prasība neattiecas uz pagaidu būvdarbu vajadzībām izmantotajiem kokmateriāliem, piemēram, veidņiem, sastatnēm, pagaidu nožogojumiem, drošības barjerām un citām pagaidu konstrukcijām.
38. Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina kokmateriālu un koksnes izstrādājumu likumīgu izcelsmi un izsekojamību, kā arī dokumentus (piemēram, produktu datu lapas un tml.), kas apliecina citu Darbos pielietoto būvmateriālu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām ilgtspējas un energoefektivitātes prasībām (Tehniskās specifikācijas 23. un 24.punkts).
39. Pēc darbu pabeigšanas veikt jaunizbūvētu komunikāciju un konstrukciju izpildmērījumus, kā arī citus nepieciešamus mērījumus, sastādot mērījumu protokolus.
40. Pēc darbu pabeigšanas jābūt nodrošinātai pilnīgai būves (telpu) funkcionēšanai. Neatbilstību gadījumā defekti jānovērš.
41. Pēc darbu pabeigšanas, lai noslēgtu būvniecības ieceri vienotā būvniecības reģistrācijas procesa ietvaros, Uzņēmējs pievieno esošajā būvprojektā BIS ēkas stāvplānu vai telpu grupas plānu un ģenerālplāna vektordatnes (DWG vai DGN formātā), ja būvniecības process paredz šādu plānu sagatavošanu.


Tehniskās specifikācijas
pielikums 
Projektēšanas uzdevums

	[bookmark: _Hlk221104812]VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	Pasūtītājs:
	Nodrošinājuma valsts aģentūra

	Objekta nosaukums:
	Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, Bauskas iecirknis

	Objekta adrese:
	Zaļā iela 12, Bauska, Bauskas nov.

	Zemes vienības kadastra numurs:
	-

	Būves kadastra apzīmējums:
	40010020185001

	Īpašumtiesību apliecinošie dokumenti:
	Zemesgrāmatas apliecība

	Zemesgabala un būves raksturojums:
	-

	Būves platība:
	2126 m2

	INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

	Būves klasifikācijas kods:
	1220

	Būves grupa:
	III

	Būvniecības veids:
	Vienkāršotā pārbūve  

	Būvniecības ieceres veids:
	Paskaidrojuma raksts ar BK sadaļu,  t.sk. būvniecības izmaksu aprēķins – Tāme

	Objekta esošās situācijas apraksts:
	Nodota ekspluatācijā 1982.gadā

	Būvprojekta izstrādes mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Būvprojekta izstrādes mērķis ir sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu, savstarpēji saskaņotu un praktiski realizējamu būvprojekta dokumentāciju, kas nodrošina būvdarbu veikšanu bez papildu projektēšanas, neskaidrībām vai tehnoloģiskiem riskiem, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā paredzētajam lietošanas veidam.
Būvprojekta risinājumiem jānodrošina:
· Objekta funkcionāla pielāgošana noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu vajadzībām, t.sk.  personām ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem;
· droša, konfidenciāla un bērnam draudzīga telpu vide, mazinot atkārtotas viktimizācijas risku;
· atbilstība Pasūtītāja noteiktajām drošības, piekļuves un ekspluatācijas prasībām;
· savietojamība ar esošajām inženiertehniskajām sistēmām;
· ilgtspējīgi, ekspluatācijā efektīvi un uzturēšanā vienkārši risinājumi.


	Speciālās prasības pakalpojuma izpildei 
	Atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem

	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI

	Objekta īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti:
	Zemesgrāmatas apliecība

	Pilnvarojumi:
	-

	Tehniskās apsekošanas atzinums:
	-

	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi:
	Nepieciešams veikt telpu vienkāršoto pārbūvi un funkcionālu pielāgošanu, nodrošinot piekļūstamību, skaņas izolācijas prasības un telpu loģisku savienojumu.

Projektēšanas risinājumam jānodrošina, ka sarunas no telpām, kurās notiek procesuālas darbības, nav saprotami uztveramas blakus telpās.
Uzgaidāmā telpa – 12m2, Nr. 002-31 (telpu vajag sadalīt)
Nopratināšanas telpa – 10,8m2, Nr. 002-3;
Novērošanas telpa – 10,6 m2, Nr. 002-2;
Sanitārais mezgls –11,4 m2 Nr. 002-26, 002-27, 002-25
Pārbūves risinājumā paredzēt šādas darbības, sk. zemāk kopā ar telpu shēmu:
1. Uzgaidāmā telpa:
1.1.  Telpas 002-31 nepieciešams izveidot starpsienu, kas atdala gaiteni uz uzgaidāmo telpu un jaunu durvju montāža ar vides pieejamības prasībām personām ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem;
1.2.  Jaunu durvju un ailu izbūvi uz telpu 002-3 no telpas 002-31 ar vides pieejamības prasībām  personām ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem.
1.3.  Paredzēt telpas sienu apdari (gaišus neitrālus  toņus);
1.4.  Izbūvēt estētisku griestu apdari (gaišos, neitrālos toņos);
1.5.  Paredzēt vecās grīdas seguma demontāžas darbus un veikt jaunas grīdas seguma ierīkošanas darbus, nepieciešamības gadījumā veikt grīdas pamatnes bojāto posmu nomaiņu.  
1.6.   Jaunu piekarināmo griestu montāža;
1.7.   Telpas kosmētiskais remonts.
2. Nopratināšanas telpa:
2.1.  Jānodrošina sienu skaņas izolācija R’w ≥ 48 dB starp nopratināšanas telpu un jebkuru blakus telpu, kurā uzturas nepiederošas personas un durvīm uz nopratināšanas telpu jābūt ar R’w ≥ 33 dB. 
2.2. Telpas kosmētiskais remonts;
2.3.   Paredzēt telpas sienu apdari (gaišus neitrālus toņus);
2.4.  Jaunu piekarināmo griestu montāža;
2.5.   Izbūvēt estētisku griestu apdari (gaišos, neitrālos toņos); 
2.6. Paredzēt vecās grīdas seguma demontāžas darbus un veikt jaunas grīdas seguma ierīkošanas darbus, nepieciešamības gadījumā veikt grīdas pamatnes bojāto posmu nomaiņu
2.7.  Veikt esošā loga izpēti, paredzēt tehnisku risinājumu, kas nodrošina tā skaņas necaurlaidību, kas ir ne mazāka par R’w ≥ 33 dB.
2.8.  Durvis no telpas 002-2 uz telpu 002-3 demontēt un durvju aili aiztaisīt ciet. 
3. Novērošanas telpa:
3.1 Paredzēt telpas sienu apdari (gaišos neitrālos  toņos);
3.2 Jaunu piekarināmo griestu montāža
3.3  Izbūvēt estētisku griestu apdari (gaišos, neitrālos toņos);
3.4 Telpas kosmētiskais remonts
3.5 Paredzēt telpas sienu apdari (gaišos neitrālos toņos);
3.6  Paredzēt vecās grīdas seguma demontāžas darbus un veikt jaunas grīdas seguma ierīkošanas darbus, nepieciešamības gadījumā veikt grīdas pamatnes bojāto posmu nomaiņu. 
3.7 Jaunu durvju un ailu izbūvi no telpas 002-2 uz telpu 002-31 (koridoru). 
4. Sanitārais mezgls
4.1 Durvju demontāža uz telpu 002-26 un 002-27 un izveidot vienu aili ar jaunu durvju montāžu  ar vides pieejamības prasībām personām ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem. 
4.2 002-26, 002-25, 002-27  apvienot  vienā kopēja sanitārā mezglā;
4.3 grīdu un sienu flīžu apdare;
4.4 telpai paredzēt piekārtos griestus;
4.5 karstā ūdens padeve jāparedz no lokāla ūdens sildītāja jaunizbūvētajā sanitārajā mezglā.
4.6 Paredzēt sanitārā mezgla apkalpošanas piekļuvi caur revīzijas lūku.
4.7 telpas santehniskā u.c. aprīkojuma apjomam un kvalitātei jāatbilst spēkā esošam vides pieejamības noteikumu prasībām;
4.8 izbūvēt jaunas vieglas konstrukcijas (ģipškartona) starpsienas ar skaņas izolācijas pildījumu, precizēt apsekošanas laikā, konkrētu atrašanās vietu. 
5. Vispārīgās prasības
5.1.Akustikas prasības:
5.1.1 Starp telpām, kurās notiek procesuālas darbības (nopratināšanas telpa), un jebkuru blakus telpu kopumā jānodrošina gaisa skaņas izolācija R’w ≥ 48 dB, kā ari jāparedz risinājumi, kas novērš skaņas pārnesi caur konstrukciju savienojumiem un inženiertīklu izvadiem;
5.2.1 Grīdas segumam jānodrošina  bez izteiktiem soļu trokšņiem un savietojamība ar telpu akustiskajām prasībām;
5.3.1 Sienu apdarei jānodrošina virsmas, kas nerada izteiktu skaņas atstarošanu nopratināšanas telpā, savietojamība ar telpas akustiskajām prasībām.
5.4.1 Griestu risinājumam jānodrošina laba runas saprotamība telpā, samazināta skaņas atbalss nopratināšanas telpā, skaņas izolācijas nepasliktināšana starp telpām
5.2 Prasības būvmateriāliem:
5.2.1 Grīdas segumam jānodrošina, viegla kopšana un mitrā uzkopšana, paaugstināta nodilumizturība sabiedrisku telpu slodzei, neslīdoša virsma;
5.3.1 Sienu apdarei jānodrošina izturība pret mehānisku iedarbību un intensīvu ekspluatāciju, iespēja veikt regulāru mitro uzkopšanu un dezinfekciju, neuzkrītošs un psiholoģiski neitrāls vizuālais risinājums;
Griestu risinājumam jānodrošina, iespēja integrēt apgaismojumu un inženiertīklus bez akustisko īpašību pasliktināšanas.
6. Vājstrāvas (datortīkli, videonovērošanas sistēma):
Projektētājam jāparedz pilnībā izbūvēta kabeļu infrastruktūra, kas nodrošina iespēju pēc būvdarbiem uzstādīt Pasūtītāja aprīkojumu bez papildus būvdarbiem.
Precīzs rozešu skaits, izvietojums, kabeļu tips, kategorija un pieslēgumu konfigurācija nosakāma projektēšanas laikā pēc objekta apsekošanas un saskaņojama ar Pasūtītāju
7. Kondicionēšana: 
Telpās Nr. 002-3, Nr. 002-2 paredzēt gaisa kondicionēšanas sistēmu, nodrošinot telpu paredzētajai funkcijai atbilstošu mikroklimatu neatkarīgi no sezonas.
Sistēmai jānodrošina: vienmērīga temperatūra telpā bez tiešas gaisa plūsmas uz cilvēkiem;
1.	klusa darbība, kas netraucē sarunu uztverei un audio ierakstam;
2.	nepārtraukta darbība nopratināšanas laikā bez biežas ieslēgšanās/izslēgšanās;
3.	saderība ar ventilācijas sistēmu un telpu akustiskajām prasībām.
Projektētājs izvēlas iekārtu tipu un izvietojumu, nodrošinot lietotāju komfortu un akustisko kvalitāti.
Precīzs risinājums nosakāms projektēšanas laikā pēc objekta apsekošanas.
8. Elektroapgāde un elektroinstalācija:
Telpās, kurās tiek veikti darbi, paredzēt jaunas elektroinstalācijas izbūvi, nodrošinot elektroapgādi apgaismojumam un iekārtām atbilstoši telpu funkcijai.
Elektroinstalācijas risinājumam jānodrošina:
•	droša un nepārtraukta elektroapgāde;
•	lietotāju ērtībai atbilstošs apgaismojums;
•	iespēja pieslēgt nepieciešamo aprīkojumu bez pagarinātāju izmantošanas.
Precīzs rozešu skaits, izvietojums un apgaismojuma risinājums nosakāms projektēšanas laikā pēc objekta apsekošanas un saskaņojams ar Pasūtītāju.
Šī precizēšana nav uzskatāma par līguma apjoma izmaiņām.
9. Sanitārajā mezglā nodrošināt:
Sanitārais mezgls projektējams kā pieejams personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot:
· normatīviem atbilstošu manevrēšanas laukumu;
· sanitārtehnikas ierīču augstumu un izvietojumu atbilstoši pieejamības prasībām;
· lietošanas ērtumu bez papildu palīdzības.


	Saskaņojumi ar trešajām personām:
	-

	Piezīmes
	-


Projektēšanas shēma
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