PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	Maltas apvienības pārvaldes Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” ēkas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas projektēšana Ozolaines pagastā, Rēzeknes novads

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība, 
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne

	3.
	Būvniecības veids
	Vienkāršotā pārbūve

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts 

	5.
	Projektēšanas prasības
	· Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvprojekts;
· Paredzēt esošās ugunsaizsardzības sistēmas demontāžu;
· Paskaidrojuma raksta sastāvā iekļaut atsevišķu būvdarbu izmaksu sadaļu (tāmi);
· Paskaidrojuma rakstam pievienot paredzēto darbu apjomu sarakstu.
· Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem.

	6.
	Kontaktpersona 
	Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv; 
Projektēšanas laikā visu arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ēku
	· Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 78760060247001;
· būves galvenais lietošanas veids – 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas);
· Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - II. grupa.
· Nosaukums “Bērnu dārzs”
· Virszemes stāvu skaits 2;
· pazemes stāvu skaits 0;
· kopējā platība – 767,1 m2;
· apbūves laukums – 447 m2;
· pielikumā Nr.1 pievienota inventarizācijas lieta

	9.
	Vispārīgi norādījumi par ēkas arhitektonisko risinājumu
	· Izstrādāt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) paskaidrojuma rakstu visai ēkai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem;
· Ugunsgrēka detektoru tipus, izvietojumu un aizsargājamās zonas noteikt atbilstoši telpu lietošanas veidam, uguns slodzei, platībai, griestu augstumam un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
· Ir jāparedz UATS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana.
· Rezerves elektrobarošanai paredzēt akumulatoru baterijas, kuru kapacitāte nodrošina sistēmas darbību normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā laikā elektroapgādes pārtraukuma gadījumā.
· UATS kabeļu līnijas projektēt ar ugunsizturību ne mazāku par 30 minūtēm;
· Kabeļu līnijas izbūvēt slēpti būvkonstrukcijās vai aizsargcaurulēs, ievērojot ugunsdrošības un ekspluatācijas prasības;
· Paredzēt iespēju pieslēgt apsardzes komersanta raidītāju ugunsgrēka trauksmes un bojājumu signālu pārraidei.

	10.
	Projekta sastāvs 
	- Skaidrojošais raksts;
- Vispārīgā daļa (atbilstoši 01.10.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 24. punkta noteiktajam);
· ĢP;
· AR;
· EL;
· UATS;
· BA;
· T;

	11.

	Speciālie noteikumi
	· Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus izmantojot BIS sistēmu;
· Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus dabā;
· Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
· Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
· Pārbūvējamo telpu numerācija/apraksts veidots atbilstoši aktuālajai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietai (Pielikums Nr.1);
· Paskaidrojuma raksta dokumentācijai izstrādāt plānojuma 2 variantus, pēc saskaņošanas veikšanas ar pasūtītāja pārstāvi veikt tālāku ieceres dokumentācijas izstrādi.
· Pasūtītājam paskadrojuma rakstu iesniedz 2 (divus) drukātos eksemplāros, kā arī elektronisko eksemplāru USB flash atmiņas (zibatmiņas) kartē (pdf un dwg failu formātos, ekonomisko daļu xls formātā).
· Elektroniski pievienojams BIS (dwg, pdf formātos).

	12.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama
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