1. PIELIKUMS 
iepirkuma nolikumam
identifikācijas Nr. DVP 2026/138

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Muzikālais augusts
Norises vieta: Mežciema sanatorijas parks
Norises datums: 2026. gada 13. augusts

	Nr.
p. k.
	Raksturojums
	Daudzums

	                                                               Skatuves elementi

	1.
	Skatuves podesta konstrukcija. Skatuves podestus var savienot kopā dažādās plaknēs un līmeņos, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru.
Vienas plāksnes izmērs: 1m x 2m, un tās kravnesībai jeb pieļaujamajai slodzei jābūt ne mazākai kā 750 kg/m2.
Plāksnes virsmai jābūt līdzenai, bez spraugām un neslīdošai.
Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 1,0m – 1,2m pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Komplektā podestu sistēmai ir jāparedz kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu.
	16 gab.

	2.
	Skatuves fermas:  kopņu elements, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 290x290mm (ārējās caurules izmērs: 50mm, sienas biezums: 3mm, šķērsspraišļa caurules izmērs: 20mm, sienas biezums: 2mm).
	8 m

	3.
	Statīvs iekārtu pacelšanai. Pacelšanas augstums: ne mazāks kā 5,3 m, 4 atbalsta punkti, drošs celšanas svars: ne mazāks kā 225 kg.
	4 gab.

	Skaņa

	4.
	Line Array tipa 3 joslu pasīva sistēma. Sistēma sastāv vismaz no:
zemfrekvenču 10" skaļruņiem (LF) x 2 gab., ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x600w) = 1200w;
vidējo frekvenču 9" skaļruni (MF) x 1 gab., ar maksimālo pīķa jaudu vismaz 700w;
augsto frekvenču 1,5" skaļruni (HF) x 1gab., ar maksimālo pīķa jaudu 150w.
Akustiskās sistēmas kopējā maksimāla pīķa jauda: ne mazāka kā 2000w.
Akustiskās sistēmas frekvenču diapazons: ne sliktāks kā 60Hz-18kHz (+-3db).
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 100 grādi, vertikāli - ne mazāk kā 5 grādi.
Maksimālais skaņas spiediens ar 2 gab.: ne mazāks kā 144 db.
Komplektā jābūt iekļautiem atbilstošas jaudas pastiprinātājiem ar DSP procesoru.
	6 gab.

	5.
	SUB zemo frekvenču pasīva akustiskā sistēma.
Sistēma sastāv vismaz no: zemfrekvenču 18" skaļruņiem (LF) x 2 gab., ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x1200w) = 2400w.
Akustiskās sistēmas frekvenču diapazons: ne sliktāks kā 30Hz-200Hz.
Maksimālais skaņas spiediens: ne mazāks kā 130 db.
Komplektā jābūt iekļautiem atbilstošas jaudas pastiprinātājiem ar DSP procesoru.
	4 gab.

	6.
	Priekšējās un sānu zonas apskaņošanas skanda.
2 joslu aktīvā skanda, kas sastāv no vismaz 15” LF/MF skaļruņa un 2,5” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 60 grādi, vertikāli - 50 grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 44 Hz - 19 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 134 dB.
Jauda: ne mazāka kā 1500W.
	4 gab.

	7.
	Skatuves monitors.
2 joslu aktīvā skanda, kas sastāv no vismaz 1x15” LF/MF skaļruņiem un koaksiāla 1,75” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 100 grādi, vertikāli - 60 grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45 Hz - 20 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 131 dB.
Skandas maksimālā pīķa jauda: ne mazāka kā 2100W.
	4 gab.

	8.
	Skatuves monitors.
2 joslu aktīvā skanda, kas sastāv no vismaz 15” LF/MF skaļruņa un 1,75” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 60 grādi, vertikāli - 50 grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45 Hz - 19 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 133 dB.
Jauda: ne mazāka kā 1500W.
	6 gab.

	9.
	UHF diapazona bezvadu ausu monitora sistēma ar vismaz 20gab saderīgām frekvencēm vienā joslā un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras.  (Komplektā jābūt iekļautam raidītājam un uztvērējam, ārējai antenai, austiņām.)
	4 gab.

	10.
	Digitālā skaņas pults ar minimums 48gb ieejām un 16gb izejām; 96 kHz signāla samplēšana; uz pults virsmas vismaz 32 mikrofonu ieejas, 18 pešķiramas izejas; sistēmai jānodrošina līdz 8 efektu procesoru vienlaicīgu darbību; katrs ieejas kanāls aprīkots ar 4-joslu parametrisko ekvalaizeri, kompresoru, gate, Hi pass filtru, +48V barošanu; motorizētu feideru skaits viena slānī ne mazāk kā 32. 
Pults aprīkota ar skatuves moduli, kurš ļauj savienot pulti pa tīkla kabeļiem 100m attālumā, uz modeļa ir vismaz 32 ieejas un 16 izejas; jābūt iespējai pults virsmu aprīkot pēc vajadzības ar DANTE/Waves un MADI kartēm.
Komplektā jābūt bezvadu rūterim un planšetei, ar kuru var pieslēgties pults programmatūrai un monitorēt miksus uz skatuves vai citā skatītāju zonā.
	1 kompl.

	11.
	Analogā skaņu pults ar vismaz 8gb XLR un TRS Jack tipa ieejām, 2 gb stereo Jack tipa ieejam, iebuvēti Digital FX processor, 3-joslu parametrisko ekvalaizeri, min. 60 mm feideriem; 2gb balansētām izejām un austiņu TRS tipa izeju.
	1 gab.

	12.
	Bungu komplekts:  22"x18" bass drum, 14"x5.5" snare drum, 10"x8", 12"x9" rack toms, 14"x11" vai 16"x12" floor toms.
Bungu ”šķīvji”: 14" HiHats, 16" Crash, 18" Crash - Added Value, 20" Medium Ride.
Komplekts aprīkots ar statīviem, bungu krēslu, paklāju.
	1 kompl.

	13.
	Ģitāru pastiprinātāji (atbilstoši tehniskajiem raideriem) ar 2x12” skaļruņiem.
	2 gab.

	14.
	Basģitāras skanda (minimums 4x10" skaļruņi), minimālā jauda 800W.
	1 gab.

	15.
	Basģitāras pastiprinātājs ar izejas jaudu ne mazāku kā 500W uz 4Omi; balansēta XLR tipa izeja; vismaz 4tembru regulēšanas izvēle.
	1 gab.

	16.
	UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar vismaz 2300x maināmām frekvencēm un pieslēdzamu pie programmatūras, kas ļauj skenēt frekvenču ēteru. (Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar dinamisko un kondensator tipa kapsulu).
Iekārtām jānodrošina vienlaicīgu darbību bez frekvenču pārrāvumiem.
	8 gab.

	17.
	Jostas raidītājs, kurš ir saderīgs ar izvēlēto uztvērēja frekvenču joslu diapazonu un kondensator tipa, omnidirekcionālas galvas mikrofonu ar ieejas signāla spiedienu ne mazāku kā 136 dB SPL.
Iekārtām jānodrošina savstarpējo saderību bez frekvenču pārrāvumiem.
	4 gab.

	18.
	Clip-mount kondensator tipa instrumentu apskaņošanas mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-20000Hz, ieejas signāla maksimālo spiedienu ne mazāk kā 159 dB SPL.
Komplektā ietilpst jostas raidītājs, kurš ir saderīgs ar izvēlēto uztvērēja frkvenču joslu diapazonu (bezvadu sistēma).
	5 gab.

	19.
	Dinamiskais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 50-15000Hz, SHURE SM58 vai analogs.
	8 gab.

	20.
	Dinamiskais instrumentālais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-15000Hz SHURE SM57 vai ekvivalents.
	5 gab.

	21.
	Dinamiskais instrumentālais mikrofons Shure Beta 52 vai ekvivalents.
	1 gab.

	22.
	Dinamiskais mikrofons Sennheiser E604 vai ekvivalents.
	4 gab.

	23.
	Kondensator tipa instrumentu apskaņošanas mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-20000Hz, ieejās signāla spiedienu ne mazāku kā 152 dB SPL.
	4 gab.

	24.
	Kondensator tipa kardiodais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 20-20000Hz, ieejās signāla spiedienu ne mazāku kā 135dB @0,5% THD.
	10 gab.

	25.
	Līnijas transformators (DI Box mono active) Klotz, Cordial, Radial, BSS vai analogs.
	6 gab.

	26.
	Mikrofona statīvi K&M vai analogi.
	1 kompl.

	27.
	Iekārtu komutācijas kabeļi un savienojošo vadu komplekts.
	1 kompl.

	Gaisma

	28.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 19 gb x 15W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-50 grādiem; strob efekts 0-10 Hz; iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi; krāsu temperatūra 2,500-10,000 K.
	8 gab.

	29.
	DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes; RGBW; 3 pikseļi; strobo efekts; izstarošanas leņķis: 36 grādi.
	20 gab.

	30.
	DMX vadāms LED prožektors (vismaz 18gb x 10W diodes) RGBWA; aizsardzības klase IP65; spilgtums ne mazāks kā 6600 lm.
	8 gab.

	31.
	DMX vadāms LED prožektors - 1m panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; 16 pikseļi; aizsardzības klase IP65.
	8 gab.

	32.
	Gaismu vadības pults atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skārienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju, izmantojot ārējo serveri, konfigurēt vismaz 8 dmx līnijām. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem (vismaz 10 sekcijām) un ātrās izsaukšanas pogām, kas kontrolē reālā laikā vismaz 4096 parametrus. Art-Net savienojamība.
	1 gab.

	33.
	DMX signāla pārveidotāji: vismaz 2 gb Ethernet porti, Ethernet konektori: 2x EtherCON RJ45; 8 gb ArtNet/sACN izejošie porti; dmx kontrole - DMX512A +RDM isolated.
	1 gab.

	34.
	Kabeļu kanāli – drošības pārsegi 1m, Adam Hall Defender Mini vai ekvivalenti.
	

	35.
	Iekārtu komutācijas kabeļi un savienojošo vadu komplekts.
	1 kompl.

	36.
	Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi).
	1 kompl.

	37.
	Operatoru / tehniskā telts 3x3m, krāsa – melna.
	1 gab.

	Personāls

	38.
	Gaismu operators. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	39.
	Skaņas operators. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	40.
	Skaņas tehniķis. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	41.
	Gaismu tehniķis. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	2

	42.
	Skatuves podesta un jumta konstrukciju montāža-demontāža, apskaņošanas iekārtu montāža-demontāža, apgaismojuma iekārtu montāža-demontāža.   Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	2



Norises vieta: Andreja Pumpura skvērs Daugavpilī
Norises datums: 2026. gada 6. augusts

	Nr.
p. k.
	Raksturojums
	Daudzums

	                                                                         Skatuve

	1.
	Skatuves jumta konstrukcija. Iekšējais izmērs: ne mazāks kā 8m x 6,5mx5m (h).
Ekspluatācijā droša skatuves jumta konstrukcija, kas sastāv no kvadrātveida četriem atbalsta stabiem, kā arī no 4 pacelšanas mezgliem (slīdes blokiem). Izturības slodze: ne mazāka par 1 tonnu uz katru mezglu. 
Skatuves konstrukcijas jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 290x290mm (ārējās caurules izmērs 50mm, sienas biezums 3mm, šķērsspraišļa caurules izmērs 20mm, sienas biezums 2mm).
Jumta rāmja vidusdaļā jābūt centrālajam fermas elementam, kas savienots ar rāmja sāniem, un tam jābūt vienā līmenī ar rāmja konstrukciju, kas paredzēta gaismas tehnikas karināšanai.
PVC ūdensnecaurlaidīgs jumta segums (iekšējā jumta seguma krāsa – melna, ārējā jumta seguma krāsa – pelēka), sānu un aizmugures PVC sieti (melnā krāsā). 
Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēju piekārt gaismu, skaņu, video aparatūru un dekorācijas.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma skatuves jumta priekšējā daļā jāparedz iespēju izvietot vizuālus reklāmas banerus.
	1 kompl.

	2.
	Skatuves podesta konstrukcija. Izmērs: 8m x 6m. Skatuves var savienot kopā dažādās plaknēs un līmeņos, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru. Vienas plāksnes izmērs: 1m x 2m. Tās kravnesībai jeb pieļaujamajai slodzei jābūt ne mazākai kā 750 kg/m2.
Plāksnes virsmai jābūt līdzenai, bez spraugām un neslīdošai.
Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 1,0m – 1,2m pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu.
	1 kompl.

	Skaņa

	3.
	Line Array tipa 3 joslu pasīva sistēma. Sistēma sastāv vismaz no:
zemfrekvenču 10" skaļruņiem (LF) x 2 gab., ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x600w) = 1200w;
vidējo frekvenču 9" skaļruņa (MF) x 1 gab., ar maksimālo pīķa jaudu vismaz 700w;
augsto frekvenču 1,5" skaļruņa (HF) x 1 gab., ar maksimālo pīķa jaudu 150w.
Akustiskās sistēmas kopējā maksimāla pīķa jauda: ne mazāka kā 2000w.
Akustiskās sistēmas frekvenču diapazons: ne sliktāks kā 60Hz-18kHz (+-3db).
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 100 grādi, vertikāli - ne mazāk kā 5 grādi.
Maksimālais skaņas spiediens ar 2 gab.: ne mazāks kā 144 db.
Komplektā jābūt iekļautiem atbilstošas jaudas pastiprinātājiem ar DSP procesoru.
	6 gab.

	4.
	SUB zemo frekvenču pasīva akustiskā sistēma.
Sistēma sastāv vismaz no: zemfrekvenču 18" skaļruņiem (LF) x 2gab., ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x1200w) = 2400w.
Akustiskās sistēmas frekvenču diapazons: ne sliktāks kā 30Hz-200Hz.
Maksimālais skaņas spiediens: ne mazāks kā 130 db.
Komplektā jābūt iekļautiem atbilstošas jaudas pastiprinātājiem ar DSP procesoru.
	4 gab.

	5.
	Priekšējās un sānu zonas apskaņošanas skanda.
2 joslu aktīvā skanda sastāv: vismaz no 15” LF/MF skaļruņa un 2,5” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 60 grādi, vertikāli - 50grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 44 Hz - 19 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 134 dB.
Jauda: ne mazāka kā 1500W.
	4 gab.

	6.
	Skatuves monitors:
2 joslu aktīvā skanda sastāv: vismaz no 1x15” LF/MF skaļruņiem un koaksiāla 1,75” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 100 grādi, vertikāli - 60 grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45 Hz - 20 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 131 dB.
Skandas maksimālā pīķa jauda: ne mazāka kā 2100W.
	4 gab.

	7.
	Skatuves monitors:
2 joslu aktīvā skanda sastāv vismaz no: 15” LF/MF skaļruņa un 1,75” HF skaļruņa.
Izstarošanas leņķis: horizontāli - 60 grādi, vertikāli - 50 grādi.
Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45 Hz - 19 kHz.
Max skandas spiediens: SPL – 133 dB.
Jauda: ne mazāka kā 1500W.
	6 gab.

	8.
	UHF diapazona bezvadu ausu monitora sistēma ar vismaz 20 gab saderīgām frekvencēm vienā joslā un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras.  (Komplektā ir jābūt iekļautam raidītājam un uztvērējam, ārējai antēnai, austiņām.)
	4 gab.

	9.
	Digitālā skaņas pults ar minimums 48gb ieejām un 16gb izejām; 96 kHz signāla samplēšanu; uz pults virsmas jābūt vismaz 32 mikrofonu ieejām, 18 piešķiramām izejām; sistēmai jānodrošina līdz 8 efektu procesoru vienlaicīgu darbību; katram ieejas kanālam jābūt aprīkotam ar 4-joslu parametrisko ekvalaizeri,  kompresoru, gate, Hi pass filtru, +48V barošanu; motorizētu feideru skaitam viena slānī jābūt ne mazākam kā 32.
Pultij jābūt aprīkotai ar skatuves moduli, kurš ļauj savienot pulti pa tīkla kabeļiem 100m attālumā, uz modeļa ir vismaz 32 ieejas un 16 izejas; jābūt iespējai pults virsmu aprīkot pēc vajadzības ar DANTE/Waves un MADI kartēm.
Komplektā jābūt bezvadu rūterim un planšetei, ar kuru var pieslēgties pults programmatūrai un monitorēt miksus uz skatuves vai citā skatītāju zonā.
	1 kompl.

	10.
	Analogā skaņu pults ar vismaz 8gb XLR un TRS Jack tipa ieejām, 2 gb stereo Jack tipa ieejām, iebuvētu Digital FX processor, 3-joslu parametrisko ekvalaizeri, min. 60 mm feideriem; 2gb balansētām izejām un austiņu TRS tipa izeju.
	1 gab.

	11.
	Bungu komplekts:  22"x18" bass drum, 14"x5,5" snare drum, 10"x8", 12"x9" rack toms, 14"x11" vai 16"x12" floor toms.
Bungu ”šķīvji”: 14" HiHats, 16" Crash, 18" Crash - Added Value, 20" Medium Ride.
Komplektam jābūt aprīkotam ar statīviem, bungu krēslu, paklāju.
	1 kompl.

	12.
	Ģitāru pastiprinātāji (atbilstoši tehniskajiem raideriem) ar 2x12” skaļruņiem.
	2 gab.

	13.
	Basģitāras skanda (minimums 4x10" skaļruņi), minimālā jauda: 800W.
	1 gab.

	14.
	Basģitāras pastiprinātājs: ar izejas jaudu ne mazāku kā 500W uz 4Omi; balansēta XLR tipa izeja; vismaz 4tembru regulēšanas izvēle.
	1 gab.

	15.
	UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar vismaz 2300x maināmām frekvencēm un pieslēdzamu pie programmatūras, kas ļauj sķenēt frekvenču ēteru.
(Komplektā jābūt iekļautam uztvērējam un rokas mikrofonam ar dinamisko un kondensator tipa kapsulu).
Iekārtām jānodrošina vienlaicīgu darbību bez frekvenču pārrāvumiem.
	8 gab.

	16.
	Jostas raidītājs, kurš ir saderīgs ar izvēlēto uztvērēja frekvenču joslu diapazonu un kondensator tipa, omnidirekcionālas galvas mikrofonu ar ieejas signāla spiedienu ne mazāku kā 136 dB SPL.
Iekārtām jānodrošina savstarpējo saderību bez frekvenču pārrāvumiem.
	4 gab.

	17.
	Clip-mount kondensator tipa instrumentu apskaņošanas mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-20000Hz, ieejas signāla maksimālo spiedienu: ne mazāku kā 159 dB SPL.
Komplektā jābūt iekļautam jostas raidītājam, kurš ir saderīgs ar izvēlēto uztvērēja frekvenču joslu diapazonu (bezvadu sistēma).
	5 gab.

	18.
	Dinamiskais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 50-15000Hz, SHURE SM58 vai analogs.
	8 gab.

	19.
	Dinamiskais instrumentālais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-15000Hz SHURE SM57 vai ekvivalents.
	5 gab.

	20.
	Dinamiskais instrumentālais mikrofons Shure Beta 52 vai ekvivalents.
	1 gab.

	21.
	Dinamiskais mikrofons Sennheiser E604 vai ekvivalents.
	4 gab.

	22.
	Kondensator tipa instrumentu apskaņošanas mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 40-20000Hz, ieejas signāla spiedienu ne mazāku kā 152 dB SPL.
	4 gab.

	23.
	Kondensator tipa kardiodais mikrofons ar atskaņojuma diapazonu 20-20000Hz, ieejas signāla spiedienu ne mazāku kā 135dB @0.5% THD.
	10 gab.

	24.
	Līnijas transformators (DI Box mono active) Klotz, Cordial, Radial, BSS vai analogs.
	6 gab.

	25.
	Mikrofona statīvi K&M vai analogi.
	1 kompl.

	26.
	Iekārtu komutācijas kabeļi un savienojošo vadu komplekts.
	1 kompl.

	Gaisma

	27.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 19 gb x 15W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-50 grādiem; strob efekts 0-10 Hz; iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi; krāsu temperatūra 2,500-10,000 K.
	12 gab.

	28.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 37 gb x 15W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-50 grādiem; strob efekts 0-10 Hz; iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi; krāsu temperatūra 2,500-10,000 K.
	6 gab.

	29.
	DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes; RGBW; 3 pikseļi; strobo efekts; izstarošanas leņķis: 36 grādi.
	22 gab.

	30.
	DMX vadāms LED prožektors (vismaz 18gb x 10W diodes) RGBWA; aizsardzības klase IP65; spilgtums: ne mazāks kā 6600 lm.
	6 gab.

	31.
	DMX vadāms LED prožektors - 1m panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; 16 pikseļi; aizsardzības klase IP65.
	8 gab.

	32.
	Gaismu vadības pults atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skārienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju, izmantojot ārējo serveri, konfigurēt vismaz 8 dmx līnijām. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem (vismaz 10 sekcijām) un ātrās izsaukšanas pogām, kas kontrolē reālā laikā vismaz 4096 parametrus. Art-Net savienojamība.
	1 gab.

	33.
	DMX signāla pārveidotāji: vismaz 2 gb Ethernet porti, Ethernet konektori: 2x EtherCON RJ45; 8 gb ArtNet/sACN izejošie porti; dmx kontrole - DMX512A +RDM isolated.
	1 gab.

	34.
	Kabeļu kanāli – drošības pārsegi 1m, Adam Hall Defender Mini vai ekvivalenti.
	1 kompl.

	35.
	Iekārtu komutācijas kabeļi un savienojošo vadu komplekts.
	1 kompl.

	36.
	Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi).
	1 kompl.

	37.
	Operatoru / tehniskā telts 3x3m, krāsa - melna.
	1 gab.

	38.
	Telts (grimētava), 6x4m, krāsa – melna.
	1 gab.

	Personāls

	39.
	Gaismu operators. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	40.
	Skaņas operators. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	41.
	Skaņas tehniķis. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	42.
	Gaismu tehniķis. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	2

	43.
	Skatuves podesta un jumta konstrukciju montāža-demontāža, apskaņošanas iekārtu montāža-demontāža, apgaismojuma iekārtu montāža-demontāža.   Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	4



Norises vieta: Vienības nama koncertzāle (Rīgas ielā 22a, Daugavpilī)
Norises datums: 2026. gada 20., 27. augusts

	Nr.
p. k.
	Raksturojums
	Daudzums

	                                                           Skatuves elementi

	1.
	Skatuves fermas:  kopņu elements, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm (ārējās caurules izmērs: 50 mm, sienas biezums: 3 mm šķērsspraišļa caurules izmērs: 20 mm, sienas biezums: 2 mm)
	28 m

	2.
	Pacelšanas statīvs: ekspluatācijā drošs pacelšanas statīvs ar 4 atbalsta punktiem. Pacelšanas augstums ne mazāks kā 5,3 m, ar kravnesību ne mazāku par 225 kg.
	4 gab.

	3.
	Skatuves drapējums: melna auduma drapējums (tīrs, bez caurumiem), izmērs: min. 6X14m, materiāls: samts (profesionāls, skatuves drapējums). Jābūt iespējai piekarināt drapējumu pie gaismas sofita.
	1 gab.

	Gaisma

	4.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 19 gb x 15W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-50 grādiem; strob efekts 0-10 Hz; iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi; krāsu temperatūra 2,500-10,000 K. 
	8 gab.

	5.
	Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 37 gb x 15W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-50 grādiem; strob efekts 0-10 Hz; iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi; krāsu temperatūra 2,500-10,000 K.
	8 gab.

	6.
	DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes; RGBW; 3 pikseļi; strobo efekts; izstarošanas leņķis: 36 grādi.
	12 gab.

	7.
	DMX vadāms LED prožektors  - 1m panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; 16 pikseļi; aizsardzības klase IP65.
	6 gab.

	8.
	Fresnel vai PC tipa prožektors,  min. 650W lampu, stara leņķi: 10 - 59 grādi.
	7 gab.

	9.
	Gaismu vadības pults atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skārienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju, izmantojot ārējo serveri, konfigurēt vismaz 8 dmx līnijām. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem (vismaz 10 sekcijām) un ātrās izsaukšanas pogām , kas kontrolē reālā laikā vismaz 4096 parametrus. Art-Net savienojamība.
	1 gab.

	10.
	DMX signāla pārveidotāji: vismaz 2 gb Ethernet porti, Ethernet konektori: 2x EtherCON RJ45; 8 gb ArtNet/sACN izejošie porti; dmx kontrole - DMX512A +RDM isolated.
	1 gab.

	11.
	Iekārtu komutācijas kabeļi un savienojošo vadu komplekts.
	1 kompl.

	12.
	Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi).
	1 kompl.

	13.
	Kabeļu kanāli – drošības pārsegi 1m, Adam Hall Defender Mini vai ekvivalents.
	10 gab.

	Personāls

	14.
	Gaismu operators. Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	1

	15.
	Skatuves gaismas sofita montāža-demontāža, apgaismojuma iekārtu montāža-demontāža.   Izmaksās ieskaitot LR noteiktos nodokļus darba apmaksai.
	2



Pretendents nodrošinās visu apskaņošanas iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.).
Pretendents nodrošinās visu gaismu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu dalītājus, speciālus montāžas elementus, jaudas kabeļus, dmx tipa kabeļus u.tml.)
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 29.05.2026.
 Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums – 02.07.2026.


