
3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam 
“Gulbju ielas posma no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai, un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai, Daugavpilī seguma atjaunošana”, identifikācijas numurs DVP 2026/118


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2026.gada ____.____________

Pretendenta nosaukums_____________________

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.
2. Izmantojamie būvizstrādājumi:
	Nr.
	Būvmateriāla nosaukums
	Sertifikāta numurs un datums
	Sertifikāta izdevējs

	1.
	Betona apmales
	
	

	2.
	Asfaltbetons AC 22 bin
	
	

	3.
	Asfaltbetons AC 11 surf
	
	

	4.
	Asfaltbetons SMA11
	
	

	
	u.c.
	
	


3. Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 3 (triju) gadu garantija būvdarbiem.
4. Darbu izpildes termiņš: Jāapliecina darbu izpilde 3 (trīs) mēnešu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam:
	Būves vieta:

	Ielas posma garums, km:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas[footnoteRef:1] [1:  Grafiku sastāda pieņemot, ka četru mēnešu periods sastāda 17 (septiņpadsmit) nedēļas.] 


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	..
	17

	1. 
	Apmaļu demontāža*
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana (t.sk. škembu pamatne un C30/37 betons)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Lokālā ielu segumu atjaunošana inženiertīklu elementu tuvumā (t.sk. skataku teleskopisko elementu, pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (iebūves klase D400)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Lokālā ielu segumu atjaunošana inženiertīklu elementu tuvumā (t.sk. aku atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (iebūves klase D400). LŪK tīkliem aku vāks ar betona virsmu (čuguna/betona vāks).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Saliekamā dz/betona grodu akas elementa nomaiņa d1500 (jaunā aku pārsedze ieskaitot visus  rakšanas-aizberšanas darbus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Saliekamā dz/betona grodu akas elementa nomaiņa d1500 (jaunais aku grods ar augstumu līdz 1.0m ieskaitot visus  rakšanas-aizberšanas darbus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Drenāžas caurule ar ģeotekstila filtru  izbuve D 160mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Plastika caurules līdz D250mm izbūve(līdz 8kN/m2),
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana*
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Seguma gruntēšana
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība 6 cm biezumā
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]14.
	Karstā asfalta būvniecība hvid =75 mm (SMA11 hvid=35mm + AC16bin hvid=40mm)
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Īpašie nosacījumi: 
5.1. Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām;
5.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai;
5.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija;
5.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

	Vārds, Uzvārds, 
	

	Amats, Paraksts
	



24

