7. pielikums
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
(nolikuma 4.5. apakšpunkta izpilde)

1. Prasības: 
  Tabula Nr. 1
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” prasības*
	Pasūtītāja nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” NOTEIKTĀS TEHNISKĀS prasības
	PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**, ievērojot Pasūtītāja nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija”
(norāda elementu izmērus un, ja ir vizualizāciju) 
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	1.
	



Pludmales koka pastaigu laipa
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Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]








[image: Attēls, kurā ir ārpus telpām, zāle, debesis, mākonis

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
	Pludmales koka pastaigu laipu elementa  –  viena posma komplekta izgatavošanas detalizācija attēlota šīs tehniskās specifikācijas 2. pielikumā Pludmales koka pastaigas laipas viena posma detalizācija. 
Pludmales koka pastaigas laipas elementa komplekts - viena posma komplekts,  sastāv no: 
· viena  izgatavota (samontēta) koka laipas posma  ~ platums 2400 mm, garums ~ 2590 mm;
· divām  atsevišķām koka brusām – koka laipas posmu stiprināšanai ~ platums 45 mm, ~ augstums 95 mm, ~ garums 800 mm;
· divdesmit  skrūvēm koka laipu posmu stiprināšanai ~ terases dēļu skrūves no nerūsējoša tērauda.
Laipas klājuma dēļi  -   biezumu ~ 40 mm, ~ platums 120 mm, C24 skujkoku dēļi - gludi ēvelēts kokmateriāls, ražoti no kvalitatīvas koksnes - AB kvalitāte, 3.klases dziļā (zem spiediena)  impregnācija,  brūnā krāsā. Laipas klājuma dēļu virsma profilēta  – rupji rievota frēzēta virsma. Atstarpes starp laipas klājuma dēļiem nedrīkst pārsniegt 10 mm. 
Laipas koka brusas -  augstums ~ 95 mm, ~ platums 45 mm, ~ garums   2590 mm, C24 skujkoku  brusas – kaltēts, kalibrēts kokmateriāls, ražotas no kvalitatīvas koksnes - AB kvalitāte, 3.klases dziļā (zem spiediena)  impregnācija,  brūnā krāsā. 
Koka laipas posmu stiprināšanai izmanto skrūves kokam  ~ terases dēļu skrūves koka konstrukciju montāžai no nerūsējošā tērauda. 
Koka elementu virsmas papildus  jāapstrādā ar aizsargmateriāliem, kas  tos pasargās no bioloģiskas iedarbības ~ antiseptiķis INWOOD Classic vai ekvivalents, ar kvalitātes ziņā līdzvērtīgu bioaizsardzības sastāvu.



Koka seguma laipu montāžas brīdī objektā, savienojuma punktos ar jau esošām laipām, nepieciešamās detaļas pēc attiecīgiem izmēriem piegriež dabā. 
 
Visi koka konstrukcijas savienojumi izpildāmi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Latvijas Valts standartiem. 

Pludmales koka pastaigu laipas peldvietās tiek uzstādīti tikai peldsezonas laikā, līdz ar to izgatavoto koka laipu elementu stiprinājumiem ir jābūt tā izgatavotiem un savstarpēji savienotiem, lai tos varētu atkārtoti montēt un demontēt.

Izgatavoto elementu izmēri var atšķirties +/- 10 mm robežās. 

	

	2.
	
Sauļošanās zvilnis
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Sauļošanās zviļņa izmēri: Garums ~ 2.10 m,  Platums ~ 0.80  m,
Augstums no zemes ~ 0.5 m.
Sauļošanās zviļņa koka virsma papildus jāapstrādā ar eļļu vai eļļas vaska maisījumu bez biocīdiem un toksiskām piedevām, kas piemērots intensīvai āra videi un atbilst VOC emisiju klasei A+ vai E1 (zema ķīmisko vielu izdale karstumā), kā arī EN 71 3 (droša ādai) un EN 927 (UV un mitruma izturība).
Sauļošanās zvilnis tiek stacionāri savienots (montēts) uz koka laipas posma, paredzot papildus stiprinājumus.



Sauļošanās zviļņa izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 10% apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 10% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).
 
	



	* vizualizācijai ir tikai informatīvs raksturs.

**Pretendentam tabulas sadaļā “Pretendenta piedāvājums” jānorāda preču parametri saskaņā ar nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, ja netiks noradīti tehniskie parametri vai tiks norādīts vārds “atbilst” pretendents TIKS noraidīts.
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