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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Iepirkuma priekšmets: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” būvju un inženiertehnisko tīklu periodiskā tehniskā apsekošana ar izpēti sekojošām būvēm:
	Būves lietošanas veids
	1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

	Būves īpašnieks
	Latvijas valsts Veselības ministrija, nodokļu maksātāja kods 90001474921.
Būves ir daļa no VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS) ēkām un kompleksa

	Būvju kadastra apzīmējums
	01000560115046
01000560115047

	Adrese
	Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002


1. Iepirkuma uzdevums: 
1.1. [bookmark: _Hlk233898892]Veikt Būvju periodisko tehnisko apsekošanu, t.sk. visu inženiertehnisko sistēmu apsekošanu atbilstoši Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21 noteikumiem, TAA sagatavojot BIS.
1.2. Tehniskās apsekošanas laikā Izpildītājs veic: 
1.2.1. visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību;
1.2.2. attiecīgās būves būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu;
1.2.3. ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu; 
1.2.4. izvērtēt gruntsūdeņu klātbūtni un līmeni būves pamatu zonā un noteikt to ietekmi uz būves pamatiem un grunts nestspēju, t.sk. izvērtēt gruntsūdens ietekmi uz būves konstrukciju stabilitāti un sniegt secinājumus un ieteikumus par turpmākajiem riska mazināšanas pasākumiem.
1.3. [bookmark: _Hlk221177967]Tehniskajā apsekošanas atzinumā jāietver norādījumi un ieteikumi veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde Izpildītāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājam.
1.4. Pie tehniskā atzinuma jāpievieno foto fiksācijas, katram konstatētajam defektam, norādot ēkas plānā tā atrašanās vietu (defektu kartogramma). Ēkas inženiersistēmu padziļināta izpēte ietver sistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu.
2. Apsekošanas mērķis:
2.1. Būvju periodiskā tehniskā apsekošana;
2.2. Būves atbilstība Būvniecības likuma 9.pantā minētajām būves būtiskajām prasībām, t.sk.
2.2.1. mehāniskā stiprība un stabilitāte;
2.2.2. ugunsdrošība;
2.2.3. vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
2.2.4. lietošanas drošība un vides pieejamība;
2.2.5. akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
2.2.6. energoefektivitāte;
2.2.7. ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
3. Darba rezultātā Pasūtītājam nepieciešams saņemt no Izpildītāja ēkas tehniskās apsekošanas slēdzienu un detalizētu priekšstatu par:
	BŪVES DAĻAS

	1.
	Pamati un pamatne, pagraba sienas
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	2.
	Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes, t.sk. logi
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	3.
	Pašnesošās sienas
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	4.
	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	5.
	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	6.
	Jumta elementi (t.sk. pārsedzes, hidroizolācija, lietus kanalizācija, bet ne tikai)
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	7.
	Lifti un liftu šahtas, pacēlāju iekārtas
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	8.
	Ventilācijas šahtas un kanāli
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN TĪKLI

	1.
	Ūdensapgādes, t. sk. ugunsdzēsības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa un pieslēguma kapacitāti, t.sk. ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens maisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	2.
	Apkures sistēmas, t.sk. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori ārējā pieslēguma, un siltummezgla tehnisko stāvokli un pieslēgumu kapacitāti;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	3.
	Elektroapgādes sistēmas, t.sk. ārējā pieslēguma, tehnisko stāvokli un pieslēgumu kapacitāti;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	4.
	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas iekārtu tehnisko stāvokli;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	5.
	Ugunsdrošības un dūmaizsardzības sistēmas un iekārtu tehnisko stāvokli;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	6.
	Vājstrāvu sistēmu iekārtu tehnisko stāvokli, t.sk. apsardzes, signalizācijas un saziņas iekārtas.
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	ZIBENSAIZSARDZĪBAS UN POTENCIĀLU IZLĪDZINĀŠANAS SISTĒMAS TĪKLI

	1.
	Zibensaizsardzības tīklu tehniskais stāvoklis virzemes un jumta daļā;
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim

	ĒKAS NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS

	1.
	Atbilstība energoefektivitātes prasībām
	Novērtējums atbilstoši Iepirkuma uzdevumam un mērķim


4. Apsekošanas laikā apsekotājam jāveic būves daļu, elementu, konstrukciju, iekšējo inženiertīklu tehniskā apskate un izpēte, to tehniskā stāvokļa novērtējums ar ieteikumiem par konstatēto nepilnību novēršanu.
5. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu darbu izpildes grafiku pa ēkām un posmiem. Darbu apjomam jābūt sadalītam vienmērīgi: katrā mēnesī tiek izpildīti un nodoti ne mazāk kā 15% no kopējā darbu apjoma, bet noslēdzošajā (sestajā) mēnesī – visi atlikušie darbi un galīgais Atzinums BIS.
6. Veikt nepieciešamos urbumus vai atsegumus, ja tādi būtu nepieciešami patiesā stāvokļa noskaidrošanai, darbus saskaņojot ar Pasūtītāju.
7. Urbumu un atsegumu veikšana:
7.1. Ja patiesā tehniskā stāvokļa noskaidrošanai nepieciešams veikt destruktīvas izpētes metodes (urbumus, atsegumus), to vietas un apjoms iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic urbumu un atsegumu vietu tūlītēju pagaidu vai pastāvīgu aizdari, nodrošinot telpu tīrību, estētisko izskatu un ekspluatācijas drošību.
7.3. Trokšņaini vai putekļaini darbi iepriekš jāsaskaņo, un Pasūtītājam ir tiesības noteikt to veikšanu ārpus slimnīcas aktīvā darba laika (piemēram, vakaros vai brīvdienās), lai netraucētu ārstniecības procesu.
8. Līguma darbības termiņš ir 12 mēneši no tā parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana un iesniegšana BIS veicama 6 mēnešu laikā atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5. punktam.
9. Pasūtītājs, ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt tehnisko apsekošanu citās PSKUS kompleksa ēkās atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem. Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par šajā punktā minēto darbu izpildes termiņu, ņemot vērā konkrētās ēkas tehniskos datus un nepieciešamo darbu apjomu. Par papildu darbu izpildes termiņiem puses vienojas atsevišķi, ņemot vērā konkrētās ēkas tehniskos parametrus.
10. Papildu ēku apsekošanas izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādītajām vienības cenām (EUR/m²).

