2.pielikums
	ID Nr. ST 2025/1 nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS[footnoteRef:1] [1:  Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 10.02.2025.] 


SIA “Arete Technologies”, 40003382374, ezera iela 35, LV-1034, Rīga, Latvija

UGUNSDZĒSĪBAS AIZSARGTĒRPS (VIRSJAKA UN BIKSES) 
	NR.P.K.
	PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. 
	
Normatīvie akti: Latvijas standarts LVS NE 469 ”Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Ugunsdzēsēju aizsargapģērba veiktspējas prasības”. 11.02.2003 MK noteikumi Nr. 74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”
Marķējums: Visi piedāvātie ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi ir marķēti ar CE marķējumu un atbilst LVS EN 469 standarta prasībām.

	
Normatīvie akti: Latvijas standarts LVS NE 469 ”Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Ugunsdzēsēju aizsargapģērba veiktspējas prasības”. 11.02.2003 MK noteikumi Nr. 74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”
Marķējums: Visi piedāvātie ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi ir marķēti ar CE marķējumu un atbilst LVS EN 469 standarta prasībām.


	2. sa
	Virsauduma sastāvs: Karstuma un nodilumizturīgs audums, ar sastāvu 75% metamīds, 23% paramīds, 2% antistatiskas šķiedras (pieļaujamā novirze ± 1%)
	Virsauduma sastāvs: Karstuma un nodilumizturīgs audums, ar sastāvu 75% metamīds, 23% paramīds, 2% antistatiskas šķiedras.

	3. 
	Membrāna (mitruma barjera): PU laminēta neaustā audumā (85 % meta-aramīds, 15 % para-aramīds, pieļaujamā novirze ± 1% )
	Membrāna (mitruma barjera): PU laminēta neaustā audumā (85 % meta-aramīds, 15 % para-aramīds.

	4. 
	Termoslānis (termobarjera): Neausts audums (85 % meta-aramīds, 15 % para-aramīds), stepēts ar iekšējo oderējumu (50 % aramīds, 50 % FR viskoze (pieļaujamā novirze ± 1%))
	Termoslānis (termobarjera): Neausts audums (85 % meta-aramīds, 15 % para-aramīds), stepēts ar iekšējo oderējumu (50 % aramīds, 50 % FR viskoze.

	5. 
	Karstumizturīga odere
	Karstumizturīga odere

	6. 
	Gaismu atstarojošas joslas sastāv no divu krāsu (dzeltena un sudrabota) lentas ar šo krāsu kombināciju uz termo un mitrumizturīga materiāla pamata, platums 75- 80 mm
	Gaismu atstarojošas joslas sastāv no divu krāsu (dzeltena un sudrabota) lentas ar šo krāsu kombināciju uz termo un mitrumizturīga materiāla pamata, platums 75 mm

	VIRSJAKA

	7.
	Kabatas: Ar divām sānu kabatām (uzšūtām vai iegrieztām) ar pārloku un vienu iekškabatu radiostacijai.
	Kabatas: Ar divām sānu iegrieztam kabatām ar pārloku un vienu iekškabatu radiostacijai. 

	8.
	Aizdare: Priekšdaļas aizdare ar rāvējslēdzēju (ar ātrās atvēršanas ierīci) un līplenti. Uz apkakles atsevišķa aizdares klape, kurai no abām pusēm ir piešūta līplenta. Iešūtas divvīļu piedurknes. Rāvējslēdzējs nav savienots ar membrānu un var būt nomaināms bez termo līmējuma.
	Aizdare: Priekšdaļas aizdare ar rāvējslēdzēju (ar ātrās atvēršanas ierīci) un līplenti. Uz apkakles atsevišķa aizdares klape, kurai no abām pusēm ir piešūta līplenta. Iešūtas divvīļu piedurknes. Rāvējslēdzējs nav savienots ar membrānu un var būt nomaināms bez termo līmējuma.

	9.
	Gaismu atstarojošo joslu izvietojums: Jakas muguras un priekšdaļas labā un kreisā pusē paralēlām vertikālām joslām; jakas apakšdaļā un piedurkņu galos uzšūta (vai pēc jaunas tehnikas pielīmēta) ugunsizturīga gaismu atstarojoša josla
	Gaismu atstarojošo joslu izvietojums: Jakas muguras un priekšdaļas labā un kreisā pusē paralēlām vertikālām joslām; jakas apakšdaļā un piedurkņu galos uzšūta ugunsizturīga gaismu atstarojoša josla

	10
	Odere: Ar speciālu termostarpliku, apakšmalā iešūta josla, kas nodrošina izstrādājuma nesamirkšanu. Plecu daļā papildus gaisa barjera.
	Odere: Ar speciālu termostarpliku, apakšmalā iešūta josla, kas nodrošina izstrādājuma nesamirkšanu. Plecu daļā papildus gaisa barjera.

	11
	Šuves: Apstrādātas (aplīmētas) ar hermētisku lentu
	Šuves: Apstrādātas (aplīmētas) ar hermētisku lentu

	12
	Pagarināta manžete ar izstrādātu caurumu lielajam pirkstam
	Pagarināta manžete ar izstrādātu caurumu lielajam pirkstam

	BIKSES

	13
	Veids: puskombinzons
	Veids: puskombinzons

	14
	Ar divām sānu kabatām (uzšūtām vai iegrieztām) ar pārloku
	Ar divām sānu kabatām (iegrieztām) ar pārloku

	15
	Odere: ar speciālu termostarpliku, apakšmalā iešūta josla, kas nodrošina izstrādājuma nesamirkšanu
	Odere: ar speciālu termostarpliku, apakšmalā iešūta josla, kas nodrošina izstrādājuma nesamirkšanu

	16
	Aizdare: Priekšpusē iestrādāta rāvējslēdzēja vai līplentes aizdare. Plecu daļā piešūta garumu regulējoša elastīga lence.
	Aizdare: Priekšpusē iestrādāta līplentes aizdare. Plecu daļā piešūta garumu regulējoša elastīga lence.

	17
	Muguras daļas konstrukcija: Muguras daļa paaugstināta, pie kuras piestiprinātas regulējošas lences. Bikšu vidukļa abos sānos iegriezums
	Muguras daļas konstrukcija: Muguras daļa paaugstināta, pie kuras piestiprinātas regulējošas lences. Bikšu vidukļa abos sānos iegriezums

	18
	Ceļu daļa, bikšu gali: Biksēm ceļu daļa un bikšu gali apstrādāti (apšūti) ar nodilumizturīgu materiālu. Bikšu  staru galos  rāvējslēdzējs ar kuru palīdzību ir iespēja sašaurināt staru platumu pēc vajadzības. Bikšu augšstilbu daļā ir uzšūtas kabatas.
	Ceļu daļa, bikšu gali: Biksēm ceļu daļa un bikšu gali apstrādāti (apšūti) ar nodilumizturīgu materiālu. Bikšu  staru galos  rāvējslēdzējs ar kuru palīdzību ir iespēja sašaurināt staru platumu pēc vajadzības. Bikšu augšstilbu daļā ir uzšūtas kabatas.

	19
	Gaismu atstarojošo joslu izvietojums: puskombinzona starām, starp ceļgalu un staras galu, apkārt uzšūta ugunsizturīga gaismu atstarojoša josla.
	Gaismu atstarojošo joslu izvietojums: puskombinzona starām, starp ceļgalu un staras galu, apkārt uzšūta ugunsizturīga gaismu atstarojoša josla.




UGUNSDZĒSĒJU AIZSARGĶIVERE    
 

	NR.P.K.
	PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. 
	
Normatīvie akti: Atbilst ES standartiem, Elektriskās īpašības saskaņā ar standartu EN 50365:200 un atsevišķiem standarta EN 443:2008 punktiem.
Saskare ar šķidrajām ķimikālijām saskaņā ar EN 443:2008 standartu, CE marķējums.
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*Bilde nes informatīvo raksturu.
 Ķiveres krāsa atbilstoša pieprasījumam

	Normatīvie akti: Atbilst ES standartiem, Elektriskās īpašības saskaņā ar standartu EN 50365:200 un atsevišķiem standarta EN 443:2008 punktiem.
Saskare ar šķidrajām ķimikālijām saskaņā ar EN 443:2008 standartu, CE marķējums.


	2. 
	Pilnīga aizsardzība zemās (-40°C) un augstās temperatūrās.
Ugunsizturīgs (testēts 1000°C temperatūrā) un karstumizturīgs. Aizsargķivere ir pārbaudīta (tostarp arī pret triecieniem un iespiešanu). Korpuss nodrošina aizsardzību pret triecieniem un iekļūšanu, kā arī sānu aizsardzību pret saspiešanu.

	Pilnīga aizsardzība zemās (-40°C) un augstās temperatūrās.
Ugunsizturīgs (testēts 1000°C temperatūrā) un karstumizturīgs. Aizsargķivere ir pārbaudīta (tostarp arī pret triecieniem un iespiešanu). Korpuss nodrošina aizsardzību pret triecieniem un iekļūšanu, kā arī sānu aizsardzību pret saspiešanu.

	3. 
	Regulējama iekšējā aizdare nodrošina trieciena spēka absorbēšanu. Ir ciets polsterējums – poliuretāns, trieciena amortizators.
	Regulējama iekšējā aizdare nodrošina trieciena spēka absorbēšanu. Ir ciets polsterējums – poliuretāns, trieciena amortizators.

	4. 
	Kakla aizsarga garums 150 -155 mm
	Kakla aizsarga garums 150 mm

	5. 
	Ir izvietoti atstarojošie elementi uz ķiveres tā, lai nodrošinātu redzamību no visām pusēm.
	Ir izvietoti atstarojošie elementi uz ķiveres tā, lai nodrošinātu redzamību no visām pusēm.

	6. 
	Ķivere ir aprīkota ar sejas aizsargu - vizoru, izgatavots no ķīmiski noturīga polikarbonāta. Aizsargs – vizors  pārklāts ar filtru, kas aizsargā no infrasarkanā starojuma.
	Ķivere ir aprīkota ar sejas aizsargu - vizoru, izgatavots no ķīmiski noturīga polikarbonāta. Aizsargs – vizors  pārklāts ar filtru, kas aizsargā no infrasarkanā starojuma.

	7. 
	Ķiveres krāsa  - balta
	Ķiveres krāsa  - balta





	

ZEM AIZSARGĶIVERES PASEGA

	NR.P.K.
	PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. 
	
Normatīvie akti: 

2016. gada 9. marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; Latvijas standarts LVS EN 13911:2017   "Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs - Prasības un testa metodes ugunsdzēsēju kapucēm"; Latvijas standarts LVS EN 469:2014 "Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs - Veiktspējas prasības ugunsdzēsēju aizsargapģērbam"
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	Normatīvie akti: 

2016. gada 9. marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; Latvijas standarts LVS EN 13911:2017   "Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs - Prasības un testa metodes ugunsdzēsēju kapucēm"; Latvijas standarts LVS EN 469:2014 "Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs - Veiktspējas prasības ugunsdzēsēju aizsargapģērbam"


	2. 
	Pielietojums: Ķiveres pasega paredzēta, lai nodrošinātu ugunsdzēsēja galvas un kakla aizsardzību pret bīstamiem un kaitīgiem apkārtējās vides faktoriem, dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus, kā arī pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.
	Pielietojums: Ķiveres pasega paredzēta, lai nodrošinātu ugunsdzēsēja galvas un kakla aizsardzību pret bīstamiem un kaitīgiem apkārtējās vides faktoriem, dzēšot ugunsgrēkus un veicot glābšanas darbus, kā arī pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

	3. 
	Materiāls:
Virsējai kārtai (slānim)- termoizturīga trikotāža  48.5 - 49% viskoze.
Iekšējais slānis no materiāla, kas nodrošina higiēnas un ekspluatācijas prasības (48,5 -49 % aramids, 48,5 - 49 % viskoze, 3–3.5% oglekļa šķiedra. 

	Materiāls:
Virsēja kārta (slānim)- termoizturīga trikotāža  48.5 - 49% viskoze.
Iekšējais slānis no materiāla, kas nodrošina higiēnas un ekspluatācijas prasības (48,5 -49 % aramids, 48,5 - 49 % viskoze, 3–3.5% oglekļa šķiedra. 


	4. 
	Krāsa: melna, pelēka vai citā tumšā tonī

	Krāsa: melna vai tumši zila



UGUNSDZĒSĒJU AIZSARGCIMDI

	NR.P.K.
	PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. 
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	2. 
	Nodilumizturība.
Izturība pret plīsumiem, griezieniem, triecieniem  (cut resistance) 5.līmenis (LVS EN 388:2016);                                         Izturība pret caurduršanu (puncture resistance) 4.līmenis (LVS EN 388:2016);                      
 Ergonomiskums (deksteritāte, “Dexterity” vai ekvivalents) 5.līmenis (LVS EN 420:2003+A1:2009).

	Nodilumizturība.
Izturība pret plīsumiem, griezieniem, triecieniem  (cut resistance) 5.līmenis (LVS EN 388:2016);                                         Izturība pret caurduršanu (puncture resistance) 4.līmenis (LVS EN 388:2016);                      
 Ergonomiskums (deksteritāte, “Dexterity”) 5.līmenis (LVS EN 420:2003+A1:2009).


	3. 
	Pirkstaiņi, cimdi ar iešūtiem ielaidumiem starp pirkstiem, īsu cimda aproci (stulmu), cimdi aprīkoti ar atstarojošiem elementiem.

	Pirkstaiņi, cimdi ar iešūtiem ielaidumiem starp pirkstiem, īsu cimda aproci (stulmu), cimdi aprīkoti ar atstarojošiem elementiem.


	4. 
	Membrāna ir iestrādāta cimdā, kas nodrošina cimda gaisa caurlaidību un mitruma ne caurlaidīgumu (Hipora membrana). Odere ir no karstumizturīga materiāla (Kevlar vai ekvivalents), kurš pie 180oC temperatūras neaizdegas, nekūst.
	Membrāna ir iestrādāta cimdā, kas nodrošina cimda gaisa caurlaidību un mitruma ne caurlaidīgumu (Hipora membrana). Odere ir no karstumizturīga materiāla (Kevlar), kurš pie 180oC temperatūras neaizdegas, nekūst.

	5. 
	Ir ārējā materiāla izturība pret atklātu liesmu.
Ir ārējā materiāla izturība pret augstu temperatūru.
Ir noturība pret siltumizturību.
	Ir ārējā materiāla izturība pret atklātu liesmu.
Ir ārējā materiāla izturība pret augstu temperatūru.
Ir noturība pret siltumizturību.



UGUNSDZĒSĒJU JOSTA AR KARABĪNI

	NR.P.K.
	PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. 
	Atbilsts: 
LVS EN 358:2019 "Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma"
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	Atbilsts: 
LVS EN 358:2019 "Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma"


	2. 
	Josta ir ar piestiprinātu drošības sistēmu (stropi ar karabīni), uz jostas paredzēt ierīci karabīnes stiprināšanai.

	Josta ir ar piestiprinātu drošības sistēmu (stropi ar karabīni), uz jostas paredzēt ierīci karabīnes stiprināšanai.


	3. 
	Ir paredzēta jostas garuma regulēšanas iespēja.

	Ir paredzēta jostas garuma regulēšanas iespēja.


	4. 
	Izturīgs pret degšanas produktiem (neuzliesmojošs).
	Izturīgs pret degšanas produktiem (neuzliesmojošs).



Visi Preču izmēri un tiks saskaņoti ar Piegādātāju pie pasūtījuma.
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