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NOLIKUMĀ


	Atklāta konkursa "Autoceltņa piegāde un tehniskā apkope" (ID Nr. AST2026/61) turpmāk – Iepirkums, iepirkuma komisija 2026. gada 16. jūnija sēdē (protokols Nr. 5) nolēma veikt šādus Nolikuma grozījumus:



	1.
	Izteikt Nolikuma 2.8.punktu jaunā redakcijā.



2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss, kas tiek veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu     sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – Likums vai SPSIL) 13. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 187) 2.1. apakšnodaļu.
2.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 42414100-2 (Celtņi).
2.3. Iepirkuma priekšmets: Autoceltņa (turpmāk – Prece) piegāde un to tehniskā apkope. 
2.4. Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma procedūras veidu[footnoteRef:2]. Kopējā paredzamā līgumcena ir līdz 440 000 EUR (četri simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). [2:  SPSIL 14.p. (1).] 

2.5. Iegādes apjoms: 1 (viens) autoceltnis saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu "Tehniskā specifikācija". 
2.6. Līguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās.
2.7. Autoceltņa piegādes termiņš tiek noteikts mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. Piegāde tiek veikta termiņā, kuru pretendents ir norādījis pieteikumā (Nolikuma 1. pielikums "Pieteikums"). 
2.8. Plānotais līguma noslēgšanas termiņš: 2026. gada 26. augusts.
2.9. Izpildītājs tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā no piegādes brīža nodrošina autoceltņa tehnisko apkopi un garantijas remontus saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu "Tehnisko apkopju plāns". Izpildītājs papildus nodrošina autoceltņa citu dilstošo detaļu nomaiņas remontdarbus un citus neparedzētus remontdarbus, kurus Pasūtītājs apmaksā atsevišķi saskaņā ar Pasūtītāja un piegādātāja abpusēji saskaņotu tāmi katrā remontdarbu gadījumā.
2.10. Līguma izpildes vieta – Dārzciema iela 86, Rīga, Latvija.
	2.
	Nolikuma 6. pielikums "Tehniskā specifikācija" izteikts jaunā redakcijā un ir neatņemama Nolikuma grozījumu sastāvdaļa.



6. pielikums
Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
atklāta konkursa (ID Nr. AST 2026/61)
"Autoceltņa piegāde un tehniskā apkope" nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Tehniskā specifikācija 6x4 Autoceltnis
	

	Nr. p.k.
	Piedāvājuma cenā iekļaujamie tehniskie parametri
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	1.1.
	Piedāvātā transporta līdzekļa marka, modelis
	Piedāvājumā ir jāuzrāda marka, modelis, motors un aprīkojuma nosaukums
	

	1.2.
	Kabīnes veids
	Dienas kabīne
	

	1.3.
	Motora tilpums (cm³)
	Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda
	

	1.4.
	Motora jauda
	Ne mazāk kā 230 kW
	

	1.5.
	Turbo dīzelis 
	Jā
	

	1.6.
	Atbilstība emisiju klasei – EURO 6
	Jā
	

	1.7.
	Transporta līdzekļa darbības nodrošināšana pie – 30C grādiem
	Jā
	

	1.8.
	Sēdvietu skaits (gab.)
	2 gab.
	

	2
	Sajūgs (mehāniskās kārbas piedāvājuma gadījumā)
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	2.1.
	Pneimatiskā vadība
	Jā
	

	3
	Pārnesuma kārba
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	3.1.
	Pilnībā sinhronizēta
	Jā
	

	3.2.
	Ar mehānisku vai automātisku pārnesuma pārslēgu
	Jā
	

	4
	Sadales kārba
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	4.1.
	 Starp asu bloķēšana
	Jā
	

	5
	Aizmugurējās asis
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	5.1.
	Starp riteņu diferenciāļa bloķēšana
	Jā
	

	6
	Riepas un riteņi
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	6.1.
	Riepu izmērs 315/80 R22 vai lielākas
	Jā
	

	6.2.
	Rezerves ritenis
	Analogs uzstādītajām riepām
	

	7
	Drošības parametri
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	7.1.
	Bremžu antibloķēšanas sistēma (ABS)
	Jā
	

	7.2.
	Ietves malas skata spogulis, platleņķa atpakaļskata spogulis
	Jā
	

	7.3.
	Automātiskās dienas braukšanas gaismas
	Jā
	

	7.4.
	Priekšējie miglas lukturi
	Jā
	

	7.5.
	Ātruma ierobežotājs 90 km/h
	Jā
	

	7.6.
	Atpakaļskata kamera - Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai atpakaļskata kamerai un tās uzstādīšanai
	Jā
	

	7.7.
	Rotējoša oranža bākuguns ar magnētu, viegli noņemama
	Jā
	

	8
	Komforta līmenis
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	8.1.
	Mehānisks kabīnes pacēlājs
	Jā
	

	8.2.
	Regulējams pneimatisks komforta vadītāja sēdeklis, aprīkots ar drošības jostu.
	Jā
	

	8.3.
	Elektriski logu pacēlāji
	Jā
	

	8.4.
	Centrālā atslēga
	Jā
	

	8.5.
	Stūres regulēšanas iespējas
	Stūres regulēšanas iespējas augstumā un dziļumā
	

	8.6.
	Analogais instrumentu panelis ar odometra; degvielas; gaisa spiediena; eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras indikāciju, signāllampām un riepu gaisa spiediena manometrs
	Jā
	

	8.7.
	Ciparu displejs ar radio, pulksteņa, u.c. indikāciju
	Jā
	

	8.8.
	Gaisa kondicionētājs
	Jā
	

	8.9.
	Autonoma salona apsilde 
	Jā
	

	8.10.
	Elektriski regulējami un apsildāmi galvenie ārējie spoguļi
	Jā
	

	8.11.
	12 V rozete kabīnē 
	Jā
	

	9
	Degvielas bāka
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	9.1.
	Tilpums ne mazāk kā
	250 litri 
	

	9.2.
	Degvielas sistēmas apsilde
	Jā
	

	9.3.
	Slēdzams degvielas bākas vāciņš
	Jā
	

	10
	Dažādi papildaprīkojumi
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	10.1.
	Salona paklāji (gumijoti, viegli izņemami un iztīrāmi)
	Jā
	

	10.2.
	Slēdzama instrumentu kaste 400x400x700 mm (platums x augstums x garums), izvietota uz darba platformas
	Jā
	

	10.3.
	Divi ķīļveida riteņu paliktņi
	Jā
	

	10.4.
	Instrumentu komplekts (rezerves riteņa nomaiņai)
	Jā
	

	10.5.
	Hidrauliskais domkrats
	Jā
	

	10.6.
	Aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" prasībām
	

	10.7.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	Saskaņā ar MK noteikumu Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" prasībām, atbilstošs transporta līdzekļa kategorijai (MK noteikumi Nr.238)
	

	10.8.
	Degviela tvertnē ne mazāk kā
	20 litri Pasūtītāja piegādes adresē
	

	10.9.
	Pirmreizējā reģistrācija CSDD
	Jā
	

	11
	Transportlīdzekļa svars ar iekārtu
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	11.1.
	Jānorāda pilna masa
	Jā
	

	12
	Iekārta
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	12.1.
	Autoceltņa veiktspēja sānu izlicē
	≥25 m
	

	12.2.
	Iekārtas darbības nodrošināšana ekspluatācijai ārējā gaisa temperatūrās ne mazākā amplitūdā kā no -20°C līdz +40°C 
	Jā
	

	12.3.
	Celtspēja pilnā sānu izliecē ne mazāk kā
	≥600 kg
	

	12.4.
	Autoceltņa strēle
	izbīdāma, teleskopiska
	

	12.5.
	Autoceltņa vadība no iekārtas kabīnes
	Jā
	

	12.6.
	Autoceltņa torņa pagriešanas leņķis (grādi) ne mazāk kā
	Vismaz 360°
	

	12.7.
	Darba zonas apgaismojums (lukturi uz strēles)
	Jā
	

	12.8.
	Atbalsta kājas (gab.)
	4.gab. (H veida ar vismaz trijām izbīdes pozīcijām iespējām nodrošinot iekārtas atslēgšanos pie katras pozīcijas pārslodzes) Automātiska atbalsta kāju izlikšana/līmeņošana/salikšana no operatora kabīnes
	

	12.9.
	Maksimālais transporta līdzekļa un iekārtas augstums transporta stāvoklī ne vairāk kā
	3999 mm
	

	12.10.
	Iekārtas operatora kabīnes apsilde (autonoma)
	Jā
	

	12.11.
	 Atbalsta kāju paliktņi atbilstoši transporta līdzekļa un iekārtas kravnesībai, min. izmēri 500*500*100 (stiprinājuma vietas to novietošanai uz automobiļa pārbraucienos)
	4 gab.
	

	12.12.
	 Autoceltņa zemējums
	paredzēta pieslēguma vieta zemējumam (skrūve 16 mm diametrā)
	

	12.13.
	Visiem vadības mezgliem jābūt ievietotiem slēdzamās, ūdensnecaurlaidīgās, pret mehāniskiem bojājumiem aizsargājošām kastēm
	Jā
	

	13
	Dokumentācija
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	13.1.
	Transporta līdzeklis autoceltnis
	atbilst Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, reģistrēts atbilstoši N2, vai N3 kategorijas transporta līdzekļa prasībām saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" un saistošajiem LVS kā kravas autoceltnis
	

	13.2.
	Transporta līdzeklis autoceltnis
	atbilst MK Noteikumiem Nr. 195 "Mašīnu drošības noteikumi", reģistrēts PTAC, veikta tehniskā pārbaude akreditētā uzņēmumā (iekārtas pase, pārbaudes protokols un uzlīme)
	

	13.3.
	Pārbūves projekts un ekspertīze CSDD
	Jā
	

	13.4.
	Autoceltņa reģistrācija bīstamo iekārtu reģistrā
	Jā
	

	13.5.
	Operatora instrukcija, apkopes un servisa grāmata, lietošanas instrukcija valsts valodā
	Jā
	

	13.6.
	Sertifikāts autoceltņa atbilstībai : MK 341 no 2020.06.14
	Jā
	

	13.7.
	Autoceltnim jābūt ar ES sertifikāciju, ar CE zīmēm
	Jā
	

	13.8.
	Piedāvājumam obligāti jāpieliek pacēlāja detalizētus rasējumus un darba zonu diagrammas
	Jā
	

	14
	Instrukcijas Latviešu valodā
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	14.1.
	Transporta līdzekļa lietošanas instrukcija
	Jā
	

	14.2.
	Autoceltņa iekārtas instrukcija
	Jā
	

	14.3.
	Personāla apmācība
	Jā
	

	15
	Piedāvājuma cenā iekļautie garantijas nosacījumi
	Obligātā prasība:
	Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai:

	15.1.
	Garantija automašīnai
	24 mēneši vai 100 000 km
	

	15.2.
	Garantija autoceltņa iekārtai
	24 mēneši vai 100 000 km
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