 FASĀDES APDARES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA ĒKĀM
Slimnīcas ielā Nr.1 un 1A,  Ogrē, Ogres nov., LV 5001
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	
	Marka
	Mērv.
	Daudz.

	BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA
	
	
	

	1
	Pagaidu ūdens pieslēgums būvniecības vajadzībām, ūdens patēriņa skaitītāja izbūve
	
	
	skaits
	1

	2
	Elektroenerģijas uzskaites skaitītājs ar aizsargautomātiku 
	
	
	skaits
	1

	3
	Ugunsdzēsības aparāti un inventārs. Ug/dzēsības inventāra stends,kaste ar smiltīm.
	
	
	skaits
	1

	4
	Brīdinājuma zīmju uzstādīšana būvlaukumā
	
	
	komple
	1

	5
	Būvlaukuma nožogošana ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti betona pamatos. 
	
	
	kts tek.m
	40

	6
	Atsevišķu ēku nožogošana ar pagaidu žogu uz būvniecības laiku no saliekamiem mobilā žoga posmiem H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti betona pamatos. 
	
	
	tek.m
	saskaņā ar 
DVP

	7
	Fasādes sastatņu noma  h=8m
	
	
	tek.m
	saskaņā ar 
DVP

	8
	Izlieces pacēlāja ar grozu noma
	
	
	
	saskaņā ar 
DVP

	9
	birojs- instrumentu uzglabāšana. Konteinertipa pārvietojamā būve
	
	
	skaits
	1

	10
	pārvietojama BIO tualete
	
	
	skaits
	1

	11
	Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
	
	
	skaits
	1

	12
	būvgružu savākšanas konteinera noma un mazgabarīta konteineri šķirotiem atkritumiem
	
	
	skaits
	3

	FASĀDES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA
	
	
	

	13
	Liberta Elegant 500 un 550 tērauda kasetes RAL 1013 un RAL 
6020 (izgatavošana, uzstādīšana)
	
	Ruukki
	m2.
	800

	14
	Pretvēja izolācija PAREX Cortex, b=50mm, akmens vates stiprinājuma elementi . Speciālās šuvju hermētiskuma lentas.
	
	Paroc
	m2.
	664

	15
	Lamella Groove 30 (vertikālas) RAL 6020 (izgatavošana, uzstādīšana)
	
	Ruukki
	m2.
	153

	16
	Fasādes balstošā apakškonstrukcija , tērauda- L veida leņķi  ar stiprinājuma savienojuma elementiem . Siltumizolējošas starplikas
	
	
	m2.
	800

	17
	Lamellas balstošā konstrukcija- auksti locīts cinkots Z profils 150, 
B=2mm, 12 vietās, kopgarums  l=17m ķīļenkuri HILTI M12 -84gab.
	
	
	tek.m
	205

	18
	Lamellas balstošā konstrukcija- L profils 130x100x10, l=3,2m, ķīļenkuri HILTI M12 -12gab.
	
	
	tek.m
	6,5

	19
	Perforēta cokollīste (aizsardzība no grauzējiem) - locītas cinkota tērauda loksnes
	
	
	tek.m
	165

	20
	Locītas logu ailu apdares tērauda loksnes RAL 6020, b=250 mm ar vēja minerālvates ISOVER VKL-13mm iestrādi
	
	
	m2
	60 m2

	21
	veco palodžu demontāža
	
	
	skaits
	55

	22
	Logailas siltumizolācijas atjaunošana, ārējās, hidroizolācijas lentas iestrāde.
	
	
	skaits
	52

	23
	Jaunas tērauda palodzes b=360 mm, PUR pārklājums, RR 11
	
	
	skaits/ m2
	52/ 30m2

	       JUMTA  DARBI
	
	
	



	24
	Esošās lietus noteksistēmas demontāža. Jaunas ūdensnoteku sistēmas 150/120 montāža, apaļas RR-11, PUR pārklājums. Caurules d.120: 8 gab.h=4,8m; 4gab.h=7m; 1gab.h=3,6m; 4 gab.h=3,3m; 
	
	teknes 
tek.m
	200

	25
	Esošo sniega barjeru demontāža. Sniega barjeru ar ovāla šķērsgriezuma caurulēm uzstādīšana uz dakstiņveida jumta. 
Balsta nodrošināšana ar papildus latojuma izbūvi.
	Ruukki
	tek.m
	65

	26
	Karnīzes apšuvums ar perforāciju 45 cm platumā un vējmala 20cm 
.Tērauda loksnes RR11
	
	tek.m
	125

	27
	Parapetu apdares atjaunošana mūra sienām ar nosegskārdu RR11 
	
	tek.m
	70

	28
	Lāsenis un locīts skārds pieslēgumam pie mūra sienas garāžai RR 11
	
	tek.m
	12

	29
	Ruberoīda virskārtas seguma iestrāde garāžas jumtam
	
	skaits
	80

	30
	Esošā dakstiņveida profilu jumta seguma demontāža nojumēm. 
Esošā latojuma papildināšana (vai nomaiņa) ar antiseptizētiem, kalibrētiem dēļiem, nodrošinot attālumu starp balsta dēļiem atbilstoši izvēlētajam vertikālo šuvju profila segumam (100 mm vai 60 mm).
	
	m2
	48

	31
	Vertikālo šuvju profila jumta seguma ieklāšana b=0,6mm, RR-11 (Classic NextGen SR-35-475F vai Valcprofils SR27-545A). 
Lāseņa iestrāde - 63 tek.m
	
	m2
	48

	32
	Jumta kores ventīlis bēniņu telpas ventilācijai ik pa 3m
	VILPE
	skaits
	17

	33
	Esošo kanalizācijas stāvvadu pagarināšana bēniņu telpā ar izbūvi caur jumta segumu. Kanalizācijas ventilēšanas izvadi uz jumts d.110
	VILPE
	skaits
	5

	        CITI DARBI

	34
	Pārbūvējami Lietusūdeņu notekcaurules pieslēgumi LK tīkliem, attālinot tos no fasādes apdares pīrāga attālumā.
	
	skaits
	13

	35
	Uz fasādes apdares laiku nocelt saimniecības korpusa āra trepes. Izbūvēt jaunu atbalsta pamatu vietu trepju novietošanai iepriekšējā vietā, attālinot tās no fasādes  apdares pīrāga attālumā.
	
	skaits
	1

	36
	Betona atbalsta sienu apmetuma remonts un krāsošana RAL 6020 saimniecības korpusam noejās uz pagrabu
	
	m2
	15

	37
	Esošo Cokolu dekoratīvā apmetuma atjaunošana ar pārkrāsošanu RAL 6020
	
	m2
	50

	38
	Jauna cokola apšuvuma izveide garāžai: AQUAPANEL lokšņu apšuvums un krāsošanaRAL 6020
	KNAUF
	m2
	6

	39
	Esošo koka logu demontāža 5 gab (1,1x 1,3 m) un 3 logailu aizmūrēšanaar vieglbetona blokiem b=0,3m garāžai
	
	m3
	1,3

	40
	Jaunu aukstā profila logu izgatavošana 1,1x 1.3m un uzstādīšana
	
	skaits
	2

	41
	Esošās logu aizsargrestes 1,5x 1,4m morgam attīrīt no rūsas, krāsot RAL 1013
	
	skaits
	2

	42
	Esošo tērauda vārtu pārkrāsošana pelēkā krāsā RR 23. 
	
	m2
	22

	43
	Sadrupušās betona apmales ap ēku demontāža morgam 
	
	m2
	10

	44
	Jaunas bruģētas apmales izbūve ap morgu un garāžu 50 cm platumā. Trotuāra apmale 50 tek.m
	
	m2
	25

	45
	Dzelzsbetona konstrukciju kolonnu un kopņu galu remonts Nojumei (veicamo pasākumu aprakstu skatīt lapā AR-7) saskaņā ar atbilstošu betona remonta sistēmu (piemēram, SAKRET betona remonta sistēma).
	SKARET
	m2
	52

	46
	Kolonnu betona virsmas krāsošana RAL1013
	CAPAROL, TIKKURILA
	m2
	51

	47
	Tērauda profilu bultskrūvju noturības pārbaude nojumes kolonnu savilcēm, rūsas noņemšana, pretkorozijas apstrāde un krāsošana 
RAL 1013
	
	m2
	42

	48
	LED ielu gaismas sienas stiprinājums, h=800mm
	Electrobase
	skaits
	5

	49
	Ielu laternu LED gaismekli DKS274 8500LM 65W 740 AST4D IC0, 
IP66 (vai cits analogs saskaņā ar aprēķinu)
	Electrobase
	skaits
	5

	50
	Esošo nojumes gaismekļu nomaiņa ar LED  āra griestu lampu IP 
65 ar kustības sensoru (D)
	
	skaits
	5

	51
	Fasādes kondicionēšanas iekārtu nocelšana un pēc darbu pabeigšanas- montāža.
	
	skaits
	3

	52
	fasādes putu siltumizolācijas posmu d=5cm izgriešana balstošās konstrukcijas stiprināšanai pie silikātķieģeļu mūra (vidēji 3÷5 uz m²). Siltumizolācijas atjaunošana
	
	posmu skaits
	2 700

	Piezīme
	1. Apjomos nav iekļauta materiālu rezerve.
	
	
	


2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā
3. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
4. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem.
	
