2.3. pielikums
Precizēts 11.08.2026., 27.08.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
"Par pilnīgi elektriska kravas furgona (N1 kategorija) iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai un remontdarbnīcas ierīkošanai"
	Nr. p/k
	Jaunai automašīnai izvirzītās minimālās tehniskās prasības

	Automašīnu skaits – 1 gab. 

	1. reģistrācija – Jauna 2026. gads piegāde no 01.10.2026

	Pilnīgi elektrisks kravas furgons

	1. Virsbūve:

	1.1.
	Kategorija - N1 (kravas furgons)

	1.2.
	Konfigurācija – furgons ar vienu sēdekļu rindu (3 sēdvietas) 

	1.3.
	Klīrenss – ne zemāks par 135 mm

	1.4.
	Kravas telpas tilpums – ne mazāks 6,1m³ (L2 konfigurācijā)

	1.5.
	Sānu bīdāmās durvis 1 gab

	1.6.
	Aizmugurējās kravas durvis – atveramas vismaz 180° leņķī

	1.7.
	Piekabes āķis

	1.8.
	Krāsa virsbūvei – balta vai metāliska

	2. Dzinējs:

	2.1.
	Tips – pilnīgi elektrisks (BEV); CO2 emisijas – 0 g/km

	2.2.
	Maksimālā jauda – ne mazāk kā 100 kW (136 ZS)

	2.3.
	Akumulatora ietilpība (kopējā) – ne mazāka kā 75 kWh

	2.4.
	Maksimālais nobraukums pēc WLTP cikla – ne mazāks kā 460 km

	2.5.
	Maksimālais ātrums – ne mazāks kā 130 km/h

	3. Transmisija un piedziņa:

	3.
	Pārnesumkārbas tips – automātiskā (bezpakāpju vai 1-pakāpju elektromotora pārnesums); piedziņas veids – priekšējo riteņu (FWD) vai aizmugurējo riteņu (RWD)

	4. Uzlāde:

	4.1.
	Maiņstrāvas (AC) iebūvētā lādētāja jauda – ne mazāka kā 11 kW

	4.2.
	Uzlādes kabelis Tips 2 (Mennekes, IEC 62196) – iekļauts komplektācijā

	5. Riepas:

	5.
	Uzstādītas vissezonas riepas (vidējā klase)

	5.1
	Diski ne mazāki kā R17

	6. Kravas telpas aprīkojums:

	6.1.
	Metāla starpsiena starp kabīni un kravas telpu

	7. Tehniskais aprīkojums:

	7.2.
	Elektrisks stūres pastiprinātājs

	7.4.
	Elektriski regulējami logu pacēlāji

	7.5.
	Elektriski regulējami un nolokāmi spoguļi

	7.6.
	Regulējams vadītāja sēdekļa augstums

	7.7.
	Apsildāms vadītāja sēdeklis

	7.8.
	Drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim (vismaz divi priekšā)

	7.9.
	Bremžu pretbloķēšanas sistēma – ABS

	7.10.
	Stabilitātes kontroles sistēma –VSC

	7.11.
	Sadursmes novēršanas sistēma ( PCS )

	7.12.
	Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

	7.13.
	Gaisa kondicionētājs (manuāls vai automātisks)

	7.14
	Aklo zonu monitors

	7.15.
	Navigācijas dublēšana uz radio sistēmas ekrāna no viedtālruņa (Apple CarPlay / Android Auto vai analogs risinājums)

	7.16
	Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, Adaptīvais kruīzs

	7.17.
	Riepu spiediena kontroles sistēma

	8. Automašīnas komplektācija:

	8.1.
	Instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs

	8.2.
	Avārijas apstāšanās zīme

	8.3.
	Ugunsdzēšamais aparāts

	8.4.
	Atstarojošā veste

	8.5.
	Medicīniskā aptieciņa

	8.6.
	Automašīnas un automašīnā uzstādītā papildu aprīkojuma ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā vai digitāla versija latviešu valodā

	2. Citas prasības

	9. Garantijas prasības:

	9.1.
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 100 000 km no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas

	9.2.
	Akumulatora garantija – ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai 160 000 km no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas

	9.3.
	Virsbūves pretkorozijas garantija – ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas

	10. Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji:

	10.1.
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms – 0 g/km (pilnīgi elektrisks transportlīdzeklis)

	10.2.
	Slāpekļa oksīda (NOx) apjoms – 0 g/km (pilnīgi elektrisks transportlīdzeklis)

	10.3.
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms – 0 g/km (pilnīgi elektrisks transportlīdzeklis)

	11.
	Automašīnai uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) uz Pasūtītāja Līzinga devēja vārda, ar norādi, ka Pasūtītājs - Turētājs; CSDD izdevumi – pirmreizēja reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, pirmreizējais ceļu nodoklis – iekļauti cenā.

	12.
	Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei uz 23 mēnešiem.

	13.
	OCTA līgumu nodrošina pasūtītājs.

	14.
	KASKO līgumu nodrošina pasūtītājs.

	15.
	Turpmākās (pēc 23 mēnešu perioda) Līguma izpildes laikā nepieciešamās tehniskās apskates izmaksas un nodokļus sedz pasūtītājs.

	16.
	Apkopes un normāla nolietojuma remontdarbu izmaksas sedz pasūtītājs.

	17.
	Automašīnas markas autorizēta izplatītāja tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta atrodas ne tālāk par 20 km no pasūtītāja juridiskās adreses.

	18.
	Plānotie maršruti Līguma izpildes laikā: Mārupes novada administratīvā teritorija

	19.
	Ceļa seguma veids: asfaltbetons, grants segums

	20.
	Faktiskie ekspluatācijas apstākļi: 
· ikdienas braucieni pa pilsētas un lauku teritorijām; 
· biežu dzinēja iedarbināšana un īsi pārbraucieni; 
· regulāra braukšana pa grants ceļiem (ja tas atbilst pašvaldības teritorijai); 
· ekspluatācija visos gadalaikos, arī ziemā pa ar sāli apstrādātiem ceļiem; 
· intensīva izmantošana darba dienās un nepieciešamības gadījumā arī ārpus darba laika; 
vairāki autovadītāji lieto automašīnu.

	21.
	Infrastruktūras  (uzlādes vietas) vietas: nodrošinās pasūtītājs


Tehniskas specifikācijas sagatavotājs: Vilnis Lasmanis,  
Tehniskā specifikācija precizēta: 2026. gada 16. jūlijā
