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1.pielikums
[bookmark: _Hlk233983282]“Optisko dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla objektiem uz 5 gadiem”

identifikācijas Nr. IDC 2026/12-AP
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Aktualizācijas datums: 21.07.2026.

1. Pakalpojuma apraksts: 
1.1. Pretendentam ir jānodrošina vienmodu (SM) optiskā kabeļa  9/125 dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla objektiem Rīgā un Liepājā:

	Nr
p.k.
	Pieslēguma adrese  (A gals)
	Pieslēguma adrese (B gals)
	Ierīkošanas
termiņš
	Optisko
šķiedru
skaits
	Piezīmes

	1.
	Komutācijas telpa 
Hanzas iela 5, Rīga

	Komutācijas telpa 
Kr.Valdemāra iela 1a,
Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	2.
	Zemnieku iela 6/8, 
Liepāja
	Atslēdznieku iela 23, 
Liepāja
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	3.
	Zemnieku iela 6/8, 
Liepāja 
	Sliežu iela 7, Liepāja
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	4.
	Zemnieku iela 6/8, 
Liepāja
	Brīvostas iela 14, 
Liepāja
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	5.
	Zemnieku iela 6/8, 
Liepāja
	Kalēju iela 7, Liepāja
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	6.
	Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (5.korpuss), Rīga
	Komutācijas telpa 
Rūdolfa ielā 5, Rīga
	30 dienas
	16
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	7.
	Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (4.korpuss), Rīga
	Komutācijas telpa 
Hanzas ielā 5, Rīga
	30 dienas
	16
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	8.
	Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (5.korpuss), Rīga
	Komutācijas telpa 
Ezermalas ielā 8,Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	9.
	[bookmark: _Hlk235612267]Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (5.korpuss), Rīga
	[bookmark: _Hlk235612289]Talejas iela 1, Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027

	10.
	Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (4.korpuss) vai Bruņinieku iela 72B, Rīga
	Talejas iela 1, Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027
REZERVĒŠANAI

	11.
	[bookmark: _Hlk235616974]Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (4.korpuss) vai Bruņinieku iela 72B, Rīga
	Komutācijas telpa 
Ezermalas ielā 8,Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027 REZERVĒŠANAI

	12.
	Čiekurkalna 1.līnijā 
1 (5.korpuss), Rīga
	Bruņinieku iela 
72B, Rīga
	30 dienas
	2
	Pakalpojuma uzsākšana no 01.03.2027




1.2. Optiskās dzīslas jāmontē  19”komutācijas skapjos, uzstādot komutācijas paneli katrā objektā ar SC vai LC tipa konektoriem (konektoru tipu precizēt pirms ierīkošanas), komutācijas paneli atbilstoši marķēt ar objekta adresi uz kuru aiziet savienojums;
1.3. Optiskā kabeļa dzīslām visā kabeļa garumā ir sekojošas prasības:
1.3.1. Iznomātās dzīslas var būt pretendenta optikas kabeļa sastāvdaļa, ja šis optiskais kabelis ieguldīts kabeļu kanalizācijā tā, lai šīs dzīslas netiktu ievadītas citos objektos un ēkās, izņemot objektus, kur atrodas Iekšlietu ministrijas iestādes;
1.3.2. šķiedras jāsavieno, sametinot tieši 1:1 uzmavās bez komutācijas, konvertācijas, bez kompresijas iekārtām un savienojošo paneļu izmantošanas;
1.3.3. pēc darbu pabeigšanas jāveic optisko dzīslu signāla vājinājuma mērījumi pie viļņa garuma 1310nm un 1550nm un mērījumu rezultātu protokoli jāiesniedz pasūtītājam. Jāiesniedz kabeļu kanalizācijas trases plāns, kurā ir norādītas iznomātās optiskās dzīslas starp  objektiem, kā arī to garums, katram pieslēgumam atsevišķi.
1.4. Optiskajām līnijām starp objektiem jāatrodas kabeļu kanalizācijā un jāievada minētajos objektos pa kabeļu ievadiem. Kabeļu instalācija telpās jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu noteikumiem.
1.5. Optiskos kabeļus nedrīkst izvietot uz stabiem, pa ēkas sienām un jumtiem.
2. Optiskās līnijas kvalitātes prasības.
2.1. Vienas modas optisko dzīslu ģeometriskiem un pārraides raksturlielumiem jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.650 un to raksturlielumu robežvērtībām jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.652.
2.2. Darba frekvences viļņa garumam jābūt robežās no 1310nm līdz 1550nm.
2.3. Šķiedrām jābūt ar optiski un mehāniski drošu apvalku, jābūt izturīgām pret mehāniskiem stiepumiem un bojājumiem.
2.4. Šķiedru vājinājums 20 grādu temperatūrā nedrīkst pārsniegt sekojošus rādītājus:
2.4.1. 0,43 dB/km pie viļņa garuma 1310nm;
2.4.2. 0,28 dB/km pie viļņa garuma 1550nm.
2.5. Vājinājuma deviācija nedrīkst pārsniegt 0,1dB/km temperatūras robežās  -45...+60oC.
2.6. Vājinājumam jābūt konstantam visā šķiedras garumā un vājinājuma solis nedrīkst pārsniegt 0,1dB.
2.7. Optiskās šķiedras kabelim jābūt ar drošu ūdens aizsargājošo barjeru (želejas pildījums). 
3. Pakalpojuma sniegšanas termiņi un citi nosacījumi
3.1. Optiskās līnijas jānodod ekspluatācijā 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
3.2. Optisko līniju nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem jeb 60 mēnešiem.
3.3. Optiskās dzīslas ir jāuztur darba kārtībā visā noslēgtā līguma darbības laikā.
3.4. Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina optisko līniju nepārtraukta darbība 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā;
3.5. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, jānovērš optisko dzīslu avārijas  bojājumi, izņemot gadījumus, kad bojājumu novēršanu kavē apstākļi, kas ir ārpus pretendenta kontroles;
3.6. Pretendentam jānodrošina pieteikumu pieņemšana par pakalpojuma darbības traucējumiem diennakts (24x7) režīmā; 
3.7. Nomas maksa ietver visas ar optisko līniju nomu saistītās izmaksas, t.sk., optiskā kabeļa trases saskaņošanas un kabeļa ieguldīšanas izmaksas, transporta izdevumus, likumdošanā noteiktos  nodokļus u.c. izmaksas.


