1.pielikums
Iekšlietu digitalā centra rīkotā atklātā konkursa
„ Mēraparatūras piegāde radiosakaru sistēmas (P25) ierīču parametru pārbaudei un skaņošanai” nolikumam
iepirkuma identifikācijas Nr. IDC 2026/9-AP

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk236224512]Ar šo ____________________________________ 
(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese)
iesniedz tehnisko piedāvājumu atklāta konkursa „ Mēraparatūras piegāde radiosakaru sistēmas (P25) ierīču parametru pārbaudei un skaņošanai” (identifikācijas Nr. IDC 2026/9-AP) un apliecina, ka Pretendenta piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas/tehniskais piedāvājums” (turpmāk - Tehniskā specifikācija) prasībām.
1. [bookmark: _Toc27484413]Izmantotie termini:
1.1. RSS — IeM radiosakaru sistēma;
1.2. BS – RSS bāzes stacijas;
1.3. AR – RSS abonentu radiostacijas
1.4. EMI – Elektroniskā mērījumu ierīce
1.5. PIEGĀDĀTĀJS — Atklāta konkursa Pretendents;
1.6. PASŪTĪTĀJS — Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
1.7. PAKALPOJUMS – garantijas saistību nodrošināšanas pakalpojums;
1.8. PRECE – iegādājamas  EMI (fiziskas ierīces, papildierīces un integrētā programmatūra), funkciju lietošanas instrukcijas,  kā arī to piegāde.
2. Radiosakaru sistēmas bāzes staciju un abonentu radiostaciju apraksts:
2.1. PASŪTĪTĀJS izmanto radiosakaru standartu APCO Project 25 (P25) Phase II;
2.2. BS atkartotāju un AR ražotājs – “MOTOROLA SOLUTIONS”;
2.3. BS sastāv no trankinga sistēmas retranslatoriem, radiofrekvenču filtriem, radiofrekvenču kabeļiem un antenām;
2.4. PASŪTĪTĀJS izmanto portatīvās un automašīnu AR;
2.5. PASŪTĪTĀJS izmanto ražotāja ietektos parametrus BS un AR konfigurēšanai;
2.6. PASŪTĪTĀJA RSS izmanto frekvenču diapazonu: 400-450 MHz.



1. Vispārīgas prasības:
1.1. Vispārīgas prasības attiecas uz visām šajā specifikācijā iekļautiem PRECĒM un PAKALPOJUMU;
1.2. PIEGĀDĀTĀJAM ir jānodrošina atbildīgā kontaktpersona par PAKALPOJUMA un PREČU piegādi uz visu Līguma darbības laiku;
1.3. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par PAKALPOJUMA darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un programmnodrošinājuma iegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un jauninājumiem;
1.4. PIEGĀDĀTĀJAM ir jānodrošina visu PREČU piegāde uz Līgumā norādīto adresi;
1.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir jānodrošina PREČU saderība ar minetajām PASŪTĪTĀJA AR;
1.6. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodrošināt, ka preces atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
1.7. PIEGĀDĀTĀJAM ir jāinformē PASŪTĪTĀJU par visām iespējamām papildu opcijām un/vai ierīcēm, kuras ir nepieciešamas lai PRECĒM atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām un funkcijām, kā arī jāsniedz to apraksts kopā ar piedāvājumu pat ja tādas nav minētas Tehniskajā specifikācijā;
1.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir jāinformē PASŪTĪTĀJU par visām PRECES lietošanai nepieciešamajām maksas un bezmaksas programmnodrošinājumām;
1.9. [bookmark: _Hlk236391140]PIEGĀDĀTĀJAM ir jānodrošina 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantija visām PRECĒM no preces saņemšanas dienas. Visus ar garantijas saistītos izdevumus PIEGĀDĀTĀJS sedz no saviem līdzekļiem.
2. Iekļauto PREČU saraksts:
	Nr. p.k.
	Prasība:

	2.1.
	BS un AR radiotehnisko parametru mērījumu komplekts – 1 gab. 

	2.2.
	AR radiotehnisko parametru mērījumu komplekts – 1 gab.






3. Prasības PRECĒM:
	Nr. p.k.
	Prasība:
	Pretendenta atbilde:

	3.1.
	RSS BS un AR radiotehnisko parametru mērījumu komplekts:
· BS un AR komplektam jāiekļauj sevī portatīvo mērierīci ar: 
· Li-ion vai Li-Pol maināmo akumulatoru, rezerves   Li-ion vai Li-Pol akumulatoru; 
· barošanas bloku; 
· iebūvēto vai ārējo akumulatora uzlādes bloku; 
· EMI kalibrēšanas sertifikātu ar kalibrēšanas rezultātiem, somu vai kasti drošai transportēšanai; 
· elektrības kabeli; 
· aprīkojumu, lai nodrošainātu visas 3.3 un 3.4 punktos minētās funkcijas, t.s. ierīce (adapteris) radiostacijas antenas ligzdas pieslēgšanai EMI ieejai/izejai (radiostaciju modeļiem ir dažādi antenu ligzdu tipi (SMA, miniUHF vai unikāls antenas ports) – skatīt modeļu sarakstu punktā 3.4); 
· kalibrēts radiofrekvenču mērkabelis (2-3 metri) ar apliecinātu zudumu vērtību; 
· adapteri N(m)-BNS(f) veida (2 gab.);
· lietošanas pamācība, kurā aprakstīts, kā veikt mērījumus un kā iestatīt ierīci mērījumiem;
· EMI elektrobarošana: no Eiropas AC 230V elektrotīkla un nomaināmas baterijas;
· Autonomās darbības laiks no baterijas ne mazāk kā 1 stunda;
· EMI jābūt iebūvētam ekrānam mērīšanas procesu attēlošanai;
· EMI jābūt iespējai izveidot savienojumu ar Windows 11 operētājsistēmu vai jaunāku versiju, lai parādītu un pārvaldītu mērīšanas procesus no datora tastatūras;
· EMI jābūt iebūvētai atmiņai mērījumu rezultātu glabāšanai;
· EMI jābūt iespējai eksportēt vai kopēt mērījumu rezultātus uz ārējo ierīci;
· Uzglabāšanas (bez akumulatora) temperatūras diapazons vismaz -30℃… + 50℃;
· Darbības temperatūras diapazons vismaz +5℃…+50℃;
· EMI svars ar akumulatoru ne vairāk kā 7 kg;
· EMI aizsardzības līmenis vismaz IP54;
· EMI triecienizturīga konstrukcija pret pārslodzi vismaz 30 G;
· Mērierīcei jāatbilst sertifikātiem EMC IEC/EN;
· Mērierīcei jābūt CE marķējumam;
· EMI kalibrēšana un remonts jāiekļauj garantijā;
· [bookmark: _Hlk236391207]EMI kalibrēšanai jābūt vismaz trīs gadus pēc garantijas beigām par Pasūtītāja līdzekļiem. 
· EMI remonts pieejams vismaz trīs gadus pēc garantijas beigām par Pasūtītāja līdzekļiem.
	Pretendents norāda piedāvātās galvenās elektroniskās ierīces nosaukumu, kā arī to fizisko un programmatūras ierīču sarakstu, kuras iekļautas komplektā.

	3.2.
	Radiosakaru Sistēmas ASTRO ABONENTU RADIOSTACIJU radiotehnisko parametru mērījumu komplekts:
· AR komplektam jāiekļauj sevī portatīvo mērierīci ar Li-ion vai Li-Pol maināmo akumulatoru, rezerves Li-ion vai Li-Pol akumulatoru; barošanas bloku; iebūvēto vai ārējo akumulatora uzlādes bloku; EMI kalibrēšanas sertifikātu ar kalibrēšanas rezultātiem; somu vai kasti drošai transportēšanai; elektrības kabeli; aprīkojumu, lai nodrošainātu 3.4 punktā minētās funkcijas, t.s. ierīce (adapteris) radiostacijas antenas ligzdas pieslēgšanai EMI ieejai/izejai (radiostaciju modeļiem ir dažādi antenu ligzdu tipi (SMA, miniUHF vai unikāls antenas ports) – skatīt modeļu sarakstu punktā 3.4); lietošanas pamācība, kurā aprakstīts, kā veikt mērījumus un kā iestatīt ierīci mērījumiem;
· EMI elektrobarošana: no Eiropas standarta elektrotīkla un nomaināmas baterijas;
· Autonomās darbības laiks no baterijas ne mazāk kā 1 stunda;
· EMI jābūt iebūvētam ekrānam mērīšanas procesu attēlošanai;
· EMI jābūt iespējai izveidot savienojumu ar personālo datoru ar Windows 11 operētājsistēmu, lai parādītu un pārvaldītu mērprocesus no datora tastatūras;
· EMI jābūt iebūvētai atmiņai mērījumu rezultātu glabāšanai;
· EMI jābūt iespējai eksportēt vai kopēt mērījumu rezultātus uz ārējo ierīci;
· Uzglabāšanas (bez akumulatora) temperatūras diapazons vismaz -30℃… + 50℃;
· Darbības temperatūras diapazons vismaz +5℃…+50℃;
· EMI svars ar akumulatoru ne vairāk kā 7 kg;
· EMI aizsardzības līmenis vismaz IP54;
· EMI triecienizturīga konstrukcija pret pārslodzi vismaz 30 G;
· Mērierīcei jāatbilst sertifikātiem EMC IEC/EN;
· Mērierīcei jābūt CE marķējumam;
· EMI kalibrēšana un remonts jāiekļauj garantijā;
· EMI kalibrēšanai jābūt vismaz trīs gadus pēc garantijas beigām par Pasūtītāja līdzekļiem. 
· EMI remonts pieejams vismaz trīs gadus pēc garantijas beigām par Pasūtītāja līdzekļiem.
	Pretendents norāda piedāvātās galvenās elektroniskās ierīces nosaukumu, kā arī to fizisko un programmatūras ierīču sarakstu, kuras iekļautas komplektā.

	3.3.
	BS radiotehnisko parametru mērījumu funkcijas:
3.3.1. Antenu un fīderu ierīču (AFI) parametru mērīšana:
a. Sprieguma stāvviļņu attiecība (VSWR);
b. Atgriešanās zudumi (Return Loss) decibelos;
c. Zudumi kabelī (Cable Loss) RF kabeliem līdz 300m;
d. DTF (DistanceToFault) funkcija;
3.3.2. P25 un P25 Phase II (TDMA) parametru mērīšana:
a. Pārraides jauda (Transmit Power Output) līdz 120W (savienojums ar N (f) tipa ligzdai, 50 omi);
b. Modulācijas precizitāte (Modulation Fidelity);
c. Frekvences kļūda (Frequency Error) vismaz +/- 1 Hz;
d. Simbolu novirze (Symbol Deviation) vismaz +/- 1%;
e. Uztvērēja jutība (Digital Sensitivity (BER test pattern 1011));
3.3.3. Signālu analīze un ģenerēšana:
a. Iebūvētais oscilogrāfs (Oscilloscope);
b. Spektra analizators (Spectrum Analyzer);
c. P25 Phase II sistēmas signālu analizators;
d. 2-portu AFI analizators (2-port Vector Network Analyzer (VNA));
e. Dupleksais tests (Duplex test);
f. Signāla ģenerators (Signal generator) vismaz 0 dBm –130 dBm;
g. P25 Phase II sistēmas signāla ģenerators;
h. Izsekošanas ģenerators (Tracking generator) RF filtru pārbaudei un skaņošanai vismaz 0 dBm –130 dBm;
	Pretendents norāda funkcijas nosaukumu, kā arī fizisko un programmatūras ierīču sarakstu, kas nodrošina norādītās funkcijas izpildi.

	3.4.
	AR radiotehnisko parametru mērījumu funkcijas:
3.4. 
3.4.1. P25 un P25 Phase II (TDMA) portatīvo un  mobilo radiostāciju parametru mērīšana:
f. Pārraides jauda (Transmit Power Output) līdz 25W;
g. Modulācijas precizitāte (Modulation Fidelity);
h. Frekvences kļūda (Frequency Error);
i. Simbolu novirze (Symbol Deviation);
j. Digitālā jutība (Digital Sensitivity (BER));
3.4.2. P25 un P25 Phase II (TDMA) radiostāciju parametru pārbaude un  noskaņošana ar “MOTOROLA SOLUTIONS” oficiāli apstiprinātu AUTO TEST funkciju radiostāciju modeļiem:
APX2000 , APX3000, APX 6000, APX 2500, APX 6500, SRX 2200, APX N50.
	Pretendents norāda funkcijas nosaukumu, kā arī fizisko un programmatūras ierīču sarakstu, kas nodrošina norādītās funkcijas izpildi.



	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds[footnoteRef:2]: [2:  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku. Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.
Jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai(-ām) vai viņa(-u) pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).] 

	

	Pilnvarotās personas amats:
	




Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu






	


