1. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CN PAP/2026/13/AK
nolikumam 

	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI
Atklātam konkursam “Kokskaidu granulu un šķeldas piegāde Pārgaujas apvienības pārvaldes vajadzībām”

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
Līgumslēdzēji:
·  iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. daļā: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116276, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151;
· iepirkuma 10. daļā: ALEKSANDRA BIEZIŅA RAISKUMA PAMATSKOLA, reģistrācijas Nr. 90000587872, juridiskā adrese: Dzelmes 5, Raiskums, Cēsu novads, LV-4101.
Piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, maksimālais daļu skaits – 10 (desmit).
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2027. gada 31. aprīlim.
Izpilde – pa daļām atbilstoši Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju pasūtījumam saskaņā ar piegādes nosacījumu grafiku.
Piegāde - jānodrošina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītājā darba laikā – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Kurināmā pieņemšana nav paredzēta brīvdienās, svētku dienās un nakts stundās.
Apjoms – norādītais katras daļas iepērkamais apjoms ir provizorisks un var mainīties atkarībā no faktiskās situācijas un Pasūtītāja saimnieciskajā vajadzībām. 

1) Kokskaidu granulas (1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6., 7., 9. un 10. daļa)
Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji par kokskaidu granulu piegādi:
1. daļa: Stalbes pagasta saimniecības vadītājs Ilvars Balodis, mob. 29453168, e-pasts: ilvars.balodis@cesunovads.lv;
2.; 3.; 4. un 9. daļā: Raiskuma pagasta saimniecības vadītājs Matīss Jānis Bušs, mob. 25427395, e-pasts: matiss.buss@cesunovads.lv;
5.; 6. un 7.daļā: Straupes pagasta saimniecības vadītājs Druvis Kreituzis, mob. 22009250, e-pasts: druvis.kreituzis@cesunovads.lv;
10. daļā: Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, Ints Bakāns, tālr. 29415632.



	Iepirkuma daļas Nr./
nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Apjoms 
(tonnās)
	Piegādes vieta un laiks, piegādes nosacījumi

	1.daļa „Rozulas 
klubs”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %
Iesaiņojums 15kg-30kg mitrumizturīgos maisos.
	25 t
	1.daļas piegādes adrese:  „Rozulas klubs”, Rozula, Stalbes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris - 5 t;
2. 2026.gada novembris - 5 t;
3. 2026.gada decembris - 5 t;
4. 2027.gada janvāris – 5 t;
5. 2027.gada februāris – 5 t.

Piegādātājs nodrošina granulu palešu izkraušanu un novietošanu telpā.

	2.daļa
“Auciemmuiža”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %

Granulu piegāde uzpildīšanai jānodrošina ar pneimatisko padevi (iepilde līdz 2 t granulu vienā reizē, piegādes transports aprīkots ar svariem) un 30% no kopējā piegādē paredzamā apjoma piegādāt fasējumā sataisītos no 15 – 30 kg ietilpības mitrumizturīgos maisos.
	29 t
	2.daļas piegādes adrese: „Auciemmuiža”, Auciems, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. [bookmark: _Hlk48146138]2026.gada novembris - 2 t;
2. 2026.gada decembris - 5 t;
3. 2027.gada janvāris – 7 t;
4. 2027.gada februāris – 7 t;
5. 2027.gada marts – 4 t;
6. 2027.gada aprīlis – 4 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un
1) uzpildīšanu ar pneimatisko padevi;
2) granulu palešu izkraušanu un novietošanu telpā.

	3.daļa “Auciema katlu māja”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5%

Granulu piegāde un uzpildīšana ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem) pieņemšanas bunkurā. Bunkura tilpums V-24 m3
	120 t
	3.daļas piegādes adrese: Alejas iela 2A, Auciems, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

1. 2026. gada oktobris - 15 t;
2. 2026. gada novembris-15 t;
3. 2026. gada decembris-20 t;
4. 2027. gada janvāris – 20 t;
5. 2027. gada februāris – 20 t;
6. 2027. gada marts – 15 t;
7. 2027. gada aprīlis – 15 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un uzpildīšanu ar pneimatisko padevi pieņemšanas bunkurā (piegādes transports aprīkots ar svariem).

	4.daļa “Pagastamāja”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %
Iesaiņojums 15 kg-30 kg mitrumizturīgos maisos.
	14 t
	4. daļas piegādes adrese: „Raiskuma estrāde”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Cēsu novads


	
	
	
	1. 2026.gada oktobris – 2 t;
2. 2026. gada novembris - 2 t;
3. 2026. gada decembris - 2 t;
4. 2027. gada janvāris – 2 t;
5. 2027. gada februāris – 2 t;
6. 2027. gada marts – 2 t;
7. 2027. gada aprīlis – 2 t.

Piegādātājs nodrošina granulu palešu izkraušanu un novietošanu telpā.

	5.daļa 
“Tautas nams”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %
Granulu piegāde uzpildīšana jānodrošina ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).
	56 t
	5. daļas piegādes adrese: "Katlu māja - malkas novietne", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris – 8 t;
2. 2026.gada novembris – 8 t;
3. 2026.gada decembris – 8 t;
4. 2027.gada janvāris – 8 t;
5. 2027.gada februāris – 8 t;
6. 2027.gada marts – 8 t;
7. 2027.gada aprīlis – 8 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un uzpildīšanu ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).

	6.daļa “Straupes katlu māja”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5 %
Granulu piegāde uzpildīšana jānodrošina ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).
	140 t
	6.daļas piegādes adrese:  “Katlu māja”, Straupē, Straupes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris - 20 t;
2. 2026.gada novembris- 20 t;
3. 2026.gada decembris- 20 t;
4. 2027.gada janvāris – 20 t;
5. 2027.gada februāris – 20 t;
6. 2027.gada marts – 20 t;
7. 2027.gada aprīlis – 20 t.

Piegādātājs nodrošina granulu piegādi un uzpildīšanu ar pneimatisko padevi (piegādes transports aprīkots ar svariem).

	7.daļa “Doktorāts”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5%
Iesaiņojums 15kg-30kg mitrumizturīgos maisos.
	21 t
	7.daļas piegādes adrese:  “Doktorāts”, Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris - 3 t;
2. 2026.gada novembris–3 t;
3. 2026.gada decembris-3 t;
4. 2027.gada janvāris – 3 t;
5. 2027.gada februāris – 3 t;
6. 2027.gada marts – 3 t;
7. 2027.gada aprīlis – 3 t.

Piegādātājs nodrošina granulu palešu izkraušanu un novietošanu telpā.

	9.daļa “Ungurmuiža”
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5%
Iesaiņojums 15kg-30kg mitrumizturīgos maisos.
	30 t
	9.daļas piegādes adrese:  “Ungurmuiža”, Bērziņi 25, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026.gada oktobris - 5 t;
2. 2026.gada novembris – 5 t;
3. 2026.gada decembris - 5 t;
4. 2027.gada janvāris – 5 t;
5. 2027.gada februāris – 5 t;
6. 2027.gada marts – 5 t;
7. 2027.gada aprīlis – 5 t.

	10.daļa Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
	Kokskaidu granulas:
Diametrs 6  mm
Mitrums ne vairāk kā 10%
Siltumspēja ne mazāk kā 4,6 kWh/kg
Pelnu saturs ne vairāk kā 0,7%
Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 12000C
Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98%
Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5%
Granulām jābūt iepakotām noslēgtos polipropilēna lielmaisos 0,8 līdz ~1 tonnai /bigbag/. Uz iepakojuma jābūt norādītam maisa svaram
	140 t
	10.daļas piegādes adrese:  “Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola”, Dzelmes 5, Raiskuma pagasts, Cēsu novads.

	
	
	
	1. 2026.gada novembris – 20 t;
2. 2026.gada decembris - 40 t;
3. 2027.gada janvāris – 20 t;
4. 2027.gada februāris – 20 t;
5. 2027.gada marts – 20 t;
6. 2027.gada aprīlis – 20 t.



2) Kurināma šķelda (8.daļa)
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis par kurināmā šķeldas piegādi:
8.daļa: Stalbes pagasta saimniecības vadītājs Ilvars Balodis, mob. 29453168, e-pasts: ilvars.balodis@cesunovads.lv.
	Iepirkuma daļas Nr./nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Apjoms 
(beramie m3)
	Piegādes vieta un laiks, piegādes nosacījumi

	8.daļa „Stalbes katlu māja”
	· Šķeldai jābūt gatavotai no apaļkoka vai apaļkoka atgriezumiem;
· Piegādātās šķeldas relatīvais mitrums no 35% līdz 55%. Mitruma mērīšanu veic piegādātājs, fiksējot to pavadzīmē;
· maksimālais frakciju lielums nedrīkst pārsniegt 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70%);
· šķeldā nedrīkst būt piemaisījumi – akmeņi, metāliski priekšmeti, plastmasas izstrādājumi, šķembas, smiltis, kluči, dēļi, ziemas periodā – sasaluši šķeldas gabali ne lielāki par 100mm, sniegs un ledus gabali, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 45mm;
· šķelda nedrīkst būt ar puvuma pazīmēm, tā nedrīkst būt gatavota no mežistrādes atlikumiem (no zariem, galotnēm, cirsmu atliekām, krūmiem, koku saknēm );
· pelnu saturs līdz 5%;
· šķeldas pieļaujamais sastāvs:
-miza ne vairāk kā 10%;
-skaida ne vairāk kā 5%;
-trupe ne vairāk kā 1%.
· Šķeldas raksturojums:
-pie 45% mitruma šķeldas tilpummasa ne mazāka – 250 kg / ber./m3;
-no 1 cieš./m3 var iegūt 2,5 ber./m3;
-1 ber./m3  atbilsts 0,42 cieš./ m3;
· Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3.
· Pasūtītājs līguma izpildes gaitā ir tiesīgs izmainīt iepērkamās šķeldas daudzumu +/-10 %  (plus/mīnus desmit procenti) no šķeldas kopējā piegādes apjoma atkarībā no faktiskās vajadzības, ko ietekmē laika apstākļi.
· Ja kurināmās šķeldas daudzums un kvalitāte neatbilst norādītājai specifikācijai, pasūtītājam ir tiesības atteikties no kurināmās šķeldas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un piegādātāju.
	3000 m3
	8.daļas piegādes adrese:  „Katlu māja”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads

	
	
	
	1. 2026. gada oktobris – 500 m3;
2. 2026. gada – novembris - 500m3;
3. 2026. gada decembris – 500 m3;
4. 2027. gada janvāris – 500 m3;
5. 2027. gada februāris - 500 m3;
6. 2027. gada marts – 500 m3.

Piegādātājs nodrošina: *kurināmās šķeldas piegādi ar savu transportu un tās izkraušana bez papildus samaksas;
* transporta līdzekļi, kas piegādā šķeldu, ir nodrošināti pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu šķeldā, noslēgti.




Tehniskās specifikācijas izstrādes datums: 2026. gada 30. jūlijs.


