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JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA
	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


Jūrmalā


	28.08.2026.
	Nr.
	1.1-37/26N-4164


								
Iespējamiem pretendentiem

Atbildes atklātā konkursā ar ID Nr. Nr. JVA 2026/32

Jūrmalas Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par atklāta konkursa ar ID Nr. JVA 2026/32 „Būvdarbi transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” (turpmāk - iepirkums) nolikumu un sniedz atbildes.

1. jautājums.
Iepirkumu dokumentācijā pievienotajā darbu daudzumu sarakstā “3.1. Buvniecibas tame iepirkuma 1.buvprojektam.xlsx” dota darbu pozīcija - Teknes likšana no Dn 240mm uz pusēm sazāģētām plastmasas caurulēm ar apjomu 15 m. Projekta dokumentācija nav atrodama informācija par pielietojamās caurules specifikāciju kā arī rasējumos nav norādīti griezumi un montāžas specifika. Lūdzam papildināt projekta dokumentāciju norādot caurules specifikāciju un pievienot griezumus, kur attēlota caurules izbūves tehnoloģija. Papildus lūdzam norādīt izbūves vietu plānā.

Atbilde.
Pozīcija “Teknes likšana no Dn 240 mm un pusēm sazāģētām plastmasas caurulēm” paredz virsūdens novadteknes izbūvi (vieta/piketāža no-līdz) ietilpst VAS “Latvijas dzelceļš” izpildāmo darbu apjomā un no būvdarbu apjomu saraksta tiek izslēgta. Darba izpildes secību, tehnoloģiju un materiāla specifikāciju sliežu ceļa zonā nosaka VAS “Latvijas dzelzceļš” atbilstoši saviem tipveida risinājumiem. Pretendentam šo darbu izmaksas piedāvājumā nav jāiekļauj.

2. jautājums: 
Projekta rasējumā Nr. TS-CD-2-1, pie dzelzceļa pārejas norādīta piezīme “GĀJĒJU PĀREJAS KLĀJUMA IZBŪVI PĀRI DZELZCEĻAM ,VEIC VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" PĒC TIPVEIDA PROJEKTA. VEICOT KLĀJUMA IZBŪVI, SASTIĶET JAUNAS PLĀTNES AR VECAM, NEVEIDOJOT KLĀJUMA”PĀRRĀVUMU”, savukārt darbu apjomos ietvertas pozīcijas: 
	4.41
	Gājēju pārejas klājums pāri dzelzceļam
	N/A
	 

	4.42
	Pārbrauktuves dzelzsbetona plātnes DZP-8 (iekšējie) montāža ar stiprinājumiem pie gulšņiem vai brusām
	gab.
	9.00

	4.43
	Pārbrauktuves dzelzsbetona plātnes DZP-9 (ārējie)montāža ar stiprinājumiem pie gulšņiem vai brusām
	gab.
	18.00

	4.44
	Iekšējā gumijas profila ierīkošana
	m
	27.00

	4.45
	Ārējā gumijas profila ierīkošana
	m
	27.00

	4.46
	Esošo gulšņu demontāža un nomaiņa uz jauniem ozolkoka gulšņiem ar elastīgiem stiprinājumiem KD-50
	gab.
	30.00

	4.47
	Georežģa izbūvē zem pārbrauktuves balasta slāņa
	m2
	75.00

	4.48
	Sliežu ceļa balastēšana - papildināšana ar granīta šķembām fr.20/40 un izlāgošana/pablīvēšana
	m
	20.00

	4.49
	Dzelzsbetona pārsedzes bloka 200x200mm noguldīšana t.sk. apbetonēšana
	gab.
	18.00



Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam, nav jāsniedz cenu piedāvājums par VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” sadaļas darbiem, jo tos izpildīs VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”. Pretējā gadījumā, lūdzam skaidrot situāciju kā arī papildināt projekta dokumentāciju pievienojot pārejas klājuma griezumus un plātņu rasējumus.

Atbilde.
Pasūtītājs skaidro, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” ir apstiprinājis, ka gājēju pārejas izbūvi pāri sliežu ceļiem, tai skaitā dzelzsbetona plātņu klājuma un tā konstruktīvo elementu montāžu, veiks ar saviem spēkiem un no saviem materiāliem VAS “Latvijas dzelzceļš” projekta “Transporta savienojuma punkta “Priedaine” pilnveide” īstenošanas ietvaros. Minētais atbilst būvprojekta rasējumā Nr. TS-CD-2-1 dotajai piezīmei un būvprojekta skaidrojošā apraksta 2.5. sadaļā norādītajam. 
Attiecīgi būvdarbu apjomu sarakstā un finanšu piedāvājuma veidnē pozīcijas 2.7., 2.9. un 4.41.-4.49. tiek izslēgtas. Cenu piedāvājums par minētajām pozīcijām nav jāiesniedz. 
Dzelzceļa šķērsojuma zonā būvuzņēmēja izpildē paliek asfaltbetona seguma izbūve starp sliežu ceļiem. Attiecīgi, ir veiktas izmaiņas 4.1. pozīcijas “Tips 1 a/b segas konstrukcija (remontzonā), AADTj, pievestā 501-1500, AADTj, smagie 101-500” apakšpozīciju apjomos.


3. jautājums.
Iepirkumu dokumentācijā pievienotajā darbu daudzumu sarakstā “3.1. Buvniecibas tame iepirkuma 1.buvprojektam.xlsx” dota darbu pozīcija - Koku sakņu aizasrgrežģa uzstādīšana, ieskatot pamatnes uzstādīšanu, ka arī nepieciešamie sākņu aizsardzības pasakumi ar apjomu 1 kompl. Iepirkuma dokumentācijā nav atrodama informācija par pielietojamā sakņu aizsargrežģa parametriem, kā arī nav norādīts:
·  pamatnes risinājums 
· kādi papildus pasākumi jāparedz sakņu aizsardzībai. 
Lūdzam Pasūtītāju sniegt konkrētu informāciju par:
· aizsargrežģa izmēriem, 
· norādīt no kāda materiāla jābūt izgatavotam režģim, 
· kā arī papildus lūdzam pievienot aizsargrežģa rasējumu, kur redzama pamatne uz kuras to paredzēts uzstādīt.
· papildus, lūdzam skaidrot kādi papildus pasākumi jāparedz sakņu aizsardzībai, norādot konkrētus risinājumus. 


Atbilde.
Pasūtītājs papildina iepirkuma dokumentāciju ar būvprojekta rasējumu “Sakņu aizsarga ap koku izbūves princips” (pievienots www.eis.gov.lv pie iepirkuma dokumentācijas), kurā attēlots sakņu aizsarga izbūves šķērsgriezums, plāna risinājums ap pamatnes konstrukcija.


4. jautājums.
Darbu daudzumu sarakstā “3.1. Buvniecibas tame iepirkuma 1.buvprojektam.xlsx” dota darbu pozīcija - Pinus peuce - Maķedonijas  priede dižstāds ar apjomu 3 gab. Rasējumā Nr. TS-CD-2-1 norādīta apstādījumu specifikācija:
[image: ]
Vēršam uzmanību, ka pievienotā specifikācija nesatur stāda izmēru, kādu jāparedz uz iestādīšanas brīdi, tāpēc lūdzam Pasūtītāju norādīt minimālos stāda parametrus, stumbra apkārtmēru un pārstādīšanas reižu skaitu.

Atbilde.
Stādmateriāla minimālās prasības iestādīšanas brīdī:
· Stumbra apkārtmērs, mērīts 1,0m augstumā virs sakņu kakla – ne mazāks par 10 cm (atbilst stādmateriāla izmēra grupai 10-12 cm);
· Stāds stādaudzētavā pārstādīts vismaz trīs reizes;
· Sakņu sistēma – balotēts sakņu kamols ar audumu un metāla sietu/konteiners;
· Stādmateriāls bez mehāniskiem bojājumiem, slimību un kaitēkļu pazīmēm, ar vienu izteiktu galotnes dzinumu un simetrisku vainagu.
5. jautājums.
Iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" atklātā projektu iesniegumu konkursa ietvaros, saskaņā ar projekta iesniegumu "Transporta savienojuma punkta "Priedaine" pilnveide" (Nr. 2.3.1.2/2/26/A/010).
Nolikuma 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktā ir noteikti līguma noslēgšanas nosacījumi un finansējuma pieejamības kārtība. Vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu izvērtēšanas termiņš jau ir beidzies, taču minētais projekts pagaidām nav atrodams starp apstiprinātajiem projektiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par plānoto darbu uzsākšanas periodu, kas būvniecībā būtiski ietekmē iespējamo darbu plānošanu un provizoriskās izmaksas


Atbilde.
Jūrmalas valstspilsētas administrācija 2026. gada 10. jūnijā saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 2.3.1.2/2/26//A/010 apstiprināšanu ar nosacījumu. Lēmumā tika noteikts, ka līdz 2026. gada 11. augustam, jāiesniedz projekta iesniegumu, kurā veikta lēmuma pielikumā uzskaitīto nosacījumu izpilde. 
2026. gada 20. jūlijā Jūrmalas valstspilsētas administrācija nosūtīja vēstuli Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai vēstuli ar lūgumu pagarināt nosacījumu izpildes termiņu līdz 2026. gada 30. septembris. Jūrmalas valstspilsētas administrācija  2026. gada 23. jūlijā saņēma apstiprinājumu par termiņa pagarināšanu. 

Izpilddirektors                                        (paraksts*)                                                     E.Stobovs
*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


Spurele, 25643330
Katrina.Spurele@jurmala.lv
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APSTADIJUMU SPECIFIKACIJA

Nr. | LATINISKAIS NOSAUKUMS LATVISKAIS NOSAUKUMS | STADMATERIALS A'I'STEBMS SKAITS PIEZIMES
SKUJU KOKAUGI
1| Pinus peuce Makedonias priede Distads | lzkaidus | 3 | ME10m.@45m, skuias tumsi

sudrabzalas, pacies plsétas apstaus
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