Id.nr. ZMNĪ/40_PA
Piegādātāju apspriedes 1.1.pielikums

Tehniskā specifikācija Nr.1.1
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

	Nr. p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Prasības, kas tiks noteiktas atklātā konkursa laikā 
	Tirgus izpētes dalībnieka priekšlikumi/precizējumi

	1. 
	Automobiļa marka (ražotāja nosaukums) un modelis
	Norādīt piedāvātā automobiļa marku un modeli
	

	1. 
	Automobiļu skaits
	2 gab.
	

	1. 
	Automobiļa klase
	M1
Apvidus, kas atbilst tehniskajā specifikācijā Nr.1.1 norādītajām prasībām
	

	1. 
	Virsbūves tips
	Pickup
	

	1. 
	Automobiļa izlaiduma gads
	Jauns 2026.gada izlaidums, nobraukums ne lielāks par 50 km
	

	1. 
	Autorizēta dīlera serviss 
	Apliecinājums, ka piegādātajiem automobiļiem ir pieejams autorizēta dīlera serviss, iesniedzot Autorizētu dīleru servisu sarakstu
	(Norādīt adresi, darba laiku, telefona nr., kontaktpersonu, u.c. kontaktinformāciju)

	1. 
	Automobiļa garums bez papildus aprīkojuma
	No 5200 līdz 5500 mm
	

	1. 
	Automobiļa platums (bez sānu atpakaļskata spoguļiem)
	No 1800 līdz 1900 mm
	

	1. 
	Automobiļa augstums
	No 1700 līdz 1900 mm
	

	1. 
	Klīrenss
	No 210 līdz 320 mm
	

	1. 
	Pasažieru durvju skaits
	4 (četras)
	

	1. 
	Sēdvietu skaits
	5 (piecas) (ieskaitot vadītāju)
	

	1. 
	Degvielas veids
	Benzīns/dīzeļdegviela
	

	1. 
	Tilpums
	Ne lielāks kā 3000 cm³
	

	1. 
	Dzinēja maksimālā jauda (zs)
	Ne mazāk kā 150 zs
	

	1. 
	Degvielas patēriņš (kombinētais pēc ražotāja datiem)
	Ne vairāk kā 9.5 litri/100km
	

	1. 
	Dzenošo tiltu skaits, piedziņas tips
	Pilnpiedziņa 4x4
	

	1. 
	Pārnesumu kārba
	Manuālā/automātiskā
	

	1. 
	Riepas
	Atbilstoši sezonai
	

	1. 
	Diski 
	Vieglmetāla vai tērauda, ne mazāk kā R16
	

	1. 
	Sēdekļi
	Vadītāja sēdekļa apsilde
	

	1. 
	Bremzes
	Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ar avārijas bremzēšanas palīgierīci (EBA)
	

	1. 
	Drošības sistēmas
	· Elektroniskā ceļa stabilitātes kontrole (ESP)
· Nobraukšanas kontrole no kalna

	

	1. 
	Atslēga 
	Centrālā durvju atslēga (visām durvīm) ar tālvadību
Ražotāja signalizācija ar automobiļa salona uzraudzību un pretaizbraukšanas aizsardzību
	

	1. 
	Durvju logu mehānisms
	Elektriski regulējami sānu logi
	

	1. 
	Sānu spoguļi
	Regulējami sānu spoguļi
	

	1. 
	Stūres iekārta
	· Stūres iekārtas pastiprinātājs,
· Stūres augstuma un attāluma regulēšana
	

	1. 
	Drošības aprīkojums
	· 6 drošības spilveni (vadītāja, pasažiera, sānu un aizskari)
· visas sēdvietas aprīkotas ar trīspunktu drošības jostām un galvas balstiem
	

	1. 
	Lukturi
	· LED dienas gaitas gaismas;
· Automātisks tuvo gaismu sensors;
· Miglas lukturi.
	

	1. 
	Klimata kontrole
	Automātiskā
	

	1. 
	Audiosistēma
	Iepriekš uzstādītas radio un skaļruņu sistēmas pildierīces
	

	1. 
	Dubļu sargi
	Visiem riteņiem
	

	1. 
	PDC - Park Distance Control
	Parkošanās sensori, atpakaļgaitas kamera.
	

	1. 
	Viedtālruņa integrācija (Apple CarPlay / Android Auto)
	Lai darbinieks var izmantot handfree sistēmu
	

	1. 
	Vilkšanas spēks
	Vismaz 3500 kg
	

	1. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	· Borta dators;
· medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, piespiedu apstāšanās zīme, atstarojošā veste;
· rezerves ritenis;
· rezerves riteņu nomaiņas instrumentu komplekts;
· piekabes āķis; kravas kaste (līdz auto jumta augstumam) ar slēdzamu vāku;
· automobiļa ekspluatācijas instrukcija (grāmata) un servisa apkopju grāmatiņa latviešu valodā
	

	1. 
	Piegāde Pasūtītājam
	5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (plānots noslēgt septembra beigās/oktobra sākumā)
	

	1. 
	Ražotāja garantija (tajā skaitā virsbūves pretkorozijas garantija)
	Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai 100000 km
Garantijas noteikumiem jābūt nemainīgiem visā garantijas laikā. 
Jānorāda uz kādiem defektiem un kādos gadījumos garantijas var nebūt spēkā (ja attiecināms).
	

	1. Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji:

	39.1.
	Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda (CO2) izmešiem kombinētajā ciklā:
	atbilstība EURO 6 izmešu standartam
	

	39.2.
	Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms g/km
	atbilstība EURO 6 izmešu standartam
	

	39.3.
	Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km
	atbilstība EURO 6 izmešu standartam
	

	39.4.
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km
	atbilstība EURO 6 izmešu standartam
	




Citas prasības:
1. Piegādātājam jānodrošina: 
	1.1. automobiļu piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam;
	1.2. automobiļu reģistrāciju VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk – CSDD) uz Pasūtītāja vārda ar Latvijas Republikas valsts numurzīmēm;
1.3. oriģinālu aizdedzes atslēgu komplektu ar signalizācijas pultīm atbilstoši automobiļu komplektācijai, to nododot Pasūtītāja pārstāvim;
1.4. automobiļu tehnisko pasi, servisa grāmatiņu, lietošanas instrukciju latviešu valodā u.c. dokumentāciju.
2. Piegādātāja piedāvātajiem automobiļu modeļiem jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 ,,Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.
3. Automobiļi tiek piegādāti no attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām reģistrētas vieglo pasažieru automobiļu tirdzniecības vietas.
4. Piegādātājam ir tiesības izplatīt (pārdot) tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus automobiļus un uzņemties transportlīdzekļa garantijas saistības Latvijā. Piegādātājam ir autorizētas tiesības veikt piedāvāto automobiļu tehnisko apkopi, un remontu automobiļu garantijas periodā, saglabājot noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas.
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