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RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr. 90011524360, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV‑1050
tālrunis: 67012222, e‑pasts: pad@riga.lv, http://www.rdpad.lv/


BŪVATĻAUJA NR. BIS-BV-4.1-2026-2353
(DA-26-915-abv)

	1. Objekts
	RSU kampusa paplašināšana ar Studiju un zobārstniecības ēku Dzirciema ielā 16 un 20, Rīgā

	2. Būvniecības ierosinātājs
	Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 29394404, rsu@rsu.lv


3. Ziņas par būvēm:

	Kadastra apzīmējums:
01000640458003

Kadastra numurs:
-

	1.
	Objekta veids
	Ēka

	2.
	Nosaukums
	-

	3.
	Būvniecības veids
	Nojaukšana

	4.
	Būves grupa
	1. grupa

	5.
	Adrese
	Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	6.
	Galvenā zemes vienība
	01000640449

	7.
	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
	Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	8.
	Esošais galvenais lietošanas veids
	1242 Garāžu ēkas

	9.
	Paredzētais galvenais lietošanas veids
	1242 Garāžu ēkas

	10.
	Informācija par telpu grupu vai būvju apvienošanu vai sadalīšanu
	Nav

	11.
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamā ēka

	12.
	Apbūves laukums (kv.m.)
	51.6

	13.
	Kopējā platība (kv.m.)
	38.6

	14.
	Būvtilpums (kub.m.)
	142.0

	15.
	Virszemes stāvu skaits
	1

	16.
	Pazemes stāvu skaits
	0


	Kadastra apzīmējums:
01000640458002

Kadastra numurs:
-

	1.
	Objekta veids
	Ēka

	2.
	Nosaukums
	-

	3.
	Būvniecības veids
	Nojaukšana

	4.
	Būves grupa
	2. grupa

	5.
	Adrese
	Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	6.
	Galvenā zemes vienība
	01000640449

	7.
	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
	Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	8.
	Esošais galvenais lietošanas veids
	1252 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi

	9.
	Paredzētais galvenais lietošanas veids
	1252 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi

	10.
	Informācija par telpu grupu vai būvju apvienošanu vai sadalīšanu
	Nav

	11.
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamā ēka

	12.
	Apbūves laukums (kv.m.)
	153.8

	13.
	Kopējā platība (kv.m.)
	124.6

	14.
	Būvtilpums (kub.m.)
	508.0

	15.
	Virszemes stāvu skaits
	1

	16.
	Pazemes stāvu skaits
	0


	Kadastra apzīmējums:
-

Kadastra numurs:
-

	1.
	Objekta veids
	Ēka

	2.
	Nosaukums
	Macību un ārstniecības ēka

	3.
	Būvniecības veids
	Jauna būvniecība

	4.
	Būves grupa
	3. grupa

	5.
	Adrese
	Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	6.
	Galvenā zemes vienība
	01000640449

	7.
	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
	Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	8.
	Paredzētais galvenais lietošanas veids
	1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

	9.
	Informācija par telpu grupu vai būvju apvienošanu vai sadalīšanu
	Nav

	10.
	Ēkas iedalījums
	Nedzīvojamā ēka

	11.
	Apbūves laukums (kv.m.)
	1458.0

	12.
	Kopējā platība (kv.m.)
	7143.9

	13.
	Būvtilpums (kub.m.)
	44657.0

	14.
	Augstums (m)
	24.5

	15.
	Virszemes stāvu skaits
	6

	16.
	Pazemes stāvu skaits
	1

	17.
	Ugunsnoturības pakāpe
	U2a


4. Ziņas par zemes gabaliem:

	Kadastra apzīmējums:
01000640449

Kadastra numurs:
01000640458

	1.
	Adrese
	Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

	2.
	Īpašnieks
	-

	3.
	Būvniecība paredzēta mežā
	Nē


5. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi, eiropas savienības politiku instrumentu līdzekļi

6. Būvprojekta izstrādātājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltex Group", būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8134-R

7. Atkritumu apsaimniekošana: 

8. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): Jauktas centra apbūves teritorijas (JC2). Teritorijā atļautie izmantošanas veidi noteikti saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) 2.1. un 4.5.2. apakšnodaļas prasībām.
9. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude:
Apsekošanas datums: 
Atzinums par būves pārbaudi: 
Projektēšanas nosacījumi

	1.
	saskaņojumi ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju

	2.
	saskaņojumi ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem

	2.1.
	Ievērot Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk - ĒBN) 9. punktu un ĒBN 8.2. apakšpunkta prasības

	3.
	tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi

	3.1.
	ar valsts institūcijām

	3.1.1.
	Valsts vides dienests _TNI; 90000017078; Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; 67084200; bis@vvd.gov.lv

	3.1.2.
	Veselības inspekcija TNI; 90002448818; Talejas iela 1, Rīga, LV-1026; 67081600; pasts@vi.gov.lv

	3.2.
	ar pašvaldības institūcijām

	3.2.1.
	RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS TNI; 50900040801; Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011; 67012786; amd@riga.lv

	3.2.2.
	RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS TNI; 90011524360; Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; 67012451; dmv@riga.lv

	3.3.
	ar inženiertīklu turētājiem

	3.3.1.
	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; 40003857687; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160; 67728403; bis@sadalestikls.lv

	3.3.2.
	GASO TNI; 40203108921; Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009; 67369938; info@gaso.lv

	3.3.3.
	SIA Tet TNI; 40003052786; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; 67177177; uzraugi@tet.lv

	3.3.4.
	Rīgas satiksme TNI; 40003619950; Brīvības iela 191, Rīga, LV-1012; 67104622; sekretariats@rigassatiksme.lv

	3.3.5.
	AS RĪGAS SILTUMS TNI; 40003286750; Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012; 27217205; dace.puncule@rs.lv

	3.3.6.
	SIA Rīgas ūdens; 40103023035; Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050; 80002122; BIS@rigasudens.lv

	4.
	citu institūciju saskaņojumi vai atļaujas

	4.1.
	Latvijas Valsts ceļi; 40003344207; Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV–1050; +37167036424; evita.bardinska@lvceli.lv

	5.
	būvprojekta sastāvs

	5.1.
	Ievērot Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk - ĒBN) 72. punktam un 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4. nodaļas prasības

	5.2.
	vispārīgā daļa (ievērot ĒBN 72.1. apakšpunkta prasības)*

	5.3.
	arhitektūras daļa (ievērot ĒBN 72.2. apakšpunkta prasības)*

	5.4.
	būvkonstrukciju daļa (ievērot ĒBN 72.3. apakšpunkta prasības)*

	5.5.
	ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas)**

	5.6.
	inženiertīklu daļas**:

	5.6.1.
	ūdensapgāde un kanalizācija

	5.6.2.
	apkure

	5.6.3.
	vēdināšana un gaisa kondicionēšana

	5.6.4.
	elektroapgāde

	5.6.5.
	siltumapgāde

	5.6.6.
	gāzes apgāde

	5.6.7.
	elektronisko sakaru tīkli

	5.6.8.
	drošības sistēmas

	5.6.9.
	citu inženierrisinājumu daļa

	5.7.
	darbu organizēšanas projekts (iervērot ĒBN 6.2. nodaļas prasības)*/**/***

	5.7.1.
	Darbu organizēšanas projektā norādīt:
- kādi pasākumi jāveic putekļu ierobežošanu būvdarbu laikā (paredzēt pasākumus putekļu izplatības ierobežošanai būvlaukumā);
- ka būvniecības laikā pielietojamas tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu, blakus teritorijas un transporta ceļus. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Pēc būvniecības darbiem teritoriju sakārtot un pagaidu būves demontēt;
- ka būvniecības laikā pielietojamas tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu, blakus teritorijas un transporta ceļus

	5.7.2.
	Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par trokšņu līmeni būvniecības laikā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, rakstiski informēt blakus esošo māju iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņu līmenis

	5.7.3.
	Būvniecības laikā nav pieļaujama piebraucamā ceļa, koplietošanas ceļa bloķēšana vai aizsprostošana.

	5.7.4.
	Būvdarbu veicējam veikt apkārtējo ēku tehniskā stāvokļa monitoringu pirms būvniecības

	5.8.
	ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas)*

	5.9.
	ugunsdrošības pasākumu pārskats*

	5.10.
	demontējamo ēku kadastrālās uzmērīsānas lietas

	5.11.
	ģeotehniskā izpēte*

	6.
	papildus prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem _

	6.1.
	Projektēšanas laikā ievērot Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk – RTP) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) noteiktās prasības un nosacījumus

	6.2.
	Būvprojekta ģenerālplāna/vispārīgo rādītāju lapā iekļaut/norādīt*:

	6.2.1.
	eksplikācijas tabulu ar visām projektējamām būvēm, t.sk. norādot būvju: nosaukumu; būvniecības veidu; galveno lietošanas veidu (klasifikācijas kodu); galvenos būvi raksturojošos parametrus (kopējā plātība, apbūves laukums, stāvu skaits u.tml.); ugunsnoturības pakāpi; kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts)

	6.2.2.
	paredzamo būvniecības atkritumu apjomu (m³)

	6.2.3.
	skaidri definēto projektēšanas robežu

	6.2.4.
	apzīmējumu tabulu (ar atšifrējumiem)

	6.3.
	Nosacījumi attiecināmi uz arhitektūras risinājumiem*:

	6.3.1.
	Stāvu plānos un telpu eksplikāciju tabulā norādīt visu telpu nosaukumus ar pēctecīgu numerāciju. Eksplikācijas tabulā norādīt telpu grupu lietošanas veidu (klasifikācijas kodu)

	6.3.2.
	Būvprojekta grafiskajā daļā (plānos, griezumos, fasādos) skaidri definēt plānotus būvdarbus (t.sk. pārbūves gadījumā - demontējamos elementus un no jauna izbūvējamas detaļas, salīdzinoši ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietas)

	6.3.3.
	Ņemot vērā esošās apbūves tuvumu jaunprojektētām būvapjomam, būvprojekta risinājumos ievērot Būvdarbu veicējam veikt apkārtējo ēku tehniskā stāvokļa monitoringu pirms būvniecības

	6.3.4.
	Atļautā izmantošana atbilstoši TIAN 4.5.2. apakšnodaļas prasībām

	6.3.5.
	Maksimālā apbūves intensitāte 220% (Izglītības un zinātnes iestāžu apbūvei,saskaņā ar TIAN 699. punktu)

	6.3.6.
	Minimālā brīvā teritorija 10% (Izglītības un zinātnes iestāžu apbūvei,saskaņā ar TIAN 699. punktu)

	6.3.7.
	Maksimālais apbūves stāvu skaits - 6 stāvi (Izglītības un zinātnes iestāžu apbūvei,saskaņā ar TIAN 699. punktu)

	6.3.8.
	Ievērot TIAN 247. punkta prasības - 30 m platā joslā no zemes vienības robežas ar zemes vienību, kurā atrodas likumīgi uzbūvēta savrupmāja vai dvīņu māja, vai ar zemes vienību, kura atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (funkcionālajā zonā) [skat. z/v Bumbieru ielā 7, Rīgā; kad.apz. 01000642062], apbūves augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus

	6.3.9.
	Iekļaut detalizētu aprēkinu par risinājumu atbilstību TIAN 320. punkta prasībām.

TIAN 320. punkts nosaka, ka pazemes būve vai tās daļa, kas izvietota brīvajā zaļajā teritorijā, nedrīkst aizņemt vairāk par 30% no minimāli nepieciešamās brīvās zaļās teritorijas platības zemes vienībā.

	6.3.10.
	Iekļaut detalizētu apŗēķinu un pamatojumu par risinājuma atbilstību TIAN 245. punktam.

TIAN 245. punkts nosaka, ka arhitektoniskā akcenta augstākais punkts nedrīkst izvirzīties virs būves jumta vairāk par 20% no būves augstuma, izņemot reliģiska rakstura būves un sabiedriski nozīmīgas publiskas būves (kultūras, izglītības, ārstniecības iestādes un sporta būves).

	6.3.11.
	Ievērot Departamenta 23.08.2024. lēmumā Nr.DA-24-22411-nd un 18.06.2025. vēstulē Nr. DA-25-18000-nd "Par jauna būvapjoma izveidi Rīgas Stradiņa universitātes teritorijā" prasības ēkai Dzirciema ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 064 0458 001; turpmāk – Ēka), kas atrodas tiešā projektējamās ēkas tuvumā

	6.3.11.1.
	Departamenta Kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanas komisija (turpmāk – Komisija) 22.08.2024. izvērtēja Ēkas kultūrvēsturisko vērtību, un ar 23.08.2024. lēmumu Nr.DA-24-22411-nd Ēka tika atzīta par kultūrvēsturiski vērtīgu būvi un definēti tās kultūrvēsturisko vērtību veidojošie elementi: būvniecības periodu raksturojoša ēkas arhitektūra, piederība mācību iestāžu (augstskolu) tipoloģiskajai grupai, ēkas būvapjoma mērogs un būvmasu kompozicionālais kārtojums, fasāžu dekoratīvā apdare un apdares materiāli, fasāžu arhitektoniskais un koloristiskais risinājums, logailu ritms, galvenās ieejas vestibila, gaiteņu un kāpņu telpu saglabājušies interjera elementi – grīdas segums un sienu paneļi. 
Lēmumā Nr.lēmumu Nr. DA-25-18000-nd norādīts, ka ir pieļaujama jauna korpusa starp esošo Rīgas Stradiņa universitātes ēku Dzirciema ielā 16, Rīgā un Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta ēkām Dzirciema ielā 20, Rīgā, būvniecība ar nosacījumu, ka jaunveidojamajā būvapjomā tiek respektēti esošās Ēkas būvmasu kārtojuma pamatkompozīcijas principi un koloristika un tiek saglabāta zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 064 0405; turpmāk – Zemes vienība) telpiskā un pilsētainaviskā kompozīcija, netiek traucēta Ēkas uztveramība skatā no Dzirciema ielas.”

	6.3.12.
	Pilnveidot jaunprojektētā būvapjoma arhitektonisko risinājumus,t.sk.:

- saglabājot uzsvērtu vertikālo logailu dalījumu, paredzēt papildināt to ar ritmizētu, telpisku, fasādes plakni uzirdinošu ar arhitektoniski detalizēta dalījuma ieviešanu (piemēram - analoģiski esošajam apjomam (pie kura tiek bloķēta jaunbūve);
- jaunprojektētā ēkā paredzēt kompozicionāli un kontekstuāli pamatotu logailu risinājumu (dalījumu, vērsumu, akcentus); stāva dalījumu paredzēt semantiski pamatotu ar projektētā būvapjomā plānoto funkciju, kā arī - iederīgu esošu RSU ēku kompleksa ansamblī;
- fasāžu apdares risinājumā iespējami paredzēt analoģisku materiāla kontrasta interpretāciju( skat. analoģiju esošajā apjomā,pie kura tiek bloķēta jaunbūve);
- paredzēt arhitektoniskus risinājumus "balsta kolonnām" (iespējams - integrējot ēkas fasādes konceptuālajā risinājumā).

	6.4.
	Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildei topogrāfiskajam uzmērījumu plānam atbilstošam Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 98 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, derīguma termiņš ir 2 gadi no brīža, kad plāns saskaņots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.**

	6.5.
	Pirms inženiertīklu vai citu objektu (tostarp labiekārtojuma elementu, vides reklāmas stendu u.tml.) projektēšanas ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām būvvaldē saņem inženiertīklu trašu ierādes atbilstoši ielu šķērsprofiliem, atbilstoši TIAN 218. punktam.**

	6.6.
	Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta sestajai daļai būvniecības ieceres risinājumus pirms akceptēšanas Departamentā nepieciešams saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tiesības tiek skartas (ja saskaņošana tiek veikta klātienē, tad saskaņojumus ar inženierkomunikāciju turētājiem/īpašniekiem saņemt uz būvprojekta ģenerālplāna/savietotā projektējamo inženiertīklu plāna).**

	6.7.
	Projektēšanas gaitā saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus no valsts, pašvaldības un inženierkomunikāciju turētāju institūcijām, būvniecības ieceres risinājumus saskaņot ar valsts, pašvaldības un inženierkomunikāciju turētāju institūcijām, kuru tiesības tiek skartas, realizējot būvniecības ieceri.**

	6.8.
	Būvprojektā jāiekļauj visi ēkai nepieciešamo inženiertīklu risinājumi. Būvprojekta ģenerālplānā vai savietoto inženiertīklu plānā uzrādīt visus inženierkomunikāciju risinājumus. Inženiertīklu risinājumiem jābūt izstrādātiem uz topogrāfiskā uzmērījumu plāna pilnā apjomā.**

	6.9.
	Izstrādājot inženierkomunikāciju risinājumus ņemt vērā TIAN 216. punktā noteikto, bez pieslēguma lokālai vai centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai aizliegts būvēt savrupmāju apbūves kompleksu vai rindu māju grupu, daudzdzīvokļu ēku, publisku būvi, rūpniecības uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, izņemot, ja objekta funkcionēšanai nepieciešamo notekūdeņu apjoms nepārsniedz 5 m3 diennaktī un nav iespējams pieslēgties pie esošajiem inženiertīkliem piegulošajā ielā.**

	6.10.
	Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 15. pantu nepieciešams nodrošināt/izbūvēt elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam, saņemot tehniskos noteikumus no attiecīga publiskā elektronisko sakaru tīkla operatora.**

	6.11.
	Brauktuvei paredzēt cieto segumu, atbilstoši TIAN 214.1.apakšpunktam. TIAN 23. punkts nosaka, ka zemes vienību drīkst izveidot, apbūvēt vai izmantot tad, ja zemes vienībai ir nodrošināta piekļūšana.**

	6.12.
	Apstādījumus neveidot virs esošām inženierkomunikācijām.**

	6.13.
	Aizsargjoslu likuma 1. panta pirmajā daļā teikts, ka aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. Paredzēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu vai demontāžu, proti, esošās inženierkomunikācijas nedrīkst atrasties zem projektējamās ēkas.**

	6.14.
	Saskaņā ar TIAN 227. punktu, atjaunojot, pārbūvējot vai ierīkojot jaunus elektriskos tīklus un elektronisko sakaru tīklus, tos izvieto pazemes kabeļu līnijās, izņemot 110kV un 330kV elektrolīniju pārbūvi, un situācijās, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ. Šīs prasības neattiecas uz elektrotransporta kontakttīklu izbūvi.**

	6.15.
	Būvprojekta daļas(-u) tehnisko risinājumu nepieciešams izstrādāt sertificētam projektētājam.**

	6.16.
	Iesniedzot iesniegumu par atzīmes veikšanu būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, lūdzam iesniegt inženierkomunikāciju projektu risinājumus digitāli (*dwg, *dgn formāts).**

	6.17.
	Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos inženiertīklu aizsargjoslu platumus, ja projektējamo inženiertīklu aizsargjoslas skar blakus esošos zemesgabalus, Būvprojektam pievienot skarto zemesgabalu īpašnieku saskaņojumus.**

	6.18.
	Ielu sarkano līniju robežās ir iespējams projektēt tikai inženierkomunikāciju turētāju valdījumā esošas inženierkomunikācijas, abonentu tīklu izvietojums paralēli ielu sarkanajām līnijām nav pieļaujams (Aizsargjoslu likuma 1. panta 13. daļa, TIAN 220. punkts, VBN 3. punkts).**

	6.19.
	Autostāvvietas un ceļu daļas tehnisko risinājumu nepieciešams izstrādāt sertificētam ceļu projektētājam.**

	6.20.
	Ja būvprojektā paredzētas vismaz 50 autostāvvietas, tad būvprojektam nepieciešams pievienot ceļu drošības auditu un atbildi uz ceļu satiksmes drošības audita atzinuma rezultatīvo daļu atbilstoši Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumu Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi” 7.2.1. apakšpunktam.**

	6.21.
	Autostāvvietas ejas platumu paredzēt vismaz 6.00 m atbilstoši LVS 190-7 2. tabulai.**

	6.22.
	Pielietot Latvijas valsts standartu: LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”.**

	6.23.
	Būvprojektam pievienot transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu.**

	6.24.
	Ceļa zīmes paredzēt uz iznesama kronšteina, paredzot brīvu gājēju ietves teritoriju gājēju plūsmai.**

	6.25.
	Būvprojektā iekļaut detalizētu laukuma (segas konstrukcijas) inženiertehnisko risinājumu.**

	6.26.
	Ugunsdzēsības transportlīdzekļiem paredzētās piebrauktuves un caurbrauktuves platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 m.**

	6.27.
	Ja strupceļa garums pārsniedz 50 m, tad jaunbūvējama piebraucamā ceļa galā jāveido apgriešanās laukumu.**

	6.28.
	Saskaņā ar TIAN 202. punktu, būvējot pazemes transportlīdzekļu novietni vai slēgtu vairākstāvu autonovietni, tajā ierīko piespiedu ventilāciju.**

(Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā inženiere L.M. Džala, ldzala@riga.lv, 67012854)**

	6.29.
	Izstrādāt kvalitatīvu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānojumu atbilstoši objekta ekspluatācijas specifikai ar racionālu ceļu, laukumu, rekreācijas zonas izvietojumu un stādījumu plānojumu.***

	6.30.
	Pievienot detalizētu autonovietņu un velonovietņu aprēķinu atbilstoši TIAN 2. pielikuma prasībām.***

	6.31.
	Ievērot TIAN 184. punktu, kas nosaka, ka transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām būvēm pie autostāvvietām, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto piktogrammu tā, lai tā ir labi saskatāma no attāluma, kā arī attēlota uz attiecīgās autonovietnes laukuma seguma.***

	6.32.
	TIAN 186. punktā noteikts, ka pie izglītības, zinātnes, veselības aizsardzības, kultūras iestādēm un viesnīcām blakus esošo ielu brauktuves malā nodrošina īslaicīgas lietošanas autostāvvietas, ja tās nav iespējams izvietot objekta teritorijā, kā arī stāvvietas operatīvajam transportam. Operatīvā transporta stāvvietas apzīmē ar speciālām zīmēm (norādēm).***

	6.33.
	Ievērot TIAN 197. punktu, kurā noteikts, ka atklātā autonovietnē izmanto cieto segumu. TIAN 214.1. apakšpunktā noteikts, ka ielu brauktuves un ietves piebraucamo ceļu brauktuves un gājēju celiņus ieklāj ar cieto segumu. Saskaņā ar TIAN 4.16. apakšpunktā noteikto, ciets segums ir ūdensnecaurlaidīgs segums ar virsmu, kas izturīga pret mehānisku iedarbību un klimatisko apstākļu ietekmi (asfalts, betons, bruģis).***

	6.34.
	Ievērot TIAN 203. punktu, izbūvējot atklātu transportlīdzekļu novietni ar 50 vai vairāk autostāvvietām, to labiekārto, ierīkojot vairāk pakāpju stādījumus un paredzot tajos vismaz vienu koku uz katrām piecām autostāvvietām. Stādījumu minimālā platība ir 10% no transportlīdzekļu stāvvietu kopējās platības.***

	6.35.
	Saskaņā ar TIAN 199. punktu, transportlīdzekļu novietnē ar 50 un vairāk transportlīdzekļu stāvvietām paredz atkritumu konteineru (tvertņu) novietni tādā platībā, lai tajā būtu iespējams novietot vienu atkritumu tvertni uz katriem 50 transportlīdzekļiem.***

	6.36.
	Ievērot TIAN 2.8. apakšnodaļā “Prasības vides pieejamības nodrošināšanai publiskajā ārtelpā” noteikto.***

	6.37.
	Pievienot detalizētu brīvās zaļās teritorijas aprēķinu atbilstoši TIAN 231. punktā norādītajai formulai.***

	6.38.
	Priekšpagalmos atļauts izvietot arī autostāvvietas, ievērojot šādus noteikumus: 279.1. vispārīgā gadījumā maksimālais autostāvvietu skaits ir 30% no šo noteikumu 2. pielikumā noteiktā objektam nepieciešamo autostāvvietu skaita; 279.4. autostāvvietas aizliegts izvietot plānošanas dokumentā vai būvprojektā noteiktajā apstādījumu joslā gar ielu.***

	6.39.
	Paredzēt risinājumu dalīto sadzīves atkritumu konteineru novietošanai saskaņā ar TIAN 3.3.8. apakšnodaļu “Atkritumu konteineru (tvertņu) novietnes, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti un citi atkritumu saimniecības objekti”.***

	6.40.
	TIAN 296. punktā noteikts, ka projektējot būvi vai veicot būves pārbūvi, atkritumu konteineru (tvertņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu neizvieto priekšpagalmā. Savukārt TIAN 297. punkts nosaka, ka pie izglītības, veselības aprūpes iestādēm un citām publiskām ēkām veido segtu vai pazemē iebūvētu atkritumu konteineru (tvertņu) novietni vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu, kas atbilst publiskās ārtelpas estētiskajām un sanitāri higiēniskajām prasībām. Pievienot detalizēti izstrādātu atkritumu konteineru novietnes arhitektonisko risinājumu. Vēršam uzmanību, ja paredzēta atkritumu konteineru iežogošana vai to izvietošana nojumē, tad tās izmēri nedrīkst līdzināties ēkas/būves gabarītiem uz ko attiecināmas citas normas.***

	6.41.
	Paredzēt visus nepieciešamos labiekārtojuma elementus (piemēram, apgaismes ķermeņus, atkritumu urnas, barjeras, u.c.), projektā norādīt to izvietojumu un arhitektonisko risinājumu. Paredzēt ēku arhitektūrai pieskaņotus, atbilstošus labiekārtojuma elementu dizaina risinājumus.***

	6.42.
	Izstrādāt teritorijas apgaismojuma risinājumu atbilstoši objekta specifiskajām prasībām un TIAN 3.4.2. “Apgaismojums, apgaismes ķermeņi” noteiktajam. Labiekārtojuma plānā norādīt apgaismes ķermeņu izvietojumu un arhitektonisko risinājumu.***

	6.43.
	Saskaņā ar TIAN 35. punktu, veicot būvniecību zemes vienībā, maksimāli saglabā esošos kokus. Attālums, kurā aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka tuvumā, ir vienāds ar 20 koka stumbra diametriem, ko mēra no koka stumbra. Šo attālumu var samazināt, ja būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēti risinājumi koka saglabāšanai un augšanai, kurus apstiprinājis kvalificēts arborists.***

	6.44.
	Būvniecības laikā paredzēt saglabājamo koku norobežošanas pasākumus, tādā veidā nodrošinot to ilgmūžību, būvprojektā attēlot risinājumu, ievērot TIAN 42., 43. punktus.***

	6.45.
	Ja paredzēta būves pazemes stāva izbūve, ievērot TIAN 318. punkta prasības, kas nosaka, ka pirms pazemes stāvu projektēšanas veic hidroģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem arborista atzinumu, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās. Vēršam uzmanību, ka atzinumā jābūt vērtējumam arī par vidi ne tikai kokiem, kā sava zemesgabala robežās tā arī uz apkārtējo teritoriju.***

	6.46.
	Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu saskaņā ar zemesgabalā un piegulošajās teritorijās esošajām augstuma atzīmēm, projektā uzrādot esošās un projektējamās augstuma atzīmes. Ap saglabājamiem kokiem neparedzēt grunts līmeņa izmaiņas un neradīt hidroloģiskā režīma izmaiņas blakus esošajos zemesgabalos. Saskaņā ar TIAN 40. punktu, ja zemes virsmas līmenis ap esošo koku tiek mainīts, īsteno koka saglabāšanas risinājumus, kurus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.***

	6.47.
	Izmantot pilsētas videi ekoloģiski atbilstošu un Latvijas klimatiskajos apstākļos adaptētu augu sortimentu, projektā norādīt stādāmo augu stādu izmēru un sugu, skaitu, kokiem paredzot dižstādus (vismaz 3-4 reizes kokaudzētavā pārstādīts koka stāds ar simetrisku vainagu, vienmērīgi izretinātiem skeletzariem un vienu izteiktu galotni, tā stumbra apkārtmērs 1 m augstumā no sakņu kakla ir vismaz 16 cm, stumbrs taisns, bez bojājumiem, ar labi attīstītu sakņu sistēmu).***

	6.48.
	TIAN 192. punkts nosaka, ka būvi nodod ekspluatācijā vienlaicīgi ar nepieciešamo skaitu transportlīdzekļu stāvvietu. Ja būve tiek nodota ekspluatācijā pa būvniecības kārtām, tad vienlaikus ar katru būvniecības kārtu ekspluatācijā nodod tās transportlīdzekļu stāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgās ekspluatācijā nodotās būves vai tās daļas funkcionēšanas nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, būvprojekta katras būvniecības kārtas robežās jānodrošina ēkai funkcionāli un normatīvi nepieciešamās autonovietnes, velonovietnes u.c. ēkas funkcijām nepieciešamais labiekārtojums.***

	6.49.
	Pievienot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai.***

(Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenais ainavu arhitekts, nodaļas vadītāja vietnieks M. Žuks, matiss.zuks@riga.lv, 67012834)***

	6.50.
	Pirms reklāmas uzstādīšanas, atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumiem Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” un Rīgas domes 31.05.2023. saistošajiem noteikumi Nr. RD-23-201-sn „Par reklāmas, reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” prasībām, nepieciešams Departamentā iesniegt reklāmas projektu un saņemt Reklāmas izvietošanas atļauju.****

	7.
	būvprojekta izstrāde. piemērojot _ nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

	7.1.
	būvprojekta izstrāde piemērojot Latvijas Republikas nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

	8.
	būvprojekta ekspertīze

	9.
	prasības fasādes apstrādei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem*:

	9.1.
	Ievērot TIAN 3.3.10. apakšnodaļas " Fasāžu krāsojums un elementi" prasības

	9.2.
	Saskaņā ar TIAN 308. punktu fasādes krāsu risinājumu saskaņo būvvalde. Krāsu risinājuma priekšlikumā ietver analīzi par objekta krāsu risinājuma saskaņotību ar zemes vienībā un tai blakus esošās zemes vienībās esošo apbūvi.

	9.3.
	Saskaņā ar TIAN 309. punktu būves krāsu risinājuma priekšlikumu vienlaicīgi vizuāli uztveramā teritorijā (ielas posmā, skvērā, parkā u.tml.) izstrādā tā, lai saglabātu šīs teritorijas kā vienotas apbūves grupas pilsētbūvniecisko vērtību.

	9.4.
	Būvprojekta dokumentācijai pievienot gruntsgabala teritorijas un ēku aptverošu krāsainu fotofiksāciju, ietverot arī blakus esošo apbūvi (ja tāda ir) un arī žogus. Fotofiksāciju pievienot kontekstā ar plānā norādītiem skatupunktiem. Fotofiksācija nepieciešama, lai izvērtētu atbilstību TIAN 308., 309. punktam

	9.5.
	Saskaņā ar TIAN 312. punktu būves daļu krāsojumu un apdari veido būves arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, ugunsmūris u.c.). Aizliegts atšķirīgs krāsojums un apdare atsevišķiem būves fasādes fragmentiem, izņemot, ja tas paredzēts būvniecības ieceres dokumentācijā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis.

	9.6.
	Saskaņā ar TIAN 316. punktu tehniskas iekārtas vai palīglīdzekļus (satelītantenas, ventilācijas sistēmas un citas tamlīdzīgas tehniskās iekārtas vai palīglīdzekļus) aizliegts izvietot uz būves ielas fasādes, izņemot, ja šādiem veidojumiem ir arhitektoniska vērtība, tie nepasliktina būves arhitektonisko veidolu un ir paredzēti atbilstoši saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācijā.

	9.7.
	Ēku apjomu un fasāžu veidošanā ievērot Būvniecības likuma 4. panta 1. punkta prasību (būves projektē, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī pasūtītāja un sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti izceļot un organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu). Ievērot TIAN 3.3.10. nodaļas prasības. Pielietot kvalitatīvus un apbūves teritorijai raksturīgus fasāžu apdares materiālus.

	9.8.
	Iekļaut būvizstrādājumu krāsu pasi, norādot visu būvizstrādājumu toņus (NCS sistēmā)

	9.9.
	Pievienot gruntsgabala teritorijas un ēku aptverošu krāsainu fotofiksāciju.

	10.
	prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai*:

	10.1.
	Būvniecības atkritumi nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām 

Būvniecības atkritumu daudzumu norādīt ģenerālā plāna lapā

	10.2.
	Radušos azbestu saturošos atkritumus apsaimniekot atbilstoši 19.04.2011.Ministru kabineta noteikumu Nr. 301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasībām

	10.3.
	Nederīgais asfaltbetons un betona noņemšana, kā arī grunti, kas satur minēto materiālu gabalus ir uzskatāms par nereģenerētiem būvniecības atkritumiem un to apsaimniekošana ir jānodrošina atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta otrā daļa, 15.panta pirmā daļa, 17.panta pirmā daļa, 20.panta pirmā, devītā un desmitā daļa). Tas nozīmē, ka būvniecības darbu gaitā radušos asfaltbetona un betona gabalus, kā arī grunti, kas satur šāda veida materiālu vai citu būvniecības laikā radušos nereģenerētu materiālu, nedrīkst izvest, novietot un uzglabāt jebkurā īpašumā, bet gan jānodrošina to nodošana atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir saņēmis atļauju šādu atkritumu apsaimniekošanai (savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai, reģenerācijai (drupināšanai, šķirošanai vai citai darbībai), apglabāšanai) un pārvadāšanas gadījumā ir reģistrējies būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā

	11.
	citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) _

	11.1.
	15 km zona ap lidlauku "Rīga”, "Spilve”, "Ādaži”, "Ikšķile” kontrolpunktiem (ievērot TIAN 168.1. apakšpunkta prasības)

	11.2.
	5 km zona ap lidlauku “Rīga” un “Spilve” kontrolpunktiem (ievērot TIAN 168.2. apakšpunkta prasības)

	11.3.
	Aizsargjosla ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai - aeronavigācijas iekārtu darbības tālās ietekmes zonas (kods 7312070202) (Ievērot TIAN 168.3. apakšpunkta prasības)

	12.
	būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

	12.1.
	Pievienot būvprojekta vadītāja un būvprojekta ekspertīzes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

	12.2.
	Pievienot izziņu – dokumentu, kas apliecina būvprojekta vadītāja un būvprojekta ekspertīzes vadītāja) apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Izziņa paredzēta iesniegšanai būvatļaujas izdevējam. 

(Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N.Skane, natalja.skane@riga.lv)

	13.
	Būvprojelts tika izskatīts Departamenta Būvprojektu izskatīšanas komisijā 01.06.2026.


10. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: 27.06.2031.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

	1.
	Būvvaldē iesniedzamā informācija:

	1.1.
	Informācija par galveno būvdarbu veicēju:

	1.1.1.
	nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs;

	1.1.2.
	būvdarbu līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa eiro;

	1.1.3.
	būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu;

	1.1.4.
	informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs, rīkojums);

	1.1.5.
	atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

	1.2.
	Informācija par būvuzraugu:

	1.2.1.
	nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs;

	1.2.2.
	būvuzraudzības līguma, datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa eiro;

	1.2.3.
	informācija par atbildīgo būvuzraugu (Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs, rīkojums);

	1.2.4.
	atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

	1.3.
	Būvuzraudzības plāns.

	1.4.
	Būvdarbu žurnāls.

	1.5.
	Informācija par darba aizsardzības koordinatoru, ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs (Vārds, Uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, rīkojums vai cits dokuments).

	1.6.
	Citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti.

	1.6.1.
	pievienot maksāšanas apliecinošu dokumentu par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.


.

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:

	Galvenais arhitekts N.Skane
	
	27.06.2026.

	(vārds, uzvārds, amats, organizācija)
	
	(datums)
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