


1.pielikums 
[bookmark: _Hlk198126473]atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. RNP 2026/34 Atkārtots, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam
DIVU AUTOBUSU PILNA SERVISA NOMA
identifikācijas Nr. RNP 2026/34 Atkārtots
A.	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
	
1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts
1.1.	Divu autobusu pilna servisa noma uz laiku līdz 48 (četrdesmit astoņi) mēnešiem no transportlīdzekļa piegādes dienas, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā izvirzītajām minimālajām prasībām un atbilstoši nolikumā noteiktajam līguma izpildes termiņam.
1.2. 	Transportlīdzeklim jābūt piemērotam regulārai pasažieru pārvadāšanai pašvaldības teritorijā, nodrošinot drošu, nepārtrauktu un ekonomiski efektīvu ekspluatāciju visā līguma darbības laikā.
1.3.	  Autobusi var būt aprīkoti ar papildu aprīkojumu, kas nav minēts tehniskajā specifikācijā (tehniskās specifikācijas B. sadaļa).


2.	Iepirkumā piedāvātā autobusa modelim jāatbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.

B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
	Nr. p.k.
	Tehniskā specifikācija (prasības transportlīdzeklim un piedāvājumā iekļaujamiem dokumentiem par to)
	PRETENDNETA PIEDĀVĀJUMS  (norādīt konkrēta piedāvātā transportlīdzekļa raksturojošas ziņas, lielumus, rādītājus u.tml.)

	1. 
	Transportlīdzekļa marka, modelis.
Piedāvājumā ir jāiekļauj ražotāja vai izplatītāja buklets vai oficiālās mājaslapas adrese internetā, vai cita informācija, kurā iepirkumu komisija var iepazīties ar ražotāja sniegto informāciju par transportlīdzekli
	

	2. 
	Transportlīdzekļu skaits: 2 (divi) 
	

	3. 
	Kategorija: M 3[footnoteRef:1] [1:  Transportlīdzekļi paredzēti pasažieru pārvadāšanai ar sēdvietām, bez stāvvietām, nodrošinot visu pasažieru pārvadāšanu sēdus pozīcijā (M3 III klases autobusi).] 

	

	4. 
	Pirmās reģistrācijas gads: jauns vai mazlietots, ne vecāks par 2023. izlaiduma gadu
	

	5. 
	Nobraukums piegādes brīdī: bez kilometru ierobežojuma. Piedāvājumā jāiekļauj tehnisko stāvokli apliecinoši dokumenti, tostarp transportlīdzekļa tehniskās apskates dati un/vai servisa vēsture, ja attiecināms.
	

	6. 
	Garums: līdz 7500 mm
	

	7. 
	Riteņu bāze: ne vairāk kā 3365 mm
	

	8. 
	Augstums: ne mazāk kā 3350 mm
	

	9. 
	Apgriešanās rādiuss: ne vairāk kā 6100 mm
	

	10. 
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju): ne mazāk kā 28
	

	11. 
	Durvju skaits: ne mazāk kā 2 
	

	12. 
	Elektriski atveramas pasažieru durvis ar vadību no vadītāja darba vietas
	

	13. 
	Enerģijas veids: Dīzeļdegviela
	

	14. 
	Emisiju klase: ne zemāk kā Euro VI
	

	15. 
	Motora jauda: ne mazāk kā 110 kW
	

	16. 
	Degvielas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 160 litri
	

	17. 
	Prognozētais nobraukto kilometru skaits 48 (četrdesmit astoņi) mēnešu laikā: 200 000 km. Nobraukums tiek uzskaitīts pēc transportlīdzekļa odometra rādījumiem un fiksēts katra mēneša beigās pieņemšanas–nodošanas aktā.
	

	
	TRANSPORTLĪDZEKĻA IETEKMES UZ VIDI RĀDĪTĀJI
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Piedāvājumā ir jāiekļauj dokumenti, kas atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.106 3.un 13.punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas. Piemēram, ES atbilstības sertifikāts
(Piedāvājumā var iesniegt ražotāja datus vai tehnisko dokumentāciju. ES atbilstības sertifikāts (CoC) iesniedzams pie transportlīdzekļa piegādes).

	18. 
	Atbilstība Euro VI izmešu normām
	

	19. 
	Slāpekļa oksīdu (Nox) izmešu daudzums atbilstošs Euro VI standarta prasībām, mg/km
	

	20. 
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) izmešu daudzums atbilstošs Euro VI standarta prasībām, mg/km
	

	21. 
	Cieto daļiņu (PM) izmešu daudzums atbilstošs Euro VI prasībām, mg/km
	

	
	Virsbūves prasības
	

	22. 
	Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā
	

	23. 
	Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi
	

	24. 
	Automātiski dienas gaismas lukturi
	

	25. 
	Kreisais vadītāja logs ir atverams.
	

	26. 
	Bagāžas nodalījums ir zem pasažieru salona grīdas līmeņa vai aizmugurē. Ne mazāk kā 3 m3
	

	27. 
	Autobusa sānu logi ir ar dubultstiklojumu
	

	
	Vadība, drošība
	

	28. 
	Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) 
	

	29. 
	Elektroniskā bremžu sistēma (EBS)
	

	30. 
	Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
	

	31. 
	Multifunkcionāla stūre ar vieglu piekļuvi braukšanas informācijai panelī.
	

	
	Komforts, mikroklimats
	

	32. 
	Pasažieru salona autonomā apsilde
	

	33. 
	Pasažieru salona gaisa kondicionētājs vai automātiska klimata kontroles sistēma
	

	
	Pasažieru salons
	

	34. 
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana 
	

	35. 
	Plaukts virs pasažieru galvām mazajai bagāžai
	

	36. 
	Visiem sēdekļiem jābūt izvietotiem ar skatu braukšanas virzienā
	

	37. 
	Visiem pasažieru sēdekļiem jābūt atgāžamiem, izņemot pēdējo rindu
	

	38. 
	Visiem sēdekļiem jābūt ar polsterējumu
	

	39. 
	Pasažieru sēdekļi aprīkoti ar drošības jostām
	

	40. 
	Pasažieru salona “nakts” apgaismojums
	

	
	Diski, riepas
	

	41. 
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	42. 
	Rezerves ritenis ar instrumentu komplektu tā nomaiņai (domkrats, riepatslēgas)
	

	43. 
	Dubļu sargi ir visiem riteņiem
	

	
	Jānodrošina vismaz šāds aprīkojums
	

	44. 
	Ugunsdzēšamie aparāti (2 gab.), derīgs lietošanas termiņš, med. aptieciņas 2gab., atstarojošās vestes (2.gab.). 
	

	45. 
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā 
	

	46. 
	Apkopju grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām 
	

	47. 
	Digitālais tahogrāfs, DTCO 4.0E vai ekvivalents
	

	
	Citas prasības
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	48. 
	Piegādes adrese: Ropažu novads, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju
	

	49. 
	Transportlīdzekļu piegāde ne vēlāk kā 30 dienu laikā vai arī pieejams uzreiz Pretendenta nomas parkā.
	

	50. 
	Pasūtītāja pārstāvis var pārliecināties par transportlīdzekļa atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām pirms piegādes Pasūtītājam
	

	51. 
	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļus sedz Pretendents
	

	52. 
	Transportlīdzekļu reģistrācija CSDD – Pretendents apņemas veikt transportlīdzekļu reģistrāciju uz sava rēķina un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda turētāju Ropažu novada pašvaldība 
	

	53. 
	Ražotāja garantija visam nomas periodam vai Pretendenta nodrošināts pilna servisa uzturēšanas pienākums visam nomas periodam
	

	54. 
	Nomā iekļautie pakalpojumi:
· 24/7 diennakts atbalsts palīdzībai CSN vai transportlīdzekļa negadījumos;
· OCTA un KASKO apdrošināšanu sedz Pretendents visā nomas perioda laikā. (KASKO pašrisks ne lielāks par 220 euro);
· Tehniskā apkope atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām (u.c. remonti, piegādes uz servisiem nodrošina Pretendents (izņemot bojājumus, kas radušies Nomnieka vainas dēļ);
· Ziemas un vasaras riepu maiņa, montāža, balansēšana , remonts, uzglabāšana Satiksmes drošībai atbilstošu riepu komplekti visam nomas periodam;
· Ikgadējā valsts tehniskā apskate;
· Dabiski nolietojušos detaļu nomaiņa un citi ar normālu nolietojumu saistīti remonta darbi visam nomas periodam.
	

	55. 
	Pretendents nodrošina:
– reakcijas laiku uz bojājumu: ne vēlāk kā 4 stundas;
– transportlīdzekļa atjaunošanu ekspluatācijā: ne vēlāk kā 48 stundas;
– ja tas nav iespējams – Rezerves transportlīdzeklim jābūt pieejamam ne vēlāk kā 24 stundu laikā neatkarīgi no bojājuma iemesla. (Rezerves transportlīdzeklim jābūt ne sliktākam par pamata nomas transportlīdzekli pēc galvenajiem tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem).
	



Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
