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1.pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2026/64, nolikumam
VEIDLAPA

Aktualizācijas datums:16.06.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 ATKLĀTAM KONKURSAM
“Luksoforu remontmateriālu iegāde”
 ID Nr. CAIP 2026/64

1. Skapis luksoforu kontrolleru montāžai (lielais):
	N.p.k.
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	1.1.
	Augstums
	1200-1300 mm
	

	1.2.
	Platums
	700-800 mm
	

	1.3.
	Dziļums
	300-350 mm
	

	1.4.
	Komplektācija
	ar atbilstošu pamatu, montāžas rāmi, durvju slēdzeni un atslēgu.
	

	1.5.
	Kabeļu ievads
	no apakšas
	

	1.6.
	Drošinātāju montāža
	DIN līste automātisko drošinātāju, signālu drošinātāju un vājstrāvas iekārtu montāžai
	

	1.7.
	Aizsardzības klase
	IP 54 (ne zemāka)
	

	1.8.
	Korpusa materiāls
	polikarbonāts
	

	1.9.
	Pārsprieguma aizsardzība
	230V, D KLASE
	

	1.10.
	Apsilde
	apsildes ierīce (230V, maksimāli 100W) ar regulējamu termostatu
	

	1.11.
	Luksoforu signālu aizardzība
	4-kontaktu atsperklemmes ar 2A ātri kūstošajiem drošinātājiem (5x20mm)
	

	1.12.
	Apgaismojums
	Ar slēdzi, LED (max 10W), 230V
	

	1.13.
	Rozete datora pieslēgumam
	230V, 1 fāze
	

	1.14.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža 
	

	1.15.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	1.16.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	1.17.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



2. Skapis luksoforu kontrolleru montāžai (mazais):
	N.p.k.
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	2.1.
	Augstums
	950-1050 mm
	

	2.2.
	Platums
	450-550 mm
	

	2.3.
	Dziļums
	300-350 mm
	

	2.4.
	Komplektācija
	ar atbilstošu pamatu, montāžas rāmi, durvju slēdzeni un atslēgu.
	

	2.5.
	Kabeļu ievads
	no apakšas
	

	2.6.
	Drošinātāju montāža
	DIN līste automātisko drošinātāju, signālu drošinātāju un vājstrāvas iekārtu montāžai
	

	2.7.
	Aizsardzības klase
	IP 54 (ne zemāka)
	

	2.8.
	Korpusa materiāls
	polikarbonāts
	

	2.9.
	Pārsprieguma aizsardzība
	230V, D KLASE
	

	2.10.
	Apsilde
	apsildes ierīce (230V, maksimāli 100W) ar regulējamu termostatu
	

	2.11.
	Luksoforu signālu aizardzība
	4-kontaktu atsperklemmes ar 2A ātri kūstošajiem drošinātājiem (5x20mm)
	

	2.12.
	Apgaismojums
	Ar slēdzi, LED (max 10W), 230V
	

	2.13.
	Rozete datora pieslēgumam
	230V, 1 fāze
	

	2.14.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža 
	

	2.15.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	2.16.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	2.17.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	




3. Luksoforu kontrolleris:
	N.p.k.
	Parametri
	Prasītais lielums
	Piedāvātais

	3.1.
	Sertifikācija
	EN-12675, EN-50293, EN-50556
	

	3.2.
	Tehniskās prasības:
	
	

	3.2.1.
	Temperatūra
	-400C līdz +600C
	

	3.2.2.
	Gaisa mitrums
	0 – 95%
	

	3.2.3.
	Vadīto signālgrupu skaits
	Ne mazāk par 6
	

	3.3.
	Sakaru veidi un kontrolleri:
	
	

	3.3.1.
	Lokāli
	RS232, RS485 interfeiss;
LAN interfeiss, izmantojot TCP/IP protokolu; CAN bus protokols
	

	3.3.2.
	Attālināti
	(4G/LTE vai jaunāks) mobilo sakaru tīkla standarts, optiskais datu tīkls, izmantojot TCP/IP protokolu
	

	3.4.
	Programmas (signālplāni):
	
	

	3.4.1.
	darbības režīmi
	- Lokāls (ar fiksētu vai mainīgu cikla garumu);
- Adaptīvs (satiksmes atkarīgs)
- Kalendāra (iebūvēts kalendārs ar pulksteni programmu darbības grafika izveidei);
- Koordinēts (ar vadību no kontrolleru vadības sistēmas servera RD Satiksmes departamenta Vadības centrā);
- Sakaru līnijas (Master – Slave);
	· 

	3.5.
	Kontrollera vadība un drošība:
	
	

	3.5.1.
	lokāli
	Izmantojot kontrollerī iebūvēto displeju un vadības pogas un pie kontrollera iebūvētā WEB-interfeisa ar uz Windows operētājsistēmas bāzētu portatīvo datoru (izmantojot LAN interfeisu)
	

	3.5.2.
	attālināti
	Pieslēdzoties pie kontrollera iebūvētā WEB-servera ar uz Windows operētājsitēmas bāzētu datoru (izmantojot 4G/LTE vai ātrāku mobilo skaru tīklu)
	

	3.6.
	Drošība:
	
	

	3.6.1.
	Programmatūra un iestatījumi
	Visiem kontrollera darbības režīmu iestatījumiem ir jāglabājas kontrollera atmiņā, kas ir nodrošināta ar rezerves barošanas avotu (bateriju)
	

	3.6.2.
	Signālgaismu barojošo izeju mērījumu veikšana:
	- Jaudai no 4W (LED moduļiem);
- Spriegumam;
- Slodzei;
- Zaļo gaismu konflikta noteikšana;
- Sarkano gaismu zuduma noteikšana.
	

	3.7.
	Papildus prasības:
	
	

	3.7.1.
	
	iespēja veikt satiksmes datu uzskaiti no detektoriem;
	

	3.7.2.
	
	iespēja veikt esošās programmas lejupielādi;
	

	3.7.3.
	
	koordinēšanas iespēja ar esošajiem pilsētas luksoforu kontrolleriem (PE; GESIG)  izmantojot GPS vai sakaru līniju;
	

	3.7.4.
	
	Saderība ar esošajām kontrolleru vadības sistēmām RD Satiksmes departamenta Vadības centrā;
	

	3.7.5.
	
	iebūvēts WEB-serveris, pie kura pieslēdzoties (lokāli vai attālināti) būtu iespēja veikt kontrollera darbības uzraudzību reālā laikā, kā arī veikt visa veida iestatījumu un signālplānu izmaiņas;
	

	3.7.6.
	
	nodrošināt ar visu nepieciešamo programmatūru kontrollera programmēšanai un diagnostikai;
	

	3.7.7.
	
	nodrošināt ar tehnisko atbalstu garantijas laikā;
	

	3.8.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no piegādes brīža 
	

	3.9.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	3.10.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads.
	

	3.11.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



4. Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gājēju D=2x200mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	4.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	4.2.
	Elektroizolācijas drošības klase:
	II (otrā)
	

	4.3
	Izturība pret temperatūras izmaiņām:
	Saskaņā ar EN12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās 
(-400  C līdz +60 0 C).
	

	4.4.
	Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums:
	Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna  RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008
	

	4.5.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	4.6.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda
	Ne vairāk par 10W
	

	4.7.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	4.8.
	Luksoforu signālgalvas lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku.
	

	4.9.
	Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka)
	

	4.10.
	Luksoforu signālgalvas montāža:
	Komplektā ar polikarbonāta vai alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem 
	

	4.11.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x200mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1029 mm)
	

	4.12.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=2x200mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (749 mm)
	

	4.13.
	Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža 
	

	4.14.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	3.16.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	3.17.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



5. Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gājēju D=2x200mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	5.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	5.2.
	Elektroizolācijas drošības klase:
	II (otrā)
	

	5.3
	Izturība pret temperatūras izmaiņām:
	Saskaņā ar EN1238:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400  C līdz +60 0 C).
	

	5.4.
	Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums:
	Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna  RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008
	

	5.5.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	5.6.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda
	Ne vairāk par 10W
	

	5.7.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	5.8.
	Luksoforu signālgalvas lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku.
	

	5.9.
	Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka)
	

	5.10.
	Luksoforu signālgalvas montāža:
	Komplektā ar polikarbonāta vai alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem 
	

	5.11.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x200mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (969mm)
	

	5.12.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=2x200mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (705 mm)
	

	5.13.
	Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža
	

	5.14.
	Piegādes termiņš
	Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,  skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	5.15.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	5.16.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



6. Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	6.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	6.2.
	Elektroizolācijas drošības klase:
	II (otrā)
	

	6.3
	Izturība pret temperatūras izmaiņām:
	Saskaņā ar EN 12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400  C līdz +60 0 C).
	

	6.4.
	Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums:
	Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna  RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008
	

	6.5.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	6.6.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda
	Ne vairāk par 10W;
	

	6.7.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	6.8.
	Luksoforu signālgalvas lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku.
	

	6.9.
	Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka) 
	

	6.10.
	Luksoforu signālgalvas montāža:
	Komplektā ar alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem 
	

	6.11.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x300mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1294 mm)
	

	
6.12.
	
Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža
	

	6.13.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,  skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	6.14.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	6.15.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



7. Luksoforu signālgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	7.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	7.2.
	Elektroizolācijas drošības klase:
	II (otrā)
	

	7.3
	Izturība pret temperatūras izmaiņām:
	Saskaņā ar EN12368:2008 C klasei un A klasei augstās temperatūrās (-400 C līdz +600 C).
	

	7.4.
	Luksoforu signālgalvas korpusa izpildījums:
	Materiāls - polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu un atmosfēras ietekmi saskaņā ar EN12368:2008; krāsa - melna  RAL 9005. izmērs atbilstošs C1 klasei – EN12368:2008
	

	7.5.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	7.6.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa jauda
	Ne vairāk par 10W
	

	7.7.
	Luksoforu signālgalvas LED (GED) ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	7.8.
	Luksoforu signālgalvas lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku.
	

	7.9.
	Luksoforu signālgalvas pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka)
	

	7.10.
	Luksoforu signālgalvas montāža:
	Komplektā ar alumīnija kronšteiniem paredzētiem stiprināšanai pie apaļiem balstiem
	

	7.11.
	Luksoforu signālgalvas ar LED D=3x300mm
	Izmērs starp stiprinājuma skrūvēm (1292 mm)
	

	7.12.
	Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža
	

	7.13.
	Piegādes termiņš
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,  skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	7.14.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	7.15.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



8. Luksoforu signālgalvu LED (GED) ieliktņi (D=200mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	8.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	8.2.
	Aizsardzības līmenis:
	II (otrā)
	

	8.3.
	Luksoforu ieliktņa korpusa izpildījums:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu
	

	8.4.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	8.5.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa jauda
	Ne vairāk kā 10W
	

	8.6.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	8.7.
	Luksoforu signālgalvas ieliktņa lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku
	

	8.8.
	Luksoforu signālgalvas ieliktņa pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka)
	

	8.9.
	Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža
	

	8.10.
	Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	8.11.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	8.12.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



	
9. Luksoforu signālgalvu LED (GED) ieliktņi (D=300mm)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	9.1.
	Luksoforu signālgalvas aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 55 (ne zemāka);
	

	9.2.
	Aizsardzības līmenis:
	II (otrā)
	

	9.3.
	Luksoforu ieliktņa korpusa izpildījums:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu
	

	9.4.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba laiks
	Ne mazāk kā 7 gadi
	

	9.5.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa jauda
	Ne vairāk kā 10W
	

	9.6.
	Luksoforu signālgalvas LED ieliktņa darba spriegums
	220/230V
	

	9.7.
	Luksoforu signālgalvas ieliktņa lēca:
	polikarbonāts, izturīgs pret ultravioleto starojumu; iespēja ievietot masku
	

	9.8.
	Luksoforu signālgalvas ieliktņa pretvandālisma klase:
	IR 3 (ne zemāka)
	

	9.9.
	Garantijas laiks
	vismaz 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no piegādes brīža
	

	9.10.
	Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	9.11.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	9.12.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



10. Satiksmes video detektors:

10.1. Traficam AI 
	N.p.k.
	Parametrs
	Traficam AI
	Piedāvātais

	10.1.1.
	Aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 67 (ne zemāka);
	

	10.1.2.
	Darbības temperatūra 
	-30 0 C līdz +600 C
	

	10.1.3.
	Detekcijas zonas:
	24 klātbūtnes un 8 satiksmes datu nolasīšanas zonas
	

	10.1.4.
	Izšķirtspēja:
	1920 x 1080 punkti HD video
	

	10.1.5.
	Barošanas spriegums 
	24-42 VDC
	

	10.1.6.
	Elektromagnē-tiskā saderība ar:
	EMC 2014/30/EU
	

	10.1.7.
	Funkcionālās prasības:
	
	

	10.1.7.1.
	
	Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu
	

	10.1.7.2.
	
	Iespēja veikt detektēto transporta līdzekļu uzskaiti un klasifikāciju
	

	10.1.7.3.
	
	Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu
	

	10.1.8.
	
Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	
10.1.9.
	
Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	10.1.10
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	10.1.11.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	


* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo Trafficam AI aizvietošanai)

10.2. Thermicam AI
	N.p.k.
	Parametrs
	Thermicam AI
	Piedāvātais

	10.2.1.
	Aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 67 (ne zemāka);
	

	10.2.2.
	Darbības temperatūra 
	-30 0 C līdz +600 C
	

	10.2.3.
	Detekcijas zonas:
	24 klātbūtnes un 8 satiksmes datu nolasīšanas zonas
	

	10.2.4.
	Izšķirtspēja:
	320 x 240 punkti QVGA siltumstarojuma sensors
	

	10.2.5.
	Barošanas spriegums 
	24-42 VDC
	

	10.2.6.
	Elektromagnē-tiskā saderība ar:
	EMC 2014/30/EU
	

	10.2.7.
	Funkcionālās prasības:
	
	

	10.2.7.1.
	
	Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu
	

	10.2.7.2.
	
	Satiksmes dalībnieku detekcija neatkarīga no diennakts laika un laika apstākļiem. Iespēja veikt detektēto transporta līdzekļu uzskaiti un klasifikāciju(36.lpp.)
	

	10.2.7.3.
	
	Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu
	

	10.2.8.
	
Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	
10.2.9.
	
Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	10.2.10
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	10.2.11.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	


* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo Thermicam AI aizvietošanai)

10.3. TrafiOne
	N.p.k.
	Parametrs
	TrafiOne
	Piedāvātais

	10.3.1.
	Aizsardzības klase (hermētisms):
	IP 67 (ne zemāka);
	

	10.3.2.
	Darbības temperatūra 
	-30 0 C līdz +600 C
	

	10.3.3.
	Detekcijas zonas:
	8 transporta un 8 gājēju klātbūtnes zonas
	

	10.3.4.
	Izšķirtspēja:
	1920 x 1080 punkti HD video un 160 x 120 punkti siltumstarojuma sensors
	

	10.3.5.
	Barošanas spriegums 
	24-42 VDC
	

	10.3.6.
	Elektromagnē-tiskā saderība ar:
	EMC 2014/30/EU
	

	10.3.7.
	Funkcionālās prasības:
	
	

	10.3.7.1.
	
	Reāllaika attēla straumēšana uz luksoforu vadības sistēmām izmantojot datortīklu
	

	10.3.7.2.
	
	Satiksmes dalībnieku detekcija neatkarīga no diennakts laika un laika apstākļiem
	

	10.3.7.3.
	
	Attālināta konfigurēšana izmantojot datortīklu
	

	10.3.8.
	
Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	
10.3.9.
	
Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	10.3.10
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	10.3.11.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	


* (ekvivalents nav iespējams, jo šie materiāli ir domāti esošo  TrafiOne aizvietošanai)

11. Satiksmes video detektoru saskarsmes bloks
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	11.1
	Darbības temperatūra 
	-30 0 C līdz +700 C
	

	11.2
	Detektoru pieslēgvietas 
	4 vai vairāk
	

	11.3
	Montāža
	Uz DIN sliedes
	

	11.4
	Barošanas spriegums 
	12-24 VDC
	

	11.5
	Detektoru fiziskie izvadi
	Vismaz 16 brīvi parametrizējami vājstrāvas kontakti
	

	11.6.
	Sakaru veidi ar videodetektoru:
	Lokāli ar USB vai ETH, attālināti izmantojot TCP/IP protokolu
	

	11.7.
	Saderība
	saderīgs ar FLIR Traficam AI, Thermicam AI, TraffiOne kamerām
	

	11.7.
	
Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	
11.8.
	
Piegādes termiņš:
	Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	11.9
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	11.10.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



12. Kontrolleru rezerves daļas/komponentes
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	12.1.
	Kontrollera CPU plate
	Savietojama ar Swarco ITC-2 luksoforu kontrolleri
	

	12.2.
	Kontrollera CPU plate
	Savietojama ar Swarco ITC-3 luksoforu kontrolleri
	

	12.3.
	Kontrollera grupu plate 
	Savietojama ar Swarco ITC-2 luksoforu kontrolleri
	

	12.4.
	Kontrollera grupu plate 
	Savietojama ar Swarco ITC-3 luksoforu kontrolleri
	

	12.5.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	12.6.
	Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katra atsevišķa pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	12.7.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	12.8.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



13. Gājēju signāla izsaukuma pogas (mehāniskā poga bez skaņas signāla)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	13.1.
	Aizsardzības klase:
	2. klase
	

	13.2
	Aizsardzības vērtējums:
	PN-EN 60529-IP 55
	

	13.3
	Darbības temperatūra 
	-25 0 C līdz +65 0 C
	

	13.4
	Krāsa
	Dzeltena krāsa (RAL 1007), polikarbonāts tonēts ražošanas laikā
	

	13.5
	Montāža uz staba 
	D 109 – 159 mm
	

	13.6
	Barošanas spriegums 
	24 V DC, 230V AC
	

	13.7
	Kabelis
	Komplektā ar pieslēguma kabeli (vismaz 2,5m)
	

	13.8
	Atbilst prasībām, kas noteiktas standartā un direktīvās
	PN-EN 50293; EMC 89/336/EEK un LVD 73/23/EEK
	

	13.9
	
Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	13.10
	
Piegādes termiņš:
	Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	13.11
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	13.12.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



14. Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga bez skaņas signāla)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	14.1.
	Aizsardzības klase:
	2. klase
	

	14.2.
	Aizsardzības vērtējums:
	PN-EN60529-IP 55
	

	14.3.
	Darbības temperatūra 
	-25 0 C līdz +65 0 C
	

	14.4.
	Krāsa
	Dzeltena krāsa (RAL 1007), polikarbonāts tonēts ražošanas laikā
	

	14.5.
	Montāža uz staba 
	D 109 – 159 mm
	

	14.6.
	Barošanas spriegums 
	24 V DC, 230V AC
	

	14.7.
	Kabelis
	Komplektā ar pieslēguma kabeli (vismaz 2,5m)
	

	14.8.
	Atbilst prasībām, kas noteiktas standartā un direktīvās
	EN50293; EMC 89/336/EEK un LVD 73/23/EEK
	

	14.9.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža
	

	14.10.
	Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas , skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	14.11.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	14.12.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	




15. Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga ar skaņas signālu)
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	15.1.  Tehniskās prasības

	15.1.1.
	Materiāls:
	Polikarbonāts
	

	15.1.2.
	Krāsa:
	Dzeltena, vienkrāsaina.
Pieejama citas krāsas pēc pieprasījuma.
	

	15.1.3.
	Aizsardzības klase:
	II (ar divkāršu izolāciju)
	

	15.1.4.
	Aizsardzības vērtējums:
	IP54 vai augstāka
	

	15.1.5.
	Darbības temperatūra: 
	no -25 °C līdz +50 °C
	

	15.1.6.
	Montāža: 
	Piemērots Ø 89, Ø 108 un Ø 159 mm statnēm. 
Pieejama pamatne montāžai uz taisnas virsmas ja nepieciešama.
	

	15.1.7.
	Barošanas spriegums: 
	24 − 230 V maiņstrāva/līdzstrāva.

	

	15.1.8.
	Pieslēgums:
	Komplektā rūpnieciski pievienots kabelis (vismaz 1m).
	

	15.1.9.
	Ievadi:
	Vismaz divi brīvi parametrizējami vadības ievadi.
	

	15.1.10.
	Izvadi:
	Vismaz divi brīvi parametrizējami releju izvadi.
	

	15.1.11.
	Parametrizēšana:
	Ar datora palīdzību, izmantojot USB kabeli vai Bluetooth sakarus. Parametru datne var tikt saglabāta un kopēta.
	

	15.2.  Funkcionālās prasības

	15.2.1.
	Zaļā signāla izsaukuma poga:
	Pilnas virsmas potenciāla brīva sensora poga vai mehāniskā poga. Iespējams veikt nomaiņu bez bloka demontāžas. 
	

	15.2.2.
	Vizuālā informācija:
	Sarkanas krāsas LED indikācija ar tekstu “Lūdzu gaidiet”. Indikācija ieslēdzama pēc pogas piespiediena vai ar impulsu no luksoforu kontrollera.
	

	15.2.3.
	Akustiskais signāls:
	Iebūvēts skaļrunis pogā.
Nodrošina no satiksmes trokšņiem atkarīga skaļuma signālus gaidīšanas (sarkanā gaisma), šķērsošanas (zaļā gaisma) režīmiem un piespiediena apstiprinājumam:
· Skaļums: min. 30 dB − maks. 90 dB;
· Toņus var izvēlēties, izveidot vai ielādēt (polifoniskiem toņiem iespējams izmantot .wav failus);
· Maksimālo un minimālo līmeni var iestatīt ar 1 dB soli.
· Skaļruni iespējams pieklusināt un atslēgt ar papildus ievadu palīdzību.
	

	15.2.4.
	Vibrācijas signāls:
	Iebūvēts pogā.
Nodrošina vibrējošo signālu zaļā signāla degšanas laikā.
	

	15.2.5.
	Reljefa simboli:

	Aprīkota ar reljefa simboliem, kas informē vājredzīgus gājējus par šķērsojamā ceļa tipu.
	

	15.2.6.
	Papildus poga:
	Akustiskā bloka apakšpusē paslēpta gājēju signāla izsaukuma mehāniskā poga ar vājredzīgo norādi par virzienu un šķērsojamā ceļa tipu.
	

	15.3.  Citas prasības

	15.3.1.
	Pilnībā atbilst prasībām , kas noteiktas standartā:
	EN 50293:2000

	

	15.3.2.
	Garantijas laiks:
	Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas)
	

	15.3.3.
	Piegādes termiņš:
	Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no  katras preču  partijas pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	15.3.4.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	



[image: ]

1.attēls. Gājēju signāla izsaukuma pogas (sensora poga ar skaņas signālu) montāžas rasējums.

16. Pogu rezerves daļu komponenti
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	16.1.
	Mehāniskās pogas vāciņš
	Savietojams ar RTB A-tipa mehānisko pogu
	

	16.2.
	Sensora pogas vāciņš
	Savietojams ar RTB A-tipa sensora pogu
	

	16.3.
	Garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	16.4.
	Piegādes termiņš:
	ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no katra atsevišķa pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	16.5.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	



17. LTE modems luksoforu kontrollerim
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	17.1.
	Korpusa elektroizolācijas klase:
	IP 30 (ne zemāka)
	

	17.2.
	Korpusa montāža:
	DIN sliede 35mm
	

	17.3.
	Modēma sakaru tips:
	LTE CAT4 (ne zemāk)
	

	17.4.
	LAN kabelis:
	1m (ne mazāk)
	

	17.5.
	LTE antena:
	Ne mazāk kā 1 gab (ieklauts komplektā)
	

	17.6.
	Tīkla barošana:
	12/24 VDC
	

	17.7.
	Vides prasības:
	
	

	17.7.1.
	Darba temperatūra:
	-350C līdz +750C
	

	17.7.2.
	Relatīvā mitruma izturība:
	5%-95%
	

	17.8.
	LAN porti:
	4 gab (ne mazāk)
	

	17.9.
	USB servisa ports:
	1 gab
	

	17.10.
	Modena konfigurēšana:
	
	

	17.10.1.
	Interneta protokoli:
	TCP, UDP, DHCP, NAT, HTTP, HTTPs
	

	17.10.2.
	Attālinātā vadība: 
	Web, CLI, SMS
	

	17.11.
	Piegādes termiņš
	14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad izdarīts pasūtījums
	

	17.12.
	Garantija
	24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	17.13.
	Izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2025.gads
	

	17.14.
	Marķējums
	Jābūt CE marķējumam
	


[bookmark: _Hlk216183380]
! Ekvivalents – atbilstoši tehniskajā specifikācijā,  konkrētajā standartā un/vai marķējumā noteiktajam, tādā saturā, apjomā un kvalitātē kā to nosaka konkrētais standarts un/vai marķējums.
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	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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