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	GULBENES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

	GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJA

	Reģ. Nr. 90009116327

	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

	Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv


​​​​​​​​​​​​​​
Gulbenē

21.08.2026.
Visām ieinteresētajām personām
Par iepirkumu „Paziņojuma par būvniecību izstrāde Stāķu pamatskolas
 dizaina un tehnoloģiju kabineta izveidošanai”
(identifikācijas numurs ID Nr. GNP 2026/68/ERAF)
Jautājums:

1. Pieejamajā inventarizācijas lietā telpu grupas lietošanas veids noradīts 1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas. Vai pareizi saprotu, ka projektā jāveic telpu lietojuma veida maiņa?

[image: image2.png]16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzimgjums
16.1.1. Adrese:.
16.1.2. Nosaukum:
16.1.3. Lieto3anas veida kods un apraksls

..50900020618001001
Gu]benes nov., Stradu pag., Staki, Staki 7A-1
s ..Darbnica
251 - Rupmecxskas razosanas telpu grupa

16.1.4. Biives stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:

16.1.5. Telpu skaits telpu grup: 4
16.1.6. Kopgja platiba (m?)
16.1.7. Kadastralas uzmérisanas datums:
16.1.8. Telpu grupa ietilpst dzivok|a ipasuma ar kadastra numury B
16.1.9. Telpu grupa ietilpst bivé ar kadastra apzimjumu:. 50900020618001
16.1.10. Biive atrodas vai dalgi atrodas uz zemes vienibas ar kadastra apzymejumu

50900020682

3 222 7
20.012007





Atbilde: 

Jā, projektā jāveic telpu lietojuma veida maiņa.

Jautājums:
2. Vai starpsienas demontāža starp Telpu Nr. 1 un Telpu Nr. 2. Jāveic pilnā apmērā vai tikai jāparedz jaunas ailas izbūve? Pēc telpu plānotās izmantošanas nav skaidrs, kāpēc jāveic sienas demontāžas un jāizbūvē jaunā sienas esošās vietā? Vai telpas būs savienotas ar durvju ailu vai ieeja Telpā Nr.2 plānota tikai no ārtelpas?

Atbilde: 
Esošās starpsienas demontāža jāveic pilnībā. Telpas būs savienotas ar jaunu durvju aili.

Jautājums:
3. Vai būtu pieejama pilna ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta? 

Atbilde:
Esošā ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir pievienota iepirkuma dokumentiem.

Jautājums:
4. Punktā 4.4.5. Jāprojektē jaunu kāpņu aprīkotu ar margām izbūve Telpā  Nr. 1. Nav īsti skaidrs, kuras telpas jāsavieno ar kāpnēm, kāds ir plānotais mērķis kāpņu izbūvei?
	4.3.
	Prasības esošās starpsienas demontāžā (AR)
	4.3.1. Jāparedz esošās starpsienas demontāža starp Telpu Nr. 1 un Telpu Nr. 2.

	4.4.
	Prasības jaunas starpsienas izbūvē (AR)
	4.4.1. Jāprojektē jaunas starpsienas izbūve starp Telpu Nr. 1 un Telpu Nr. 2.

4.4.2. Projektā jāparedz starpsienas atbilstoša skaņas izolācija.

4.4.3. Jādetalizē sienas virsmu sagatavošana apdarei.

4.4.4. Jāprojektē visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izvadu (piemēram, elektrības rozešu, slēdžu) iestrāde.
4.4.5. Jāprojektē jaunu kāpņu aprīkotu ar margām izbūve Telpā  Nr. 1.


Atbilde: 
Kāpnes atrodas telpas Nr.1 iekšpusē. Telpas Nr.1 grīdas augstums ir zemāks kā teritorija ēkas ārpusē.

Jautājums:
5. Punktā 4.5.8. Paredzēt bruģēta gājēju celiņa izbūvi no Telpas Nr.2 līdz esošajam gājēju celiņam. Vai ir pieejams aktuāls Būvju situācijas plans, lai veiktu šo projektēšanas prasību?
Atbilde:
Visus uzmērījumus, kas raksturo esošo situāciju objektā jāveic Projektētājam paziņojuma par būvniecību izstrādes laikā.

Jautājums:
6. Punktā 4.8.1. Jāparedz siltummezgla atdalīšana no mācību klases Kura telpa ir Siltummezgls? No kuras mācību klases to ir plānots atdalīt?
Atbilde:
Siltummezgls atrodas telpā Nr.2. 

Jautājums:
7. Kāda ir ēkai pienākošā elektrības jauda? Kur atrodas AS Sadales tīkls uzskaites sadalne?  Vai ir aptuveni zināmi plānotie elektrības patērētāji projektējamās telpās?
Atbilde:
AS Sadales tīkls uzskaites sadalne atrodas blakus esošajā skolas ēkā.  Pienākošā elektrības jauda skolas ēku kompleksam ir 3F/ vienlaicīgi pieejamā jauda 51,49 kW/ IAA strāvas lielums 80A/spriegum 0,4kV. Uz projektējamām telpām ir izbūvēts elektropievada kabelis.

Plānotos elektrības patērētājus un pieslēgumu vietas projektējamās telpās nodefinēs skolas vadība paziņojuma par būvniecību izstrādes laikā.

	4.13.
	Prasības elektroinstalācijas darbiem Telpā Nr. 1. (EL; ELT)
	4.13.1. Jāprojektē 9 divfāzu dubulto rozešu izbūve pie darba galdiem Telpā Nr. 1.

4.13.2. Jāprojektē 1 trīsfāzu rozetes izbūve.

	4.15.
	Prasības elektroinstalācijas darbiem telpā Nr. 2. (EL; ELT)
	4.15.1. Jāprojektē 10 divfāzu rozešu izbūve, to precīzu novietojumu nosakot pēc Pasūtītāja norādījumiem.

4.15.2. Jāprojektē 4 trīsfāzu rozešu izbūve, to precīzu novietojumu nosakot pēc Pasūtītāja norādījumiem.


Jautājums:
8. Vai projektējamājām telpām  ir esoši ūdens un kanalizācijas pieslēgumi? Vai UK pievadus varēs nodrošināt no ēkas iekšienes vai jāparedz arī ārējo UKT tīklu projektēšanas darbi?

	4.19.
	Prasības santehnikas mezgla izveidošanai Telpā Nr. 1 (Dizaina telpa) (ŪKT/ŪK)
	4.19.1. Telpā Nr. 1 paredzēt virtuves bloka izbūvi. Virtuves blokā paredzēt konvekcijas plīti, izlietni un veļas mašīnu iebūvētu virtuves mēbelē. Virs virtuves galda virmas  paredzēt tvaika nosūcēju. Paredzēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus virtuves iekārtām. Paredzēt lokālu karstā ūdens boileri virtuves izlietnei.


Atbilde:
Projektētajām telpām ir esoši ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus varēs nodrošināt no ēkas iekšienes.

Komisijas priekšsēdētāja

     
/personiskais paraksts/

     E.Lode
