[bookmark: _Ref480736290][bookmark: _Toc237442437]1. pielikums – Tehniskā specifikācija

Atklāta iepirkuma procedūra
„Rīgas ostas grunts novietnes jūrā monitorings” 
(Id. Nr. RBP 2026/17)

Iepirkuma mērķis

Veikt Rīgas ostas grunts novietnes jūrā monitoringu, pārskata sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši Valsts vides dienesta saskaņotai Rīgas ostas grunts novietnes jūrā monitoringa programmai (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums).

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicami papildus, ar grunts izvietošanu novietnē  saistīti ārpuskārtas monitoringa mērījumi, bet ne vairāk, kā trīs reizes visā līguma periodā. 

Nokļūšanu uz grunts novietni jūrā monitoringa darbu veikšanai nodrošina Izpildītājs.
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Tevads

Rigas ostas grunts novietnes jird monitoringa programma ir sagatavota, pamatojoties
vz sckojosiem normatfvajiem dokumentiem:

* 2026. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 176 “Virszemes
‘densobjektu un ostu akvatoriju firféanas un padzilinatanas kartiba™

o Vides aizsardzibas un regionalss atiistibas ministrijas (VARAM) Jaras vides
parvaldes “Monitoringa programmu grunts izgaanai jird ietekmes vz vidi
novertesanai” (2000. gads, ar 2001.un 2002. gads veikiajam staciju izvictojuma
izmaingm)

o HELCOM 2015. gada 4. marta ( ar 2020. gada 4. marta grozijumiem)
Vadimijam izgemtds grunts izvietosanai jura (Guidslings for. Managsment of
Dredged Material at Se2).

Monitoringa merkis

Monitoringa mérkis ir iegdt informdciju un sckot jiras vides hidrologiskd un
hidrobiologiska stavokla izmaigam, kas rodas, izvietojot gultnes padzilinaanas darbu
gaita izgemto grunti Rigas ostas grunts novietn? jord

Grunts novietnes jiira izvietojums

Grunts novietne atrodas Rigas jiras Ii¢a dienvidaustrumu dals, tas centra koordindtas
ir 57°07"N un 240 02’ E. Grunts novietnes plafba ir noteikta 0,5 jiras jodzu radiusa
Do tas centra koordinatam.

Monitoringa periodi

1. Monitoringa mérfjumi veicami pirms grunts izvictoSanas uzsakianas vai
izvietosanas atsakianas esofaja grunts novietne.

2. Monitoringa mérijumi veicami divas reizes gada, ja grunts izvietosana novietn®
notiek regulari (vismaz reizi 2 gadu periodz). Mérfjumi veicami:
ziemas sezond — februgrt
vasaras sezona-jolija

3. Monitoringa mérfjumu bieuma izmainas jsaskano ar Valsts vides dienestu
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Monitoringa staciju vietas

1. Monitorings veicams &etras monitoringa stacijas. Monitoringa staciju vietas
ir noteiktas VARAM “Monitoringa programma grunts izgaanai jird
etekmes uz vidi novértetanai”

2. Monitoringa staciju koordintas:

Grunts novietnes moniforinga stacijas

Stacija| Geografiskais platums | Geografiskais garums | Aptuvenais
dzilums (m)
1 ST7T0N 247020E 14
2 ST 070N 24703 0B 17
3 ST 075N 24703 0E 24

Fona stacija

Stacija| Geografiskais platums | Geografiskais garums | Aptuvenais

4. 577050N 23959 0F

3. Monitoringa staciju izvictojums var ikt parskafits pac nepieciesamibas,
pieméram, jaunas grunts izvietosanas gadijuma, vai vadoties no analizu
rezultatus ictekmEjosam argjo apstaklu izmaigdm, vai nepieciciamibas
pilaveidot monitoringu. Izmainas monitoringa staciju izvietojuma apstiprina
Valsts vides dienests.

Paraugu nonemsana

Paraugu nogemsanu veic sertificéti specilisti ar atbilstofu aprikojumu Valsts vides
dienesta inspektora Klatbitné. Analizes veicamas laboratorija, kura akreditéta jiras
‘erunts analtzu veikianai

Monitoringa stacijis nonemamo paraugu parametri

Grunts virséja slana (0-5 cm) granulometriskais sastavs, visas stacijas.
Maksozaobsntesa, sugu sastavs, skaits (cky/m’) un biomasa (g/m® slapjajam

svaram), visas stacijas:

3. Smago metalu saturs grunts virsgja slant: Bh, Cu, Cr, Za. Cd. He. Ni. As (mg/ke

uz sauso svaru), visas stacijas:
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4. Naftas oglidenrazu saturs gruntf (mg/ke), viss stacijas;
5. Grunts izgaztuves hidrografiskie mérfjumi (ar intervalu 20 m) - reizi gada péc visu
‘erunts izgatanas darbu pabeigianas.

Monitoringa dati un informacija

1. Péc monitoringa darbu pabeigianas, tick sagatavots monitoringa parskats. Pérskata
tiek icklauta sckojosa informacija:

1.1. icprickgjais grunts izvictotanas periods, firfianas vai padzilindSanas vieta no
kuras gemta grunts, izvietotais daudzums, izvictosanas laiks un laiks kopé
pedejas izvictosanas;

12, vides stavokla izvértEjums salidzinot ar ieprickééjo periodu monitoringa
rezultatiem;

1.3. izmantojot pirms padzilinatanas veiktos grunts kvalifates izpétes materialus
(eramulomsisiskas un grunts Kimiskds analizes) veicams no jauna izvietotds
‘runts raditas ietekmes uz grunts novietni izvartjums.

2. Monitoringa parskatu iesniedz Valsts vides dienestam rakstiskn atskaitu veida péc
katra monitoringa perioda, ménesi p&c veikiajiem monitoringa darbiem.
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