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1.1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ĶNP 2026/__, nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam”
identifikācijas numurs: ĶNP 2026/__


Mēs, _____________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

nodrošināt nolikuma 5.1. apakšpunktā noteiktā iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu saskaņā ar šādām obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām:

1. Vispārējās prasības
1. tabula
	Nr. 
p.k.
	Pakalpojuma sniegšana jānodrošina autoservisa/-u atrašanās vietā/-ās ar šādiem nosacījumiem un minimālajām prasībām
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:2] [2:  - aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.] 


	1. 
	Pretendentam jānodrošina pakalpojums pēc iespējas tuvāk (bet ne tālāk par 25 km, braucot pa koplietošanas ceļiem saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem) Ķekavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkai, kas atrodas Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā.
	_________________
(Pretendents norāda konkrētu pakalpojuma sniegšanas vietas adresi un attālumu no Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā. līdz Pretendenta konkrētai  pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ līdz Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā.

	2. 
	Jānodrošina automašīnas remonta uzsākšana ne ilgāk, kā trīs darba  dienu laika pēc tāmes saskaņošanas. 
	

	3. 
	Jānodrošina dzinēja instrumentālās diagnostikas pakalpojuma sniegšana. 
	

	4. 
	Jānodrošina elektrosistēmu diagnostikas un remonta pakalpojuma sniegšana. 
	

	5. 
	Jānodrošina transportlīdzekļa virsbūves remonta (piemēram, metināšanas darbi, skārdnieka darbi, virsbūves ģeometrijas atjaunošanas, krāsošanas kameras) pakalpojuma sniegšana.
	

	6. 
	Jānodrošina, ka dzinēja vadības sistēmas un transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas diagnostiku veiks atbilstoši speciālisti. 
	

	7. 
	Jānodrošina transportlīdzekļu pārbaudes izmantojot auto gaismu pārbaudes stendu. 
	

	8. 
	Jānodrošina transportlīdzekļu pārbaudes izmantojot stacionāru bremžu pārbaudes stendu. 
	

	9. 
	Jānodrošina transportlīdzekļu pārbaudes ar ritošās daļas ģeometrijas stacionāru stendu (transportlīdzekļu specifikāciju bāze, riteņu savirze, riteņu nobīde, riteņu pagrieziena leņķis).
	

	10. 
	Jānodrošina pārbaudes ar benzīna un dīzeļa (iekšdedzes un kompresijas aizdedzes) dzinēju atgāžu kvalitātes pārbaudes ierīci. 
	

	11. 
	Jānodrošina iespēja ar datora programmu pieslēgties transportlīdzekļa datora diagnostikas izvadam kļūdu nolasīšanai un dzēšanai. Pievienot dokumentu par licencētas iekārtas iegādi.
	

	12. 
	Jānodrošina automašīnām ar automātiskajam un pus automātiskajām ātrumkārbām  pilna eļļas maiņa un skalošana  ar tam paredzētu eļļas maiņas iekārtu. 
	

	13. 
	Jānodrošina riepu remonts, montāža un balansēšana.
	

	14. 
	Jāpieņem transportlīdzekļi autoservisā pakalpojumu veikšanai 1 (vienas) darba dienas laikā, izņemot nolikuma 1.1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums” 1. tabulas 26. rindkopā noteikto gadījumu, pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniski vai rakstiski nosūtīta pieteikuma par remonta vai tehniskās apkopes nepieciešamību nosūtīšanas dienas.
	

	15. 
	Jānodrošina vienots e-pasts (arī gadījumā, ja ir personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), uz kuru Pasūtītājs nosūta pieteikumu par nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.
	

	16. 
	1 (vienas) darba dienas laikā pēc transportlīdzekļu pieņemšanas autoservisā elektroniski jānosūta Pasūtītājam transportlīdzekļu tehniskās apkopes, remonta darbu, tāmi, tajā norādot veicamo darbu nosaukumus, izpildes termiņu (dienās), oriģinālo un/vai analogo rezerves daļu izmaksas, materiālu (piemēram, eļļas, antifrīzi, hidrauliskie šķidrumi, un citi materiāli, kurus izmanto transportlīdzekļu agregātos u.c.) izmaksas un palīgmateriālu* (autoķīmijas produkti, smērvielas un citi servisa materiāli, kurus izmanto darbu veikšanai u.c.) izmaksas un kopējās izmaksas par šo darbu veikšanu.
*Palīgmateriālu cenas nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no remontdarbu (neskaitot rezerves daļu un  materiālu cenas) izmaksām.
	

	17. 
	Jāuzsāk sniegt pakalpojumus, izņemot nolikuma 1.1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums” 1. tabulas 26. un 27. rindkopā norādītajos gadījumos, tikai pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas remonta, tehniskās apkopes vai transportlīdzekļu sagatavošanas darbu valsts tehniskās apskates veikšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā, darbu tāmes saskaņojuma saņemšanas.
	

	18. 
	Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot tāmi.
Pasūtītāja pilnvarotā persona iepazīstoties ar tāmi:
1. piekrīt un elektroniski apstiprina pieteiktos pakalpojumus;
2. nepiekrīt tāmei un lemj jautājumu par pakalpojumu apjoma samazinājumu / palielinājumu vai atsaukumu.
Pasūtītājs nesaskaņo tāmi, ja Izpildītāja piedāvātās rezerves daļu, materiālu vai palīgmateriālu izmaksas pārsniedz analogo rezerves daļu vairumtirgotāju mazumtirdzniecības cenas līdzvērtīgām rezerves daļām, materiāliem vai palīgmateriāliem, un nosūta nesaskaņoto tāmi precizēšanai, lai vienotos par citu iespējamo risinājumu un citu rezerves daļu, materiālu un palīgmateriālu izmantošanu remontā.
	

	19. 
	Ja, veicot Transportlīdzekļu remontu, tehnisko apkopi un/vai Transportlīdzekļa sagatavošanas darbus, Izpildītājs konstatē bojājumus, kuru novēršanai nepieciešami papildu remontdarbi, sagatavošanas vai tehniskās apkopes darbi, vai papildus bojātās detaļas nomaiņa, Izpildītāja pilnvarotā persona izmantojot e-pastu par to informē Pasūtītāja pilnvaroto personu un nosūta tai precizēto remonta, sagatavošanas darbu vai tehniskās apkopes darbu tāmi, kurā norāda:
 - ka tā ir precizēta (tajā skaitā, tiek norādīts precizējamās darbu tāmes datums un numurs) remonta, sagatavošanas darbu un/vai tehniskās apkopes tāme;
- informāciju par sākotnēji saskaņotajiem remonta, sagatavošanas un/vai tehniskās apkopes darbiem, rezerves daļām un materiāliem, par to daudzumu un izmaksām;
- atsevišķi papildus nepieciešamos remonta, sagatavošanas un/vai tehniskās apkopes darbu nosaukumus, papildu darba stundu skaitu, remontā, sagatavošanas darbos un/vai tehniskajā apkopē papildus izmantojamās rezerves daļas un materiālus un to izmaksas, kopējās izmaksas par papildus nepieciešamo remonta, sagatavošanas darbu un/vai tehniskās apkopes veikšanu; 
- kopējās izmaksas par remonta, sagatavošanas darbu un/ vai tehniskās apkopes veikšanu. 
	

	20. 
	Jāuzsāk sniegt papildus pakalpojumus tikai pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas remonta, tehniskās apkopes precizētās darbu tāmes saskaņojuma saņemšanas.
	

	21. 
	Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot precizēto tāmi.
Pasūtītāja pilnvarotā persona iepazīstoties ar precizēto tāmi:
1. piekrīt un elektroniski apstiprina papildus pieteiktos pakalpojumus;
2. nepiekrīt tāmei un noraida papildus pieteiktos pakalpojumus.
Pasūtītājs nesaskaņo tāmi, ja Izpildītāja piedāvātās rezerves daļu, materiālu vai palīgmateriālu izmaksas pārsniedz analogo rezerves daļu vairumtirgotāju mazumtirdzniecības cenas līdzvērtīgām rezerves daļām, materiāliem vai palīgmateriāliem un nosūta nesaskaņoto tāmi precizēšanai, lai vienotos par citu iespējamo risinājumu un citu rezerves daļu, materiālu un palīgmateriālu izmantošanu remontā.
Palīgmateriālu cenas nedrīkst pārsniegt ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no precizēto remontdarbu (neskaitot rezerves daļu un materiālu cenas) izmaksām.    
	

	22. 
	Izpildītājam jāiesniedz sarakstu ar vismaz 3 (trīs) izmantotajiem rezerves daļu vairumtirgotājiem (sadarbības partneriem
	(Pretendents iesniedz sarakstu ar vismaz 3 (trīs) izmantotajiem rezerves daļu vairumtirgotājiem (sadarbības partneriem)

	23. 
	Riepu maiņu Izpildītājs veic 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska vai rakstiski nosūtīta pieteikuma nosūtīšanas dienas.
	

	24. 
	Ja Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Transportlīdzeklim nepieciešams veikt bojātu stikla tīrītāju slotiņu maiņu, nedegošu spuldžu maiņu, bojāta riteņa/riepas remontu, avārijas stāvokļa bremžu kluču vai loku nomaiņu, avārijas stāvokļa stūres iekārtas daļu nomaiņu, pārlūzuša izpūtēja metināšanu, tehnisko šķidrumu papildināšanu, ko nepieciešams veikt nekavējoties, jo bez minēto darbu veikšanas un rezerves daļu nomaiņas transportlīdzekli ir bīstami izmantot ceļu satiksmē, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta elektronisku pieteikumu Izpildītāja pilnvarotajai personai. Izpildītājam 1 (vienas) stundas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pieteikuma nosūtīšanas brīža ir jāpieņem Transportlīdzeklis un 2 (divu) stundu laikā no Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža ir jāveic šie noteiktie darbi. Pēc darbu veikšanas Izpildītājs vienas darba dienas laikā elektroniski, izmantojot e-pastu, nosūta Pasūtītājam remonta darbu tāmi, kas atbilst pasūtījumam un veiktajiem darbiem. Šādi remontdarbi pieļaujami, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona pieteikumā tieši norādījusi šādu remontdarbu veikšanas pieļaujamību.
	

	25. 
	Remontdarbu veikšanai, kuros lai noteiktu iespējamās remontdarbu izmaksas, veicot pārbaudi, pēc kuras  remonts jau ir faktiski pabeigts, piemēram, freonu uzpildīšana, tehnoloģisko šķidrumu papildināšana, elektronisko vadības bloku maiņa (diagnosticējot defektus elektrosistēmā) u.c. remontdarbu tāme tiek iesniegta pēc to darbu veikšanas. Šādi remontdarbi pieļaujami, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona pieteikumā tieši norādījusi šādu remontdarbu veikšanas pieļaujamību.
	

	26. 
	Transportlīdzekļi, kuriem konstatēti veikto darbu, izmantoto rezerves daļu vai materiālu defekti, ir jāpieņem garantijas remonta vai tehniskās apkopes veikšanai 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma par garantijas remonta vai tehniskās apkopes veikšanas nepieciešamību nosūtīšanas dienas.
	

	27. 
	5 (piecu) darba dienu laikā pēc transportlīdzekļa pieņemšanas garantijas remontam vai tehniskajai apkopei, Izpildītājam bez maksas ir jānovērš transportlīdzekļa defekti sakarā ar iepriekš veiktajiem remonta un tehniskās apkopes darbiem, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.
	

	28. 
	Jānodrošina elektroniska remontu informatīvā uzskaites sistēma transportlīdzekļiem, kurā ir pieejama veikto  remontdarbu, tehnisko apkopju, izmanto rezerves daļu un materiālu vēsture, tajā skaitā servisa vēstures arhīva uzturēšana un pēc pasūtītāja elektroniska pieprasījuma nosūtīšanas 2 (divu) darba dienu laikā jāsniedz pieprasītās ziņas no elektroniskās remontu informatīvās uzskaites sistēmas Pasūtītājam, nosūtot tās uz Pasūtītāja norādīto e-pastu. 
	

	29. 
	Izpildītāja autoservisā ir jābūt klientu uzturēšanās telpai ar labierīcībām
	

	30. 
	Autoservisā jābūt iespējai novietot Pasūtītāja transportlīdzekļus uz remonta laiku 24/7 (visu diennakti septiņas dienas nedēļā) nožogotā, ar videonovērošanu aprīkotā apsargājamā autostāvvietā vai slēgtā teritorijā.
	

	31. 
	Autoservisa darba laikam jābūt vismaz no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 valsts noteiktajās oficiālās darba dienās, pēc nepieciešamības arī sestdienā.
	Pretendents norāda autoservis darba laiku/-us:________

	32. 
	Garantijas nosacījumi:
	

	
	1) jaunām oriģinālām rezerves daļām –vismaz 12 (divpadsmit) mēneši, ja ražotājs nav noteicis savādāk, no Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
	

	


	2) jaunām analogajām rezerves daļām – vismaz 12 (divpadsmit) mēneši, ja ražotājs nav noteicis savādāk, no Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
	

	
	3) garantijas laiks veiktajiem remonta darbiem, tai skaitā veiktajām tehniskajām apkopēm – vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	
	4) Pasūtītājs atsevišķu remontdarbu veikšanai, to norādot remonta pieteikumā, var izvēlēties izmantot lietotas rezerves daļas, kuras iegādājas Izpildītājs, ja tādas ir pieejamas, nepieprasot no Izpildītāja garantiju par uzstādīto rezerves daļu, bet saglabājot Izpildītāja darba veikšanas garantiju ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši. Pasūtītājam Remontdarbu tāmē un rēķinā jānorāda, ka remontdarbu veikšanai izmantota lietota rezerves daļa.
	

	33. 
	Jānodrošina auto evakuatora pakalpojumu 30 km robežās
	

	34. 
	Ja Izpildītājs transportlīdzeklim ir veicis transportlīdzekļa sagatavošanas darbus valsts tehniskās apskates veikšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā un pēc iepriekš norādītās apskates Pasūtītāja transportlīdzeklim Ceļu satiksmes drošības direkcijā netiek izsniegta atļauja uz maksimālo termiņu piedalīties ceļu satiksmē, Izpildītājam ir jānovērš Ceļu satiksmes drošības direkcijas norādītie trūkumi bez maksas 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pieteikuma nosūtīšanas dienas.
	

	35. 
	[bookmark: _Hlk113296640]Izpildītājam jānodrošina riepu utilizēšana 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma nosūtīšanas brīža un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc riepu utilizācijas Izpildītājam jābūt pieejamiem riepu utilizēšanu apliecinošiem dokumentiem, kurus pēc pieprasījuma nepieciešams 1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīt uz Pasūtītāja pilnvarotās personas e-pastu.
	

	36. 
	Pasūtītājs atbilstoši savām vajadzībām un iespējām, līguma darbības laikā ir tiesīgs vienpusēji mainīt nolikuma 5. pielikuma “Autotransporta saraksts” tabulā noteiktos transportlīdzekļus, kā arī palielināt vai samazināt transportlīdzekļu skaitu.
	

	37. 
	Izpildītājs nodrošina transportlīdzekļu remontdarbu rezultātā nomainītās detaļu utilizāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	

	38. 
	Pasūtītāja, tas ir Ķekavas novada pašvaldības policijas operatīvie transportlīdzekļi Izpildītājam jāapkalpo prioritārā kārtībā, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pašvaldības policijas nepārtrauktu funkciju izpildi.
	

	39. 
	Ja operatīvā transportlīdzekļa bojājuma dēļ tā izmantošana pašvaldības policijas funkciju veikšanai ir būtiski ierobežota, bet nav iestājies šīs tabulas punktā par nekavējoties veicamiem satiksmes drošībai būtiskiem remontdarbiem noteiktais gadījums, Izpildītājam darba laikā jānodrošina transportlīdzekļa pieņemšana ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas.
	

	40. 
	Šādā steidzama remonta gadījumā transportlīdzekļa diagnostika uzsākama nekavējoties pēc tā pieņemšanas, bet remontdarbi pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas tāmes saskaņojuma saņemšanas uzsākami prioritārā kārtībā un bez nepamatotas kavēšanās.
	

	41. 
	Bez Pasūtītāja pilnvarotās personas iepriekšējas saskaņošanas Izpildītājam aizliegts demontēt, atvienot, pārprogrammēt, modificēt vai citādi mainīt operatīvajā transportlīdzeklī uzstādīto speciālo aprīkojumu, tai skaitā speciālās gaismas un skaņas signālus, radiosakaru, video, datu pārraides, ātruma kontroles iekārtas un to elektroinstalāciju.
	

	42. 
	Ja remontdarbu veikšanai operatīvajā transportlīdzeklī uzstādītā speciālā aprīkojuma vai tā elektroinstalācijas atvienošana vai demontāža ir objektīvi nepieciešama, Izpildītājs par to iepriekš informē Pasūtītāja pilnvaroto personu un saņem tās saskaņojumu. Pēc remontdarbu pabeigšanas Izpildītājam jānodrošina, ka veikto darbu rezultātā nav traucēta vai izmainīta speciālā aprīkojuma darbība.
	

	43. 
	Izpildītājam un tā darbiniekiem bez Pasūtītāja atļaujas aizliegts fotografēt, filmēt, kopēt, izplatīt vai citādi fiksēt informāciju par operatīvajā transportlīdzeklī uzstādīto speciālo aprīkojumu, tā izvietojumu, konfigurāciju vai transportlīdzeklī pieejamo informāciju. Izpildītājs nodrošina, ka transportlīdzeklim, tā atslēgām un speciālajam aprīkojumam nepiekļūst nepiederošas personas.
	

	44. 
	Izmēģinājuma braucienus ar operatīvo transportlīdzekli ārpus autoservisa teritorijas drīkst veikt tikai Izpildītāja pilnvarotas personas, kuru sarakstu Izpildītājs iepriekš iesniedz Pasūtītājam. Izbraukšana ārpus autoservisa teritorijas pieļaujama tikai pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas atļaujas saņemšanas. Izmēģinājuma brauciens veicams tikai diagnostikai vai remonta kvalitātes pārbaudei nepieciešamajā apjomā. Speciālos gaismas un skaņas signālus drīkst izmantot tikai ar atsevišķu Pasūtītāja saskaņojumu, ja to darbības pārbaude ir nepieciešama veiktā remonta vai diagnostikas ietvaros.
	

	45. 
	Šīs iepirkuma daļas priekšmetā neietilpst pašvaldības policijas operatīvo transportlīdzekļu neatliekamie mazapjoma remonta un tehniskās apkopes darbi, kas iepirkuma dokumentācijā ir nodalīti kā atsevišķi iegādājams pakalpojumu apjoms. Par šādiem darbiem var tikt uzskatīti, piemēram, riepu remonts vai nomaiņa, akumulatora baterijas nomaiņa, spuldžu un apgaismes ierīču nomaiņa vai regulēšana, stikla tīrītāju slotiņu nomaiņa, tehnisko šķidrumu papildināšana un nelielu elektrosistēmas bojājumu novēršana, ja to operatīva veikšana nepieciešama, lai samazinātu operatīvā transportlīdzekļa un ekipāžas dīkstāvi. Viena šāda pakalpojuma paredzamā vērtība nepārsniedz  150 (simts piecdesmit) EUR bez PVN.
	

	46. 
	Izpildītājam nav ekskluzīvu tiesību uz pakalpojumiem, kas iepirkuma dokumentācijā ir skaidri noteikti kā ārpus šīs iepirkuma daļas līguma priekšmeta esošs un atsevišķi iegādājams pakalpojumu apjoms.
	



2. Autotransportu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu veidi
2. tabula	
	Nr.
p. k.
	Autotransportu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu veidi
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:3] [3:  - aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.] 


	1. 
	Tehniskā apkope, dzinēja eļļas nomaiņa
	

	2. 
	Eļļas filtra nomaiņa
	

	3. 
	Gaisa filtra nomaiņa
	

	4. 
	Salona gaisa filtra nomaiņa
	

	5. 
	Degvielas filtra nomaiņa
	

	6. 
	Dzinēja, aizdedzes/kvēles un degmaisījuma sagatavošanas, izplūdes  sistēmu diagnostika
	

	7. 
	Transmisijas/spēka pārvada diagnostika
	

	8. 
	Ritošās daļas, amortizācijas un piekares diagnostika
	

	9. 
	Stūres iekārtas diagnostika
	

	10. 
	Bremžu sistēmas diagnostika
	

	11. 
	Elektrosistēmas, elektrisko iekārtu, avārijas indikācijas  diagnostika
	

	12. 
	Apsildes, dzesēšanas un kondicionēšanas sistēmu diagnostika
	

	13. 
	Bremžu kluču maiņa.
	

	14. 
	Dzinēja demontāža un montāža
	

	15. 
	Galvas blīves maiņa
	

	16. 
	Dzinēja kapitālais remonts
	

	17. 
	Vārstu blīvslēgu maiņa
	

	18. 
	Eļļas kartera vāka blīves maiņa
	

	19. 
	Vārstu vāka blīves maiņa
	

	20. 
	Ķīļsiksnas (rievsiksnas) maiņa
	

	21. 
	Zobsiksnas, ķēdes (ar rullīšiem) maiņa
	

	22. 
	Dzinēja spilvena maiņa
	

	23. 
	Ūdens sūkņa maiņa
	

	24. 
	Termostata maiņa
	

	25. 
	Degvielas sūkņa maiņa
	

	26. 
	Atgāzu regulēšana (CO/CH)
	

	27. 
	Izpūtēja posma maiņa
	

	28. 
	Izpūtēja metināšana
	

	29. 
	Ieplūdes kolektora blīves maiņa
	

	30. 
	Izplūdes kolektora blīves maiņa
	

	31. 
	Startera remonts un maiņa
	

	32. 
	Sadalītāja maiņa
	

	33. 
	Ģeneratora releja/regulatora maiņa
	

	34. 
	Ģeneratora remonts un maiņa
	

	35. 
	Logu tīrītāja mehānisma maiņa
	

	36. 
	Pārnesumu kārbas demontāža /uzstādīšana
	

	37. 
	Sajūga (komplekta) maiņa
	

	38. 
	Spidometra troses maiņa
	

	39. 
	Pusass maiņa
	

	40. 
	Pusass putekļu sarga maiņa
	

	41. 
	Rumbas gultņa maiņa
	

	42. 
	Bremžu diska maiņa
	

	43. 
	Bremžu trumuļa maiņa
	

	44. 
	Rokas bremzes troses maiņa
	

	45. 
	Bremžu šķidruma maiņa
	

	46. 
	Bremžu suporta maiņa
	

	47. 
	Bremžu šļūtenes maiņa
	

	48. 
	Bremžu sistēmas atgaisošana
	

	49. 
	Stabilizatora bukses maiņa
	

	50. 
	Stabilizatoru atsaišu maiņa
	

	51. 
	Balsta šarnīra maiņa
	

	52. 
	Stūres šarnīra maiņa
	

	53. 
	Sviras maiņa
	

	54. 
	Sviras bukses maiņa
	

	55. 
	Priekšējo amortizatoru maiņa
	

	56. 
	Aizmugurējo amortizatoru maiņa
	

	57. 
	Amortizatora putekļu sarga maiņa
	

	58. 
	Atsperes maiņa
	

	59. 
	Atbalsta gultņu maiņa
	

	60. 
	Radiatora maiņa
	

	61. 
	Dzesēšanas ventilatora maiņa
	

	62. 
	Dzesēšanas sistēmas šļūtenes maiņa
	

	63. 
	Apsildes radiatora maiņa
	

	64. 
	Riteņu ģeometrijas regulēšana
	

	65. 
	Logu pacēlāja mehānisma maiņa
	

	66. 
	Priekšējā autostikla maiņa, stiklu maiņa
	

	67. 
	Degvielas tvertnes maiņa
	

	68. 
	Virsbūves metināšana
	

	69. 
	Virsbūves sagatavošana krāsošanai un virsbūves krāsošana
	

	70. 
	Antikorozijas apstrāde
	

	71. 
	Skārdnieka darbi
	

	72. 
	Priekšējā luktura maiņa
	

	73. 
	Priekšējo lukturu staru kūļa regulēšana
	

	74. 
	Aizmugurēja luktura maiņa
	

	75. 
	Gabarītu lampiņas maiņa
	

	76. 
	Spuldžu maiņa
	

	77. 
	Releja bloka maiņa
	

	78. 
	Aizdedzes sveču maiņa
	

	79. 
	Riepu maiņa, montāža, balansēšana, profilakse un remonts 
	

	80. 
	Spoguļu remonts un maiņa
	

	81. 
	Vējstiklu tīrītāju slotiņu maiņa
	

	82. 
	Aizvēršanas un atvēršanas mehānismu remonts
	

	83. 
	Akumulatoru baterijas maiņa
	

	84. 
	Dzinēja mazgāšana
	

	85. 
	Pilna eļļas maiņa un skalošana automātiskajās un pusautomātiskajās ātrumkārbās.
	

	86. 
	Remonta un tehniskās apkopes darbi, kas nav atsevišķi norādīti
	

	87. 
	Kvadriciklu tehniskā apkope un remonts
	

	88. 
	Sniega motociklu tehniskā apkope un remonts
	


 - aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 13.08.2026. 
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