Nolikuma 1.1 pielikums
iepirkuma ID Nr. CNP/2026/77
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam “Siltumapgādes nodrošināšana Kaļķu ielā 22, Bērzaines ielā 4 un 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2026/77
1. daļa “Siltumapgāde Bērzaines ielā 4 un 5, Cēsīs, Cēsu novadā”

1. Piegādātājam jānodrošina droša un nepārtraukta siltumapgāde Pasūtītāja ēkās Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Kurināmais – atjaunojamie energoresursi.
3. Plānotais siltumenerģijas patēriņš*:
3.1. Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 219 MWh;
3.2. Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā: 212 MWh.
4. *Plānotajam siltumenerģijas patēriņam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto patēriņu un Piegādātājam nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus vai citas sankcijas. Ja līguma darbības laikā patēriņš ir mazāks par plānoto, Piegādātājam nav tiesību piemērot paaugstinātu sitlumenerģijas cenu.
5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:  no iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2026./2027.gada apkures sezonas beigām, orientējoši 2027.gada 31.maijam.
6. Nepieciešamā siltumenerģijas jauda apkurei:
6.1. 170 kW (pie aprēķina, ka iekštelpu temperatūra 18-200 C izglītības iestādes ēkai, kuras kopējā platība ir 1659,5 m2, Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā);
6.2. [bookmark: _Hlk40101832]180 kW (pie aprēķina, ka iekštelpu temperatūra 20-220 C administratīvai ēkai, kuras kopējā platība ir 1571 m2, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā un 12-140 C garāžām ar katlu māju, kuru kopējā platība ir 234 m2, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā).
7. Faktiskais temperatūras grafiks atkarībā no āra gaisa temperatūras T1/T2 = 750/600 C:
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8. Piegādātājam jānodrošina siltumenerģijas piegāde Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes ēkai Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, un administratīvai ēkai un garāžām ar katlu māju Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstoši 21.10.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.876. „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, no siltumenerģijas piegādātāja ūdens sildāmā katla līdz Pasūtītāja siltumpunktiem: darbnīcu ēkā Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, administratīvajā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā  un garāžu pieslēgumam.
9. Avāriju vai citādu neparedzētu no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ja netiek nodrošināts nepieciešamais siltuma režīms, Piegādātājam ir pienākums izmantot (pieslēgt) papildus katlu un nodrošināt atbilstošu siltumapgādi Pasūtītājam. Radušos izdevumus par papildus izlietotās malkas daudzumu, kas pārsniedz iepirkuma rezultātā Pasūtītāja un Piegādātāja apstiprināto cenu, sedz siltumenerģijas Piegādātājs, un Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt šos izdevumus. Avāriju vai citādu neparedzētu un no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Piegādātājam, izmantojot papildus katlu, ir jānodrošina siltumapgāde pēc faktiskā temperatūras grafika ēkām Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
10. Mērierīcēm, kuras tiek izmantotas siltumenerģijas piegādes apjoma noteikšanai, jābūt atbilstoši verificētām, uzrādot pārbaudes aktus.
11. Apkures sezonas uzsākšanu un beigu termiņu nosaka Pasūtītājs, un Piegādātājs nav tiesīgs celt jebkāda veida pretenzijas šajā sakarā.
12. Pretendentiem apkure jānodrošina ar saviem materiāli tehniskiem līdzekļiem (katlu u.c. siltuma ražošanas ierīcēm), jo esošais malkas apkures katls un siltuma trase starp ēkām Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā un Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Pasūtītājam nepieder.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 2026.gada augustā
