


2.pielikums 
atklāta konkursa
 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvlaukuma izbūvei 
Cietokšņa ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000010838, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DVP 2026/129, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk231195994]Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  autostāvlaukuma izbūve Cietokšņa ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000010838, Daugavpilī
1. Uzdevums: 
1.1. veikt būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk tekstā “Būvprojekts”) „Autostāvlaukuma izbūve Cietokšņa ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000010838” izstrādi atbilstoši tehniskās specifikācijas, normatīvo aktu un līguma prasībām;
1.2. veikt digitālu būvniecības dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
1.3. veikt autoruzraudzību būvprojekta īstenošanas laikā, par ko tiks slēgts atsevišķs līgums; 
1.4. pielietotajiem risinājumiem jāatbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”).
2. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana paātrinātā  kārtībā      
	objekts
	1

	2. 
	Ģeotehniskā  inženierizpēte (2 urbumi)
	kompl.
	1

	3. 
	Ceļu daļas (t.sk. arī ietves un stāvlaukums) izstrādāšana komplektā ar satiksmes organizācijas, vides pieejamības, labiekārtojuma un citiem risinājumiem
	kompl.
	1

	4. 
	Ārējas elektroapgādes projektēšana (t.sk. ielas apgaismojums) 
	kompl.
	1

	5. 
	Ārējo inženiertīklu pārbūve/pārvietošana/aizsardzība (atbilstoši tīklu īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām) 
	kompl.
	1

	6. 
	Lietus ūdens kanalizācijas tīklu projektēšana
	kompl.
	1

	7. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes)¹
	kompl.
	1

	8. 
	Darbu organizēšanas projekta izstrādāšana (DOP)
	kompl.
	1

	9. 
	Autoruzraudzība²
	līgums
	1

	¹ - Ekonomiskā daļā, būvdarbu apjomu sarakstā un tāmēs aizliegts izmantot konkrēto ražotāju marku nosaukumus. Izpildītājam ekonomiskā daļā jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”).  Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorāda, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai ekonomiskā sadaļā šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.
² - Pretendentam vienas autoruzraudzības dienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana un skaņošanas BISā, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml., būvdarbu provizoriskais laiks - 5 mēneši.







Objekta izvietojuma shēma (Autostāvvietas izvietojums)
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Piezīmes:
1. zonējums/robežas attiecās tikai un vienīgi uz ielas infrastruktūru. Inženierkomunikāciju projektēšana jāveic atbilstoši institūciju tehniskiem noteikumiem, TN noradītajās robežās;
1. skatīt kopā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu;
1. neuzskatīt šo shēmu par viennozīmīgi pareizo un galīgo;
1. būvprojektēšanas laikā precizēt visus tehniskus risinājumus, izejot no izpētes darbiem, risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju.
3. Projektēšanas uzdevums: (tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents")
	1.
	Objekta nosaukums:
	Autostāvlaukuma izbūve Cietokšņa ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000010838, Daugavpilī.

	2.
	Objekta adrese:
	Cietokšņa iela, zemes gabals ar kadastra Nr. 05000010838, Daugavpilī

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums:
	05000010838, 05000010810

	4.
	Būves veids:
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	
	
	X
	
	

	5.
	Būves klasifikācija:
	2112 Ielas, ceļi un laukumi

	6.
	Pasūtītājs:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	7.
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.
	Dmitrijs Dubins, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks, tālr.: 654 76323, dmitrijs.dubins@daugavpils.lv  


	8.
	Projektēšanas stadija:
	būvniecības ieceres dokumentācija

	9.
	Būvprojekts pa būves kārtām:
	Nē

	10.
	Tipveida risinājuma pielietojums:
	Jā

	11.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana:
	Jā, ja ir nepieciešams 


	12.
	Būvprojekta mērķis
	Izstrādāt stāvlaukuma, lietus ūdens un apgaismojuma pārbūves būvprojektu atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  ielas piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības mikromobilitātes un komforta līmeni visiem iesaistītajiem iedzīvotājiem.

	13.
	Prasības izstrādāt:

	13.1.
	Būvprojekta  risinājuma variants:
	1. Ielu/ietvju gabarīti atbilstoši LVS 190-2:2007 un citu normatīvo aktu prasībām vai ekvivalentiem.
1. Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS 77-1:2016:Ceļa zīmes, LVS 77-2:2016:Uzstādīšanas noteikumi, LVS 77-2:2016:Tehniskās prasības, un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85:2016:Ceļa apzīmējumi, LVS 85:2016/A1:2018:Ceļa apzīmējumi, vai standartu ekvivalents.
1. Paredzēt slēgta tipa lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi;
1. Stāvvietas izvietošanu pēc iespējas paredzēt perpendikulari braucamai daļai;
1. Paredzēt labiekārtojuma plānu (apzaļumošana, koku/krūmu stādīšana, atsevišķu labiekārtojumu). Koku ciršanas pasākumiem nepieciešams veikt publisko apspriedi.
1. Nozāģējamos kokus saskaņot ar KSP mežzini.
1. Paredzēt apgaismojuma tīkla pārbūvi un to atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LVS EN 13201 “Ceļu apgaisme” (vai ekvivalents) prasībām, LBN prasībām un visu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. Apgaismojuma risinājumiem un gaismekļiem jāatbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām. 
1. Pieslēgumu projektēt no AS-270, IP-22 Cietoksņa ielas apgaismojuma līnijas
1. Kabeļu šķērsgriezumus izvēlēties, ņemot vērā pieguļošo teritoriju pieslēgšanai nepieciešamo slodzi un līnijas garumu;
1. Gaismekļiem paredzēt dimmēšanas režīmus (primāri DDF1). Dimēšanas grafikus saskaņot ar Komunālās saimniecības pārvaldi.
1. Paredzēt gofrētas aizsargcaurules kabeļlīnijas guldīšanai.
1. Gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde”. Kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu. Gaismekļiem paredzēts dimēšanas režīmus. Dimēšanas grafikus saskaņot ar Komunālās saimniecības pārvaldi.
1. Projekta paredzēt vides pieejamības risinājumus.    Visiem Būvprojekta dokumentācijas      risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem.

	13.2.
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus:
	Jā 

	13.3.
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus:
	nē

	14.
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1.
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2.
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo projektētājs

	14.3.
	Situācijas plāns
	sagatavo projektētājs

	14.4.
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5.
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	14.6.
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	Ņemot vērā citu instanču un iestāžu pieprasījumus - atbildes un skaidrojumus sagatavo izpildītājs

	14.7.
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8.
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9.
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo projektētājs (risinājumus iestrādāt būvprojekta sastāvā)

	14.10.
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	Jā (Cietokšņa iela pretī stāvlaukumam) 

	14.11.
	Būvprojekta ekspertīze
	Nē

	14.12.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	pēc nepieciešamības sagatavo projektētājs

	15.
	Tehniskie  noteikumi (tehnisko noteikumu sarakstu izpildītājām jāpapildina un TN jāpieprasa no visām instancēm)
	sagatavo projektētājs

	16.
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2027. – 2029.g.

	17.
	Būvprojekta saskaņošana:
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, valstspilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18.
	Būvprojekta eksemplāru skaits:
	 1 digitālā veidā uz USB datu nesēja  (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx)

	19.
	Īpašie  nosacījumi

	19.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem spēkā esošās “Autoceļu specifikācijās” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.


	19.2.  Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.

	19.3.  Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	19.4. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	19.5. Tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents". Ekonomiskajā daļā (t.sk. būvdarbu apjomu sarakstā) jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”). Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorada, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

	19.6. Izpildītāja pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem  būvniecības iepirkuma / konkursa norises gaitā (nepieciešamības gadījumā).

	19.7. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	19.8. Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	19.9. Būvprojekta saturs: atbilstoši normatīvo aktu (jāprecizē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā), pasūtītāja, līguma prasībām. 
19.9.1.  būvprojekta obligāti jāiestrādā izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu  pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi;
19.9.2. detalizācijai jāatbilst arī pašvaldības apbūves noteikumiem. 
19.10. Prasības kokaugu stādīšanai valstspilsētas teritorijā:
Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 19.03.2026. saistošo noteikumu Nr. 10 “Daugavpils valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa” 1.pielikuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) 52.punktu, transportlīdzekļu autostāvvietas būvprojekta sastāvā izstrādāt tā labiekārtojuma un apstādījumu risinājumu, ievērojot TIAN 3.4.5. daļā “Apstādījumi” izvirzītās prasības. 
Gadījumā, ja būvprojekta risinājumi paredz koku ciršanu, tad:
-    būvprojekta izstrādāšanas laikā rīkojuma publiskā apspriešanas procedūra par koku ciršanu, ievērojot Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 10.-16.punktu prasības;
- būvprojekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto apaļo kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī. 19.11.   Prasības apgaismojuma sistēmas projektam:
19.11 Paredzēt gaismekli LED, efektivitāte ir augstāka par 137 lm/W, 4000K±5%, IP 6X, IK ≥ 0.8, Elektroizolācijas drošības klase II, jaudas koeficients ≥0.92, darbības stundas 100000h (L90B10), 220-240V, CRI≥70, darbības temperatura -35 - +35; jāatbalsta DALI-2, barošanas bloks aprīkots ar Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, nodrošināt autonomu vadību.
Paredzēt pieslēgumu pie esošiem apgaismojuma balstiem un sadalnēm  (nepieciešamības gadījumā paredzot jaudas palielināšanu).
Autostāvlaukuma Cietokšņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000010838 pieguļošajā teritorijā, Daugavpilī apgaismojuma klase P2 – E vid.=10 Lx.


	20. Autoruzraudzība

	20.1. Pretendentam autoruzraudzības izmaksās komplektā jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml. Autoruzraudzības līgums tiks noslēgts atsevišķi (pie projekta būvdarbu realizācijas) pamatojoties uz projektētāja pievienotu tāmi par autoruzraudzību. Dokumentu apritei izmantot arī BIS.
20.2. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt.
20.3. Autoruzraudzības ietvaros autors veic labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas tehniskas dokumentācijas kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, izmaiņu saskaņošanai.  
20.4. Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
20.5. Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.
20.6. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes parasti notiek reizi divās nedēļās, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.

	21. Izstrādes termiņi:

	               SASKAŅOTĀ BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANA PASŪTĪTĀJAM – (augšupielādējot Būvniecības informācijas sistēmā) – 3 mēneši no līguma parakstīšanas.




Tehniskās specifikācijas sagatavošanas un pēdējās aktualizācijas datums – 2026.gada 2.jūnijā 
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