[bookmark: _Hlk72331582][bookmark: _Hlk72331583][bookmark: _Hlk72331990][bookmark: _Hlk72331991][bookmark: _Hlk72332115][bookmark: _Hlk72332116][bookmark: _Hlk72332465][bookmark: _Hlk72332466][bookmark: _Hlk72332548][bookmark: _Hlk72332549][bookmark: _Hlk72332747][bookmark: _Hlk72332748][bookmark: _Hlk72333102][bookmark: _Hlk72333103][bookmark: _Hlk72333765][bookmark: _Hlk72333766][bookmark: _Hlk231800516][bookmark: _Hlk231800517]Atklāta konkursa “Kurināmā (sašķidrinātās naftas gāzes, malkas, kokskaidu granulu, ogļu, šķeldas) piegāde Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. DAP 2026/13) nolikums

Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ Tehniskais piedāvājums
 PRETENDENTS NORĀDA TIKAI TĀS DAĻAS PAR KURĀM TIEK IESNIEGTS PIEDĀVĀJUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
1.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Dricānu kultūras namam”
1. Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. Vispārējās prasības:
	

	 1.1. Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām,  sausām, bez ķīmiskiem piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, gaišās koksnes krāsā, bez svešķermeņiem, smilšu un skaidu smalkumiem, kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	

	1.2. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgos polipropilēna maisos ar pieļaujamo svaru līdz 20 kg vienā maisā.
	

	2. Tehniskie rādītāji:
	

	2.1. Ģeometriskais lielums: ne mazāk kā diametrā 6 mm,
        garums līdz 25 mm.
	

	2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 650 – 750 kg uz kubikmetru.
	

	2.3. Siltumspēja: no 4100 - 4300 ≥ Kkal/kg;
no 17100 kJ/ kg; no 4,8 MWh/t.
	

	2.4. Pelnu saturs: 0,25 – 0,5%.
	

	2.5. Relatīvais mitrums: līdz 10 %.
	

	3. Piegādes nosacījumi:
	

	3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms: 150 tonnas (piegādājot, iesniegt testēšanas pārskatu par granulu kvalitātes rādītājiem katrai partijai).
	

	3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. Maksimālais vienas piegādes apjoms 22 tonnas.

	

	3.3. Kokskaidu granulu piegādes vieta: 
· Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
2.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Gaigalavas kultūras namam”
1. Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	 Ne mazāk kā 6 mm
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma, kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	maisos 15-30 kg  

	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums
	70 tonnas
	

	11.
	Piegādes vietas :

	Gaigalavas kultūras nams, 
adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 22 tonnas.

	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
3.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Sakstagala pamatskolai”
Pretendents_____________________________________________________
      (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	Ne mazāk kā 6 mm 
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  -gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma,  kuras atbilst Eiropas regulas standartam (NE 14961-2) Enplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos
	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums kopā
	60 tonnas 
	

	11.
	Piegādes vieta :

	Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads (50 tonnas)
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 10 tonnas  (skolai).
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
4.iepirkuma daļai "Akmeņogļu piegāde pārvaldes iestādēm Sakstagala pagastā"
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : akmeņogles sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:
	Parametrs
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Kvalitāte un apjoms:
	1. LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošas kvalitātes akmeņogles.
1. Kopējais iepirkuma apjoms  līdz 3 tonnām: 

	

	Norēķinu veids:
	Pēcapmaksa
	

	Preces piegāde:
	Piegāde pēc pieprasījuma Pasūtītāja norādītajā adresēs:
· 3 tonnas PII Skudriņa; Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645
Piegāde ir jāveic 5.dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
	

	Tehniskie parametri:
	· Frakcija: 30-200mm +- 10%
· Zemākais darba masas sadegšanas siltums (Qz d) ne zemāk 5600 kkal/kg
· Gaistošo vielu daudzums 35-43%
· Pelnu daudzums līdz 10%
· Sēra daudzums: līdz 0,6%
· Mitrums līdz 18%

	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
5.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde sporta hallei Kantinieku pagastā”
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	Ne mazāk kā 6 mm 
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  -gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma,  kuras atbilst Eiropas regulas standartam (NE 14961-2) Enplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos
	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums kopā
	15 tonnas 
	

	11.
	Piegādes vieta :
	1) Sporta un atpūtas centrs, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 3 tonnas (sporta centram).
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
6.iepirkuma daļai „Šķeldas piegāde Dricānu vidusskolai”

Pasūtītājs pērk un Pretendents ________________piedāvā visu veidu (lapu koku) koku sugu šķeldu, kopējais iepirkuma apjoms – 1 080 ber kubikmetri, sekojošā kvalitātē:
Prasības:
1) Šķeldai jābūt gatavotai no apaļkoka atgriezumiem;
2) Mitruma saturam šķeldai jābūt ne vairāk kā 25%± 3%;
3) Šķeldas sastāvs pa frakcijām no 8mm līdz 45mm;
a) Izmērs P45A 
b) Pamatfrakcija (8≤P≤45mm)- ne mazāk kā 75% no kopējās masas;
c) Mazās daļiņas (˂3,15mm) - ≤8% no kopējās masa;
d) Lielās daļiņas (˃63mm) -≤6% no kopējās masas,(˃100mm) - ≤3,5% no kopējās masas, visām daļām jābūt mazākām par ˂120mm garumā;
· Šķeldā nedrīkst  būt piemaisījumi – akmeņi, metāliski  priekšmeti, plastmasas izstrādājumi, šķembas, smiltis, kluči, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 45mm, dēļi u.c.;
·  Ziemas periodā šķeldā nedrīkst būt sniegs un ledus gabali, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 45mm;
· Šķelda nedrīkst būt ar puvuma pazīmēm, tā nedrīkst būt gatavota no mežistrādes atlikumiem (kokmateriāli no treilēšanas ceļiem, atliekām, koku saknēm);
Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber kubikmetros.
Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tad krava netiek pieņemta, kravas savākšana un izvešana no katla mājas teritorijas notiek uz piegādātāja rēķina. 
Piegāde 5 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
Šķeldas piegādes paredzamais kopējais apjoms un piegādes grafiks
	Mēnesis
	Mēneša kopējais apjoms (ber kubikmetri)

	2026.g. oktobris
	90

	2026.g. novembris
	180

	2026.g. decembris
	180

	2027.g. janvāris
	180

	2027.g. februāris
	180

	2027.g. marts
	180

	2027.g.aprīlis
	90

	Kopā:
	1080 ber kubi




Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo šķeldas daudzumu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(Tehniskā piedāvājuma forma)
 
7.iepirkuma daļai „ Kurināmā (malkas) piegāde Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām”

	Iepirkuma priekšmets, prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Malka: neskaldīta, jauktu lapu un skuju koku malka; sausa
	

	Garums: 1-3 (+/- 10cm) metri
	

	Diametrs: 10-40 cm
	

	Plānotais kopējais  apjoms: 380 m3
	

	Malkai jābūt bez trupējuma (No kopējā kravas apjoma trupējošā koksnes nedrīkst pārsniegt 5%)
	

	Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās
	

	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³) – 0,56 – 0,7
	


Malkas piegādes laiku un daudzumu pirms piegādes Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, lai varētu noorganizēt piegādātās malkas uzmērīšanu un novērtēšanu saskaņā ar noteiktajiem piegādes kritērijiem.
Piegādes vietu saraksts:
	Piegādes vieta
	Piegādes daudzums (m3)

	Sakstagala pagastmājai (Kalna iela 2, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.)
	80

	Sakstagala pamatskolai (Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.)
	80

	Muzejam Sakstagalā (Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.)
	20

	Uljanovas PII (Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.)
	120

	Administratīvā ēka “Bērnudārzs” (Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov.)
	80

	Plānotais max apjoms  KOPĀ
	380




















Tehniskā specifikācija
(Tehniskā piedāvājuma forma)
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8
"Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes uzglabāšanas iekārtas apkope"

Iepirkums paredz sašķidrinātās naftas gāzes piegādi Nagļu pagasta pārvaldes vajadzībām un gāzes uzglabāšanas iekārtas (tvertnes un gāzes vada)  tehnisko apkopi, kas sevī ietver tvertnes un gāzes vada tehnisko apkopi.

	Nr.
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Prasības sašķidrinātās naftas gāzes piegādei:
	

	1.1.
	Pretendentam jānodrošina sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Nagļu pagasta pārvaldei, "Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes novads. 
	

	1.2.
	Pretendentam jāveic pasūtīto sašķidrinātās naftas gāzes piegādi ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas vai atsevišķi vienojoties par konkrētu piegādes datumu atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes apjomam. 
	

	1.3.
	Propāna saturs ne mazāk kā 95%.
	

	
	
	

	1.4.
	Sašķidrinātās gāzes iepildīšana 1 (vienā) virszemes tvertnē ar tilpumu 6,40 m3.
	

	1.5.
	Vienības cenā ir jābūt iekļautai arī piegādes cenai.
	

	1.6.
	Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde vienu vai vairākas reizes gadā saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.
	

	1.7.
	Sašķidrinātās naftas gāzes pasūtījuma iespējas:
8.1. pa telefonu 
8.2. pa e-pastu
	

	2.
	Prasības gāzes iekārtas tehniskai apkopei:
	

	2.1.
	Pretendentam ar saviem materiāliem un darba rīkiem jāveic sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanas 1 (vienas) virszemes tvertnes un gāzes vada  (ārējā un iekšējā, līdz lodveida krānam uz gāzi patērējošo ierīci) tehniskā apkope saskaņā Ministru kabineta 16.09.2003. noteikumos Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” noteikto kārtību.
	

	2.2.
	2.2.1.Tvertnes noslēgarmatūras, drošības vārsta, spiediena regulējošā aprīkojuma stāvokļa vizuālā pārbaude pie katras tvertnes uzpildes reizes.
2.2.2.Tvertnes noslēgarmatūras, drošības vārsta, spiediena, līmeņa un spiediena regulējošā aprīkojuma, gāzes vada hermētiskuma pārbaude- vienu reizi gadā.
2.2.3.Spiediena manometra darbības un verifikācijas termiņu kontrole.
2.2.4.Organizēt un nodrošināt ikgadējo tvertnes pārbaudi saskaņā ar „Spiedieniekārtu kompleksu tehnisko uzraudzības kārtību.”
2.2.5. Avārijas dienesta pakalpojumi 24 stundas diennaktī, paziņojot par defektu pa tālr. __________

	

	2.3.
	Apkope tiek veikta 1 (vienu) reizi gadā. Apkopes laiks iepriekš tiek saskaņots ar Pasūtītāju.
	



Ar šo apliecinām, ka;
1. Piegāde tiks veikta iepirkuma daļai/-ļām Nr. ____________ (nosauc tās daļas, kurās pretendents sniedz piedāvājumu)  ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās un saskaņā ar pasūtītāja nolikumā norādītajiem apjomiem (attiecīgi iepirkuma daļai/-ām, kurā sniedz piedāvājumu) un termiņiem. 
2.	iepirkuma līguma sekmīgai izpildei pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzētās piegādes veikšanai.
3.	Pielikumā (norādīt pievienoto(s) dokumentu(s))___________________________

	[bookmark: _Hlk51938163]Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Datums:
	



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

