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Vienlaidus asfaltbetona seguma remonts uzturēšanas darbu ietvarā

	1. [bookmark: _Hlk198631488]Bedru remonts
Vienlaidus asfaltbetona bedru aizpildīšana (atsevišķās vietās) – vairāku ļoti tuvu atrodošos bedru aizpildīšana brauktuvē, ietvē, velojoslā un veloceliņā, to apvienojot vienā laukumā līdz 30m2 (nav iespējams izmantot asfaltbetona ieklājēju), kas tiek atjaunots vienā kopējā asfaltbetona seguma kārtā.
Bedru aizpildīšanai notiek ar pilno, nepilno tehnoloģiju.

2. Brauktuves seguma remonts 
Vienlaidus asfaltbetona seguma remonta veikšanā ietilpst  vairāku ļoti tuvu atrodošos bedrīšu, plaisu, izdrupumu vai  iesēdumi frēzēšana/demontāža (pilnā tehnoloģija), to apvienojot vienā laukumā vai posmā līdz 500m2 (dilumkārta), kas tiek atjaunots vienā vai divās asfaltbetona seguma kārtās (dilumkārta, saistītā seguma kārta) , izmantojot asfaltbetona ieklājēju un veltni.
Vienlaidus asfaltbetona seguma remonts tiek pielietots ielas posmā (atsevišķās vietās – krustojumi, sabiedriskā transporta pieturvietu kabatas utt.), kur asfaltbetona ielas virskārtas vecums pārsniedz 5 gadus, 
Šo metodi vēlams pielietot ielas brauktuvēm, kuru stāvoklis ir gandrīz labs, apmierinošs vai gandrīz apmierinošs (skat. pielikums nr.6), tādā veidā paildzinot visas ielas brauktuves seguma ekspluatācijas laiku.

3. Ietves/veloceliņa seguma remonts 
Vienlaidus asfaltbetona seguma remonta veikšanā ietilpst  vairāku ļoti tuvu atrodošos bedrīšu, plaisu, izdrupumu vai  iesēdumi frēzēšana/demontāža (pilnā tehnoloģija), to apvienojot vienā laukumā vai posmā līdz 500m2 (dilumkārta), kas tiek atjaunots vienā kopējā asfaltbetona seguma kārtā, izmantojot asfaltbetona ieklājēju un veltni.
Vienlaidus asfaltbetona seguma remonts tiek pielietots ietves/veloceliņa posmā (atsevišķās vietās), kur asfaltbetona ietves/veloceliņa virskārtas vecums pārsniedz 10 gadus

 Vienlaidus minerālmateriālu seguma remonts uzturēšanas darbu ietvarā

4. Minerālmateriālu seguma remonts
Vienlaidus minerālmateriāla seguma remonta veikšana atsevišķās vietās, kur:
· esošais minerālmateriāla segums ir daļēji vai gandrīz zudis;
· laika gaitā ir degradējusies seguma materiāla struktūra (pēc planēšanas ātri veidojas ″trepe″); 
· segumā tiek iebrauktas rises, veidojas iesēdumi, bedres, ievērojams seguma nestspējas zudums mitruma iedarbībā u.c.);
· nepieciešami lokāli nelieli ceļa seguma virsmas profila labojumi līdzenuma, šķērskrituma atjaunošanai. 
Minerālmateriālu seguma remontu uzturēšanas darbu ietvarā, veicot jaunas minerālmateriāla kārtas izbūvi, drīkst veikt atsevišķā vietās līdz 1000m2 (seguma virskārta), tās apvienojot vienā laukumā vai posmā.
Vienlaidus minerālmateriāla seguma remonts tiek pielietots seguma posmā (atsevišķās vietās), kur minerālmateriāla seguma virskārtas vecums pārsniedz 3-10 gadus.
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