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Pielikums Nr.3 22.04.2025. iekšējiem noteikumiem Nr. AMD-25-4-nts
(03.10.2025. iekšējo noteikumu Nr.AMD-25-11-nts redakcijā)


Ielu uzturēšanas pamatprasības
1. Prasības ielu segumu uzturēšanai
  
	Nr. p.k. 
	Prasības 
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.
	2.
	3.
	4

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dubļi vai netīrumi no brauktuves jānovāc ne vēlāk kā  
	1 diennakts
laikā
	5 diennakšu
laikā
	netiek normēts
	netiek normēts

	2.
	Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 20 mm  
  
Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda līdz 
  
Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim   
  
Bedru remonts jāveic tikai ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas (atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām Autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijām).*Satiksmei bīstamās bedres īslaicīgi iespējams aizpildīt ar citām remonta tehnoloģijām. 
	X


1.jūnijam



X



No 15. aprīļa līdz 15. oktobrim
	X


15.jūnijam



X



No 15. aprīļa līdz 15. oktobrim

	X


1.jūlijam



X



Netiek normēts
	X


X



X



netiek normēts

	3.
	Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda ne vēlāk kā  
	1 diennakts
laikā
	1 diennakts
laikā
	1 nedēļas laikā
	Netiek normēts

	4.
	Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumi un pacēlumi) jāapzīmē ar 112.zīmi “Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai defekti jānovērš ne vēlāk kā  
	

1 diennakts
laikā
	

1 diennakts
laikā
	

1 nedēļas laikā
	Netiek normēts

	5.
	Plaisas asfalta segumā ar atvērumu, kas lielāks par 10 mm, jāaizpilda ne vēlāk kā līdz 
	
31.augustam
	
netiek normēts
	
netiek normēts
	netiek normēts

	6.
	Taisnos ielu posmos un liela rādiusa līknēs nesaistīto seguma šķērskritumam jābūt 3%–5%, virāžās tas var būt līdz 6%. Seguma malās nedrīkst būt valnis, kā arī uz tā nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Atklātie defekti jānovērš 
	


-
	


-
	


2 nedēļas
	netiek normēts

	
	Nesaistītie segumi profilējami pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz 
	
-
	
-
	
1. maijam
	netiek normēts

	
	Nesaistītie segumi profilējami rudenī pirms sala iestāšanās 
	-
	-
	X
	netiek normēts

	7.
	Nesaistītie seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt autobraucējam diskomforta sajūtu  
	
-
	
-
	
X
	netiek normēts

	
	Laikā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim Nesaistītie segums, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, jānoplanē 
	

-

	

-
	
1 mēneša laikā
	netiek normēts


  



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Nesaistītie segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie defekti jānovērš ne vēlāk kā 
	
-
	
-
	
2 nedēļu laikā
	netiek normēts

	9.
	Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo, pārbruģējot ne vēlāk kā līdz 
  
	
1.jūnijam

	
1.jūnijam

	
1.jūlijam

	netiek normēts

	
	Vēlāk izveidojušās bedres bruģa segumā jāsalabo līdz 30.septembrim 
	
X
	
X
	
X
	netiek normēts


  
Piezīmes: 
1. Apzīmējums “X” nozīmē, ka  prasības attiecas uz norādīto klasi.   
2. Apzīmējums “-” nozīmē, ka prasības uz norādīto klasi nav attiecināmas. 
3. Šā pielikuma 2., 7. un 8. punktā minētās prasības neattiecas uz pirmsavārijas un uz sabrukšanas robežas stāvoklī esošiem ielu segumiem, atbilstoši 6. pielikuma tehniskā stāvokļa novērtējuma skalai.  
4. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža. 
 
2. Prasības ielu brauktuvju teritoriju kopšanai
  
	Nr. p.k. 
	Prasības 
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	Pieļaujamie rādītāji
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	  
Ielas pirmo reizi pavasarī jāattīra ne vēlāk kā līdz 
  
	1.maijam

	
1.maijam

	
15.maijam

	netiek normēts

	2.
	Uz ielas klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izskalojumi, nogruvumi, izgāzti koki, stabi utt.) novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojumu uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas  
  
	X
	


X
	


X
	netiek normēts

	3. 
	Ielas zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi 
	X
	
X
	
X
	netiek normēts

	
	Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber 
  
	1 nedēļas
laikā
	2 nedēļu
laikā
	4 nedēļu
laikā
	netiek normēts

	4. 
	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi  
  
	X

	
X
	
X
	netiek normēts

	
	Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra 
	
20% – 
6 nedēļu
laikā

	
35% – 
2 mēnešu
laikā
	
50% – 
līdz ziemas sezonai

	netiek normēts

	5. 
	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt tīrām, bez bojājumiem un izskalojumiem.  
Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. 
Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus 
	

X
	

X
	

X
	netiek normēts

	6. 
	Ielas nomalei ar nesaistītajam segumu jābūt šķērskritumam 3%–5%. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% 
	
X
	
X
	
X
	netiek normēts

	1 
	2 
	3
	4
	5
	6

	  
	[bookmark: _Hlk190964446]Nomales ar nesaistīto segumu profilējamas pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz 
	
1.maijam
	
1.maijam
	
1.jūnijam

	netiek normēts

	
	Nomales profilējamas rudenī pirms sala iestāšanās 
  
	X
	X
	X
	netiek normēts

	7. 
	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par 
	3 cm
	5 cm
	5 cm
	netiek normēts

	8. 
	Nomalei ar nesaistīto segumu jābūt līdzenai. Laikā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim nesaistīto seguma nomale, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, jānoplanē 
	

2 nedēļu
laikā
	

3 nedēļu
laikā
	

4 nedēļu
laikā
	netiek normēts

	9. 
	Nomalē ar saistīto segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Izveidojoties bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda, bet ne vēlāk kā līdz 
	
1.jūnijam

	
1.jūlijam
	
1.jūlijam
	netiek normēts

	
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim 
	X
	X
	X
	netiek normēts

	10. 
	Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju jumtiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, sienām bez bojājumiem un defektiem, kuri var apdraudēt  to noturību 
	
X
	
-


	
-
	

-


  
Piezīmes. 
1. Apzīmējums “X” nozīmē, ka  prasības attiecas  uz norādīto klasi.   
2. Apzīmējums “-”  nozīmē, ka minētā konstrukcija norādītajā klasē nav paredzēta.  
3. Šā pielikuma 6., 8. un 9. punktā minētās prasības neattiecas uz pirmsavārijas un uz sabrukšanas robežas stāvoklī esošiem ielu segumiem, atbilstoši 6. pielikuma tehniskā stāvokļa novērtējuma skalai. 
4. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūliju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar attiecīgajām ceļa zīmēm. 
5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts,  sākot no trūkumu atklāšanas brīža. 
  

3. Prasības mākslīgo būvju uzturēšanai
  
	Nr. p.k. 
	Prasības 
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.; 2.
	3.

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiltu un satiksmes pārvadu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, teknēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām 
	X
	_

	2.
	Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas apdraud satiksmes drošību, nekavējoties jānovāc no tilta vai satiksmes pārvada 
	X
	_

	3.
	Tiltu un satiksmes pārvadu mastikas deformāciju šuvēm jābūt aizpildītām līdz malām, un tajās nav pieļaujamas plaisas. Atklātie defekti jānovērš vasaras sezonā 
	2 nedēļu laikā
	_

	4.
	Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt tīrām 
	X
	_

	5.
	Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt noregulētām. Atklātie defekti jānovērš 
	1 diennakts
laikā
	_

	6.
	Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 20 mm. Bedres pēc to atklāšanas jāaizpilda 
	1 diennakts laikā
	_

	7.
	Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas plaisas ar atvērumu, kas lielāks par 5 mm. Plaisas vasaras sezonā jāaizlej vai jāaizpilda 
	X
	X

	8.
	Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Atklātie defekti jānovērš 
	3 diennakšu
laikā
	_

	9.
	Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt nostiprinātām. Atklātie defekti jānovērš 
	1 nedēļas laikā
	_

	10.
	Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt krāsotām vai pārklātām ar aizsargājošu segumu. Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš 
	X
	_

	11.
	Tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami lokāli betona izdrupumi, kuros atsedzas stiegrojums. Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš 
	X
	_


  



	1
	2
	3
	4

	12.
	Tiltu un satiksmes pārvadu zemtilta zonā nav pieļaujama liekās grunts uzkrāšanās virs 50 cm, sanesumi vai gadījuma priekšmeti. Atklātie trūkumi jānovērš 
	X
	_

	13.
	Tiltu, satiksmes pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki par 50 cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie defekti jānovērš 
	1 mēneša laikā
	_

	14.
	No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk nekā 
	20%
	50%

	
	Ja rodas lielāks sanesumu daudzums, caurteka vasaras sezonā jāiztīra 
	X
	X

	15.
	Virs caurtekām un tuneļiem nav pieļaujami tukšumi. Atklātie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš 
	X
	X

	16.
	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami defekti, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie defekti jānovērš 
	X
	X

	17.
	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem autoceļa zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jātīra 
	X
	X

	18.
	Tuneļiem jābūt tīriem, tajos nav pieļaujams stāvošs ūdens. Segumā nav pieļaujamas bedres. Caur tuneļa saduršuvēm nedrīkst sūkties ūdens vai birt grunts. Atklātie trūkumi un defekti jānovērš 
	X
	X

	19.
	Tuneļos nav pieļaujamas nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas. Atklātie defekti jānorobežo vai jānovērš 
	X
	X


  Piezīmes. 
1. Apzīmējums “X” nozīmē, ka  prasības attiecas  uz norādīto klasi.   
2. Apzīmējums “-” nozīmē, ka prasības uz norādīto klasi nav attiecināmas. 
3. Attiecībā uz caurtekām, kurām iztecē ārpus ceļa joslas nav nodrošināta ūdens novade, pieļaujamas atkāpes no šā pielikuma 14.punktā minētajām prasībām. 
4. Šā pielikuma 3. punkta tabulas 18. un 19. punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem tuneļiem, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21. 
5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.   
[bookmark: _Hlk191626196]6. Neattiecas uz māju ceļiem (iekšpagalmiem).


[bookmark: _Hlk190967602]4. Prasības ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai
	  Nr. p.k. 
	Prasības 
	
Uzturēšanas klase


	
	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	
Pieļaujamie rādītāji

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ceļa zīmju uzturēšana 
	

	1.
	Ceļa zīmju vizuālā apskate 
	vienu reizi
3 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	netiek normēts

	2.
	Ceļa zīmju redzamības pārbaude no automobiļa (saskaņā ar Latvijas standarta (LVS) 77 “Ceļa zīmes” prasībām), t.sk. ceļa zīmju redzamības nodrošināšana, ja to aizsedz apstādījumi (zāles pļaušana, koku un krūmu zaru/lapu griešana utt., saskaņojot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu) 
	vienu reizi
3 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	netiek normēts

	3.
	Ceļa zīmju tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana 
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā
reizi ceturksnī
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā
reizi ceturksnī
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	netiek normēts

	4.
	Zīmes stiprinājuma elementu (statu, kronšteinu, lentes utt.) atklāto defektu novēršana 
	pēc nepieciešamības
	pēc nepieciešamības
	pēc nepieciešamības
	netiek normēts

	5.
	Jaunas ceļa zīmes, stata un citu elementu uzstādīšana to bojājumu gadījumā, ja nav iespējams tos regulēt, remontēt, notīrīt vai tie neatbilst Latvijas standarta (LVS) 77 “Ceļa zīmes” prasībām, kā arī tie ir pazuduši  
	X
	X
	X
	netiek normēts

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1.
	122.zīme “Divvirzienu satiksme”, 132.zīme “Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru”, 133.zīme “Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras”, 201.zīme “Galvenais ceļš” (ja kopā ar 840.papildzīmi “Galvenā ceļa virziens”), 206.zīme “Dodiet ceļu”, 207.zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, 208.zīme “Priekšroka pretim braucošajiem”, 209.zīme “Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem”, 301.zīme “Iebraukt aizliegts”,  
315.zīme “Nogriezties pa labi aizliegts”, 316.zīme “Nogriezties pa kreisi aizliegts”, 317.zīme “Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts”, 323.zīme “Maksimālā ātruma ierobežojums”, 401.–412.zīme “Atļautie braukšanas virzieni”, 501., 502.zīme “Vienvirziena ceļš/ceļa beigas”, 503., 504.zīme “Izbraukšana uz vienvirziena ceļa”, 506.zīme “Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”, 518., 519.zīme “Apdzīvotas vietas sākums/beigas”, 533.zīme “Dzīvojamā zona”, 534.zīme “Dzīvojamās zonas beigas”, 535. un 536.zīme “Gājēju pāreja” ceļa zīmes atjaunošana 
	līdz 8 stundām
	līdz 8 stundām
	līdz 8 stundām
	netiek normēts

	5.2.
	Aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma ceļa zīmju atjaunošana 
	24 stundu laikā
	24 stundu laikā
	24 stundu laikā
	netiek normēts

	5.3.
	Pārējo ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu atjaunošana 
	2 dienu laikā
	2 dienu laikā
	2 dienu laikā
	netiek normēts

	5.4.
	Papildu prasības, ja atjaunošana uz vietas nav iespējama vai prasa ilgāku laiku 
	jāuzstāda pagaidu zīme
	jāuzstāda pagaidu zīme
	jāuzstāda pagaidu zīme
	netiek normēts

	6.
	Patvaļīgi uzstādīto un Latvijas standartam (LVS) neatbilstošo ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu demontāža 
	3 dienu laikā pēc akcepta saņemšanas

	3 dienu laikā pēc akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc a akcepta saņemšanas
	netiek normēts


  
	Gājēju barjeru uzturēšana 
	

	1 
	2 
	3
	4
	5
	

	7. 
	Gājēju barjeru vizuālā apskate 
	vienu reizi
5 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	vienu reizi
5 dienās
	netiek normēts

	8. 
	Gājēju barjeru konstrukcijas elementu (stats, stiprinājums, rāmis utt.) atklāto defektu novēršana un sagāzto barjeru sakārtošana 
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības

	9. 
	Gājēju barjeru atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā 
	3 dienu laikā pēc akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc akcepta saņemšanas
	netiek normēts

	Virziena rādītāju uzturēšana 
	

	10. 
	Virziena rādītāju vizuālā apskate 
	vienu reizi
30 dienās
	vienu reizi
30 dienās
	vienu reizi
30 dienās
	netiek normēts

	11. 
	Virziena rādītāju konstrukcijas un stiprinājumu elementu atklāto defektu novēršana  
  
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības
	pēc
nepieciešamības

	Signālstabiņu uzturēšana 
	

	12. 
	  
Signālstabiņu vizuālā apskate 
  
	vienu reizi
10 dienās
	vienu reizi
10 dienās
	vienu reizi
10 dienās
	netiek normēts

	13. 
	Signālstabiņu tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana, ja ir nepieciešams 
	pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc
nepieciešamības

	14. 
	Signālstabiņu vai to elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā 
	pēc  
nepieciešamības 
	pēc  
nepieciešamības 
	pēc
nepieciešamības
	pēc  
nepieciešamības 

	
	Satiksmes spoguļu uzturēšana  

	15. 
	Satiksmes spoguļa vizuālā apskate 
	vienu reizi  
10 dienās 
	vienu reizi  
10 dienās 
	vienu reizi  
10 dienās 
	pēc  
nepieciešamības 

	16. 
	Satiksmes spoguļa tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana, ja ir nepieciešams 
	pēc  
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā 
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā 
	pēc  
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā 
	pēc  
nepieciešamības 

	17. 
	Satiksmes spoguļa vai tā elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā 
	pēc nepieciešamības 
	pēc nepieciešamības 
	pēc  
nepieciešamības 
	pēc  
nepieciešamības 

	
	Ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšana  

	18. 
	Ceļu horizontālā apzīmējuma atbilstība Latvijas standartam (LVS) 85 “Ceļa apzīmējumi” jānodrošina 
	7 dienu laikā  
	7 dienu laikā 
	7 dienu laikā 
	pēc  
nepieciešamības 

	
	Luksoforu uzturēšana 

	19. 
	Luksoforu elementiem, detaļām un stiprinājuma elementiem jābūt bez bojājumiem, jānodrošina lēcu tīrība un luksofora redzamība, veicot ikdienas luksoforu apkopi    
	
	X

	20.  
	Jānodrošina periodiskā luksoforu apkope, t.sk.:  
	
	X


	20.1.  
	luksoforu kontrollera precīzā laika pulksteņa korekcijas (ziemas vai vasaras laika iestādīšana), to darbības pārbaude  
	
	reizi 6 mēnešos

	20.2. 
	konsoļu un kopņu konstrukcijas stiprinājuma elementu, radio antenu stiprinājuma elementu, virs brauktuves ar trosi nostiprināto luksoforu stiprinājumu vizuāla pārbaude  
	
	reizi 6 mēnešos, kā arī saņemot pieteikumu par bojājumiem

	1
	2
	3
	4
	
	5

	20.3. 
	luksoforu kontrolleru skapju iekšpuses pārbaude un tīrīšana  
	
	reizi 18 mēnešos, kā arī saņemot pieteikumu par bojājumiem

	20.4.  
	luksoforu objekta sazemēto vietu elektrotehnisko parametru pārbaude 
	
	vienu reizi 6 gados

	  20.5. 
	luksoforu lēcu un luksoforu pamatnes ekrānu mazgāšana, luksoforu statu un kontrolleru skapju krāsošana (ja tie ir no rūsējoša materiāla, bez pretkorozijas pārklājuma vai apzīmēti, aplīmēti) 
	
	vienu reizi gadā

	 21. 
	izmaiņas luksoforu uzskaites dokumentācijā par  luksoforu objektā veiktajiem darbiem un nomainītajām detaļām 
	
	3 darba dienu laikā

	21.1.  
	GED moduļu, lēcu, vizoru, automātslēdžu nomaiņa  
	
	3 stundu laikā darba dienās laikā no pulksten 8:00 līdz 20:00 *

	21.2.  
	elektrokabeļu savienojuma spaiļu remonts, elektrokabeļa bojāto dzīslu pārslēgšana uz rezerves dzīslām  
	
	3 stundu laikā darba dienās laikā no pulksten 8:00 līdz 20:00 *

	21.3.  
	luksoforu objekta pamatdarbības atjaunošana pēc ceļu satiksmes negadījumiem, vandalisma gadījumiem, trešo personu darbības/ bezdarbības rezultātā radītiem bojājumiem, ja nav bojāti luksoforu kabeļi  
	
	1 diennakts
laikā *

	21.4. 
	luksoforu statnes nomaiņa, kontrollera remonts, ja nav bojāti luksoforu kabeļi 
	
	1 diennakts laikā *

	21.5.  
	elektrouzskaites skapju, pazemes kabeļa uzmavas remonts vai bojāta kontrollera nomaiņa  
	
	2 diennakšu laikā *

	21.6.  
	kabeļu (30 m līdz 60 m) nomaiņa 
	
	4 diennakšu laikā *, **

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	2
	3
	4
	
	5
	

	21.7.  
	kabeļu (vairāk nekā 60 m) nomaiņa 
	
	6 diennakšu laikā *, **
	

	22. 
	ārkārtas situācijās, ja veicami apjomīgi remonta vai atjaunošanas  darbi (piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījumiem) un ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt 21.punktā noteikto prasību izpildi, satiksmes drošības garantēšanai operatīvi jānodrošina satiksmes regulēšana vai pagaidu luksofora objekta uzstādīšana    
	X
	X
	
	-
	


Piezīmes. 
1. Apzīmējums “X” nozīmē, ka  prasības attiecas uz norādīto klasi.   
2. Apzīmējums “-”  nozīmē, ka prasības uz norādīto klasi nav attiecināmas. 
3. Apzīmējums “*” nozīmē, ka prasība var tikt izpildīta pie darbu izpildei labvēlīgiem laikapstākļiem - gaisa temperatūra nav zemāka par +5 grādi pēc Celsija skalas, nav intensīvi nokrišņi (lietus, sniega vai krusas veidā), vēja ātrums nav lielāks par a) 14 m/s sekundē, b) 10m/s 10m augstumā, ja ir nepieciešams pacēlājs, darba zona nav applūdusi. 
4. Apzīmējums “**” nozīmē, ka prasības izpildes laikā netiek ieskaitītas svētku dienas. 
5. Pielikuma 18.punktā minēto prasību nepiemēro, ja laikposmā no 1.decembra līdz 14.jūnijam ceļu horizontālie apzīmējumi Latvijas standarta (LVS) prasībām neatbilst no darbu izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, veikto ziemas uzturēšanas darbu, bedrīšu remontdarbu, seguma lauzumu atjaunošanas darbu dēļ u.tml.), kā arī nepietiekama budžeta finansējuma gadījumā – ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbus neveic tajās ielās (klasēs), kurām attiecīgā gada budžetā finansējums nav paredzēts. 
6. Neattiecas uz māju ceļiem (iekšpagalmiem).


	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktorss 
	K.Kauliņš
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