[bookmark: _Hlk175570921][bookmark: tehniskā-specifikācija]Atklāta konkursa LVP 2026/158
 nolikuma 3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: X9497654de32f397d1b577be992ca9db704457da][bookmark: iepirkuma-priekšmets]Reklāmas stendu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
1. Izpildītājam ir jāveic esošo reklāmas stendu demontāža, jaunu reklāmas stendu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, nodrošinot to pilnīgu gatavību ekspluatācijai. Izpildītājam jānodrošina visi nepieciešamie materiāli, konstrukcijas, stiprinājumi, montāžas darbi, pamatu izbūve, teritorijas sakārtošana un citi darbi, kas nepieciešami pilnīgai līguma izpildei.
2. [bookmark: vispārīgās-prasības][bookmark: reklāmas-stenda-izmēri]Reklāmas stendiem pēc ārējā izskata, gabarītiem, proporcijām, konstrukcijas risinājuma, metāla karkasa, dekoratīvajiem elementiem, krāsojuma, virsmas apstrādes jābūt identiskiem Pasūtītāja īpašumā esošajiem, pilsētā uzstādītajiem reklāmas stendiem, izņemot šajā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības par stiprinājumu un pamatu konstrukciju.
3. Reklāmas stenda izmēri (Pielikums Nr.1):
3.1. Garums – 6372 mm;
3.2. Augstums – 1418 mm:
3.3. Platums – 120 mm – Attēls Nr.3.
3.4. Pieļaujamā izmēru novirze nedrīkst pārsniegt ±5 mm.
4. [bookmark: konstrukcija]Materiāli reklāmas stendam:
4.1. Nesošās konstrukcijas izgatavojamas no konstrukciju tērauda S235 vai augstākas kvalitātes tērauda.
4.2. Stenda rāmis izgatavojams no metāla, kura biezums ir ne mazāks par 8 mm.
4.3. Stends komplektēts ar mitrum izturīgām planšetēm 3 gab. – no abām pusēm laminēts saplāksnis 15mm, izmēri – 1000mm x 2000mm.
5. Reklāmas stenda konstrukcija:
5.1.  Konstrukcijai jābūt mehāniski izturīgai un piemērotai ilgstošai ekspluatācijai ārpus telpām.
5.2. Konstrukcijai jābūt noturīgai pret vēja slodzēm, nokrišņiem, UV starojumu, temperatūras svārstībām, koroziju u.tml..
5.3. Stenda konstrukcijas vertikālajos paneļos ir jāperforē uzraksts “LIEPĀJA IEDVESMO” - Attēls Nr.1. Vertikālajās daļās – katrā 1 (viens) gab. horizontālajā daļā – 5 (pieci) gab. uzraksti, kas atdalīti ar dekoratīvu elementu – 450 pagriezts kvadrāts.
5.4. Uzraksts “LIEPĀJA IEDVESMO” stenda paneļos jāperforē ar lielajiem burtiem -Attēls Nr.1. Garumzīmes risinājums - Attēls Nr.2.
5.5. Mitrum izturīgas planšetes stenda konstrukcijā nostiprināmas piecos punktos – planšetes stūros un augšējās malas vidū. Stiprinājumu paraugs Attēli Nr.4 un Nr.5.
5.6. Stenda krāsa - RAL 7024 (Graphite grey). Visas konstrukcijas detaļas jāaizsargā pret koroziju - jāgruntē un jākrāso.
5.7. [bookmark: demontējama-konstrukcija]Reklāmas stendiem jābūt izgatavotiem kā demontējamai konstrukcijai. Korpusam jābūt piestiprinātam pie pamata ar skrūvētiem savienojumiem. Metināts savienojums starp pamatu un reklāmas stendu nav pieļaujams. Konstrukcijai jānodrošina iespēja jebkurā laikā pilnībā demontēt reklāmas stendu, nebojājot pamatus, stiprinājumus, reklāmas stenda korpusu un to uzmontēt atpakaļ tajā paša vai cita stenda vietā.
6. [bookmark: pamatu-izbūve][bookmark: demontāžas-prasības]Izpildītājam uzstādot reklāmas stendu jāveic stabveida pamatu 300x300mm h=850mm 4 gab. ierīkošana no betona C25/30 0,35 m3 apjomā, ieskaitot zemes darbus. Pamatiem jānodrošina reklāmas stenda droša ekspluatācija visā garantijas laikā. Pamatu konstrukcija jāprojektē atbilstoši reklāmas stenda izmēriem, svaram, vēja slodzēm, grunts apstākļiem. Pēc darbu pabeigšanas virs zemes drīkst būt redzama tikai reklāmas stenda stiprinājuma konstrukcija.
7. Demontāžas – montāžas prasības – stenda konstrukcija jāizgatavo tā, lai reklāmas stenda korpusu būtu iespējams demontēt (pārkrāsošanai, remontdarbiem, konstrukcijas nomaiņai, transportēšanai u.tml.) un uzmontēt. Demontāžu jābūt iespējai veikt, izmantojot standarta instrumentus. Nav pieļaujama metināšana, griešana, betonēšanas darbu veikšana demontāžas un montāžas laikā.
8. [bookmark: stiprinājumi]Stendu stiprinājumiem jābūt:
8.1. nerūsējošā tērauda vai karsti cinkotiem;
8.2. atkārtoti izmantojamiem;
8.3. aizsargātiem pret patvaļīgu atskrūvēšanu;
8.4. [bookmark: uzstādīšana]Tehniskajā specifikācijā punktos 8.1. – 8.3. uzskaitītie nosacījumi  attiecas gan uz stendu konstrukciju stiprinājumiem, gan planšetu stiprinājumiem pie stendu konstrukcijas. Visiem reklāmas stendiem jāparedz identiski stiprinājuma mezgli. Jebkuru reklāmas stendu jābūt iespējai uzstādīt uz jebkuras izbūvētās pamatnes.
9. Reklāmas stendu uzstādīšana veicama:
9.1. Lielajā ielā – 2 kompl., 
9.2. Jūras ielā 1 – 1 kompl.,
10. Reklāmas stendu demontāža un uzstādīšana veicama:
10.1. Jūras ielā 7 – 1 kompl.,
10.2. Jūras ielā 21 – 1 kompl..
11. Pirms stendu pamatu izveides Izpildītājam  Liepājas būvvaldē jāiegūst informācija par komunikāciju turētājiem ar kuriem jāsaskaņo stendu izvietošana. Pēc uzstādīšanas veicama apkārtējās teritorijas sakārtošana, būvgružu aizvešana uz savu atbērtni. Demontētie stendi nogādājami Pasūtītāja noliktavā - Ezermalas ielā 9B, Liepājā.
12. Izpildītājs jaunā stenda uzstādīšanai drīkst izmantot demontējamā stenda pamatus, ja tie ir piemēroti montāžai un atbilst Tehniskās specifikācijas 5.7., 6., 7. un 8. punkta prasībām.
13. [bookmark: garantija]Reklāmas stendam paredzētais garantijas laiks pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas:
13.1. konstrukciju garantijas laiks – 5 gadi;
13.2. pretkorozijas aizsardzības garantijas laiks – 2 gadi;
13.3. krāsojuma garantijas laiks – 2 gadi;
13.4.  montāžas darbiem garantijas laiks – 2 gadi;

[bookmark: pielikumi]14. Tehniskās specifikācijas pielikumi:
14.1. Reklāmas stendu izmēri (Pielikums Nr.1).  
14.2. Attēli Nr.1- Nr.5 (Pielikums Nr.2).
