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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	
Specializēts transportlīdzeklis zivju produkcijas pārvadāšanai
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

	
Tehniskās prasības
	Piegādātāja piedāvājums
Pretendenta piedāvātās preces apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai, norāde uz piedāvājumā iekļautās ražotāja tehniskās dokumentācijas lpp., vai saiti, kur atrodama informācija par preces atbilstību katrai prasībai


	Tehniskais apraksts un komplektācija
	Jauns specializēts transportlīdzeklis zivju produkcijas pārvadāšanai, piemēram, MAN TGE 3.180 8A 4X4 DOKA vai ekvivalents, kas atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām. 
Par ekvivalentu uzskatāms transportlīdzeklis, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā noteikto funkcionalitāti un atbilst vai pārsniedz visas noteiktās minimālās tehniskās prasības.
	

	
	Transportlīdzekļu skaits – 4 (četri) gab.
	

	
	N1 kategorijas kravas automašīna
	

	
	Pilnpiedziņa (4x4)
	

	
	Dīzeļdzinējs, jauda ne mazāk kā 129 kW (176 ZS)
	

	
	Dzinēja darba tilpums – ne mazāks par 1900 cm³
	

	
	Automātiskā pārnesumkārba, ne mazāk kā 8 pārnesumi
	

	
	Pilna masa ne lielāka par 3500 kg
	

	
	Kravnesība – ne mazāka par 880 kg
	

	
	Riteņu diski, ne mazāki par 16”
	

	
	Aprīkojums:
ABS, AdBlue, Android Auto, Bluetooth, USB ports, gaisa kondicionieris, centrālā atslēga, kruīza kontrole, elektriskā logu regulēšana, elektroniskā stabilitātes programma (ESP), miglas lukturi,  palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā, palīgsistēma joslas saglabāšanai, stūres pastiprinātājs, elektriski vadāmi  spoguļi,  sēdekļu apsilde, start-stop sistēma, piekabes Sakabe (āķis)
	

	
	Divu sēdekļu rindu kabīne (DOKA) 
Sēdvietu skaits – ne mazāk kā 5
	

	
	Kravas kaste ar nolaižamiem alumīnija bortiem un aprīkota ar sānos un aizmugurē atveramu tentu. Tenta  augstums 2000 mm.
	

	
	Kravas kastes izmēri:
garums – ne mazāks par 2700 mm;
platums – ne mazāks par 2035mm;
bortu augstums – ne mazāks par 400 mm.
	

	
	Automašīna aprīkota ar zivju pārvadāšanas konteineri un stiprinājumu vienam skābekļa balonam. Zivju pārvadāšanas konteiners piestiprināms pie kravas kastes grīdas vai priekšējā borta.
	

	
	Zivju pārvadāšanas konteinera kopējais tilpums – 0,8m³
	

	
	Zivju pārvadāšanas konteineram jābūt aprīkotam ar skābekļa padeves resti un skābekļa padeves regulatoru. Zivju pārvadāšanas konteineram ir 2 collu ūdens pieslēgums, kas atrodas priekšējā sienā ūdens izlaišanai. 
Zivju pārvadāšanas konteineram jābūt aprīkotam ar notekas lūku zivju izlaišanai, kas piemērota izmantošanai zemā temperatūrā. Konteiners nokomplektēts ar noteku un ar PVC cauruli 200mmdiametrā zivju izlaišanai. 
Visi konteinera veidgabali ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda.
	

	
	Transportlīdzeklim jābūt piegādātam ar ES atbilstības sertifikātu (CoC) vai citu normatīvajos aktos noteikto atbilstības apliecinājumu (nacionālo atbilstības sertifikātu vai CSDD individuālās apstiprināšanas sertifikātu); garantijas dokumentāciju; citu dokumentāciju, kas nodrošina netraucētu transportlīdzekļa reģistrācijai un ekspluatācijai Latvijas Republikā.
	

	
	Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa ražotāja garantija ne mazāk kā 2 gadi vai 100 000 km nobraukums un autorizēts garantijas un pēcgarantijas serviss Latvijas teritorijā. Pretendentam piedāvājumā jānorāda autorizētā servisa atrašanās vieta un kontaktinformācija. Pretendentam jānodrošina Zivju pārvadāšanas konteineram  garantiju ne mazāk kā 2 gadi.
	

	Piegādes vietas
	1. Zivju audzētava “Tome”, Ķeguma novads, Tomes pagasts - 1 gab.
2. Zivju audzētava “Dole”, Salaspils l. t., Salaspils novads - 1 gab.
3. Zivju audzētava “Brasla”, Straupes pagasts, Cēsu novads – 1 gab.
4. Zivju audzētava “Pelči”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads – 1 gab.
	

	Citas prasības

	Piegādes laiks 4 (četru) mēnešu laikā
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