[bookmark: _Hlk72331582][bookmark: _Hlk72331583][bookmark: _Hlk72331990][bookmark: _Hlk72331991][bookmark: _Hlk72332115][bookmark: _Hlk72332116][bookmark: _Hlk72332465][bookmark: _Hlk72332466][bookmark: _Hlk72332548][bookmark: _Hlk72332549][bookmark: _Hlk72332747][bookmark: _Hlk72332748][bookmark: _Hlk72333102][bookmark: _Hlk72333103][bookmark: _Hlk72333765][bookmark: _Hlk72333766][bookmark: _Hlk193790998]Atklāta konkursa “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju un LED gaismekļu piegāde un uzstādīšana Viļānu apvienības pārvaldē” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/23) nolikums

Pielikums Nr.2
[bookmark: _Hlk214519270]Projekta “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Rēzeknes novada Viļānu apvienības pārvaldē”

Tehniskais raksturojums

[bookmark: _Hlk180444722]Realizējot projektu plānots nomainīt esošos gāzizlādes gaismekļus pret LED gaismekļiem ar mazāku jaudas patēriņu. Ar viedām ielu apgaismojuma sistēmām, kas aprīkotas ar LED gaismekļiem un kustības sensoriem, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt par 69–73 %, vienlaikus samazināt uzstādīto gaismekļu jaudu par vairāk nekā 50 %.
Projektā tiks iegādātas šādas iekārtas: 
1) vadības kontrolieris jeb vadības bloks (uzstādās vadības skapī),
2) gaismekļa kontrolieris jeb vadības bloks (uzstādās gaismekļa korpusā),
3) LED gaismeklis
Iekārtu tehniskās specifikācijas ir iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Tehniskās specifikācija – tehniskais piedāvājums LED gaismekļiem un viedajai tehnoloģijai”.

Pašreiz apgaismojums tiek darbināts bez vadības – tas ieslēdzas un izslēdzas ar krēslas slēdža un taimera palīdzību. Pēc pārbūves paredzēta attālināta vadība ar specializētu WEB programmatūru, izmantojot kalendāro grafiku, sensorus, patēriņa monitorings.

Katras ielas vai publiskās teritorijas apraksts:
1) Viļāni, Rīgas iela:
[bookmark: _Hlk188962730]M5 apgaismojuma klase. (atbilstoši https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/12/Ieteikumi-celu-projektesanai-Celu-apgaismojums-1.pdf tabulai B.2. Apgaismojuma klases ceļiem).
Gaismekļu izvietojums kartē attēlots google maps – saite https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1azzzYxIsbmajmeT9AHmQRac9HbD1dQw&usp=sharing  Ba
Gaismekļu augstums 8 m, stiprinās pie cinkota metāla balstiem pie esošās T-veida dubultās vai L-veida konsoles.  Konsoles garums 1,5m.
Balsti atrodas zaļajā zonā starp brauktuvi un trotuāru. Zaļās zonas platums 4,5m.
Apgaismojums balsta attālums līdz brauktuvei 0,5m.
Apgaismojuma balsta attālums līdz trotuāram 4,0m.
Brauktuves platums 6m. Divvirzienu satiksmes iela.
Trotuāra platums 2,5m.
Transportlīdzekļu pārvietošanās ātrums 5...50 km/h.
Vidējais attālums starp apgaismojuma balstiem 35m.

2) Viļāni, Brīvības iela:
M5 apgaismojuma klase. (atbilstoši https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/12/Ieteikumi-celu-projektesanai-Celu-apgaismojums-1.pdf tabulai B.2. Apgaismojuma klases ceļiem).
Gaimekļu izvietojums kartē attēlots google maps – saite https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1azzzYxIsbmajmeT9AHmQRac9HbD1dQw&usp=sharing 
[bookmark: _Hlk188963199]Gaismekļu augstums 8 m, stiprinās pie cinkota metāla balstiem pie esošās T-veida dubultās vai L-veida konsoles.  Konsoles garums 1,5m.
Balsti atrodas zaļajā zonā starp brauktuvi un trotuāru. Zaļās zonas platums 4,5m.
Apgaismojums balsta attālums līdz brauktuvei 0,5m.
Apgaismojuma balsta attālums līdz trotuāram 4,0m.
Brauktuves platums 6m. Divvirzienu satiksmes iela.
Trotuāra platums 2,5m.
Transportlīdzekļu pārvietošanās ātrums 5...50 km/h.
Vidējais attālums starp apgaismojuma balstiem 35m.

3) Viļāni, Kultūras laukums:
M5 apgaismojuma klase. (atbilstoši https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/12/Ieteikumi-celu-projektesanai-Celu-apgaismojums-1.pdf tabulai B.2. Apgaismojuma klases ceļiem).
Gaimekļu izvietojums kartē attēlots google maps – saite  https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1azzzYxIsbmajmeT9AHmQRac9HbD1dQw&usp=sharing 
Gaismekļu augstums 8 m, stiprinās pie cinkota metāla balstiem pie esošās L-veida konsoles.  Konsoles garums 1,5m.
Publiskā teritorija ar brauktuvi un trotuāru 1,5m.
Apgaismojuma balsti atrodas starp brauktuvi un trotuāru.
Apgaismojums balsta attālums līdz brauktuvei 0,5m.
Brauktuves platums 6m. 
Divvirzienu satiksmes iela.
Transportlīdzekļu pārvietošanās ātrums 5...30 km/h.
Vidējais attālums starp apgaismojuma balstiem 35m.

4) Viļāni, Stacijas iela:
M5 apgaismojuma klase. (atbilstoši https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/12/Ieteikumi-celu-projektesanai-Celu-apgaismojums-1.pdf tabulai B.2. Apgaismojuma klases ceļiem).
Gaimekļu izvietojums kartē attēlots google maps – saite  https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1azzzYxIsbmajmeT9AHmQRac9HbD1dQw&usp=sharing 
Gaismekļu augstums 8 m, stiprinās pie cinkota metāla balstiem pie esošās esošās L-veida konsoles.  Konsoles garums 1,5m. 
Brauktuves platums 6m. 
Apgaismojums balsta attālums līdz brauktuvei 0,5m.
Divvirzienu satiksmes iela ar ceļa nomali 0,5m, pa kuru var pārvietoties gājēji, velosipēdisti. 
Transportlīdzekļu pārvietošanās ātrums 5...50 km/h.
Vidējais attālums starp apgaismojuma balstiem 35m.

Pirms projekta realizācijas esošais elektroenerģijas patēriņš 2023. gadā  bija  aptuveni  69 300 kWh. Pēc projekta realizācijas, nomainot gaismekļus un ieviešot viedo gaismekļa vadību , plānotais elektroenerģijas patēriņš būs aptuveni 13 600 kWh/gadā. Viedā gaismekļu vadība nodrošinās, ka intensitāti iespējams regulēt pēc diennakts laika režīma, kā arī zonās ar kustību sensoriem lukturu gaismas intensitāte būs atkarīga no kustības esamības/neesamības gaismekļa izgaismotajā zonā, respektīvi – ja tiek identificēta kustība, tad gaismeklis nodrošina nepieciešamo apgaismojuma intensitāti, ja kustības nav – gaismekļa apgaismojuma intensitāte (arī patēriņš) tiek samazināts līdz minimāli pieļaujamajam līmenim.
Enerģijas uzskaitei pēc projekta realizācijas skaitītājus uzstādīt nav plānots. Patēriņa monitoringu pēc realizācijas nodrošinās WEB programmatūra, kuras dati salīdzināmi ar vēsturisko elektroenerģijas patēriņu.

Vadības skapju un balstu fotogrāfijas Apgaismes EIS bildes


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
