A P S T I P R I N Ā T S

Valsts robežsardzes iepirkuma komisijas
2026. gada 31. augusta sēdē (iepirkuma komisijas 2026. gada 31. augusta sēdes protokols Nr. 3)

ATKLĀTĀ KONKURSA
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna”

NOLIKUMS

I nodaļa.
Vispārīgā informācija

1. Nolikumā lietotie termini

Nolikumā ir lietoti šādi termini un, iztulkojot nolikuma noteikumus, šie termini izprotami saskaņā ar zemāk dotajām definīcijām vai norādēm, ja vien no citur nolikumā tieši dotas norādes vai nolikumā lietota izteikuma konteksta neizriet citādi:

1.1. iepirkums — atklāts konkurss, kuru pasūtītājs īsteno saskaņā ar šo nolikumu;

1.2. pasūtītājs — Valsts robežsardze vai iepirkuma komisija, ko Valsts robežsardze izveidojusi iepirkuma īstenošanai;

1.3. pretendents — piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas iepirkuma ietvaros varētu būt ieinteresēta iesniegt vai ir iesniegusi piedāvājumu pasūtītājam;

1.4. nolikums — šis dokuments (tostarp tā pielikumi), kas sagatavots latviešu valodā;

1.5. tehniskā specifikācija — nolikuma 1. pielikums;

1.6. līguma projekts — nolikuma 2. pielikums “Līgums par [nosaukums atbilstoši iepirkuma daļai]”;

1.7.	piedāvājums — nolikuma 7. - 9. punktā noteikto un citu dokumentu kopums, ko pretendents iesniedz pasūtītājam; 

1.8.	E-konkursu sistēma — Ministru kabineta 2022. gada 20.decembra noteikumos Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” paredzētās e-iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma;

1.9.	prece — tehniskajā specifikācijā norādītā prece;

1.10.	piegādes līgums — līgums par iepirkuma daļas (3.2. apakšpunkts) izpildi;

1.11.	izraudzītais pretendents — pretendents, kuram pasūtītājs piešķīris piegādes līguma slēgšanas tiesības.


2.	Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas numurs ir VRS 2026/26-01-GP.

3.	Iepirkuma priekšmets

3.1.	Iepirkuma priekšmets ir preces piegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un līguma projektā paredzētajiem noteikumiem.
3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās trīs daļās (turpmāk katra atsevišķi — iepirkuma daļa):

3.2.1. medicīnas preces (turpmāk arī — 1. iepirkuma daļa);

3.2.2. telts ar grīdu (turpmāk arī — 2. iepirkuma daļa);

3.2.3. dīzeļsildītājs (turpmāk arī — 3. iepirkuma daļa).

3.3.	Iepirkuma priekšmetam atbilst šāds CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces). 

4.	Iepirkuma tiesiskais un finansiālais pamats, paredzamā līgumcena

4.1.	Pasūtītājs īsteno iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

4.2. 	Preces piegādi pasūtītājs paredz apmaksāt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

4.3.	Paredzamā līgumcena — 165 289.26 EUR (bez PVN).

5.		Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija

5.1. 	Pasūtītāja nosaukums — Valsts robežsardze.
5.2.	Pasūtītāja adrese — Rūdolfa iela 5, Rīga, Latvija (LV-1012).
5.3.	Pasūtītāja kontaktinformācija — tālruņa numurs: (+371) 67075769, e-pasta adrese: iepirkumi@rs.gov.lv.

6.	Pasūtītāja kontaktpersonas

Ar iepirkumu saistītus organizatoriskos jautājumus risina Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu vadošais speciālists Normunds Ošs (tālruņa numurs: 67075769).

II nodaļa.
Pieteikums, kvalifikācijas prasības un piedāvājuma saturs

7. Pieteikums dalībai iepirkumā

Lai izteiktu savu gribu piedalīties iepirkumā, pretendents iesniedz pasūtītājam pieteikumu dalībai iepirkumā, kuru pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumā noteiktajai formai.
8. Kvalifikācijas prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

	Pretendentam izvirzītās prasības
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) noteiktajā kārtībā.

	1.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā pasūtītājs pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 
1.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija[footnoteRef:1]. [1:  Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pretendents iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nosaukumu, Nr. un reģistrācijas laiku, kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, kā arī citu nepieciešamo informāciju (piemēram, interneta vietni, kur var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas faktu). ] 


	2. Pretendenta iepriekšējo trīs noslēgto pārskata gadu[footnoteRef:2] laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai neto finanšu apgrozījuma vidējais aritmētiskais rādītājs ir vismaz: [2:  Tas varētu būt pretendenta 2023., 2024. un 2025. gada neto finanšu apgrozījumi vai citi finanšu pārskatu periodi pie nosacījuma, ka finanšu apgrozījums ir par trīs noslēgtiem pārskata  gadiem līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. ] 

- 240 000 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu pirmajā iepirkuma priekšmeta daļā;
- 66 000 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu otrajā iepirkuma priekšmeta daļā; 
- 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu trešajā iepirkuma priekšmeta daļā.
Pretendents, kurš savu darbību uzsācis vēlāk un kuram līdz ar to nav veidojies apgrozījums iepriekšējos trīs pārskata gados, apgrozījumu norāda par savu darbības periodu, un tam jāatbilst izvirzītajai prasībai. 
Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu divās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, iepriekšējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai neto finanšu apgrozījuma vidējais aritmētiskais rādītājs ir vismaz 2. punktā attiecīgo daļu noteikto rādītāju summa euro.
	2.1. Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums par pretendenta gada neto finanšu apgrozījumu (sadalījumā pa pārskata gadiem), ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos pārskata gadus.
Attiecībā uz pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par  neto finanšu apgrozījumu iesniedzams par nostrādāto periodu, norādot pārskata gadu.

	3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības tikai tādam pretendentam (piegādātāju apvienībai), kura:
1) ikviens piegādātājs atbilst kvalifikācijas prasību 1. punktā noteiktajam;
2) piegādātāji, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās, kopumā atbilst kvalifikācijas prasību 2. punktā noteiktajam (t.i., ņemot vērā (summējot) visu piegādātāju attiecīgos neto finanšu apgrozījuma rādītājus).


	3.1. Piegādātāju apvienība piedāvājumā iekļauj brīvā formā sagatavotu apliecinājumu vai vienošanos, kas pierāda piegādātāju apvienības dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā pret iepirkuma realizāciju. 
3.2. Noformējot kvalifikācijas prasību 3.1. apakšpunktā norādīto apliecinājumu vai vienošanos piegādātāju apvienība:
3.2.1. norāda katra  piegādātāja kompetences apjomu un veicamo darbu (pildāmo pienākumu) uzskaitījumu līguma izpildē;
3.2.2. norāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas, izveidos personālsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
3.3. Par katru piegādātāju apvienības dalībnieku kvalifikācijas dokumenti iesniedzami tādā apjomā, kādā tie piedalās piedāvājumā un līguma izpildē.

Piezīme: piegādātāju apvienība ir tiesīga iesniegt piedāvājumā sabiedrības līgumu, neiesniedzot 3.1. apakšpunktā norādīto vienošanos vai apliecinājumu. 

	4. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (bez PVN), lai nodrošinātu līguma izpildi un/vai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, tad pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības tikai tādam pretendentam, kuram:
1) apakšuzņēmējs atbilst kvalifikācijas prasību 1. punktā noteiktajam;
2) apakšuzņēmējs spēja pierādīt resursu nodošanu pretendentam līguma izpildei. 

 
	4.1. Pretendents piedāvājumā iekļauj apakšuzņēmēja apliecinājumu brīvajā formā vai vienošanos par to, ka viņš piekrīt piedalīties iepirkumā un norāda:
4.1.1.  pakalpojumus, kurus apņemas pildīt līguma ietvaros gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums;
4.1.2. izpildāmo pakalpojumu izmaksas;
4.1.3. informāciju par to, kādi resursi tiks nodoti pretendenta rīcībā un resursu nodošanas veidu;
4.1.4. informāciju par atbilstību vai neatbilstību mazo vai vidējo uzņēmumu statusam[footnoteRef:3]. [3:  Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.) par mazo vai vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

4.2. Par katru pretendenta apakšuzņēmēju kvalifikācijas dokumenti iesniedzami tādā apjomā, kādā tie piedalās piedāvājumā un līguma izpildē.



9.	Tehniskais un finanšu piedāvājums

9.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, divām vai visām trim iepirkuma daļām. Par katru iepirkuma daļu pretendents iesniedz atsevišķu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

9.2.	Pretendents piedāvā pasūtītājam piegādāt preci saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un līguma projektā noteikto, iesniedzot pasūtītājam tehnisko piedāvājumu. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 4. pielikumā noteiktajai formai. Pretendents pievieno tehniskajam piedāvājumam visus tehniskajā piedāvājumā pieprasītos dokumentus.

9.3.	Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 5. pielikumā noteiktajai formai.

10.	Piedāvājuma varianti

Pretendents nav tiesīgs iesniegt pasūtītājam piedāvājuma variantus.

III nodaļa.
Piedāvājuma sagatavošana, iesniegšana un atvēršana

11.	Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana

11.1.	Pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvājumu elektroniski — e-konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā.[footnoteRef:4] Pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvājumu līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e–konkursu apakšsistēmā. [4:  Par reģistrēšanos e-konkursu sistēmā tuvāk sk. Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumu Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 2. nodaļā.] 


11.2.	Piedāvājumu sagatavo un iesniedz, ievērojot E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā dotos norādījumus.[footnoteRef:5] [5:  E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā ietvertā informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents.] 


11.3.	Piedāvājuma dokumentus sagatavo, izmantojot vienu no šādiem datņu tipiem: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .edoc, .xls, .xlsx, .ods.

11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

11.5.	Piedāvājuma dokumentus (tostarp kopijas) noformē atbilstoši 2018. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

11.6.	Piedāvājuma dokumentus paraksta elektroniski vienā no šādiem veidiem:

11.6.1.	izmantojot e-konkursu sistēmā iestrādātu paraksta rīku;

11.6.2.	izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Piezīme. Ja piedāvājumu (visu piedāvājuma dokumentu kopumu) parakstījusi viena persona, bet konkrētu piedāvājuma dokumentu atsevišķi parakstījusi vēl cita persona, tad uzskatāms, ka konkrēto dokumentu parakstījusi tikai un vienīgi dokumentu atsevišķi parakstījusī persona (t.i., uzskatāms, ka piedāvājuma dokumentu kopumu parakstījusī persona konkrēto dokumentu nav parakstījusi).

11.7.	Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav ierakstītas Latvijas Republikas komercreģistrā vai citā līdzvērtīgā publiskā reģistrā, tad pretendents piedāvājumam klāt pievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības (piemēram, pilnvaru), vai šāda dokumenta kopiju.

11.8.	Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām savu piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, izmantojot e-konkursu sistēmā pieejamos rīkus.

12. Piedāvājumu atvēršana

12.1. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek e-konkursu sistēmā šī iepirkuma sadaļā.

Piezīme. Ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas nolikumā vai attiecībā uz iepirkumu publicētajā paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteikto.

12.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

12.3. Ja pretendents ir veicis piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu[footnoteRef:6], tad pretendents 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas faktiskas uzsākšanas (t.i., no brīža, kad e-konkursu sistēmā pretendentiem tiek paziņots, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir uzsākta) veic piedāvājuma atšifrēšanu. Pretendents veic piedāvājuma atšifrēšanu, izmantojot e-konkursu sistēmā pieejamos rīkus. [6:  Piedāvājuma pirmā līmeņa šifrēšanu nodrošina e-konkursu sistēma. Piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšana ir saistīta ar visdažādākajiem riskiem, tādēļ pasūtītājs iesaka veikt piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.] 


13. Pieņēmums par piedāvājuma (piedāvājuma dokumenta) neiesniegšanu

13.1.	Uzskatāms, ka piedāvājuma dokuments nav iesniegts, ja:
13.1.1.	attiecīgās datnes tips neatbilst nolikuma 11.3. apakšpunktā noteiktajam un attiecīgo datni nav iespējams atvērt ar pasūtītāja izmantoto programmatūru;

13.1.2.	attiecīgā datne ir tehniski bojāta un nav atverama;

13.1.3.	attiecīgās datnes atvēršanu antivīrusa programmatūra bloķē kā potenciāli bīstamu;

13.1.4.	attiecīgo datni nav iespējams atvērt sakarā ar to, ka pretendents veicis piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu un pielaidis kļūdas piedāvājuma šifrēšanas vai atšifrēšanas procesā vai arī vispār nav veicis piedāvājuma atšifrēšanu;

13.1.5.	attiecīgās datnes atvēršana varētu kaut kādā veidā apdraudēt e-konkursu sistēmas darbību.

13.2.	Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ (13.1. apakšpunkts) nav iespējams atvērt nevienu piedāvājuma dokumentu, tad uzskatāms, ka piedāvājums vispār nav iesniegts.




IV nodaļa.
Pretendentu atlase, izvēle un piegādes līguma slēgšana

14. Piedāvājuma atstāšana bez izskatīšanas

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz neatbilstoši nolikuma 11.1. apakšpunktā noteiktajam (piemēram, ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formā), tad pasūtītājs piedāvājumu atstāj bez izskatīšanas.

15. Pretendentu atlase

15.1. Pasūtītājs pārbauda, vai pretendenta piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajam, vai pretendenta piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajai kvalifikācijas prasībai.
15.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājumā, aprēķinot kopējo cenu, pielaistas aritmētiskas kļūdas, tad pasūtītājs labo kopējo cenu, ņemot par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās cenas.

15.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajam vai pretendenta piedāvājumā sniegtās ziņas ir nepatiesas, vai ja pretendents neatbilst nolikumā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā.

15.4. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, pasūtītājs, izvērtējot konkrēto neatbilstību būtiskumu, var lemt par pretendenta neizslēgšanu no dalības iepirkumā.

16. Publisko iepirkumu likuma 42. panta piemērošana

16.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents atbilst kādam  no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem (Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9. punkta nosacījumu pārbaude netiek veikta).

16.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto noteikumu pārbaudi pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28. punkta 1. apakšpunktu.

16.3. Pasūtītājs nepiemēros Publisko iepirkumu likuma 42. panta 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus - uz pretendenta patieso labuma guvēju.

17. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piemērošana

17.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi.

17.2. Pasūtītājs pārbaudi par to, vai uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi, veic, iepazīstoties ar Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē norādītajās datubāzēs pieejamo informāciju.

18.	Pretendentu izvēle

18.1.	Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā piešķir tam pretendentam, kurš starp tiem pretendentiem, kas nav izslēgti no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 15. — 17. punktu, piedāvā piegādāt preci par viszemāko cenu. 

18.2.	Ja vairāki pretendenti, kuri nav noraidīti, piedāvā vienādu viszemāko kopējo cenu, pasūtītājs piešķir piegādes līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš precei piedāvā ilgāku garantijas laiku.

19. Piegādes līguma slēgšana

Pasūtītājs slēdz ar piegādātāju piegādes līgumu, pamatojoties uz līguma projektu un piegādātāja piedāvājumu.

VI nodaļa.
Citi noteikumi

20.	Nolikuma noteikumu izskaidrošana

20.1.	Pretendentam ir tiesības pieprasīt, lai pasūtītājs izskaidro nolikuma noteikumus.

20.2.	Pieprasījumu izskaidrot nolikuma noteikumus pretendents var iesniegt pasūtītājam, nosūtot to uz Nolikuma 5.3. apakšpunktā norādīto elektronisko pastu vai uzdodot jautājumu e-konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā. Pieprasījumu pasūtītājam var iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

20.3.	Ja pretendents ir laikus iesniedzis pasūtītājam pieprasījumu izskaidrot nolikuma noteikumus, pasūtītājs piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo attiecīgus nolikuma skaidrojumus un nosūta pretendentam, kas tos pieprasījis, kā arī ievieto e‑konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā.

21. Piedāvājuma precizēšana (izskaidrošana)
21.1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē (izskaidro) savu piedāvājumu.
21.2. Pieprasījumu precizēt (izskaidrot) piedāvājumu pasūtītājs nosūta pretendentam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
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21.3. Ja pretendents ir saņēmis pasūtītāja pieprasījumu precizēt (izskaidrot) piedāvājumu, pretendents pieprasījumā noteiktajā termiņā sagatavo attiecīgus piedāvājuma precizējumus (skaidrojumus) un iesniedz tos pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Termiņu piedāvājuma precizējumu (skaidrojumu) iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 dienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.



	
1. pielikums
atklātā konkursa 
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) 
un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)
 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. iepirkuma daļa “Medicīnas preces”
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna"” 

	1. Glābšanas un evakuācijas mācību manekens

	1.1. Pielietojums
	Paredzēts glābšanas, evakuācijas, taktiskās medicīnas, ugunsdzēsības un militāro/personāla apmācību veikšanai, tai skaitā cietušo vilkšanai, nešanai un transportēšanai dažādos apstākļos

	1.2. Konstrukcija
	Pilna izmēra cilvēka formas manekens ar pilnībā artikulētām locītavām un pastiprinātu iekšējo konstrukciju intensīvai lietošanai

	1.3 Specifiskas īpašības
	Reālistisks cilvēka ķermeņa svara sadalījums; piemērots vilkšanai, pārvietošanai pa kāpnēm, ievietošanai transportlīdzekļos un darbam ierobežotās telpās; paredzēts profesionālām apmācībām

	1.4. Izmēri
	Augums ne mazāks kā 185 cm; svars — 75 kg ± 5 kg

	1.5. Materiāls
	Izturīgs vinila vai ekvivalents ārējais pārklājums ar pastiprinātu iekšējo troses/karkasa sistēmu

	1.6. Krāsa
	Ražotāja standarta

	1.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	1.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	1.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina preces loģistikas kodifikācijas informācija atbilstoši NATO kodifikācijas sistēmas prasībām (NSN/NCS), ja piemērojams

	1.10. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma, kas paredzēta attiecīgā manekena drošai pārvietošanai un uzglabāšanai

	1.11 Transportēšanas soma
	Izturīga soma ar rokturiem vai siksnām, paredzēta pilna izmēra glābšanas manekena transportēšanai un uzglabāšanai

	1.12. Skaits (plānotais)
	6 gab.

	1.13. Informatīva ilustrācija
	







	2. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents

	2.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā

	2.2.Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju

	2.3. Specifiskas īpašības
	Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Simulētās asiņošanas sistēmai jānodrošina regulējama mākslīgo asiņu plūsma, kuru instruktors var kontrolēt apmācības laikā, imitējot aktīvu asiņošanu un tās apturēšanu pēc pareizas medicīniskās manipulācijas veikšanas..
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	2.4. Izmēri
	Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents)

	2.5. Materiāls 
	Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu

	2.6. Krāsa
	Ražotāja standarta tonis

	2.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	2.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	2.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams

	2.10. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	2.11. Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums

	2.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	2.13. Informatīva ilustrācija
	







	[bookmark: _Hlk226719103]3. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents

	3.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā

	3.2. Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju

	3.3. Specifiskas īpašības
	Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām.
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	3.4. Izmēri
	Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents)

	3.5. Materiāls
	Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu

	3.6. Krāsa
	Ražotāja standarta tonis

	3.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	3.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	3.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams

	3.10. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	3.11. Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums

	3.12. Skaits (plānotais)
	2gab.

	3.13.  Informatīva ilustrācija
	







	[bookmark: _Hlk226719141]4. Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents)

	4.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām hemorāģijas kontroles, brūces tamponādes un šautu brūču ārstēšanas prasmju attīstībai

	4.2. Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju, kas paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai mācību manekena

	4.3. Specifiskas īpašības
	Nodrošina packable (pakojamu) brūces dobumu ar ieejas un izejas traumu imitāciju; saderīgs ar simulētām asiņošanas sistēmām; paredzēts tiešas spiediena, brūces tamponādes un pārsiešanas apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās

	4.4. Izmēri
	“One size fits most” vai ekvivalents risinājums; piemērots dažāda auguma un ķermeņa uzbūves lietotājiem; brūces pielāgojamas izvietošanai dažādās anatomiskās zonās (piem., augšdelms, augšstilbs, krūškurvis vai vēders)

	4.5. Materiāls
	Izturīgs, elastīgs un atkārtoti lietojams sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmas tekstūru

	4.6. Krāsa
	Ražotāja standarta (tumša vai gaiša ādas tonējuma varianti vai ekvivalenti)

	4.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	4.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	4.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NSN/NCS), ja piemērojams

	4.10. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj valkājams šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija

	4.11. Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — izturīga transportēšanas vai uzglabāšanas soma apmācību līdzekļa pārvietošanai

	4.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	4.13.  Informatīva ilustrācija
	







	[bookmark: _Hlk226721466]5. Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents

	5.1. Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām, tai skaitā taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās palīdzības, militāro, policijas un civilās aizsardzības apmācībām, izmantojot manekenus, brūču simulatorus un mācību līdzekļus

	5.2.  Produkta veids
	Koncentrēts simulētas asiņošanas šķidrums (consumable training fluid)

	5.3.  Specifiskās īpašības
	Non-staining (nekrāsojošs) sastāvs; paredzēts reālistiskai asiņošanas simulācijai; savietojams ar standarta medicīnas simulācijas sistēmām un mācību manekeniem

	5.4.  Atšķaidīšana
	Koncentrāts, kas pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni

	5.5.  Iznākums
	1 galons koncentrāta nodrošina līdz 64 galoniem gatava simulācijas šķidruma (atkarībā no atšķaidīšanas proporcijas)

	5.6.  Materiāls / sastāvs
	Ūdenī šķīstošs, netoksisks simulācijas šķidrums, paredzēts profesionālai apmācību lietošanai

	5.7.  Krāsa
	Tumši sarkana (asins imitācija)

	5.8.  Iepakojums
	1 galona (aptuveni 3,8 L) hermētisks konteiners

	5.9. Savietojamība
	Piemērots lietošanai ar brūču simulatoriem, manekeniem, asiņošanas sistēmām un mācību platformām

	5.10.  Drošība
	Nepieciešams, lai šķidrums būtu drošs lietošanai apmācību vidē, viegli nomazgājams no virsmām un apģērba (non-staining)

	5.11. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	5.12. Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes brīža

	5.13. Skaits (plānotais)
	5 gab.

	5.14.  Informatīva ilustrācija
	







	6. Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents

	6.1. Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai nodrošinātu šautu brūču (izejas traumu) atpazīšanu, novērtēšanu un aprūpi

	6.2. Konstrukcija
	Gatavs lietošanai uzlīmējams vai piestiprināms (stick-on) šautas brūces izejas simulators ar augstu anatomisko reālismu

	6.3. Specifiskas īpašības
	Reālistiska šautas izejas brūces imitācija ar neregulāru brūces formu; piemērots piestiprināšanai pie manekena vai simulētā pacienta; paredzēts brūču aprūpes, pārsiešanas un traumu novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams

	6.4. Izmēri
	Brūces izmērs aptuveni 6 × 6 cm vai ekvivalents; piemērots dažādām anatomiskām zonām

	6.5. Materiāls
	Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes silikons vai ekvivalents materiāls

	6.6. Krāsa
	Dažādi ādas toņi (gaišs, vidējs, tumšs) vai ražotāja standarta varianti

	6.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	6.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	6.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	6.10. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj šautas brūces izejas simulācijas elementi (6 gab. komplekts) un lietošanas instrukcija

	6.11. Transportēšana
	Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums (ja paredzēts)

	6.12. Skaits (plānotais)
	10 komplekti (60 gab.)

	6.13.  Informatīva ilustrācija
	







	[bookmark: _Hlk130296316]7. Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents

	7.1. Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām sprieguma pneimotoraksa atpazīšanā un adatas dekompresijas veikšanā

	7.2. Konstrukcija
	Torso tipa anatomisks mācību simulators ar krūškurvja struktūru, kas paredzēta adatas ievadīšanas (needle thoracostomy) prasmju apmācībai

	7.3. Specifiskas īpašības
	Nodrošina sprieguma pneimotoraksa simulāciju; ļauj praktizēt adatas dekompresiju 2. starpribu telpā vidusatslēgas līnijā un/vai 5. starpribu telpā viduspaduses līnijā; nodrošina reālistisku audu pretestību un anatomiskus orientierus

	7.4. Funkcionalitāte
	Simulators nodrošina atkārtotu adatas ievadīšanu un dekompresijas prasmju trenēšanu; sistēma atjauno spiediena/“plaušu” stāvokli treniņu turpināšanai

	7.5. Konstrukcijas komponentes
	Maināmas plaušas, ribu karkass un mīksta, reālistiska āda; iespēja veikt komponentu nomaiņu pēc nolietojuma

	7.6. Izturība
	Simulators paredzēts atkārtotai lietošanai, nodrošinot vismaz 75–100 adatas punkciju ciklus pirms komponentu nomaiņas

	7.7. Izmēri
	Torso izmēra mācību modelis (pieauguša cilvēka krūškurvja anatomija vai ekvivalents)

	7.8. Materiāls
	Izturīgs sintētisks materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju, piemērots intensīvai apmācībai

	7.9. Krāsa
	Ražotāja standarta ādas toņa vai ekvivalenta krāsa

	7.10. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	7.11. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši vai ražotāja standarta garantija

	7.12. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	7.13. Komplektācija
	Simulators ar plaušu un krūškurvja komponentēm, ādas pārklājumu un nepieciešamajiem savienojumiem darbībai

	7.14. Transportēšana
	Paredzēts transportēšanai iepakojumā vai ražotāja nodrošinātā uzglabāšanas kastē (ja pieejams)

	7.15. Skaits (plānotais)
	3 gab.

	7.16.  Informatīva ilustrācija
	







	8. Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents

	8.1. Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām un praktiskai izmantošanai sprieguma pneimotoraksa (tension pneumothorax) gadījumos

	8.2. Produkta veids
	Sterils vienreizlietojams adatas dekompresijas komplekts ar katetru (Air Release System – ARS vai ekvivalents)

	8.3.Konstrukcija
	Slēgta, triecienizturīga aizsargkorpusa sistēma ar ātru atvēršanu un drošu adatas/katetra fiksāciju transportēšanas laikā

	8.4. Specifiskas īpašības
	Nodrošina ātru piekļuvi adatas dekompresijai; vizuāla vai mehāniska ievietošanas kontrole (piem., “flash” indikācija); paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos

	8.5. Adatas specifikācija
	14G vai 10G adata ar katetru, garums aptuveni 3.25 in (8.25 cm) vai ekvivalents, piemērots pieaugušo krūškurvja dekompresijai

	8.6. Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes nerūsējošais tērauds adatai un medicīniskas kvalitātes polimērs katetram

	8.7. Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots

	8.8. Krāsa / identifikācija
	Krāsu kodējums vai marķējums, kas ļauj atšķirt izmēru (piem., 10G un 14G varianti)

	8.9. Drošība
	Aizsargāts adatas gals transportēšanas laikā; samazināts nejaušas traumas risks

	8.10. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	8.11. Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes

	8.12. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	8.13. Komplektācija
	Adatas dekompresijas ierīce ar aizsargkorpusu un lietošanas instrukciju

	8.14. Skaits (plānotais)
	160 gab.

	8.15.  Informatīva ilustrācija
	







	9. Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents

	9.1. Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai trenētu vēdera traumu novērtēšanu un atvērtu vēdera brūču aprūpi ar iekšējo orgānu (zarnu) protrūzijas scenārijiem

	9.2. Konstrukcija
	Reālistiska 3D mācību moulage (uzliekams traumas simulators), kas attēlo atvērtu vēdera brūci ar zarnu (large intestine) protrūziju

	9.3. Specifiskas īpašības
	Pašfiksējošs (self-adhesive) vai ar papildus stiprināšanu izmantojams uz manekena vai simulācijas pacienta; paredzēts brūču aprūpes, tamponādes un traumas novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams

	9.4. Izmēri
	Brūces simulācijas izmērs aptuveni 28,5 × 14,7 × 4,3 cm vai ekvivalents

	9.5. Materiāls
	Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas pielāgojas ķermeņa formai

	9.6. Krāsa
	Daudzslāņu ādas tonis ar anatomiski reālistisku iekšējo struktūru (sarkans/dzīvo audu imitācija)

	9.7. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	9.8. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	9.9. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	9.10. Komplektācija
	Vēdera traumas simulators ar zarnu protrūziju un uzglabāšanas kaste

	9.11. Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — uzglabāšanas/transportēšanas iepakojums vai kaste

	9.12. Skaits (plānotais)
	4 gab.

	9.13.  Informatīva ilustrācija
	








	10. Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents

	10.1. Pielietojums
	Paredzēts asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei (wound packing), pārsiešanai un kā palīgmateriāls hemostātisko pārsēju lietošanā neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās un civilās glābšanas operācijās

	10.2. Produkta veids
	Sterils, kompresēts (vacuum packed) marles pārsējs ruļļa formā

	10.3. Konstrukcija
	Cieši kompresēts, rullēts marles pārsējs ar atveramu, hermētisku iepakojumu, kas nodrošina minimālu apjomu uzglabāšanas laikā

	10.4. Specifiskās īpašības
	Augsta uzsūkšanas spēja; piemērots brūču pakošanai; paredzēts lietošanai kopā ar spiedošiem pārsējiem vai hemostātiskiem līdzekļiem; pēc atvēršanas izplešas pilnā garumā

	10.5. Izmēri
	Aptuveni 4.5 in × 4.1 yd (vai ekvivalents)

	10.6. Materiāls
	100% kokvilnas marle, daudzslāņu (piem., 6-ply vai ekvivalents) ar zemu plūksnojumu veidošanos

	10.7. Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots vakuuma iepakojumā

	10.8. Iepakojums
	Triecienizturīgs, hermētisks iepakojums ar viegli atveramām atvēršanas joslām

	10.9. Krāsa
	Balta (vai ražotāja standarta medicīniskā marles krāsa)

	10.10. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	10.11. Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes dienas

	10.12. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	10.13. Komplektācija
	Sterils kompresēts marles pārsējs lietošanai medicīniskajā aprīkojumā

	10.14. Skaits (plānotais)
	1100 gab.

	10.15.  Informatīva ilustrācija
	







	11. Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents)

	11.1. Pielietojums
	Paredzēts dzīvībai bīstamas ārējas asiņošanas kontrolei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas dienestu apmācībās un praksē

	11.2. Konstrukcija
	Sterils, Z-veida (Z-fold) kompresēts hemostatiskais marles pārsējs, kas paredzēts brūču tamponādei un spiediena pārsiešanai

	11.3. Specifiskas īpašības
	Chitosan (vai ekvivalenta aktīvā hemostatiskā viela) pārklājums asiņošanas kontrolei ārpus organisma koagulācijas kaskādes; pielāgojas sarežģītām brūču ģeometrijām; paredzēts ātrai lietošanai augsta stresa apstākļos

	11.4. Papildu funkcionalitāte
	Integrētas rentgenkontrastējošas (radiopaque) marķējošas līnijas vai elementi, kas nodrošina materiāla identificēšanu attēldiagnostikā pēc ievietošanas brūcē

	11.5. Izmēri
	Aptuveni 3 in × 4 yd (vai ekvivalents) kompresēts hemostatiskais pārsējs

	11.6. Materiāls
	Neausts medicīnisks audums (piem., poliesteris/viskoze vai ekvivalents) ar hemostatisku pārklājumu

	11.7. Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli vakuuma iepakots

	11.8. Antimikrobiālās īpašības
	Vēlams nodrošināt antibakteriālu iedarbību pret plašu mikroorganismu spektru

	11.9. Iepakojums
	Hermētisks, triecienizturīgs, ar vieglu un ātru atvēršanu (tear notches vai ekvivalents)

	11.10. Krāsa
	Balta vai ražotāja standarta medicīniskā krāsa

	11.11. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	11.12. Garantija / derīgums 
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes

	11.13. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) dati, ja piemērojams

	11.14. Komplektācija
	Hemostatiskais pārsējs ar lietošanas instrukciju

	11.15. Skaits (plānotais)
	110 gab.

	11.16.  Informatīva ilustrācija
	







	12. Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents

	12.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču aprūpē, asiņošanas kontrolē un brūces tamponādes tehnikās

	12.2. Konstrukcija
	Kompakts, pārnēsājams mācību simulators ar reālistisku šautas mīksto audu brūces imitāciju, integrētu asiņošanas simulācijas sistēmu un transportēšanas/uzglabāšanas kasti

	12.3. Specifiskas īpašības
	Iekļauta reālistiska caurejošas vai mīksto audu šautas brūces simulācija; nodrošina brūces pakošanas (wound packing) apmācību; savienojams ar ārēju vai iebūvētu simulētas asiņošanas sistēmu; paredzēts darbam gan klasē, gan lauka apstākļos

	12.4. Funkcionalitāte
	Jānodrošina iespēja simulēt aktīvu asiņošanu ar šķidruma padeves sistēmu (gravitācijas vai pumpja tipa); asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama apmācību scenārijiem

	12.5. Izmēri
	Kompakta sistēma pārnēsājamā kastē, aptuvenie ārējie izmēri līdz ~50 × 40 × 20 cm vai ekvivalents

	12.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla brūces modelis ar daudzslāņu audu imitāciju un UV/noturīgu konstrukciju

	12.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas un audu krāsu tonējums (vairāku slāņu krāsojums)

	12.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	12.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	12.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	12.11. Komplektācija
	Mācību simulators (šautas brūces modulis) ar asiņošanas sistēmu un integrētu vai atsevišķu transportēšanas/uzglabāšanas kasti,  Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	12.12. Skaits (plānotais)
	14 gab.

	12.13.  Informatīva ilustrācija
	





	13. Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents

	13.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču (ieejas brūču) atpazīšanā, brūču novērtēšanā un pirmās palīdzības sniegšanā

	13.2. Konstrukcija
	Reālistiski veidoti uzliekami (stick-on / moulage tipa) šautas brūces ieejas simulācijas elementi ar anatomiski korektu formu un audu imitāciju

	13.3. Specifiskas īpašības
	Ieejas brūces imitācija ar raksturīgu centrālu defektu un apvidus audu bojājuma efektu; paredzēts piestiprināšanai pie manekeniem vai simulētiem pacientiem; piemērots atkārtotai izmantošanai apmācību scenārijos

	13.4. Komplektācija
	Komplekts (6 gab.) ar vienāda vai dažāda veida ieejas brūču simulācijām apmācību variācijām

	13.5. Izmēri
	Brūces izmērs aptuveni 3–6 cm vai ekvivalents (atkarībā no simulācijas varianta)

	13.6. Materiāls
	Mīksts, elastīgs medicīniskās simulācijas materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas nodrošina reālistisku tekstūru un piegulšanu virsmai

	13.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar sarkanu/brūču audu imitāciju

	13.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	13.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	13.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	13.11. Uzglabāšana / transportēšana
	Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums

	13.12. Skaits (plānotais)
	5 komplekti (30 gab.)

	13.13.  Informatīva ilustrācija
	





	14. “Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents

	14.1. Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām nazofaringeālā elpceļa (NPA) ievietošanā un saistītu elpceļu prasmju apguvē

	14.2. Konstrukcija
	Kompakts, pārnēsājams galvas/nazālās zonas simulators (task trainer), kas ievietots atsevišķā transportēšanas/uzglabāšanas kastē

	14.3. Specifiskas īpašības
	Anatomiski reālistiska deguna dobuma un nazofaringeālās anatomijas imitācija; paredzēts NPA ievietošanas tehnikas apmācībai; nodrošina reālistisku pretestību ievietošanas laikā; piemērots atkārtotai lietošanai

	14.4. Funkcionalitāte
	Nodrošina praktisku NPA ievietošanas treniņu dažādos leņķos un dziļumos; iespējama apmācība arī medikamentu (piem., intranazālas ievadīšanas tehnikas demonstrācijām)

	14.5. Izmēri
	Kompakts vienas vienības mācību simulators; aptuvenie izmēri ~17 × 12 × 10 cm vai ekvivalents

	14.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu anatomisku struktūru

	14.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis (gaišs/vidējs/tumšs vai ražotāja standarta varianti)

	14.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	14.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	14.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	14.11. Komplektācija
	NPA ievietošanas simulators ar transportēšanas/uzglabāšanas kasti

	14.12. Skaits (plānotais)
	3 gab.

	14.13.  Informatīva ilustrācija
	







	15. Iedurta priekšmeta simulators

	15.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām impalācijas (caurduršanas) traumu atpazīšanā, novērtēšanā un aprūpē

	15.2. Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar reālistisku caurdurta mīksto audu bojājuma imitāciju un noņemamu svešķermeņa (piem., armatūras stieņa/rebar) elementu

	15.3. Specifiskas īpašības
	Piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; nodrošina reālistisku audu, muskuļu un atvērtas traumas imitāciju; atkārtoti lietojams; piemērots dažādām anatomiskām zonām

	15.4. Funkcionalitāte
	Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; iespēja ātri uzlikt/noņemt apmācību laikā

	15.5. Izmēri
	Aptuvenie izmēri: 20 × 20 × 10 cm vai ekvivalents; svars ne lielāks kā 1 kg

	15.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls

	15.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju

	15.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	15.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	15.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	15.11. Komplektācija
	Valkājams traumas simulators ar noņemamu impalācijas objektu un lietošanas instrukciju

	15.12. Skaits (plānotais)
	6 gab.

	15.13.  Informatīva ilustrācija
	






[bookmark: _Hlk226741042]

	16. Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents

	16.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām kakla šautu brūču atpazīšanā, asiņošanas kontrolē un brūču tamponādē

	16.2. Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar caurejošas šautas brūces imitāciju kakla rajonā, kas aptinams ap dzīvu lomu spēlētāju vai manekenu

	16.3. Specifiskas īpašības
	Integrēts kanāls starp ieejas un izejas brūci, kas ļauj veikt brūces tamponādi (wound packing); integrēta asiņošanas simulācijas sistēma ar šļūtenēm; piemērots tieša spiediena un hemostatisko līdzekļu lietošanas apmācībām. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	16.4. Funkcionalitāte
	Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas sūkņu sistēmām; nodrošina atkārtotu izmantošanu apmācību scenārijos

	16.5. Izmēri
	Valkājams simulators pieauguša cilvēka kakla anatomijai vai ekvivalents

	16.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu un muskuļu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls

	16.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju

	16.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	16.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	16.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	16.11. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību  valkājams kakla šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	16.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	16.13. Informatīva ilustrācija
	








	[bookmark: _Hlk226741917]17.  Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents

	17.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiska amputācijas ievainojuma, masīvas asiņošanas un ekstremitāšu traumu ārstēšanas prasmju pilnveidošanai

	17.2. Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena

	17.3. Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, brūces tamponādes un hemorāģijas kontroles apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	17.4. Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām; asiņošanas intensitāte kontrolējama ar manuālu vai pumpja tipa sistēmu

	17.5.  Izmēri
	Pilna izmēra pieauguša cilvēka augšstilba/kājas anatomijas simulators vai ekvivalents

	17.6.  Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem

	17.7.  Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju

	17.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	17.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	17.10.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	17.11. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	17.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	17.13. Informatīva ilustrācija
	










	18. Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents

	18.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiskas augšējās ekstremitātes amputācijas, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai

	18.2. Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas rokas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena

	18.3. Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	18.4. Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama

	18.5. Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents

	18.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem

	18.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju

	18.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	18.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	18.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	18.11. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	18.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	18.13. Informatīva ilustrācija
	







	19.  Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents

	19.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai

	19.2. Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena

	19.3.  Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	19.4. Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina asiņošanas simulāciju no ievainojuma vietas

	19.5. Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšstilba anatomijas izmērs vai ekvivalents

	19.6. Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem

	19.7. Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju

	19.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	19.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	19.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	19.11. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	19.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	19.13. Informatīva ilustrācija
	




[bookmark: _Hlk226745667]

	20.  Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents

	20.1. Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai

	20.2.  Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas augšējās ekstremitātes amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena

	20.3.  Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.

	20.4. Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina kontrolējamu asiņošanas simulāciju no amputācijas vietas

	20.5.  Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents

	20.6.  Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem

	20.7.  Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju

	20.8. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	20.9. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	20.10. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	20.11. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)

	20.12. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	20.13. Informatīva ilustrācija
	







	21.  Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents

	[bookmark: _Hlk226748852]21.1. Pielietojums
	Paredzēts ekstremitāšu kompresijai, pārsiešanai, sastiepumu un traumu stabilizācijai, šinu fiksācijai, auksto/karsto kompresu nostiprināšanai, kā arī izmantošanai neatliekamajā un taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu vajadzībām

	21.2.  Produkta veids
	Elastīgs kompresijas pārsējs atkārtotai vai vienreizējai lietošanai

	21.2.  Konstrukcija
	Elastīgs stiepjamais pārsējs ar integrētu stiprinājuma sistēmu (hook closure / Velcro tipa vai ekvivalents), kas nodrošina drošu fiksāciju bez papildu klipšiem

	21.3.  Specifiskas īpašības
	Nodrošina vienmērīgu kompresiju un atbalstu; piemērots ilgstošai lietošanai; viegli pielāgojams dažādu anatomisko zonu pārsiešanai; kompakts iepakojums

	21.4.  Izmēri
	Platums: 4” vai 6” (vai ekvivalents); garums pilnā izstiepumā ne mazāks kā 5 yd (~4,5 m)

	21.5.  Materiāls
	Lateksu nesaturošs elastīgs auduma materiāls

	21.6.  Krāsa
	Ražotāja standarta

	21.7.  Sterilitāte
	Nesterils

	21.8.  Iepakojums
	Individuāls iepakojums, kompakts vai vakuuma tipa iepakojums

	21.9. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	21.10. Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams

	21.11.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	21.12. Komplektācija
	Elastīgais kompresijas pārsējs ar integrētu fiksācijas sistēmu

	21.13. Skaits (plānotais)
	650 gab.

	21.14. Informatīva ilustrācija
	




	22. Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents

	22.1. Pielietojums
	Paredzēts ekstremitāšu imobilizācijai, roku fiksācijai sling tipa saitēs, pārsiešanai, šinu nostiprināšanai un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas un glābšanas operācijās

	22.2.  Produkta veids
	Trīsstūrveida universāls medicīniskais pārsējs

	22.3.  Konstrukcija
	Salokāms auduma pārsējs trīsstūra formā, kompakti iepakots individuālā iepakojumā

	22.4.  Specifiskas īpašības
	Piemērots sling izveidei, galvas pārsiešanai, šinu fiksācijai un citu improvizētu medicīnisko risinājumu nodrošināšanai; viegls un kompakts

	22.5.  Izmēri
	Aptuveni 40 × 40 × 56 in (vai ekvivalents)

	22.6.  Materiāls
	Izturīgs kokvilnas vai kokvilnas/poliestera auduma materiāls

	22.7.  Krāsa
	Olive Drab Green (ODG) vai ražotāja standarta taktiskā krāsa

	22.8.  Sterilitāte
	Nesterils

	22.9.  Iepakojums
	Individuāls, kompakts un mitrumizturīgs iepakojums

	22.10. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	22.11.  Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams

	22.12.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	22.13. Komplektācija
	Trīsstūrveida pārsējs individuālā iepakojumā

	22.14. Skaits (plānotais)
	400 gab.

	22.15.  Informatīva ilustrācija
	




	[bookmark: _Hlk226752596]23. Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents

	23.1. Pielietojums
	Paredzēts kardiopulmonālās reanimācijas (CPR), elpceļu nodrošināšanas un žokļa izbīdīšanas (jaw thrust maneuver) apmācībām neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu personāla sagatavošanā

	23.2.  Konstrukcija
	Pilna ķermeņa vai torso tipa pieaugušā cilvēka anatomijas CPR apmācību manekens ar integrētu elpceļu sistēmu un jaw thrust funkcionalitāti

	23.4.  Specifiskas īpašības
	Nodrošina reālistisku krūškurvja kompresiju un ventilācijas apmācību; elpceļi atverami ar galvas atgāšanu vai žokļa izbīdīšanu; piemērots BLS/AED apmācībām; anatomiski orientieri pareizai roku pozicionēšanai

	23.5. Funkcionalitāte
	Nodrošina vizuālu, mehānisku vai elektronisku atgriezenisko saiti par kompresiju dziļumu, frekvenci un ventilāciju; savietojams ar AED apmācību sistēmām

	23.6.  Elpceļu funkcijas
	Integrēta jaw thrust funkcija elpceļu atvēršanas tehnikas trenēšanai bez galvas atgāšanas; maināmi/plaušu maisi vai elpceļu moduļi

	23.7.  Izmēri
	Pieauguša cilvēka anatomijas izmērs vai ekvivalents

	23.8.  Materiāls
	Izturīgs sintētiskais materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju; piemērots intensīvai atkārtotai lietošanai

	23.9.  Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis vai ražotāja standarta krāsa

	23.10. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	23.11.  Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	23.12.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	23.13. Komplektācija
	CPR manekens ar elpceļu sistēmu, plaušu maisiem/moduļiem, lietošanas instrukciju un transportēšanas soma vai kaste

	23.14. Transportēšanas soma
	Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma vai ekvivalents risinājums

	23.15. Skaits (plānotais)
	1 gab.

	23.16.  Informatīva ilustrācija
	




	24. Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents

	24.1. Pielietojums
	Paredzēts medicīnisko sensoru, elektrodu, stimulācijas un fiksācijas sistēmu pielīmēšanai pie ādas; izmantojams arī simulācijas un mācību iekārtās kā saķeres/nostiprināšanas slānis medicīnas un apmācību vidē

	24.2. Produkta veids
	Premium klases daudzfunkcionāls (multi-use) hidrogelis ar augstu adhēziju

	24.3. Konstrukcija
	Mīksts, elastīgs, “tacky” tipa hidrogelis ar daudzslāņu konstrukciju, kas nodrošina atkārtotu pielipšanu un noņemšanu bez būtiska funkcionalitātes zuduma

	24.4. Specifiskās īpašības
	Augsta sākotnējā saķere (“high tack” un “quick grab”); atkārtoti pielīmējams (restick capability); piemērots lietošanai uz ādas un dažādiem medicīniskiem substrātiem; paredzēts ilgstošai lietošanai ar stabilu adhēziju

	24.5. Elektriskās īpašības
	Zema elektriskā pretestība, piemērots sensoru un stimulācijas signālu pārraidei (ECG/EMG/TENS tipa pielietojumiem)

	24.6. Izmēri
	Ruļļos; tipiski platums ap 9” (≈23 cm), garums līdz ~250–300 pēdām (≈76–91 m), vai ekvivalents

	24.7. Biezums
	Aptuveni 0.8–1.3 mm (30–50 mils vai ekvivalents atkarībā no varianta)

	24.8. pH
	Aptuveni 3.5–3.6 (±0.5)

	24.9. Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes hidrogelis (polimēru ūdens bāzes gēls ar biokompatibilitātes īpašībām)

	24.10. Bioloģiskā savietojamība
	Nedrīkst būt toksisks, kairinošs vai sensibilizējošs (atbilstoši ISO 10993 vai ekvivalentam)

	24.11. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	24.12. Derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 6–18 mēneši (atkarībā no iepakojuma apstrādes – slit / non-slit)

	24.13. Uzglabāšana
	Uzglabājams kontrolētā temperatūrā (aptuveni 5–27°C optimāli), aizsargāts no tiešiem saules stariem un izžūšanas

	24.14. Krāsa
	Ražotāja standarta (caurspīdīgs vai gaišs hidrogelis)

	24.15. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	24.16. Komplektācija
	Hidrogela rullis vai loksnes atbilstoši varianta specifikācijai

	24.17. Skaits (plānotais)
	2 gab.

	24.18. Informatīva ilustrācija
	



	25. Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents

	25.1. Pielietojums
	Paredzēta cietušo aizsardzībai pret hipotermiju, pārkaršanu, vēju un mitrumu neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, glābšanas un katastrofu pārvaldības operācijās

	25.2. Produkta veids
	Vienreizlietojama termiskā glābšanas sega

	25.3. Konstrukcija
	Divpusēja metalizēta plēves sega ar siltuma atstarošanas īpašībām

	25.4. Specifiskas īpašības
	Nodrošina aizsardzību pret aukstumu, karstumu, lietu un vēju; kompakti salokāma; piemērota individuālajiem pirmās palīdzības komplektiem (IFAK), medicīnas somām un evakuācijas aprīkojumam

	25.5. Izmēri
	Ne mazāk kā 160 × 210 cm

	25.6. Materiāls
	Metalizēta poliestera (PET) plēve ar alumīnija pārklājumu vai ekvivalents materiāls

	25.7. Krāsa
	Divpusēja sudraba/zelta krāsa vai ekvivalents risinājums

	25.8. Svars
	Ne vairāk kā 80 g

	25.9. Mitrumizturība
	Ūdensnecaurlaidīga un vēja necaurlaidīga konstrukcija

	25.10. Iepakojums
	Individuāli iepakota hermētiskā iepakojumā

	25.11. Atbilstība standartiem
	CE marķējums un atbilstība MDR (ES) 2017/745 vai ekvivalentām prasībām

	25.12. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	25.13. Garantija / derīguma termiņš
	Ražotāja noteiktais derīguma termiņš, ne mazāks kā 5 gadi no piegādes brīža

	25.14. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	25.15. Komplektācija
	Termiskā glābšanas sega individuālā iepakojumā

	25.16. Skaits (plānotais)
	200 gab.

	25.17.  Informatīva ilustrācija
	



	26. Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents

	26.1. Pielietojums
	Paredzēts masīvas asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei, spiedoša pārsēja izveidei un traumatisku ievainojumu aprūpei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās

	26.2. Produkta veids
	Sterils, modulārs, daudzfunkcionāls spiedošais pārsējs

	26.3. Konstrukcija
	Elastīgs kompresijas pārsējs ar integrētu absorbējošu brūces spilventiņu, spiediena elementu (pressure cup), sterilu marli un okluzīvu plēvi vienotā iepakojumā

	26.4. Specifiskas īpašības
	Nodrošina vairākas funkcijas vienā izstrādājumā: brūces tamponādi, spiedoša pārsēja izveidi, okluzīva pārsēja izveidi un acu traumu aizsardzību; paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos, izmantojot galvenokārt rupjās motorikas kustības

	26.5. Integrētā marle
	Komplektā iebūvēta sterila Z-veida (zig-zag packed) marle, ne mazāk kā 3 m garumā un 4 kārtās (4-ply) vai ekvivalents risinājums

	26.6. Okluzīvais elements
	Integrēta noņemama okluzīva plēve krūškurvja vai vēdera traumu aprūpei

	26.7. Spiediena elements
	Caurspīdīgs spiediena elements, kas nodrošina fokusētu spiedienu uz brūci un nepieciešamības gadījumā izmantojams kā acu aizsargs (rigid eye shield)

	26.8. Fiksācijas sistēma
	Elastīgais pārsējs aprīkots ar integrētiem fiksācijas elementiem (Control Strips™ vai ekvivalents), kas novērš pārsēja nejaušu atritināšanos uzlikšanas laikā

	26.9. Materiāls
	Lateksu nesaturoši medicīniskas kvalitātes materiāli

	26.10. Izmēri
	Pārsēja platums ne mazāks kā 10 cm (4") vai ekvivalents

	26.11. Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots

	26.12. Iepakojums
	Hermētisks, mitrumizturīgs individuālais iepakojums

	26.13. Svars
	Ne vairāk kā 110 g

	26.14. Krāsa
	Ražotāja standarta

	26.15. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	26.16. Garantija / derīguma termiņš
	Derīguma termiņš ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas

	26.17. Loģistikas kodifikācija
	NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams

	26.18. Komplektācija
	Modulārais spiedošais pārsējs ar integrētu marli, okluzīvo plēvi un spiediena elementu

	26.19. Skaits (plānotais)
	200 gab.

	26.20.  Informatīva ilustrācija
	




	27. TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents

	27.1. Pielietojums
	Paredzēts TCCC (Tactical Combat Casualty Care) un TECC (Tactical Emergency Casualty Care) apmācībām, medicīnas vingrinājumiem, taktiskajiem scenārijiem un Force-on-Force mācībām

	27.2. Konstrukcija
	Modulāra individuālā pirmās palīdzības soma (IFAK) ar iespēju nēsāt uz jostas, augšstilba platformas vai MOLLE sistēmas ekipējuma

	27.3. Specifiskas īpašības
	Paredzēts atkārtotai izmantošanai mācību procesā; nodrošina MARCH algoritma pamatprasmju apguvi; piemērots individuālām un grupu apmācībām

	27.4. Stiprinājuma sistēma
	Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; komplektā jostas stiprinājums un/vai augšstilba stiprinājuma sistēma

	27.5. Materiāls
	Augstas izturības neilons vai ekvivalents materiāls

	27.6. Krāsa
	Melna, zaļa, coyote brown vai cita taktiskā krāsa

	27.7. Izmēri
	Aptuveni 21 × 18 × 14 cm vai ekvivalents

	27.8. Svars
	Ne vairāk kā 1 kg pilnā komplektācijā

	27.9. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	27.10. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	27.11. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	27.12. Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj ne mazāk kā: 
27.12.1. Mācību žņaugs/turnikets	1 gab.
27.12.2. Traumatiskais spiedošais pārsējs	1 gab.
27.12.3. Kompresēta marle	1 gab.
27.12.4. Hemostatiskās marles mācību analogs	1 gab.
27.12.5. Krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Chest Seal Trainer), dubultais komplekts	1 gab.
27.12.6. Nazofaringeālais elpceļš (NPA) ar lubrikantu	1 gab.
27.12.7. Adatas dekompresijas mācību ierīce	1 gab.
27.12.8. Aizsargbrilles / acu aizsargs	1 gab.
27.12.9. Medicīniskais marķieris	1 gab.
27.12.10. TCCC cietušā aprūpes karte (Combat Casualty Card)	1 gab.
27.12.11. Nitrila cimdi	Ne mazāk kā 2 pāri
27.12.12. Medicīniskā līmlente	1 rullis

	27.13. Skaits (plānotais)
	40 komplekti

	27.14.  Informatīva ilustrācija
	




	28. Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu

	28.1. Pielietojums
	Paredzētas cietušo evakuācijai, pārvietošanai un transportēšanai militārajās, taktiskajās, policijas, robežapsardzības, glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības operācijās

	28.2. Konstrukcija
	Daudzkārt salokāmas taktiskās nestuves ar metāla rāmi un integrētu pārnēsāšanas sistēmu

	28.3. Specifiskas īpašības
	Nestuves iespējams sagatavot lietošanai ne ilgāk kā 30 sekundēs; piemērotas transportēšanai ierobežotās telpās, transportlīdzekļos un gaisa kuģos; nodrošina cietušā drošu fiksāciju

	28.4. Nestuvju rāmis
	Izgatavots no augstas izturības alumīnija sakausējuma vai ekvivalenta materiāla

	28.5. Nestuvju pārklājums
	Augstas izturības, ūdensizturīgs un viegli dezinficējams sintētisks audums

	28.6. Celtspēja
	Ne mazāk kā 540 kg (1 200 lbs)

	28.7. Rokturi
	Ne mazāk kā 6 integrēti transportēšanas rokturi

	28.8. Drošības siksnas
	Ne mazāk kā 2 ātri atvienojamas pacienta fiksācijas siksnas

	28.9. Izmēri darba stāvoklī
	Aptuveni 220 cm × 56 cm vai ekvivalents

	28.10. Izmēri salocītā stāvoklī
	Ne lielāki par 60 × 25 × 25 cm vai ekvivalents

	28.11. Svars
	Ne vairāk kā 8 kg

	28.12. Korozijizturība
	Konstrukcijai jābūt izturīgai pret koroziju, mitrumu un ekspluatāciju ārpus telpām

	28.13. Pārnēsāšanas sistēma
	Komplektā taktiskā nestuvju pārnēsāšanas soma vai mugursomas tipa sistēma

	28.14. Pārnēsāšanas sistēmas īpašības
	Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; regulējamas plecu siksnas; kompresijas siksnas nestuvju nostiprināšanai; ātras piekļuves konstrukcija

	28.15. Pārnēsāšanas sistēmas materiāls
	Augstas izturības neilons (500D–1000D) vai ekvivalents

	28.16. Krāsa
	Melna, Ranger Green, Coyote Brown vai cita taktiskā krāsa

	28.17. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	28.18. Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši

	28.19. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	28.20. Komplektācija
	Salokāmās taktiskās nestuves, pacienta fiksācijas siksnas, taktiskā pārnēsāšanas soma/mugursoma, lietošanas instrukcija

	28.21. Skaits (plānotais)
	5 komplekti

	28.22.  Informatīva ilustrācija
	




	29.  Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents

	29.1.  Pielietojums
	Paredzēts atvērtu krūškurvja traumu, šautu un durtu brūču hermetizēšanai un spriedzes pneimotoraksa riska mazināšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās

	29.2.  Produkta veids
	Sterils ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs

	29.3.  Konstrukcija
	Okluzīvs pārsējs ar integrētu vienvirziena ventilācijas sistēmu (vented chest seal) gaisa un asiņu novadīšanai no pleiras dobuma

	29.4.  Specifiskas īpašības
	Piemērots lietošanai uz mitras, asiņainas vai apmatotas ādas; nodrošina spēcīgu adhēziju un efektīvu hermetizāciju sarežģītos apstākļos

	29.5.  Ventilācijas sistēma
	Ne mazāk kā 3 ventilācijas kanāli vai ekvivalenta konstrukcija, kas nodrošina gaisa izplūdi un samazina ventilācijas aizsprostošanās risku

	29.6.  Materiāls
	Elastīgs medicīniskas kvalitātes polimērmateriāls ar augstas adhēzijas līmes slāni

	29.7.  Izmēri
	Ne mazāki par 15 × 15 cm

	29.8.  Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams

	29.9.  Iepakojums
	Individuāli hermētiski iepakots

	29.10. Komplektācija iepakojumā
	Ne mazāk kā 2 ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji (priekšējai un aizmugurējai ievainojuma vietai)

	29.10.  Darbības temperatūra
	Piemērots lietošanai dažādos klimatiskajos apstākļos, tostarp zemās un augstās temperatūrās

	29.11.  Krāsa
	Ražotāja standarta

	29.12. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	29.13.  Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas

	29.14.  Atbilstība
	Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams

	29.15.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	29.16. Komplektācija
	Divi ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji vienā iepakojumā

	29.17. Skaits (plānotais)
	200 iepakojumi (400 gab.)

	29.18.  Informatīva ilustrācija
	

	30.  Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents

	30.1.  Pielietojums
	Paredzēts elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem ar apgrūtinātu elpceļu uzturēšanu taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās

	30.2.  Produkta veids
	Sterils nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu

	30.3.  Konstrukcija
	Elastīga caurule ar noapaļotu distālo galu un drošības atloku (flange), kas novērš ierīces pilnīgu ievadīšanu elpceļos

	30.4.  Specifiskas īpašības
	Piemērots spontāni elpojošu pacientu elpceļu nodrošināšanai; saglabā elastību dažādos klimatiskajos apstākļos; atraumatisks ievietošanas dizains

	30.5.  Izmērs
	28 Fr ± 2 Fr vai ekvivalents pieaugušo izmērs

	30.6.  Garums
	Atbilstošs izvēlētajam diametram un paredzētam pieaugušo pacientu lietojumam

	30.7.  Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes PVC, termoplastisks elastomērs vai ekvivalents lateksu nesaturošs materiāls

	30.8.  Lubrikants
	Komplektā ūdens bāzes lubrikanta iepakojums ievietošanas atvieglošanai

	30.9.  Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams

	30.10.  Lateksa saturs
	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu

	30.11.  Iepakojums
	Individuāli hermētiski iepakots

	30.12.  Krāsa
	Ražotāja standarta

	30.13. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	30.14.  Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas

	30.15. Atbilstība
	Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams

	30.16. Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	30.17. Komplektācija
	Nazofaringeālais elpceļš un ūdens bāzes lubrikanta iepakojums

	30.18. Skaits (plānotais)
	200 gab.

	30.19. Informatīva ilustrācija
	

	31.  Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents

	31.1.  Pielietojums
	Paredzēti individuālai aizsardzībai un infekciju kontrolei neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās

	31.2.  Produkta veids
	Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi

	31.3.  Konstrukcija
	Bez pūdera, abpusēji lietojami (ambidextrous), ar teksturētu virsmu satvēriena uzlabošanai

	31.4.  Specifiskas īpašības
	Paaugstināta izturība pret plīsumiem un caurduršanu; nodrošina labu taustes jutību un satvērienu mitros apstākļos; piemēroti lietošanai taktiskajā vidē

	31.5.  Materiāls
	100% nitrils vai ekvivalents sintētiskais materiāls

	31.6.  Lateksa saturs
	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu

	31.7.  Krāsa
	Balta vai melna 

	31.8.  Biezums
	Ne mazāks kā 5 mil (0,12 mm) pirkstu zonā vai ekvivalents

	31.9.  Garums
	Ne mazāks kā 240 mm

	31.10.  Izmēri
	S, M, L, XL vai ekvivalenti izmēri

	31.11.  Virsmas apstrāde
	Teksturēta pirkstu vai plaukstas zona drošākam satvērienam

	31.12.  Sterilitāte
	Nesterili

	31.13.  Atbilstība standartiem
	CE marķējums; atbilstība EN 455, EN ISO 374 vai ekvivalentiem medicīnisko un aizsargcimdu standartiem

	31.14.  Iepakojums
	Dispensatora tipa iepakojums

	31.15.  Daudzums iepakojumā
	Ne mazāk kā 100 cimdi (50 pāri)

	31.16. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	31.17.  Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 3 gadi no piegādes dienas

	31.18.  Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams

	31.19. Komplektācija
	Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi iepakojumā

	31.20. Skaits (plānotais)
	20 iepakojumi

	31.21.  Informatīva ilustrācija
	

	32.  Taktiskais žņaugs  (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents

	32.1.  Pielietojums
	Paredzēts dzīvībai bīstamas ekstremitāšu asiņošanas apturēšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās

	32.2.  Produkta veids
	Vienas rokas pielietošanai paredzēts ekstremitāšu žņaugs

	32.3.  Konstrukcija
	Žņaugs ar pašbloķējošu spriegošanas stieni (windlass), fiksācijas mehānismu, spriegošanas siksnu un laika atzīmēšanas laukumu

	32.4.  Specifiskas īpašības
	Nodrošina ātru un efektīvu masīvas asiņošanas apturēšanu augšējām un apakšējām ekstremitātēm; piemērots pašpalīdzībai un savstarpējai palīdzībai; lietojams ar vienu roku; paredzēts lietošanai dažādos laikapstākļos

	32.5.  Spriegošanas mehānisms
	Mehānisks spriegošanas stienis (windlass) ar drošu fiksācijas sistēmu

	32.6.  Siksnas platums
	Ne mazāks kā 38 mm (1,5")

	32.7.  Garums
	Ne mazāks kā 95 cm atvērtā veidā

	32.8.  Materiāls
	Augstas izturības sintētiskie materiāli ar pastiprinātiem polimēra vai kompozītmateriāla elementiem

	32.9.  Krāsa
	Melna, zila 

	32.10.  Svars
	Ne vairāk kā 100 g

	32.11.  Lietošana
	Piemērots lietošanai ar cimdiem, zemas redzamības apstākļos un paaugstināta stresa situācijās

	32.12.  Marķēšana
	Jābūt paredzētai vietai žņauga uzlikšanas laika norādīšanai

	32.13.  Sterilitāte
	Nesterils

	32.14.  Atbilstība
	Atbilst TCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) rekomendētajām prasībām vai ekvivalentas institūcijas rekomendācijām; atbilst ANSI/ISEA Z308.1 prasībām, ja tās konkrētajai precei ir piemērojamas

	32.15. Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas

	32.16.  Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas

	32.17.  Iepakojums
	Individuāls aizsargiepakojums

	32.18.  Loģistikas kodifikācija
	NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams. Piemēram, NSN 6515-01-521-7976

	32.19. Komplektācija
	Žņaugs individuālā iepakojumā

	32.20. Skaits (plānotais)
	200 gab.

	32.21.  Informatīva ilustrācija
	



33.	Preces piegādes vieta - Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde (adrese “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) vai Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) (tiek norādīts pieprasījumā).



1. iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”
	1.
	Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm 

	1.1.
	Preces veids un pielietošanas mērķis
	Telts un tās aprīkojums ir paredzēts personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu ar tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu saistītu uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Nepieciešamības gadījumā telti un tās aprīkojumu var īsā laikā un ar minimāliem personāla resursiem novākt, pārvest uz citu dislokācijas vietu un īsā laikā sagatavot lietošanai. 

	1.2.
	Vispārējais apraksts
	Teltij ir viengabala konstrukcija. Tās konstrukcija ir paredzēta kā savstarpēji savienojama ar standartizētu savienojuma moduli un aksesuāriem, kurus dažādās kombinācijās var piemērot dažādām vajadzībām. Ar pilnu telts komplektāciju saprot visu nepieciešamo telts aprīkojuma un aksesuāru klāstu, kas paredzēts, lai, telti izvēršot, tā funkcionētu tai paredzētajā režīmā.
Telts ražota tādā veidā, ka to var uzstādīt ne vairāk kā 4 cilvēki laikā, kas nepārsniedz 12 minūtes.
Piezīme: 12 minūšu uzstādīšanā ietilpst tikai pamata telts konstrukcijas izvēršana -piepūšana ar gaisu, iespējamo metālisko siju uzstādīšana, bez papildu elementu uzstādīšanas (apgaismojums, cietā grīda u.tml.).

	1.3.
	Preces daudzums
	1 gab.

	1.4.
	Preces ražošanas gads
	Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas.

	1.5.
	Izmēri
	1.5.1. augstums iekšējais: 2,50 m (± 10 cm); 
1.5.2. augstums ārējais: 2,80 m (± 10 cm);
1.5.3. grīda: platums no 5,30 m (± 10 cm) līdz 5,6 m (± 10 cm)× garums no 7,20  m (± 10 cm) līdz 7,50 m (± 10 cm);
1.5.4. platība (pie grīdas) no 36,92 m2 līdz 43,32 m2.
Piezīme: 1.5.3. un 1.5.4.apakšpunktā noteiktā grīda nav atsevišķi noņemams papildu segums (cietā grīda), kurš ir noteikts šajā specifikācijā. 1.5.3. un 1.5.4.apakšpunktā noteiktās grīdas izmēri ir uzskatāmi kā telts grīdas izmēri, kuros ietilpst ribu vai siju izvērsumu izmēri.

	1.6.
	Materiāls
	Telts materiāls PVC ne mazāk par 660 g/m2 (± 20 g/m2) telts pārsegam, ne mazāk par 900 g/m2 (± 20 g/m2) telts karkasam  un grīdas materiāls PVC ne mazāk par 850 g/m2 (± 20 g/m2), kurš 100% ūdens necaurlaidīgs, šuves sakausētas.

	1.7.
	Krāsa
	Armijas telts krāsa – NATO (Oliv) vai līdzīga, kuru jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

	1.8.
	Kopšanas, uzturēšanas prasības
	1.8.1. iepakota telts ir aprīkota ar rokturiem telts pārvietošanai; 
1.8.2. viegla kopšana un uzturēšana, nav nepieciešamas papildus izmaksas;
1.8.3. uzturēšanas temperatūras robežas no -35 ºC līdz +40ºC;
1.8.4. telts materiāls noturīgs pret krasām temperatūras maiņām, kā arī laika gaitā nemaina savas tehniskās īpašības.

	1.9.
	Telts sastāvdaļu raksturojums
	1.9.1. telts karkass: piepūšams ar gaisu;
1.9.2. sastāvs: sastāv no telts ribām un horizontālā savienojuma – sijām. Ribas un sijas (divas sānu sijas var būt izveidotas no izturīgas metāla caurules) ir apaļas un piepūšamas ar gaisu;
1.9.3. ribu un siju diametrs: 30 cm (± 5 cm);
1.9.4. ribu skaits: vismaz 4 gab.;
1.9.5. siju skaits starp ribām: vismaz 3 gab.;
1.9.6. izturamais svars: telts konstrukcija izgatavota tādā veidā, ka spēj izturēt telts iekštelpas elektroapgaismojuma piekarināmo iekārtu svaru un sniega slodzi vismaz 20 kg/m2;
1.9.7. gaisa spiediens: ne mazāk par 220 mbar;
1.9.8. ribu apraksts: katra riba un tai piestiprinātās sijas ir kā viena sekcija; tas ir paredzēts, lai vienas sekcijas bojājuma gadījumā lauka apstākļos būtu vieglāk un ātrāk konstatēt bojājuma vietu, nepieciešamības gadījumā veikt remontu, pie tam pārējā telts daļa neciestu; ventiļi-savienojumi gaisa noturēšanai ir pēc formulas – 1 riba + 3 sijas;
1.9.9. stiprināšanas mehānisms: uz katras telts ribas un sijas ir iestrādāti stiprināšanas mehānismi (izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju). Mehānisms paredzēts izturēšanas spējai, kura funkcionāli nepieciešama šajā tehniskajā specifikācijā paredzētajām telts sastāvdaļām;
1.9.10. uz katras arkas apakšējās malas (plaknē, kas vērsta pret grīdu) ir 3 vienmērīgi izvietoti stiprinājuma mehānismi;
1.9.11. uz katras sijas ir 4 stiprinājumu mehānismi.

	1.10.
	Telts un grīdas apraksts
	1.10.1. viengabala konstrukcija (hermētiski savienota kopā);
1.10.2. pie telts ieejas ir uzlocījums, lai nepieļautu ūdens “nokļūšanu” teltī;
1.10.3. uzlocījumā ir iestrādāts mehānisms durvju nostiprināšanai (sašūšanas mehānisms) no apakšas, ja durvis neizmanto;
1.10.4. telts grīda ir no paaugstinātas izturības materiāla, lai izturētu saskari ar uz zemes esošiem nelieliem šķēršļiem (koku saknes u.tml.);
1.10.5. uz telts grīdas ir atsevišķi noņemams segums, kas ir paredzēts lielas intensitātes lietošanai un ir ūdens necaurlaidīgs;
1.10.6. uz telts ribām (telts ārpusē) ir stiprinājumi, kas paredzēti telts nostiprināšanai nepieciešamības gadījumā pie vēja ātruma līdz 25 m/s;
1.10.7. komplektā ir virves, kas spēj telti noturēt pie vēja ātruma līdz 25 m/s.

	1.11.
	Cietā telts grīda
	1.11.1. no paneļiem viegli saliekama plastikātu materiāla cietā grīda;
1.11.2. paneļu biezums ne mazāks kā 1,3 cm; 1.11.3. krāsa pelēka;
1.11.4. cietā telts grīda ievietojama telts grīdas lietderīgajā platībā, kurā neietilpst laukumi starp telts ribām un sijām, ja tādas ir paredzētas pie grīdas. Cietās grīdas platības starpība attiecībā ar visas telts grīdas lietderīgo platību nevar pārsniegt 10%.

	1.12.
	Ventiļi
	1.12.1. konstrukcijā ir iestrādāti ventiļi telts piepūšanai un gaisa izsūknēšanai;
1.12.2. katrā pneimatiskajā arkā iestrādāts pārspiediena vārsts, kas nodrošina drošu telts izmantošanu.

	1.13.
	Ventilācijas/apkures un instalācijas pievadi/
atveres
	1.13.1. katrā telts konstrukcijas galā iestrādāta 1 ventilācijas atvere, kas aizsargāta ar pretmoskītu tīklu;
1.13.2. no ārpuses uzstādīts lietus aizsegs un no iekšpuses siltuma ekonomijai to var nosegt ar telts materiālu uz “velcro” lentas;
1.13.3. telts konstrukcijas abos sānos lejas un augšējā daļā, katrā telts stūrī iestrādāts 1 gab. apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēts pieslēguma ports (diametrs 30 cm, kopā teltī 8 porti) un, ja portus neizmanto, tos var noslēgt;
113.4. telts stūros ir atveres, kas paredzētas kabeļu pievadiem; katrā telts galā atrodas divas šādas atveres (diametrs 10 cm (± 3 cm)).

	1.14.
	Stiprinājumi starpsienai
	Uz telts arkas paredzēti stiprinājumi starpsienai ar durvīm.




	1.15.
	Siltumizolācijas slānis
	Viegli nostiprināms pie telts esošās konstrukcijas slānis, kurs nodrošina lielāku siltumefektivitāti un nepieļauj kondensāta veidošanos.

	1.16.
	Durvis
	1.16.1. vienas durvis katrā telts galā;
1.16.2. ap durvīm jābūt atlokiem, kas paredzēti telšu savstarpējai savienošanai ar savienojumu tuneļiem;
1.16.3. izmēri: 1,90 m (± 3 cm) × 1,60 m (± 3 cm);
1.16.4. telts durvis ir sadalītas 2 vienādās daļās;
1.16.5. durvju daļas salokāmas vai sarullējamas uz augšu vai nobīdāmas uz sāniem.

	1.17.
	Telts durvis
	1.17.1. telts durvis aprīkotas ar rāvējslēdzēju; 1.17.2. rāvējslēdzēji aprīkoti ar piekariņiem (vismaz 4 cm garumā);
1.17.3. rāvējslēdzēji ir maināmi, lai lauka apstākļos bez papildus aprīkojuma varētu nomainīt bojāto rāvējslēdzēju; slēdža lenta pie durvīm stiprinās ar “velcro” aizdari; “velcro” aizdare apskauj telts materiālu no iekšpuses un ārpuses;
1.17.4. durvju centrālajā daļā virs rāvējslēdzēja papildus aizsegs ar magnētisku savienojumu.

	1.18.
	Durvju stiprinājumu apraksts
	1.18.1. virs durvīm ir stiprinājumi (mehānismi), kas fiksē katru durvju daļu sarullētā vai salokāmā veidā;
1.18.2. apkārt durvīm ir iestrādāti mehānismi telšu savstarpējai savienošanai.

	1.19.
	Logi
	1.19.1. teltij katrā sānā starp ribām izveidoti logi;
1.19.2. izmēri: no 0,50 m (± 6 cm) × 0,70 m (± 11 cm);
1.19.3. logs – termiski iestrādāts telts materiālā – 3 slāņi: 1. slānis: pretmoskītu siets; 2. slānis: caurspīdīgs PVC materiāls; 3. slānis: no ārpuses loga caurspīdīgā daļa aizsedzama/atsedzama ar priekškaru.

	
	Komplektācija

	1.20.
	Sūknis 12 V
	1.20.1. ražība: no 1000 līdz 1100 l/m;
1.20.2. maksimālais spiediens: 250 mar (3.6 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām);
1.20.3. spriegums 12 V;
1.20.4. sūknis ir aprīkots ar pretpārkaršanas sensoru un automātisku sūkņa darbības apturēšanu, sasniedzot iepriekš uzstādīto spiediena līmeni;
1.20.5. sūknis ir savienojams ar komplektāciju no 220 V sūkņa, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu.

	1.21.
	Sūknis 220 V
	1.21.1. ražība: no 2000 līdz 2100 l/min;
1.21.2. maksimālais spiediens: 400 mbar (5,8 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām un nodrošina telts konstrukcijas piepūšanu ar gaisu līdz tās pilnai izvēršanai ne vairāk kā 12 minūšu laikā);
1.21.3. sūknim komplektā pievienots savienojumu komplekts, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, lai nodrošinātu pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu;
1.21.4. spriegums 220 V.

	1.22.
	Gaisa pārdales vads (siltā/aukstā gaisa vienmērīgai izdalei teltī)
	Stiprināts pie teltī jau esošajiem stiprinājumiem visā telts garumā un savienojams ar apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēto pieslēguma portu.

	1.23.
	Virves/troses
	Virves telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei (melnas vai olīvas krāsas).

	1.24.
	Dzelzs mietiņi
	Dzelzs mietiņi telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei.

	1.25.
	Savienojuma koridors
	1.25.1. savienojuma koridora komplekts ar grīdu;
1.25.2. komplekta saturs:
1.25.2.1. – 1 gab. PVC pārsegs ar grīdu (telts materiālu apskauj no divām pusēm);
1.25.2.2. – 2 gab. savienojuma virves (melnas vai olīvas krāsas);
1.25.2.3. – 3 gab. teleskopiskas savienojuma caurules;
1.25.2.4. -1 gab. pārvietošanas soma.
Piezīme: komplektācija var būt cita, ja savienojuma koridors konstruēts pēc cita risinājuma, kurš līdzvērtīgs vai labāks par pieprasīto.

	1.26.
	Apgaismojums
	1.26.1. lineārā veida LED gaismekļi 220-240 V, kuri savstarpēji savienojami, triecienizturīgi;
1.26.2. gaismekļi un telts aprīkoti tādā veidā, lai gaismekļus varētu viegli uzstādīt pie telts griestiem un noņemt vajadzības gadījumā;
1.26.3. gaismekļu aizsardzības klase vismaz IP65; 
1.26.4. gaismekļi paredzēti darbam pie ārējā gaisa temperatūras ziemas laikā (vismaz līdz -400C). Var ieslēgt nakts redzamības (black out) režīmā;
1.26.5. katrā teltī nodrošināt 3 gaismekļus, katra garums no 80 līdz 100 cm, gaismas plūsma 5200 – 5500 lm, svars līdz 5 kg;
1.26.6. gaismekļu pieslēgšanai nodrošināt ES tipa dakšu;
1.26.7. apgaismojuma komplektam nodrošināt transportēšanas un glabāšanas kasti  no triecienizturīga materiāla.

	2.
	Citas prasības

	2.1.
	Skices saskaņošana
	Piegādātājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas saskaņo ar pasūtītāju telšu skices, kurās ir noteikti telšu izmēri,  telšu pamatelementu (logi, durvis, starpsienas ar durvīm) izmēri un izvietojums, cietās grīdas izmēri attiecībā pret telts lietderīgo grīdas platību. 

	2.2.
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 160 (viens simts sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.

	2.3.
	Glabāšanas un transportēšanas līdzekļi
	Telts tiek piegādāta vairākkārtēji lietojamā iesaiņojumā vai somā, kas aprīkoti ar rokturiem pārnēsāšanai.

	2.4.
	Lietošanas instrukcija
	Lietotāja instrukcija, latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai uzstādītu/nojauktu telti un integrētu aprīkojumu.

	2.5.
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	2.6.
	Piegādes vieta
	Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601).

	2.7.
	Remonta komplekts
	Katrai piegādātai teltij ir viens remonta komplekts, kurš pēc savas komplektācijas nodrošina ātru telts konstrukciju remontu āra apstākļos. Komplekts ievietots pārnēsājamā kastē vai somā.  

	2.8.
	Apmācības
	Piegādātājs nodrošina apmācības par telts uzstādīšanu/nojaukšanu, kopšanas un glabāšanas nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem).



1. iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”
	1.
	Vidējas jaudas gaisa sildītājs ar aprīkojumu

	1.1.
	Preces veids un pielietošanas mērķis
	Gaisa sildītājs un tā aprīkojums ir pārvietojama iekārta, kas paredzēta telts apsildei ar sasildīto gaisu personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu  tehniskā atbalsta uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Gaisa sildītājs un tehniskajā specifikācijā paredzētās daļas ir paredzētas piepūšama karkasa (no PVC materiāla konstruēta) telts apkurei.

	1.2.
	Vispārējais apraksts
	Sildītājs nodrošina telts apkuri ar tīro gaisu (bez degšanas vai dūmu iekļūšanas telts telpās). Piespiedu gaisa padeves sistēma nodrošina sasildītā gaisa padevi pa elastīgo gaisa vadu vienā telts galā. Telts otram galam pievienots otrs elastīgais gaisa vads, pa kuru sildītājā no teltīm nāk izmantotā (atdzisusī) gaisa plūsma. Gaisa cirkulācijā ir iespēja ieplūdināt svaigo gaisu, tādā veidā nodrošinot gaisa recirkulāciju. Sildītājs ir autonoms, un tam ir nepieciešams tikai ārējs elektroenerģijas un degvielas avots. Ierīce darbojas ar dīzeļdegvielu. 

	1.3.
	Preces daudzums
	1 gab.

	1.4.
	Ražošanas gads
	Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas.

	1.5.
	Darba temperatūras diapazons
	Vismaz no -40 līdz +30 °C.

	1.6.
	Siltuma atdeve
	Ne mazāka kā 27 kw.

	1.7.
	Gaisa plūsma
	Vismaz 2125 m³/h.

	1.8.
	Skaņas līmenis 
	Attālumā līdz 1,5 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 66 dB(A) vai attālumā līdz 7 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 65 dB(A).

	1.9.
	Aizsardzības klase
	Vismaz IPX4.

	1.10.
	Maksimālais degvielas patēriņš
	Ne vairāk par 4,2 1/h.

	1.11.
	Elektro barošana
	230V, 1 fāze, 50 Hz.

	1.12.
	Maksimālais elektrības patēriņš
	Ne vairāk par 1060 W/stundā.

	1.13.
	Gaisa izplūdes maksimālā temperatūra
	Saskaņā ar sildītāja ražotāja noteikto PVC materiāla teltīm.

	1.14.
	Preces gaisa cirkulācijas kanāli elastīga gaisa vada pieslēgšanai
	1.14.1. viens sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāli;
1.14.2. viens izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāls  ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāli.

	1.15.
	Izmērs
	Ne vairāk par 1130 mm platums x 1600 mm garums x 1020 mm augstums (bez dūmvada).

	1.16.
	Svars
	Ne vairāk par 140 kg.

	1.17.
	Tālvadības termostats ar kabeli
	Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina termostata novietošanu teltī un pieslēgšanu.

	1.18.
	CO gāzes drošības detektors (monitors) ar kabeli (izvietojams teltī)
	Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina detektora novietošanu teltī un pieslēgšanu. 

	1.19.
	Izolēts elastīgs gaisa vads
	1.19.1. katram sildītāja gaisa cirkulācijas kanālam ir viens, bet ar divvirzienu kanāla adapteri ir divi elastīgi gaisa vadi, katrs ar kopējo garumu no 5 līdz 7 metriem (var būt no dažādiem savienotiem vadiem), 225 - 450 Ømm;
1.19.2. katrs gaisa vads konstruktīvi paredzēts savienošanai ar PVC telti.
Piezīme: telts apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzētā pieslēguma porta diametrs ir 450 mm, kuru var pielāgot, piemēram, galu savelkot ar espandergumiju pa perimetru.

	1.20.
	Uzglabāšanas maisiņš elastīgam gaisa vadam
	Maisiņu skaits vai tilpums nodrošina iespēju pārnēsāt visus gaisa vadus katram sildītājam. 

	1.21.
	Regulējama svaigā gaisa ieplūde
	Nodrošināta.

	1.22.
	Uzgaļu un šļūtenes komplekts degvielas ņemšanai no mucām (kannām) 
	1.22.1. nodrošina sildītāja barošanu ar degvielu no dažāda tilpuma mucām, tajā skaitā 20 litru kannām ar bajonetes tipa aizvēršanas sprūdu;
1.22.2. iekļauts komplektā katram sildītājam.  

	2.
	Citas prasības

	2.1.
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 95 (deviņdesmit pieci) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.  

	2.2.
	Lietošanas instrukcija
	Lietotāja instrukcija latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai ekspluatētu sildītāju, pievienotu vai novietotu sildītāja aprīkojumu telts apkurei.

	2.3.
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	2.4.
	Piegādes vieta
	Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601).

	2.5.
	Apmācības
	Piegādātājs nodrošina apmācības par sildītāja ekspluatāciju, tehniskās apkopes nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem).



2. pielikums
iepirkuma procedūras 
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)
nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS 
par [nosaukums atbilstoši iepirkuma daļas nosaukumam] [footnoteRef:7] [7:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot līgumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 

[Līguma noslēgšanas vieta]

	Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums 
	Nr.{{DOKREGNUMURS}}



Valsts robežsardze, tālāk — Pasūtītājs, tās [pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds] personā, kurš rīkojas uz Valsts robežsardzes 2017. gada 27. decembra reglamenta Nr. 32 “Valsts robežsardzes reglaments” pamata, no vienas puses,
un
[Komersanta uzņēmējdarbības forma, nosaukums], tālāk — Piegādātājs, tās [pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds] personā, kurš rīkojas saskaņā ar [pārstāvības tiesības apliecinošā dokumenta nosaukums], no otras puses,
katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk – Puse / Puses, 
pamatojoties uz atklātā konkursa “Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas” (identifikācijas Nr. VRS 2026/26-01-GP) rezultātiem, 
noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ
0. Pasūtītājs pasūta, pieņem un apmaksā, bet Piegādātājs atbilstoši tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1. pielikums) un finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītajai cenai piegādā un nodod Pasūtītājam tehniskajā piedāvājumā norādīto preci (turpmāk – Prece) [atsevišķās partijās][footnoteRef:8]. [8:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.] 

0. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā [2 (divi) gadus][footnoteRef:9] [līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei][footnoteRef:10].  [9:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.]  [10:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 2. un 3. daļu.] 

0. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties tehniskajā piedāvājumā neuzskaitītas, bet ar Līguma priekšmetu funkcionāli saistītas preces, kas ir paredzētas tā paša aprīkojuma komplektēšanai, papildināšanai vai izmantošanai, Pasūtītājs ir tiesīgs tās iegādāties no Piegādātāja, ievērojot šādus nosacījumus:
2. preces atbilst Līguma priekšmetam un ir funkcionāli saistītas ar tehniskajā piedāvājumā paredzētajām precēm;
2. preču tehniskās un kvalitātes īpašības nav zemākas par līdzvērtīgām tehniskajā piedāvājumā noteiktajām prasībām, ja šādas prasības ir attiecināmas;
2. preču iegāde ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
2. šādu preču kopējā vērtība Līguma darbības laikā nepārsniedz 50 % no sākotnējās Līguma kopējās summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

1. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
1. Līguma kopējā summa (turpmāk – Līgumcena) par Preces piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa [nepārsniedz EUR (cipariem un vārdiem][footnoteRef:11] ir EUR [Līgumcena saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto (cipariem un vārdiem)][footnoteRef:12]. [11:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.]  [12:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 2. un 3. daļu.] 

1. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja tiek mainīts PVN apmērs, Līgumcena paliek nemainīga.
1. Pasūtītājs veic apmaksu par Preci ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas akta (Līguma 3. pielikums) parakstīšanas un attaisnojuma dokumenta saņemšanas, naudu pārskaitot to uz attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.
1. Piegādātājs attaisnojuma dokumentu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam kā elektronisko rēķinu (turpmāk — E-rēķins). E-rēķinam jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko rēķinu standartus un pamatelementu specifikācijas izmantošanu: E-rēķinam piemēro specifikācijas aprites kārtību portālā Latvija.lv vai grāmatvedības bezmaksas portālā banqup.lv un Piegādātāja e-adresi, norādot: “Valsts robežsardze, e-apakšadrese: EINVOICE@90000086402. Piegādātājs sagatavo E-rēķinu par Preces piegādi, kurā iekļauj informāciju – Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizīti, datums, Preces nosaukums, daudzums, mērvienība, cena EUR bez PVN, summa, Pircēja Līguma reģistrācijas numurs un Pasūtītāja Iepirkuma identifikācijas numurs. E-rēķinam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tostarp, adresētam Pasūtītājam. Ja E-rēķins nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai nav adresēts īstajam adresātam, Piegādātāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto E-rēķinu, izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu E-rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Piegādātājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu E-rēķinu. Ja Piegādātājs nespēj iesniegt atbilstošu E-rēķinu  vai iesniedz nestrukturētu E-rēķinu, kas neatbilst normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu E-rēķinu noraidīt un neveikt tā apmaksu. Piegādātājs ir atbildīgs par E-rēķina apstrādes kavējumiem un papildu izmaksām, kas var rasties.
1. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.
1. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu dienā, kad Pasūtītājs ir nosūtījis Valsts kasei maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu. 

1. PRECES PIEGĀDE UN PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam tehniskajam piedāvājumam atbilstošu Preci [piegādes termiņš saskaņā ar tehnisko piedāvājumu] laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Piegādātājs var piegādāt Preci pirms šajā apakšpunktā noteiktā piegādes termiņa, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
2. Konkrētu Preces piegādes datumu un laiku Piegādātājs saskaņo ar Līguma 8.1.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu [nosūtot pieprasījumu][footnoteRef:13] ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienas pirms piegādes. [13:  Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.] 

2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam jaunu un nelietotu Preci, ražotāja standarta iepakojumā, marķētu atbilstoši vispārpieņemtām prasībām un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi.
2. Piegādātājs kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju latviešu valodā un iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem, kā arī veic Pasūtītāja nodarbināto instruktāžu (ja tas ir nepieciešams konkrētās Preces ekspluatācijai) par Preces lietošanu, vienojoties ar pasūtītāju par instruktāžas datumu un laiku. 
2. Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam piegādā un nodod Preci, ir veikta instruktāža un Pušu atbildīgās personas paraksta Piegādātāja sagatavotu Preces nodošanas aktu, kurā norādīta saņemtā Prece, tās daudzums, cena un kopējā summa.
2. Preces transportēšanu līdz noteiktajai piegādes vietai organizē Piegādātājs un transportēšanas izmaksas ir iekļautas Preces cenā. Piegādātājs nodrošina Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajās vietās, un izkraušanas izmaksas ir iekļautas Preces cenā.
2. Ja Piegādātājs ir piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajam piedāvājumam neatbilstošu Preci, Pasūtītājs neparaksta Preces nodošanas aktu, bet sagatavo defektu aktu (Līguma 4. pielikums), kurā norāda atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības.
2. Defektu aktu paraksta Pušu atbildīgās personas un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Piegādātāja atbildīgā persona neparaksta defektu aktu, defektu akts ir spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis Pasūtītājs.
2. Piegādātājam atklātie trūkumi, defekti vai neatbilstības jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem vai jānodrošina Preces apmaiņa 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta spēkā stāšanās dienas.
2. Ja Piegādātājs ar Pasūtītāju nespēj vienoties, tas ir, Piegādātājs nepiekrīt novērst attiecīgos defektus vai neatbilstības, vai nomainīt Preci, ko pieprasa Pasūtītājs, tad katra no Pusēm var pieaicināt neatkarīgu sertificētu ekspertu (turpmāk — Eksperts), kurš izvērtē konstatētās neatbilstības un iesniedz katrai Pusei rakstisku atzinumu.
2. Pēc atzinuma saņemšanas vainojamā Puse sedz Eksperta izdevumus vai atlīdzina tos otrai Pusei, ja tā tos jau ir segusi.
2. Ja Puse nepiekrīt Eksperta atzinumam, strīds izskatāms tiesā.
2.  Preces nodošanas aktu Pasūtītāja atbildīgā persona paraksta tikai pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
2. Pēc Preces nodošanas akta parakstīšanas brīža jautājumi par Preces kvalitāti un atbilstību tehniskajam piedāvājumam, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.
2. Par Preces tehniskās apkopes garantijas laikā veikšanu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs ir veicis Preces tehnisko apkopi un Pušu atbildīgās personas paraksta attaisnojuma dokumentu, kurā norādīta veicamā tehniskā apkope, adrese, cena un kopējā summa. Pasūtītājs pārbauda veiktās Preces tehniskās apkopes kvalitāti un atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām prasībām un pieņem veikto tehnisko apkopi.

1. PRECES KVALITĀTE 
3. Kvalitatīva Prece atbilst Līgumam, tai skaitā tehniskajam piedāvājumam, Preces ražotāja noteiktiem standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preci un tās kvalitāti visu tās garantijas termiņa laiku.
3. Prece nav kvalitatīva, ja tai ir kāds no turpmāk minētajiem trūkumiem:
1. tā neatbilst Līguma noteikumiem, tehniskajam piedāvājumam vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām – tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precei un kādu Pasūtītājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā Preces raksturu un izvirzītās prasības;
1. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos, bet, ja tādu nav, mērķiem, kādiem tāda paša apraksta prece parasti tiek izmantota;
1. tā nav derīga mērķiem, kuriem Pasūtītājam nepieciešama Prece; 
1. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc Preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam.

1. GARANTIJAS NOTEIKUMI
4. Preces garantijas termiņš (turpmāk – Garantijas termiņš) ir no Preces nodošanas akta parakstīšanas dienas un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.
4. Ja Garantijas termiņā Pasūtītājs konstatē Preces vai jebkuras tās sastāvdaļas neatbilstību (turpmāk – Neatbilstoša Prece), Pasūtītājs par to sastāda defektu aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus vai speciālistus. Pasūtītājs defektu aktu par Neatbilstošo Preci  nosūta Piegādātājam 10 (desmit) dienu laikā pēc defektu akta sagatavošanas, rakstiski nosūtot to pa pastu vai uz Līguma 8.1.2. apakšpunktā norādīto Piegādātāja e-pasta adresi.
4. Piegādātājs apņemas 10 (desmit) dienu laikā no defektu akta paziņošanas dienas bez maksas novērst konstatēto neatbilstību vai, ja tas nav iespējams, bez maksas veikt Neatbilstošās Preces nomaiņu pret Preci, kuru Pasūtītājs atzīst par atbilstošu Līguma prasībām. 

1. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5. Piegādātāja saistības:
0. Piegādātājs apņemas piegādāt kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā daudzumā, termiņā un adresē;
0. Piegādātājs piegādā Līguma noteikumiem, tehniskajam piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;
0. Piegādātājs Preces piegādi saskaņo ar Pasūtītāju un veic Pasūtītāja darbiniekiem izdevīgā darba laikā;
0. Piegādātājs atbild par zaudējumiem, kuri rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā;
0. Piegādātājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5. Pasūtītāja saistības:
1. Pasūtītājs veic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1. Pasūtītājs savlaicīgi veic Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu;
1. Pasūtītājs apņemas lietot Preci atbilstoši tās lietošanas noteikumu prasībām.
5. Par Preces piegādes termiņa nokavēšanu Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nepiegādātās Preces kopējās summas.
5. Par Līguma 3.9. apakšpunktā noteiktā trūkumu novēršanas termiņa nokavēšanu Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces kopējās summas.
5. Ja Līguma 5.3. apakšpunktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no tās Preces daļas kopējās summas, kurai Līguma 5.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā konstatētas neatbilstības un slēptie defekti. Līgumsods tiek maksāts par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās Preces daļas kopējas summas.
5. Par Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas.
5. Ja Piegādātājs ir nokavējis Līguma 5.3. apakšpunktā noteikto termiņu par vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienām, tad Piegādātājam ir pienākums 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no vēstules par termiņa nokavējumu nosūtīšanas dienas atmaksāt Pasūtītājam par Preci, kurai konstatēti defekti vai trūkumi, samaksāto naudas summu.
5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrajai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumsoda attaisnojuma dokumenta izsūtīšanas dienas uz Līguma 15. punktā norādīto otras Puses oficiālo elektronisko adresi (turpmāk — E-adrese) vai e-pastu.
5. Ja tiek kavēta Preces piegāde, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt maksājumu par attiecīgo līgumsoda summu vai izrakstīt atsevišķu rēķinu.
5. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākās nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktās saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

1. NEPĀRVARAMA VARA
6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līguma izpratnē tiks uzskatītas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokāde.
6. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, 5 (pieci) darba dienu laikā par tās iestāšanos rakstiski paziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama tās Līgumā paredzēto saistību izpilde, un šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur nepārvaramas varas iestāšanās apstiprinājumu un tās raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusei liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
6. Ja Līguma slēgšanas brīdī jau ir spēkā kompetentas valsts institūcijas lēmums par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, uzskatāms, ka Puses ir izvērtējušas savas iespējas izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības un pienākumus noteiktā apjomā, kvalitātē un termiņos.
6. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas darbības laiku, kā arī, Pusēm vienojoties, uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības. Puse nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot otru Pusi Līguma nepildīšanā, ja Līguma izpildi kavē nepārvarama vara. 
6. Ja nepārvarama vara turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, izbeidzot Līgumā noteiktās saistības. 

1. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS
7. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu atbildīgās personas:
0. Pasūtītāja atbildīgā persona: [personas amats, vārds, uzvārds], [adrese], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese];
0. Piegādātāja atbildīgā persona: [personas amats, vārds, uzvārds], [adrese], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese].
7. Atbildīgajām personām ir šādas tiesības un pienākumi:
1. pieteikt un saskaņot Preces piegādes laiku, kā arī piegādājamo Preces daudzumu;
1. veikt regulāru saziņu ar Piegādātāju par Līguma izpildes norisi, pieprasīt no otras Puses par to informāciju;
1. kontrolēt Līguma izpildi, tostarp savlaicīgu darījumu apliecinošu dokumentu iesniegšanu;
1. pārliecināties par Līguma faktisko izpildi un pārbaudīt, vai iesniegtais darījumu apliecinošais dokuments atbilst Līgumam;
1. nodrošināt Līguma saistību izpildes uzraudzīšanu; 
1. nodrošināt savlaicīgu attaisnojuma dokumenta iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī pārbaudīt grāmatvedības attaisnojuma dokumentus (rēķinus); 
1. parakstīt Preces nodošanas aktus, defektu aktus, kā arī citus Līgumā noteiktos aktus;
1. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu, bojātu vai Neatbilstošu Preci, tostarp, Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
1. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi; 
1. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.
7. Atbildīgās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu numurus un e-pasta adreses).
7. Visi paziņojumi saistībā ar Līgumu izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem nosūtītas uz Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktajām Pušu e-pasta adresēm.

1. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
8. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līgumā tiek noformētas rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8. [bookmark: _Ref361248530]Būtiski Līguma noteikumu grozījumi ir pieļaujami, ja trešo personu vai Pasūtītāja kavējuma vai traucējuma rezultātā Piegādātājam nav iespējama Līguma izpilde Līgumā noteiktajos termiņos, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir nekavējoties rakstiski e-pastā informējis Pasūtītāja atbildīgo personu par šādiem apstākļiem un to ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem.
8. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami:
2. Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam apliecinājumu par to, ka tam vairs nav un nebūs pieejama Prece, kas ir norādīta tehniskajā piedāvājumā (1. pielikums). Šajā punktā minētajā gadījumā Piegādātājs ir tiesīgs aizvietot tehniskajā piedāvājumā norādīto Preci ar Preci, kuras parametri ir tādi paši vai labāki par sākotnēji piedāvāto Preci vai ja norādītie parametri neietekmē preces veiktspēju un Pasūtītāja vajadzības, tad šiem parametriem ir jāatbilst tehniskā piedāvājuma prasībām, kā arī piedāvātās Preces cena nedrīkst būt augstāka par finanšu piedāvājumā norādīto cenu;
2. Piegādātājs ir iesniedzis objektīvu pamatojumu par tehniskajā piedāvājumā paredzētās Preces nomaiņai piedāvātās Preces tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību;
2. ja tiek piešķirts papildus finansējums un ir nepieciešamība, Pasūtītājs var palielināt Preces apjomu. Šādā gadījumā var tikt palielināta Līgumcena ne vairāk kā par 50 % (piecdesmit procenti) no sākotnējās Līgumcenas un/vai var tikt pagarināts Līguma izpildes termiņš.
8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
3. Prece neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;
3. Piegādātājs nepiegādā Preci 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā piegādes termiņa beigām vai Piegādātājs atkārtoti piegādā Līguma noteikumiem Neatbilstošu Preci;
3. ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 
3. Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju. 
8. Līguma 9.4. un 9.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas atbilstoši Līguma 14.6. apakšpunktam. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.4. apakšpunktu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, ja tādi ir.
8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez zaudējumu atlīdzināšanas Piegādātājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš un samaksājot Piegādātājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādāto Preci.

1. KONFIDENCIALITĀTE
9. Piegādātājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tostarp:
0. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tostarp, no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
0. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja un Pasūtītāja objektu lietotāju darbību, kas kļuvusi Piegādātājam pieejama Līguma izpildes gaitā.
9. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Piegādātāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu, kuru pirms Līguma noslēgšanas Piegādātājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā Piegādātājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
9. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
9. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos.
9. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
9. Līguma šī punkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

1. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
10. [bookmark: _Hlk31550459]Ja Līguma izpildes ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
10. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
10. Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
10. Līguma ietvaros katra Puse pēc otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) stundu laikā, informē otru Pusi par saņemtu datu subjekta pieprasījumu vai konstatētu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

1. SANKCIJU KLAUZULA
11. Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.
11. Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (tostarp, to valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma darbības laikā Pusei tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.
11. Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādējādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski  par to paziņojot Piegādātājam, ja Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
11. Parakstot Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (tostarp, juridisku personu gadījumā — to valdes vai padomes locekļi, patiesie labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personās vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

1. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
12. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas (ierakstītas).
12. Ja Puses 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

1. CITI NOTEIKUMI 
13. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
13. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu vienošanos un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. 
13. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
13. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, nosūtāmi otrai Pusei rakstiski. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojumu, brīdinājumu vai cita korespondenci ir parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām un tā ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 15. punktā norādīto E-adresi, vai nodota tieši adresātam. 
13. Par paziņošanas dienu uzskatāma:
5. diena, kad paziņojums iesniegts otrai Pusei pret tās atbildīgās vai paraksttiesīgās personas parakstu;
5. otrā darba diena, kad paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir nosūtīts uz otras Puses E-adresi vai e-pastu;
5. septītā diena pēc tam, kad paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja paziņojums nav nodots/ nosūtīts Līguma 14.6.1. un 14.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
13. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, amatpersonu pārstāvības tiesības, juridiskā adrese vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
13. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Līgums ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas datuma. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.  
13. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
8. 1. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
8. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums;
8. 3. pielikums – Preces nodošanas akta paraugs;
8. 4. pielikums – Defektu akta paraugs.
14.10.	[Piegādātājs apņemas ievērot Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumus, ja Piegādātājs veic Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja un/vai personāla nomaiņu, vai piesaista jaunu apakšuzņēmēju un/vai personālu (ja attiecināms)].


1. PUŠU REKVIZĪTI

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS


Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}
1. pielikums


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
















Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}
2. pielikums


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS








Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}
3. pielikums
PARAUGS

PRECES NODOŠANAS AKTS
[vieta]
______________________
  (akta parakstīšanas datums)

1. Preces dati:	
1.1. Preces nosaukums:____________________________
1.2. Citi 20___. gada __.____________ līguma Nr.___ (iepirkuma identifikācijas numurs VRS 2026/26-01-GP, turpmāk - līgums) 3.4. apakšpunktā norādītie dokumenti: 
1.2.1._______________________________
1.2.2. _______________________________
1.2.3. u.c.
1.3. Piezīmes ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Preces atbilstība līguma tehniskajam piedāvājumam (izdara ierakstus pēc pārbaudes):
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	


3. Parakstot šo aktu, Piegādātājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Preci.
4. Akts sastādīts uz __ (__) lapām 2 (divi) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Piegādātāja atbildīgajai personai, otrs eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja atbildīgajai personai. Abiem akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

	Piegādātāja atbildīgā persona:
	Pasūtītāja atbildīgā persona:

	

(vārds, uzvārds, paraksts)
	

(vārds, uzvārds, paraksts)









Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}
4. pielikums
PARAUGS

DEFEKTA AKTS


	Preces  vienības nosaukums
	Preces daudzums
(gab.)
	Konstatētais
defekts
	Defekta novēršanas veids
	Defekta novēršanas termiņš
	Defektu konstatējošās personas
(vārds, uzvārds)
	Atzīme par
novērsto
defektu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Defekta akts sastādīts uz __ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Defekta aktu sastādīja:
1) Pasūtītāja atbildīgā persona: _______________________________________________________
                                                           (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 ________________________________________________________________________________
(Pasūtītāja nosaukums, adrese, reģ. Nr).
2) Piegādātāja atbildīgā persona: ______________________________________________________ 
                                                           (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
                                                                                            ________________________________________________________________________________
                                                        (Piegādātāja nosaukums, adrese, reģ. Nr.)

3. pielikums
iepirkuma procedūras 
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) 
un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)
nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:14] [14:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot pieteikumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]

[Pretendenta firma, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (ja pretendents ir piegādātāju apvienība — atsevišķi norāda, ka tā ir piegādātāju apvienība, un norāda katra piegādātāja iepriekš minētos rekvizītus)] (turpmāk — pretendents), parakstot šo pieteikumu, iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk — piedāvājums), kas sastāv no šī pieteikuma un tam pielikumā pievienotajiem dokumentiem, Valsts robežsardzes izsludinātajam atklātajam konkursam “Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas” (identifikācijas Nr. VRS 2026/26-01-GP) (turpmāk — iepirkums).

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka visa piedāvājumā izmantotā terminoloģija atbilst iepirkuma nolikumā lietotajai terminoloģijai.

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā paredzētie piegādātāju izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi”, vai (b) raksta, “ka uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā paredzētie piegādātāju izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi”, un norāda visus izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumus, kas uz pretendentu attiecas (ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto informāciju sniedz par katru piegādātāju atsevišķi)].

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “ka pretendents atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (norāda atbilstošo) Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju izpratnē”, vai (b) raksta, “ka pretendents atbilst lielā uzņēmuma statusam” (ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto informāciju sniedz par katru piegādātāju atsevišķi)].[footnoteRef:15] [15:  Skaidrojumu sk. https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 


Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “pretendentā nav persona, kurai ir izšķirošā ietekme pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē”, vai (b) raksta, “pretendentā ir persona, kurai ir izšķirošā ietekme pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē”, un norāda šo personu].
Pielikumā:

[norāda katru piedāvājuma dokumentu un katra dokumenta lapu skaitu].

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:16] [16:  Ja pieteikumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi pieteikumu.] 


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

4. pielikums
iepirkuma procedūras 
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) 
un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)
nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:17] [17:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]

1. iepirkuma daļa “Medicīnas preces”
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna"” 

	1. Glābšanas un evakuācijas mācību manekens


	Parametrs
	Tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:18] [18:  Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” pretendents norāda informāciju par atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Tehniskās specifikācijas prasības”, ierakstot kvadrātiekavās pieprasīto informāciju. Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, datu lapas, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas saturs pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām.] 


	Pielietojums
	Paredzēts glābšanas, evakuācijas, taktiskās medicīnas, ugunsdzēsības un militāro/personāla apmācību veikšanai, tai skaitā cietušo vilkšanai, nešanai un transportēšanai dažādos apstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Pilna izmēra cilvēka formas manekens ar pilnībā artikulētām locītavām un pastiprinātu iekšējo konstrukciju intensīvai lietošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Reālistisks cilvēka ķermeņa svara sadalījums; piemērots vilkšanai, pārvietošanai pa kāpnēm, ievietošanai transportlīdzekļos un darbam ierobežotās telpās; paredzēts profesionālām apmācībām
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Augums ne mazāks kā 185 cm; svars — 75 kg ± 5 kg
	[norādīt piedāvātos izmērus]

	Materiāls
	Izturīgs vinila vai ekvivalents ārējais pārklājums ar pastiprinātu iekšējo troses/karkasa sistēmu
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina preces loģistikas kodifikācijas informācija atbilstoši NATO kodifikācijas sistēmas prasībām (NSN/NCS), ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma, kas paredzēta attiecīgā manekena drošai pārvietošanai un uzglabāšanai
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Izturīga soma ar rokturiem vai siksnām, paredzēta pilna izmēra glābšanas manekena transportēšanai un uzglabāšanai
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	6 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	2. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents


	Parametrs
	Tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Simulētās asiņošanas sistēmai jānodrošina regulējama mākslīgo asiņu plūsma, kuru instruktors var kontrolēt apmācības laikā, imitējot aktīvu asiņošanu un tās apturēšanu pēc pareizas medicīniskās manipulācijas veikšanas..
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents)
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta tonis
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	3. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām.
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents)
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta tonis
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	2gab.
	[norādīt jā vai nē]


	4. Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents)


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām hemorāģijas kontroles, brūces tamponādes un šautu brūču ārstēšanas prasmju attīstībai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju, kas paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai mācību manekena
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina packable (pakojamu) brūces dobumu ar ieejas un izejas traumu imitāciju; saderīgs ar simulētām asiņošanas sistēmām; paredzēts tiešas spiediena, brūces tamponādes un pārsiešanas apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	“One size fits most” vai ekvivalents risinājums; piemērots dažāda auguma un ķermeņa uzbūves lietotājiem; brūces pielāgojamas izvietošanai dažādās anatomiskās zonās (piem., augšdelms, augšstilbs, krūškurvis vai vēders)
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Izturīgs, elastīgs un atkārtoti lietojams sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmas tekstūru
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta (tumša vai gaiša ādas tonējuma varianti vai ekvivalenti)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NSN/NCS), ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj valkājams šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — izturīga transportēšanas vai uzglabāšanas soma apmācību līdzekļa pārvietošanai
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	5. Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām, tai skaitā taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās palīdzības, militāro, policijas un civilās aizsardzības apmācībām, izmantojot manekenus, brūču simulatorus un mācību līdzekļus
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Koncentrēts simulētas asiņošanas šķidrums (consumable training fluid)
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskās īpašības
	Non-staining (nekrāsojošs) sastāvs; paredzēts reālistiskai asiņošanas simulācijai; savietojams ar standarta medicīnas simulācijas sistēmām un mācību manekeniem
	[norādīt jā vai nē]

	Atšķaidīšana
	Koncentrāts, kas pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni
	[norādīt jā vai nē]

	Iznākums
	1 galons koncentrāta nodrošina līdz 64 galoniem gatava simulācijas šķidruma (atkarībā no atšķaidīšanas proporcijas)
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls / sastāvs
	Ūdenī šķīstošs, netoksisks simulācijas šķidrums, paredzēts profesionālai apmācību lietošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Tumši sarkana (asins imitācija)
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	1 galona (aptuveni 3,8 L) hermētisks konteiners
	[norādīt jā vai nē]

	Savietojamība
	Piemērots lietošanai ar brūču simulatoriem, manekeniem, asiņošanas sistēmām un mācību platformām
	[norādīt jā vai nē]

	Drošība
	Nepieciešams, lai šķidrums būtu drošs lietošanai apmācību vidē, viegli nomazgājams no virsmām un apģērba (non-staining)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgum
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes brīža
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Skaits (plānotais)
	5 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	6. Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai nodrošinātu šautu brūču (izejas traumu) atpazīšanu, novērtēšanu un aprūpi
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Gatavs lietošanai uzlīmējams vai piestiprināms (stick-on) šautas brūces izejas simulators ar augstu anatomisko reālismu
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Reālistiska šautas izejas brūces imitācija ar neregulāru brūces formu; piemērots piestiprināšanai pie manekena vai simulētā pacienta; paredzēts brūču aprūpes, pārsiešanas un traumu novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Brūces izmērs aptuveni 6 × 6 cm vai ekvivalents; piemērots dažādām anatomiskām zonām
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes silikons vai ekvivalents materiāls
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Dažādi ādas toņi (gaišs, vidējs, tumšs) vai ražotāja standarta varianti
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācij
	Komplektā jāiekļauj šautas brūces izejas simulācijas elementi (6 gab. komplekts) un lietošanas instrukcija
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšana
	Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums (ja paredzēts)
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	10 komplekti (60 gab.)
	[norādīt jā vai nē]


	7. Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām sprieguma pneimotoraksa atpazīšanā un adatas dekompresijas veikšanā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Torso tipa anatomisks mācību simulators ar krūškurvja struktūru, kas paredzēta adatas ievadīšanas (needle thoracostomy) prasmju apmācībai
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina sprieguma pneimotoraksa simulāciju; ļauj praktizēt adatas dekompresiju 2. starpribu telpā vidusatslēgas līnijā un/vai 5. starpribu telpā viduspaduses līnijā; nodrošina reālistisku audu pretestību un anatomiskus orientierus
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Simulators nodrošina atkārtotu adatas ievadīšanu un dekompresijas prasmju trenēšanu; sistēma atjauno spiediena/“plaušu” stāvokli treniņu turpināšanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcijas komponentes
	Maināmas plaušas, ribu karkass un mīksta, reālistiska āda; iespēja veikt komponentu nomaiņu pēc nolietojuma
	[norādīt jā vai nē]

	Izturība
	Simulators paredzēts atkārtotai lietošanai, nodrošinot vismaz 75–100 adatas punkciju ciklus pirms komponentu nomaiņas
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Torso izmēra mācību modelis (pieauguša cilvēka krūškurvja anatomija vai ekvivalents)
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Izturīgs sintētisks materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju, piemērots intensīvai apmācībai
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta ādas toņa vai ekvivalenta krāsa
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši vai ražotāja standarta garantija
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Simulators ar plaušu un krūškurvja komponentēm, ādas pārklājumu un nepieciešamajiem savienojumiem darbībai
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšana
	Paredzēts transportēšanai iepakojumā vai ražotāja nodrošinātā uzglabāšanas kastē (ja pieejams)
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	3 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	8. Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām un praktiskai izmantošanai sprieguma pneimotoraksa (tension pneumothorax) gadījumos
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Sterils vienreizlietojams adatas dekompresijas komplekts ar katetru (Air Release System – ARS vai ekvivalents)
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Slēgta, triecienizturīga aizsargkorpusa sistēma ar ātru atvēršanu un drošu adatas/katetra fiksāciju transportēšanas laikā
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina ātru piekļuvi adatas dekompresijai; vizuāla vai mehāniska ievietošanas kontrole (piem., “flash” indikācija); paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Adatas specifikācija
	14G vai 10G adata ar katetru, garums aptuveni 3.25 in (8.25 cm) vai ekvivalents, piemērots pieaugušo krūškurvja dekompresijai
	[norādīt adatas piedāvājumu]

	Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes nerūsējošais tērauds adatai un medicīniskas kvalitātes polimērs katetram
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa / identifikācija
	Krāsu kodējums vai marķējums, kas ļauj atšķirt izmēru (piem., 10G un 14G varianti)
	[norādīt krāsas piedāvājumu]

	Drošība
	Aizsargāts adatas gals transportēšanas laikā; samazināts nejaušas traumas risks
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Adatas dekompresijas ierīce ar aizsargkorpusu un lietošanas instrukciju
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	160 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	9. Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai trenētu vēdera traumu novērtēšanu un atvērtu vēdera brūču aprūpi ar iekšējo orgānu (zarnu) protrūzijas scenārijiem
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Reālistiska 3D mācību moulage (uzliekams traumas simulators), kas attēlo atvērtu vēdera brūci ar zarnu (large intestine) protrūziju
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Pašfiksējošs (self-adhesive) vai ar papildus stiprināšanu izmantojams uz manekena vai simulācijas pacienta; paredzēts brūču aprūpes, tamponādes un traumas novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Brūces simulācijas izmērs aptuveni 28,5 × 14,7 × 4,3 cm vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas pielāgojas ķermeņa formai
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Daudzslāņu ādas tonis ar anatomiski reālistisku iekšējo struktūru (sarkans/dzīvo audu imitācija)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Vēdera traumas simulators ar zarnu protrūziju un uzglabāšanas kaste
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — uzglabāšanas/transportēšanas iepakojums vai kaste
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	4 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	10. Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei (wound packing), pārsiešanai un kā palīgmateriāls hemostātisko pārsēju lietošanā neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās un civilās glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Sterils, kompresēts (vacuum packed) marles pārsējs ruļļa formā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Cieši kompresēts, rullēts marles pārsējs ar atveramu, hermētisku iepakojumu, kas nodrošina minimālu apjomu uzglabāšanas laikā
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskās īpašības
	Augsta uzsūkšanas spēja; piemērots brūču pakošanai; paredzēts lietošanai kopā ar spiedošiem pārsējiem vai hemostātiskiem līdzekļiem; pēc atvēršanas izplešas pilnā garumā
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Aptuveni 4.5 in × 4.1 yd (vai ekvivalents)
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	100% kokvilnas marle, daudzslāņu (piem., 6-ply vai ekvivalents) ar zemu plūksnojumu veidošanos
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots vakuuma iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Triecienizturīgs, hermētisks iepakojums ar viegli atveramām atvēršanas joslām
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Balta (vai ražotāja standarta medicīniskā marles krāsa)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Sterils kompresēts marles pārsējs lietošanai medicīniskajā aprīkojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	1100 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	11. Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents)


	Pielietojums
	Paredzēts dzīvībai bīstamas ārējas asiņošanas kontrolei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas dienestu apmācībās un praksē
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Sterils, Z-veida (Z-fold) kompresēts hemostatiskais marles pārsējs, kas paredzēts brūču tamponādei un spiediena pārsiešanai
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Chitosan (vai ekvivalenta aktīvā hemostatiskā viela) pārklājums asiņošanas kontrolei ārpus organisma koagulācijas kaskādes; pielāgojas sarežģītām brūču ģeometrijām; paredzēts ātrai lietošanai augsta stresa apstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Papildu funkcionalitāte
	Integrētas rentgenkontrastējošas (radiopaque) marķējošas līnijas vai elementi, kas nodrošina materiāla identificēšanu attēldiagnostikā pēc ievietošanas brūcē
	[norādīt piedāvājumu]

	Izmēri
	Aptuveni 3 in × 4 yd (vai ekvivalents) kompresēts hemostatiskais pārsējs
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Neausts medicīnisks audums (piem., poliesteris/viskoze vai ekvivalents) ar hemostatisku pārklājumu
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli vakuuma iepakots
	[norādīt jā vai nē]

	Antimikrobiālās īpašības
	Vēlams nodrošināt antibakteriālu iedarbību pret plašu mikroorganismu spektru
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Hermētisks, triecienizturīgs, ar vieglu un ātru atvēršanu (tear notches vai ekvivalents)
	[norādīt piedāvājumu]

	Krāsa
	Balta vai ražotāja standarta medicīniskā krāsa
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) dati, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Hemostatiskais pārsējs ar lietošanas instrukciju
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	110 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	12. Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču aprūpē, asiņošanas kontrolē un brūces tamponādes tehnikās
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Kompakts, pārnēsājams mācību simulators ar reālistisku šautas mīksto audu brūces imitāciju, integrētu asiņošanas simulācijas sistēmu un transportēšanas/uzglabāšanas kasti
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Iekļauta reālistiska caurejošas vai mīksto audu šautas brūces simulācija; nodrošina brūces pakošanas (wound packing) apmācību; savienojams ar ārēju vai iebūvētu simulētas asiņošanas sistēmu; paredzēts darbam gan klasē, gan lauka apstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Jānodrošina iespēja simulēt aktīvu asiņošanu ar šķidruma padeves sistēmu (gravitācijas vai pumpja tipa); asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama apmācību scenārijiem
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Kompakta sistēma pārnēsājamā kastē, aptuvenie ārējie izmēri līdz ~50 × 40 × 20 cm vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla brūces modelis ar daudzslāņu audu imitāciju un UV/noturīgu konstrukciju
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas un audu krāsu tonējums (vairāku slāņu krāsojums)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Mācību simulators (šautas brūces modulis) ar asiņošanas sistēmu un integrētu vai atsevišķu transportēšanas/uzglabāšanas kasti,  Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	14 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	13. Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču (ieejas brūču) atpazīšanā, brūču novērtēšanā un pirmās palīdzības sniegšanā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Reālistiski veidoti uzliekami (stick-on / moulage tipa) šautas brūces ieejas simulācijas elementi ar anatomiski korektu formu un audu imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Ieejas brūces imitācija ar raksturīgu centrālu defektu un apvidus audu bojājuma efektu; paredzēts piestiprināšanai pie manekeniem vai simulētiem pacientiem; piemērots atkārtotai izmantošanai apmācību scenārijos
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplekts (6 gab.) ar vienāda vai dažāda veida ieejas brūču simulācijām apmācību variācijām
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Brūces izmērs aptuveni 3–6 cm vai ekvivalents (atkarībā no simulācijas varianta)
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Mīksts, elastīgs medicīniskās simulācijas materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas nodrošina reālistisku tekstūru un piegulšanu virsmai
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar sarkanu/brūču audu imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Uzglabāšana / transportēšana
	Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	5 komplekti (30 gab.)
	[norādīt jā vai nē]


	14. “Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām nazofaringeālā elpceļa (NPA) ievietošanā un saistītu elpceļu prasmju apguvē
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Kompakts, pārnēsājams galvas/nazālās zonas simulators (task trainer), kas ievietots atsevišķā transportēšanas/uzglabāšanas kastē
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Anatomiski reālistiska deguna dobuma un nazofaringeālās anatomijas imitācija; paredzēts NPA ievietošanas tehnikas apmācībai; nodrošina reālistisku pretestību ievietošanas laikā; piemērots atkārtotai lietošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Nodrošina praktisku NPA ievietošanas treniņu dažādos leņķos un dziļumos; iespējama apmācība arī medikamentu (piem., intranazālas ievadīšanas tehnikas demonstrācijām)
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Kompakts vienas vienības mācību simulators; aptuvenie izmēri ~17 × 12 × 10 cm vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu anatomisku struktūru
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis (gaišs/vidējs/tumšs vai ražotāja standarta varianti)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	NPA ievietošanas simulators ar transportēšanas/uzglabāšanas kasti
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	3 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	15. Iedurta priekšmeta simulators


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām impalācijas (caurduršanas) traumu atpazīšanā, novērtēšanā un aprūpē
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar reālistisku caurdurta mīksto audu bojājuma imitāciju un noņemamu svešķermeņa (piem., armatūras stieņa/rebar) elementu
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; nodrošina reālistisku audu, muskuļu un atvērtas traumas imitāciju; atkārtoti lietojams; piemērots dažādām anatomiskām zonām
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; iespēja ātri uzlikt/noņemt apmācību laikā
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Aptuvenie izmēri: 20 × 20 × 10 cm vai ekvivalents; svars ne lielāks kā 1 kg
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Valkājams traumas simulators ar noņemamu impalācijas objektu un lietošanas instrukciju
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	6 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	16. Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām kakla šautu brūču atpazīšanā, asiņošanas kontrolē un brūču tamponādē
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar caurejošas šautas brūces imitāciju kakla rajonā, kas aptinams ap dzīvu lomu spēlētāju vai manekenu
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Integrēts kanāls starp ieejas un izejas brūci, kas ļauj veikt brūces tamponādi (wound packing); integrēta asiņošanas simulācijas sistēma ar šļūtenēm; piemērots tieša spiediena un hemostatisko līdzekļu lietošanas apmācībām. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas sūkņu sistēmām; nodrošina atkārtotu izmantošanu apmācību scenārijos
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Valkājams simulators pieauguša cilvēka kakla anatomijai vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu un muskuļu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību  valkājams kakla šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	17.  Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiska amputācijas ievainojuma, masīvas asiņošanas un ekstremitāšu traumu ārstēšanas prasmju pilnveidošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, brūces tamponādes un hemorāģijas kontroles apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām; asiņošanas intensitāte kontrolējama ar manuālu vai pumpja tipa sistēmu
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pilna izmēra pieauguša cilvēka augšstilba/kājas anatomijas simulators vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	18. Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiskas augšējās ekstremitātes amputācijas, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas rokas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	19.  Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina asiņošanas simulāciju no ievainojuma vietas
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšstilba anatomijas izmērs vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	20.  Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas augšējās ekstremitātes amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. 
Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz:
· šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem;
· manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai;
· pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai;
· savienojumu ar brūces simulatoru;
· iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā.
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina kontrolējamu asiņošanas simulāciju no amputācijas vietas
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj mācību   Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi)
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	21.  Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts ekstremitāšu kompresijai, pārsiešanai, sastiepumu un traumu stabilizācijai, šinu fiksācijai, auksto/karsto kompresu nostiprināšanai, kā arī izmantošanai neatliekamajā un taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu vajadzībām
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Elastīgs kompresijas pārsējs atkārtotai vai vienreizējai lietošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Elastīgs stiepjamais pārsējs ar integrētu stiprinājuma sistēmu (hook closure / Velcro tipa vai ekvivalents), kas nodrošina drošu fiksāciju bez papildu klipšiem
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina vienmērīgu kompresiju un atbalstu; piemērots ilgstošai lietošanai; viegli pielāgojams dažādu anatomisko zonu pārsiešanai; kompakts iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Platums: 4” vai 6” (vai ekvivalents); garums pilnā izstiepumā ne mazāks kā 5 yd (~4,5 m)
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Lateksu nesaturošs elastīgs auduma materiāls
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Nesterils
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Individuāls iepakojums, kompakts vai vakuuma tipa iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Elastīgais kompresijas pārsējs ar integrētu fiksācijas sistēmu
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	650 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	22. Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts ekstremitāšu imobilizācijai, roku fiksācijai sling tipa saitēs, pārsiešanai, šinu nostiprināšanai un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Trīsstūrveida universāls medicīniskais pārsējs
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Salokāms auduma pārsējs trīsstūra formā, kompakti iepakots individuālā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Piemērots sling izveidei, galvas pārsiešanai, šinu fiksācijai un citu improvizētu medicīnisko risinājumu nodrošināšanai; viegls un kompakts
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Aptuveni 40 × 40 × 56 in (vai ekvivalents)
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Izturīgs kokvilnas vai kokvilnas/poliestera auduma materiāls
	[norādīt auduma materiālu]

	Krāsa
	Olive Drab Green (ODG) vai ražotāja standarta taktiskā krāsa
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Sterilitāte
	Nesterils
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Individuāls, kompakts un mitrumizturīgs iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīgums
	Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Trīsstūrveida pārsējs individuālā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	400 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	23. Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts kardiopulmonālās reanimācijas (CPR), elpceļu nodrošināšanas un žokļa izbīdīšanas (jaw thrust maneuver) apmācībām neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu personāla sagatavošanā
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Pilna ķermeņa vai torso tipa pieaugušā cilvēka anatomijas CPR apmācību manekens ar integrētu elpceļu sistēmu un jaw thrust funkcionalitāti
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina reālistisku krūškurvja kompresiju un ventilācijas apmācību; elpceļi atverami ar galvas atgāšanu vai žokļa izbīdīšanu; piemērots BLS/AED apmācībām; anatomiski orientieri pareizai roku pozicionēšanai
	[norādīt jā vai nē]

	Funkcionalitāte
	Nodrošina vizuālu, mehānisku vai elektronisku atgriezenisko saiti par kompresiju dziļumu, frekvenci un ventilāciju; savietojams ar AED apmācību sistēmām
	[norādīt jā vai nē]

	Elpceļu funkcijas
	Integrēta jaw thrust funkcija elpceļu atvēršanas tehnikas trenēšanai bez galvas atgāšanas; maināmi/plaušu maisi vai elpceļu moduļi
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pieauguša cilvēka anatomijas izmērs vai ekvivalents
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Izturīgs sintētiskais materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju; piemērots intensīvai atkārtotai lietošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Anatomiski reālistisks ādas tonis vai ražotāja standarta krāsa
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	CPR manekens ar elpceļu sistēmu, plaušu maisiem/moduļiem, lietošanas instrukciju un transportēšanas soma vai kaste
	[norādīt jā vai nē]

	Transportēšanas soma
	Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma vai ekvivalents risinājums
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Skaits (plānotais)
	1 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	24. Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts medicīnisko sensoru, elektrodu, stimulācijas un fiksācijas sistēmu pielīmēšanai pie ādas; izmantojams arī simulācijas un mācību iekārtās kā saķeres/nostiprināšanas slānis medicīnas un apmācību vidē
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Premium klases daudzfunkcionāls (multi-use) hidrogelis ar augstu adhēziju
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Mīksts, elastīgs, “tacky” tipa hidrogelis ar daudzslāņu konstrukciju, kas nodrošina atkārtotu pielipšanu un noņemšanu bez būtiska funkcionalitātes zuduma
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskās īpašības
	Augsta sākotnējā saķere (“high tack” un “quick grab”); atkārtoti pielīmējams (restick capability); piemērots lietošanai uz ādas un dažādiem medicīniskiem substrātiem; paredzēts ilgstošai lietošanai ar stabilu adhēziju
	[norādīt jā vai nē]

	Elektriskās īpašības
	Zema elektriskā pretestība, piemērots sensoru un stimulācijas signālu pārraidei (ECG/EMG/TENS tipa pielietojumiem)
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Ruļļos; tipiski platums ap 9” (≈23 cm), garums līdz ~250–300 pēdām (≈76–91 m), vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Biezums
	Aptuveni 0.8–1.3 mm (30–50 mils vai ekvivalents atkarībā no varianta)
	[norādīt preces biezumu]

	pH
	Aptuveni 3.5–3.6 (±0.5)
	[norādīt parametrus]

	Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes hidrogelis (polimēru ūdens bāzes gēls ar biokompatibilitātes īpašībām)
	[norādīt jā vai nē]

	Bioloģiskā savietojamība
	Nedrīkst būt toksisks, kairinošs vai sensibilizējošs (atbilstoši ISO 10993 vai ekvivalentam)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 6–18 mēneši (atkarībā no iepakojuma apstrādes – slit / non-slit)
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Uzglabāšana
	Uzglabājams kontrolētā temperatūrā (aptuveni 5–27°C optimāli), aizsargāts no tiešiem saules stariem un izžūšanas
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta (caurspīdīgs vai gaišs hidrogelis)
	[norādīt jā vai nē]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Hidrogela rullis vai loksnes atbilstoši varianta specifikācijai
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	2 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	25. Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēta cietušo aizsardzībai pret hipotermiju, pārkaršanu, vēju un mitrumu neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, glābšanas un katastrofu pārvaldības operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Vienreizlietojama termiskā glābšanas sega
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Divpusēja metalizēta plēves sega ar siltuma atstarošanas īpašībām
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina aizsardzību pret aukstumu, karstumu, lietu un vēju; kompakti salokāma; piemērota individuālajiem pirmās palīdzības komplektiem (IFAK), medicīnas somām un evakuācijas aprīkojumam
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Ne mazāk kā 160 × 210 cm
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Metalizēta poliestera (PET) plēve ar alumīnija pārklājumu vai ekvivalents materiāls
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Krāsa
	Divpusēja sudraba/zelta krāsa vai ekvivalents risinājums
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Svars
	Ne vairāk kā 80 g
	[norādīt preces svaru]

	Mitrumizturība
	Ūdensnecaurlaidīga un vēja necaurlaidīga konstrukcija
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Individuāli iepakota hermētiskā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Atbilstība standartiem
	CE marķējums un atbilstība MDR (ES) 2017/745 vai ekvivalentām prasībām
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīguma termiņš
	Ražotāja noteiktais derīguma termiņš, ne mazāks kā 5 gadi no piegādes brīža
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Termiskā glābšanas sega individuālā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	200 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	26. Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts masīvas asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei, spiedoša pārsēja izveidei un traumatisku ievainojumu aprūpei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Sterils, modulārs, daudzfunkcionāls spiedošais pārsējs
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Elastīgs kompresijas pārsējs ar integrētu absorbējošu brūces spilventiņu, spiediena elementu (pressure cup), sterilu marli un okluzīvu plēvi vienotā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina vairākas funkcijas vienā izstrādājumā: brūces tamponādi, spiedoša pārsēja izveidi, okluzīva pārsēja izveidi un acu traumu aizsardzību; paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos, izmantojot galvenokārt rupjās motorikas kustības
	[norādīt jā vai nē]

	Integrētā marle
	Komplektā iebūvēta sterila Z-veida (zig-zag packed) marle, ne mazāk kā 3 m garumā un 4 kārtās (4-ply) vai ekvivalents risinājums
	[norādīt piedāvāto risinājumu]

	Okluzīvais elements
	Integrēta noņemama okluzīva plēve krūškurvja vai vēdera traumu aprūpei
	[norādīt jā vai nē]

	Spiediena elements
	Caurspīdīgs spiediena elements, kas nodrošina fokusētu spiedienu uz brūci un nepieciešamības gadījumā izmantojams kā acu aizsargs (rigid eye shield)
	[norādīt jā vai nē]

	Fiksācijas sistēma
	Elastīgais pārsējs aprīkots ar integrētiem fiksācijas elementiem (Control Strips™ vai ekvivalents), kas novērš pārsēja nejaušu atritināšanos uzlikšanas laikā
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Lateksu nesaturoši medicīniskas kvalitātes materiāli
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Pārsēja platums ne mazāks kā 10 cm (4") vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Hermētisks, mitrumizturīgs individuālais iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Svars
	Ne vairāk kā 110 g
	[norādīt preces svaru]

	Krāsa
	Ražotāja standarta
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija / derīguma termiņš
	Derīguma termiņš ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Modulārais spiedošais pārsējs ar integrētu marli, okluzīvo plēvi un spiediena elementu
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	200 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	27. TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts TCCC (Tactical Combat Casualty Care) un TECC (Tactical Emergency Casualty Care) apmācībām, medicīnas vingrinājumiem, taktiskajiem scenārijiem un Force-on-Force mācībām
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Modulāra individuālā pirmās palīdzības soma (IFAK) ar iespēju nēsāt uz jostas, augšstilba platformas vai MOLLE sistēmas ekipējuma
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Paredzēts atkārtotai izmantošanai mācību procesā; nodrošina MARCH algoritma pamatprasmju apguvi; piemērots individuālām un grupu apmācībām
	[norādīt jā vai nē]

	Stiprinājuma sistēma
	Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; komplektā jostas stiprinājums un/vai augšstilba stiprinājuma sistēma
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Augstas izturības neilons vai ekvivalents materiāls
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Krāsa
	Melna, zaļa, coyote brown vai cita taktiskā krāsa
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Izmēri
	Aptuveni 21 × 18 × 14 cm vai ekvivalents
	[norādīt preces izmērus]

	Svars
	Ne vairāk kā 1 kg pilnā komplektācijā
	[norādīt preces svaru]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Komplektā jāiekļauj ne mazāk kā: 
1. Mācību žņaugs/turnikets	1 gab.
2. Traumatiskais spiedošais pārsējs	1 gab.
3. Kompresēta marle	1 gab.
4. Hemostatiskās marles mācību analogs	1 gab.
5. Krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Chest Seal Trainer), dubultais komplekts	1 gab.
6. Nazofaringeālais elpceļš (NPA) ar lubrikantu	1 gab.
7. Adatas dekompresijas mācību ierīce	1 gab.
8. Aizsargbrilles / acu aizsargs	1 gab.
9. Medicīniskais marķieris	1 gab.
10. TCCC cietušā aprūpes karte (Combat Casualty Card)	1 gab.
11. Nitrila cimdi	Ne mazāk kā 2 pāri
12. Medicīniskā līmlente	1 rullis
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	40 komplekti
	[norādīt jā vai nē]




	28. Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu


	Pielietojums
	Paredzētas cietušo evakuācijai, pārvietošanai un transportēšanai militārajās, taktiskajās, policijas, robežapsardzības, glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Daudzkārt salokāmas taktiskās nestuves ar metāla rāmi un integrētu pārnēsāšanas sistēmu
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nestuves iespējams sagatavot lietošanai ne ilgāk kā 30 sekundēs; piemērotas transportēšanai ierobežotās telpās, transportlīdzekļos un gaisa kuģos; nodrošina cietušā drošu fiksāciju
	[norādīt jā vai nē]

	Nestuvju rāmis
	Izgatavots no augstas izturības alumīnija sakausējuma vai ekvivalenta materiāla
	[norādīt jā vai nē]

	Nestuvju pārklājums
	Augstas izturības, ūdensizturīgs un viegli dezinficējams sintētisks audums
	[norādīt jā vai nē]

	Celtspēja
	Ne mazāk kā 540 kg (1 200 lbs)
	[norādīt preces celtspēju]

	Rokturi
	Ne mazāk kā 6 integrēti transportēšanas rokturi
	[norādīt rokturu skaitu]

	Drošības siksnas
	Ne mazāk kā 2 ātri atvienojamas pacienta fiksācijas siksnas
	[norādīt skaitu]

	Izmēri darba stāvoklī
	Aptuveni 220 cm × 56 cm vai ekvivalents
	[norādīt izmērus]

	Izmēri salocītā stāvoklī
	Ne lielāki par 60 × 25 × 25 cm vai ekvivalents
	[norādīt izmērus]

	Svars
	Ne vairāk kā 8 kg
	[norādīt preces svaru]

	Korozijizturība
	Konstrukcijai jābūt izturīgai pret koroziju, mitrumu un ekspluatāciju ārpus telpām
	[norādīt jā vai nē]

	Pārnēsāšanas sistēma
	Komplektā taktiskā nestuvju pārnēsāšanas soma vai mugursomas tipa sistēma
	[norādīt jā vai nē]

	Pārnēsāšanas sistēmas īpašības
	Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; regulējamas plecu siksnas; kompresijas siksnas nestuvju nostiprināšanai; ātras piekļuves konstrukcija
	[norādīt jā vai nē]

	Pārnēsāšanas sistēmas materiāls
	Augstas izturības neilons (500D–1000D) vai ekvivalents
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Krāsa
	Melna, Ranger Green, Coyote Brown vai cita taktiskā krāsa
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Salokāmās taktiskās nestuves, pacienta fiksācijas siksnas, taktiskā pārnēsāšanas soma/mugursoma, lietošanas instrukcija
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	5 komplekti
	[norādīt jā vai nē]


	29.  Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts atvērtu krūškurvja traumu, šautu un durtu brūču hermetizēšanai un spriedzes pneimotoraksa riska mazināšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Sterils ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Okluzīvs pārsējs ar integrētu vienvirziena ventilācijas sistēmu (vented chest seal) gaisa un asiņu novadīšanai no pleiras dobuma
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Piemērots lietošanai uz mitras, asiņainas vai apmatotas ādas; nodrošina spēcīgu adhēziju un efektīvu hermetizāciju sarežģītos apstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Ventilācijas sistēma
	Ne mazāk kā 3 ventilācijas kanāli vai ekvivalenta konstrukcija, kas nodrošina gaisa izplūdi un samazina ventilācijas aizsprostošanās risku
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	Elastīgs medicīniskas kvalitātes polimērmateriāls ar augstas adhēzijas līmes slāni
	[norādīt jā vai nē]

	Izmēri
	Ne mazāki par 15 × 15 cm
	[norādīt preces izmērus]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Individuāli hermētiski iepakots
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija iepakojumā
	Ne mazāk kā 2 ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji (priekšējai un aizmugurējai ievainojuma vietai)
	[norādīt jā vai nē]

	Darbības temperatūra
	Piemērots lietošanai dažādos klimatiskajos apstākļos, tostarp zemās un augstās temperatūrās
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Atbilstība
	Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Divi ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji vienā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	200 iepakojumi (400 gab.)
	[norādīt jā vai nē]


	30.  Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem ar apgrūtinātu elpceļu uzturēšanu taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Sterils nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Elastīga caurule ar noapaļotu distālo galu un drošības atloku (flange), kas novērš ierīces pilnīgu ievadīšanu elpceļos
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Piemērots spontāni elpojošu pacientu elpceļu nodrošināšanai; saglabā elastību dažādos klimatiskajos apstākļos; atraumatisks ievietošanas dizains
	[norādīt jā vai nē]

	Izmērs
	28 Fr ± 2 Fr vai ekvivalents pieaugušo izmērs
	[norādīt preces izmērus]

	Garums
	Atbilstošs izvēlētajam diametram un paredzētam pieaugušo pacientu lietojumam
	[norādīt piedāvāto garumu]

	Materiāls
	Medicīniskas kvalitātes PVC, termoplastisks elastomērs vai ekvivalents lateksu nesaturošs materiāls
	[norādīt jā vai nē]

	Lubrikants
	Komplektā ūdens bāzes lubrikanta iepakojums ievietošanas atvieglošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Sterils, vienreizlietojams
	[norādīt jā vai nē]

	Lateksa saturs
	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Individuāli hermētiski iepakots
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Ražotāja standarta
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Atbilstība
	Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Nazofaringeālais elpceļš un ūdens bāzes lubrikanta iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	200 gab.
	[norādīt jā vai nē]


	31.  Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēti individuālai aizsardzībai un infekciju kontrolei neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Bez pūdera, abpusēji lietojami (ambidextrous), ar teksturētu virsmu satvēriena uzlabošanai
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Paaugstināta izturība pret plīsumiem un caurduršanu; nodrošina labu taustes jutību un satvērienu mitros apstākļos; piemēroti lietošanai taktiskajā vidē
	[norādīt jā vai nē]

	Materiāls
	100% nitrils vai ekvivalents sintētiskais materiāls
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Lateksa saturs
	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu
	[norādīt jā vai nē]

	Krāsa
	Balta vai melna 
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Biezums
	Ne mazāks kā 5 mil (0,12 mm) pirkstu zonā vai ekvivalents
	[norādīt piedāvāto biezumu]

	Garums
	Ne mazāks kā 240 mm
	[norādīt piedāvāto garumu]

	Izmēri
	S, M, L, XL vai ekvivalenti izmēri
	[norādīt jā vai nē]

	Virsmas apstrāde
	Teksturēta pirkstu vai plaukstas zona drošākam satvērienam
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	Nesterili
	[norādīt jā vai nē]

	Atbilstība standartiem
	CE marķējums; atbilstība EN 455, EN ISO 374 vai ekvivalentiem medicīnisko un aizsargcimdu standartiem
	[norādīt jā vai nē]

	Iepakojums
	Dispensatora tipa iepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Daudzums iepakojumā
	Ne mazāk kā 100 cimdi (50 pāri)
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 3 gadi no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Loģistikas kodifikācija
	Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	20 iepakojumi
	[norādīt jā vai nē]


	32.  Taktiskais žņaugs  (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents


	Pielietojums
	Paredzēts dzīvībai bīstamas ekstremitāšu asiņošanas apturēšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Produkta veids
	Vienas rokas pielietošanai paredzēts ekstremitāšu žņaugs
	[norādīt jā vai nē]

	Konstrukcija
	Žņaugs ar pašbloķējošu spriegošanas stieni (windlass), fiksācijas mehānismu, spriegošanas siksnu un laika atzīmēšanas laukumu
	[norādīt jā vai nē]

	Specifiskas īpašības
	Nodrošina ātru un efektīvu masīvas asiņošanas apturēšanu augšējām un apakšējām ekstremitātēm; piemērots pašpalīdzībai un savstarpējai palīdzībai; lietojams ar vienu roku; paredzēts lietošanai dažādos laikapstākļos
	[norādīt jā vai nē]

	Spriegošanas mehānisms
	Mehānisks spriegošanas stienis (windlass) ar drošu fiksācijas sistēmu
	[norādīt jā vai nē]

	Siksnas platums
	Ne mazāks kā 38 mm (1,5")
	[norādīt piedāvāto platumu]

	Garums
	Ne mazāks kā 95 cm atvērtā veidā
	[norādīt piedāvāto garumu]

	Materiāls
	Augstas izturības sintētiskie materiāli ar pastiprinātiem polimēra vai kompozītmateriāla elementiem
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Krāsa
	Melna, zila 
	[norādīt piedāvāto krāsu]

	Svars
	Ne vairāk kā 100 g
	[norādīt preces svaru]

	Lietošana
	Piemērots lietošanai ar cimdiem, zemas redzamības apstākļos un paaugstināta stresa situācijās
	[norādīt jā vai nē]

	Marķēšana
	Jābūt paredzētai vietai žņauga uzlikšanas laika norādīšanai
	[norādīt jā vai nē]

	Sterilitāte
	[bookmark: _GoBack]Nesterils
	[norādīt jā vai nē]

	Atbilstība
	Atbilst TCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) rekomendētajām prasībām vai ekvivalentas institūcijas rekomendācijām; atbilst ANSI/ISEA Z308.1 prasībām, ja tās konkrētajai precei ir piemērojamas
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Derīguma termiņš
	Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas
	[norādīt piedāvāto derīguma termiņu]

	Iepakojums
	Individuāls aizsargiepakojums
	[norādīt jā vai nē]

	Loģistikas kodifikācija
	NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams. Piemēram, NSN 6515-01-521-7976.
	[norādīt jā vai nē]

	Komplektācija
	Žņaugs individuālā iepakojumā
	[norādīt jā vai nē]

	Skaits (plānotais)
	200 gab.
	[norādīt jā vai nē]

	33. Preces piegādes vieta

	[bookmark: _Hlk238562988]Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde (adrese “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) vai Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) (tiek norādīts pieprasījumā).
	[norādīt jā vai nē]






[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:19] [19:  Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.] 


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

2. iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”
[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:20] [20:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]

	Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm

	Parametrs
	Tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:21] [21:  Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” pretendents norāda informāciju par atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Tehniskās specifikācijas prasības”, ierakstot kvadrātiekavās pieprasīto informāciju. Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, datu lapas, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas saturs pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām.] 


	Preces veids un pielietošanas mērķis
	Telts un tās aprīkojums ir paredzēts personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu ar tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu saistītu uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Nepieciešamības gadījumā telti un tās aprīkojumu var īsā laikā un ar minimāliem personāla resursiem novākt, pārvest uz citu dislokācijas vietu un īsā laikā sagatavot lietošanai. 
	[norādīt jā vai nē]

	Vispārējais apraksts
	Teltij ir viengabala konstrukcija. Tās konstrukcija ir paredzēta kā savstarpēji savienojama ar standartizētu savienojuma moduli un aksesuāriem, kurus dažādās kombinācijās var piemērot dažādām vajadzībām. Ar pilnu telts komplektāciju saprot visu nepieciešamo telts aprīkojuma un aksesuāru klāstu, kas paredzēts, lai, telti izvēršot, tā funkcionētu tai paredzētajā režīmā.
Telts ražota tādā veidā, ka to var uzstādīt ne vairāk kā 4 cilvēki laikā, kas nepārsniedz 12 minūtes.
Piezīme: 12 minūšu uzstādīšanā ietilpst tikai pamata telts konstrukcijas izvēršana -piepūšana ar gaisu, iespējamo metālisko siju uzstādīšana, bez papildu elementu uzstādīšanas (apgaismojums, cietā grīda u.tml.).
	[norādīt jā vai nē]

	Preces daudzums
	1 gab.
	[norādīt jā vai nē]

	Preces ražošanas gads
	Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas.
	[norādīt ražošanas gadu]

	Izmēri
	1. augstums iekšējais: 2,50 m (± 10 cm); 
2. augstums ārējais: 2,80 m (± 10 cm);
3. grīda: platums no 5,30 m (± 10 cm) līdz 5,6 m (± 10 cm)× garums no 7,20  m (± 10 cm) līdz 7,50 m (± 10 cm);
4. platība (pie grīdas) no 36,92 m2 līdz 43,32 m2.
Piezīme: 3. un 4.punktā noteiktā grīda nav atsevišķi noņemams papildu segums (cietā grīda), kurš ir noteikts šajā specifikācijā. 3. un 4.punktā noteiktās grīdas izmēri ir uzskatāmi kā telts grīdas izmēri, kuros ietilpst ribu vai siju izvērsumu izmēri.
	[norādīt preces izmērus]

	Materiāls
	Telts materiāls PVC ne mazāk par 660 g/m2 (± 20 g/m2) telts pārsegam, ne mazāk par 900 g/m2 (± 20 g/m2) telts karkasam  un grīdas materiāls PVC ne mazāk par 850 g/m2 (± 20 g/m2), kurš 100% ūdens necaurlaidīgs, šuves sakausētas.
	[norādīt piedāvāto materiālu]

	Krāsa
	Armijas telts krāsa – NATO (Oliv) vai līdzīga, kuru jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
	[norādīt krāsu]

	Kopšanas, uzturēšanas prasības
	1. iepakota telts ir aprīkota ar rokturiem telts pārvietošanai; 
2. viegla kopšana un uzturēšana, nav nepieciešamas papildus izmaksas;
3. uzturēšanas temperatūras robežas no -35 ºC līdz +40ºC;
4. telts materiāls noturīgs pret krasām temperatūras maiņām, kā arī laika gaitā nemaina savas tehniskās īpašības.
	[norādīt jā vai nē]

	Telts sastāvdaļu raksturojums
	1. telts karkass: piepūšams ar gaisu;
2. sastāvs: sastāv no telts ribām un horizontālā savienojuma – sijām. Ribas un sijas (divas sānu sijas var būt izveidotas no izturīgas metāla caurules) ir apaļas un piepūšamas ar gaisu;
3. ribu un siju diametrs: 30 cm (± 5 cm);
4. ribu skaits: vismaz 4 gab.;
5. siju skaits starp ribām: vismaz 3 gab.;
6. izturamais svars: telts konstrukcija izgatavota tādā veidā, ka spēj izturēt telts iekštelpas elektroapgaismojuma piekarināmo iekārtu svaru un sniega slodzi vismaz 20 kg/m2;
7. gaisa spiediens: ne mazāk par 220 mbar;
8. ribu apraksts: katra riba un tai piestiprinātās sijas ir kā viena sekcija; tas ir paredzēts, lai vienas sekcijas bojājuma gadījumā lauka apstākļos būtu vieglāk un ātrāk konstatēt bojājuma vietu, nepieciešamības gadījumā veikt remontu, pie tam pārējā telts daļa neciestu; ventiļi-savienojumi gaisa noturēšanai ir pēc formulas – 1 riba + 3 sijas;
9. stiprināšanas mehānisms: uz katras telts ribas un sijas ir iestrādāti stiprināšanas mehānismi (izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju). Mehānisms paredzēts izturēšanas spējai, kura funkcionāli nepieciešama šajā tehniskajā specifikācijā paredzētajām telts sastāvdaļām;
10. uz katras arkas apakšējās malas (plaknē, kas vērsta pret grīdu) ir 3 vienmērīgi izvietoti stiprinājuma mehānismi;
11. uz katras sijas ir 4 stiprinājumu mehānismi.
	[norādīt sastāvdaļas]

	Telts un grīdas apraksts
	1. viengabala konstrukcija (hermētiski savienota kopā);
2. pie telts ieejas ir uzlocījums, lai nepieļautu ūdens “nokļūšanu” teltī;
3. uzlocījumā ir iestrādāts mehānisms durvju nostiprināšanai (sašūšanas mehānisms) no apakšas, ja durvis neizmanto;
4. telts grīda ir no paaugstinātas izturības materiāla, lai izturētu saskari ar uz zemes esošiem nelieliem šķēršļiem (koku saknes u.tml.);
5. uz telts grīdas ir atsevišķi noņemams segums, kas ir paredzēts lielas intensitātes lietošanai un ir ūdens necaurlaidīgs;
6. uz telts ribām (telts ārpusē) ir stiprinājumi, kas paredzēti telts nostiprināšanai nepieciešamības gadījumā pie vēja ātruma līdz 25 m/s;
7. komplektā ir virves, kas spēj telti noturēt pie vēja ātruma līdz 25 m/s.
	[sniegt aprakstu]

	Cietā telts grīda
	1. no paneļiem viegli saliekama plastikātu materiāla cietā grīda;
2. paneļu biezums ne mazāks kā 1,3 cm; 
3. krāsa pelēka;
4. cietā telts grīda ievietojama telts grīdas lietderīgajā platībā, kurā neietilpst laukumi starp telts ribām un sijām, ja tādas ir paredzētas pie grīdas. Cietās grīdas platības starpība attiecībā ar visas telts grīdas lietderīgo platību nevar pārsniegt 10%.
	[sniegt aprakstu]

	Ventiļi
	1. konstrukcijā ir iestrādāti ventiļi telts piepūšanai un gaisa izsūknēšanai;
2. katrā pneimatiskajā arkā iestrādāts pārspiediena vārsts, kas nodrošina drošu telts izmantošanu.
	[sniegt aprakstu]

	Ventilācijas/apkures un instalācijas pievadi/
atveres
	1. katrā telts konstrukcijas galā iestrādāta 1 ventilācijas atvere, kas aizsargāta ar pretmoskītu tīklu;
2. no ārpuses uzstādīts lietus aizsegs un no iekšpuses siltuma ekonomijai to var nosegt ar telts materiālu uz “velcro” lentas;
3. telts konstrukcijas abos sānos lejas un augšējā daļā, katrā telts stūrī iestrādāts 1 gab. apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēts pieslēguma ports (diametrs 30 cm, kopā teltī 8 porti) un, ja portus neizmanto, tos var noslēgt;
4. telts stūros ir atveres, kas paredzētas kabeļu pievadiem; katrā telts galā atrodas divas šādas atveres (diametrs 10 cm (± 3 cm)).
	[sniegt aprakstu]

	Stiprinājumi starpsienai
	Uz telts arkas paredzēti stiprinājumi starpsienai ar durvīm.
	[norādīt jā vai nē]

	Siltumizolācijas slānis
	Viegli nostiprināms pie telts esošās konstrukcijas slānis, kurs nodrošina lielāku siltumefektivitāti un nepieļauj kondensāta veidošanos.
	[norādīt jā vai nē]

	Durvis
	1. vienas durvis katrā telts galā;
2. ap durvīm jābūt atlokiem, kas paredzēti telšu savstarpējai savienošanai ar savienojumu tuneļiem;
3. izmēri: 1,90 m (± 3 cm) × 1,60 m (± 3 cm);
4. telts durvis ir sadalītas 2 vienādās daļās;
5. durvju daļas salokāmas vai sarullējamas uz augšu vai nobīdāmas uz sāniem.
	[sniegt aprakstu]

	Telts durvis
	1. telts durvis aprīkotas ar rāvējslēdzēju; 
2. rāvējslēdzēji aprīkoti ar piekariņiem (vismaz 4 cm garumā);
3. rāvējslēdzēji ir maināmi, lai lauka apstākļos bez papildus aprīkojuma varētu nomainīt bojāto rāvējslēdzēju; slēdža lenta pie durvīm stiprinās ar “velcro” aizdari; “velcro” aizdare apskauj telts materiālu no iekšpuses un ārpuses;
4. durvju centrālajā daļā virs rāvējslēdzēja papildus aizsegs ar magnētisku savienojumu.
	[sniegt aprakstu]

	Durvju stiprinājumu apraksts
	1. virs durvīm ir stiprinājumi (mehānismi), kas fiksē katru durvju daļu sarullētā vai salokāmā veidā;
2. apkārt durvīm ir iestrādāti mehānismi telšu savstarpējai savienošanai.
	[sniegt aprakstu]

	Logi
	1. teltij katrā sānā starp ribām izveidoti logi;
2. izmēri: no 0,50 m (± 6 cm) × 0,70 m (± 11 cm);
3. logs – termiski iestrādāts telts materiālā – 3 slāņi: 1. slānis: pretmoskītu siets; 2. slānis: caurspīdīgs PVC materiāls; 3. slānis: no ārpuses loga caurspīdīgā daļa aizsedzama/atsedzama ar priekškaru.
	[sniegt aprakstu]

	Komplektācija

	Sūknis 12 V
	1. ražība: no 1000 līdz 1100 l/m;
2. maksimālais spiediens: 250 mar (3.6 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām);
3. spriegums 12 V;
4. sūknis ir aprīkots ar pretpārkaršanas sensoru un automātisku sūkņa darbības apturēšanu, sasniedzot iepriekš uzstādīto spiediena līmeni;
5. sūknis ir savienojams ar komplektāciju no 220 V sūkņa, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu.
	[sniegt aprakstu]

	Sūknis 220 V
	1. ražība: no 2000 līdz 2100 l/min;
2. maksimālais spiediens: 400 mbar (5,8 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām un nodrošina telts konstrukcijas piepūšanu ar gaisu līdz tās pilnai izvēršanai ne vairāk kā 12 minūšu laikā);
3. sūknim komplektā pievienots savienojumu komplekts, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, lai nodrošinātu pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu;
4. spriegums 220 V.
	[sniegt aprakstu]

	Gaisa pārdales vads (siltā/aukstā gaisa vienmērīgai izdalei teltī)
	Stiprināts pie teltī jau esošajiem stiprinājumiem visā telts garumā un savienojams ar apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēto pieslēguma portu.
	[norādīt jā vai nē]

	Virves/troses
	Virves telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei (melnas vai olīvas krāsas).
	[norādīt jā vai nē]

	Dzelzs mietiņi
	Dzelzs mietiņi telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei.
	[norādīt jā vai nē]

	Savienojuma koridors
	1. savienojuma koridora komplekts ar grīdu;
2. komplekta saturs:
2.1. – 1 gab. PVC pārsegs ar grīdu (telts materiālu apskauj no divām pusēm);
2.2. – 2 gab. savienojuma virves (melnas vai olīvas krāsas);
2.3. – 3 gab. teleskopiskas savienojuma caurules;
2.4. -1 gab. pārvietošanas soma.
Piezīme: komplektācija var būt cita, ja savienojuma koridors konstruēts pēc cita risinājuma, kurš līdzvērtīgs vai labāks par pieprasīto.
	[sniegt aprakstu]

	Apgaismojums
	1. lineārā veida LED gaismekļi 220-240 V, kuri savstarpēji savienojami, triecienizturīgi;
2. gaismekļi un telts aprīkoti tādā veidā, lai gaismekļus varētu viegli uzstādīt pie telts griestiem un noņemt vajadzības gadījumā;
3. gaismekļu aizsardzības klase vismaz IP65; 
4. gaismekļi paredzēti darbam pie ārējā gaisa temperatūras ziemas laikā (vismaz līdz -400C). Var ieslēgt nakts redzamības (black out) režīmā;
5. katrā teltī nodrošināt 3 gaismekļus, katra garums no 80 līdz 100 cm, gaismas plūsma 5200 – 5500 lm, svars līdz 5 kg;
6. gaismekļu pieslēgšanai nodrošināt ES tipa dakšu;
7. apgaismojuma komplektam nodrošināt transportēšanas un glabāšanas kasti  no triecienizturīga materiāla.
	[sniegt aprakstu]

	Citas prasības

	Skices saskaņošana
	Piegādātājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas saskaņo ar pasūtītāju telšu skices, kurās ir noteikti telšu izmēri,  telšu pamatelementu (logi, durvis, starpsienas ar durvīm) izmēri un izvietojums, cietās grīdas izmēri attiecībā pret telts lietderīgo grīdas platību. 
	[norādīt jā vai nē]

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 160 (viens simts sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Glabāšanas un transportēšanas līdzekļi
	Telts tiek piegādāta vairākkārtēji lietojamā iesaiņojumā vai somā, kas aprīkoti ar rokturiem pārnēsāšanai.
	[norādīt jā vai nē]

	Lietošanas instrukcija
	Lietotāja instrukcija, latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai uzstādītu/nojauktu telti un integrētu aprīkojumu.
	[norādīt jā vai nē]

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Piegādes vieta
	Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601)
	[norādīt jā vai nē]

	Remonta komplekts
	Katrai piegādātai teltij ir viens remonta komplekts, kurš pēc savas komplektācijas nodrošina ātru telts konstrukciju remontu āra apstākļos. Komplekts ievietots pārnēsājamā kastē vai somā.  
	[norādīt jā vai nē]

	Apmācības
	Piegādātājs nodrošina apmācības par telts uzstādīšanu/nojaukšanu, kopšanas un glabāšanas nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem).
	[norādīt jā vai nē]
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3. iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”
 [Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:23] [23:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]

	1.
	Vidējas jaudas gaisa sildītājs ar aprīkojumu

	Preces veids un pielietošanas mērķis
	Gaisa sildītājs un tā aprīkojums ir pārvietojama iekārta, kas paredzēta telts apsildei ar sasildīto gaisu personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu  tehniskā atbalsta uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Gaisa sildītājs un tehniskajā specifikācijā paredzētās daļas ir paredzētas piepūšama karkasa (no PVC materiāla konstruēta) telts apkurei.
	[norādīt jā vai nē]

	Vispārējais apraksts
	Sildītājs nodrošina telts apkuri ar tīro gaisu (bez degšanas vai dūmu iekļūšanas telts telpās). Piespiedu gaisa padeves sistēma nodrošina sasildītā gaisa padevi pa elastīgo gaisa vadu vienā telts galā. Telts otram galam pievienots otrs elastīgais gaisa vads, pa kuru sildītājā no teltīm nāk izmantotā (atdzisusī) gaisa plūsma. Gaisa cirkulācijā ir iespēja ieplūdināt svaigo gaisu, tādā veidā nodrošinot gaisa recirkulāciju. Sildītājs ir autonoms, un tam ir nepieciešams tikai ārējs elektroenerģijas un degvielas avots. Ierīce darbojas ar dīzeļdegvielu. 
	[norādīt jā vai nē]

	Preces daudzums
	1 gab.
	[norādīt jā vai nē]

	Ražošanas gads
	Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas.
	[norādīt ražošanas gadu]

	Darba temperatūras diapazons
	Vismaz no -40 līdz +30 °C.
	[norādīt temperatūras diapazonu]

	Siltuma atdeve
	Ne mazāka kā 27 kw.
	[norādīt parametru]

	Gaisa plūsma
	Vismaz 2125 m³/h.
	[norādīt parametru]

	Skaņas līmenis 
	Attālumā līdz 1,5 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 66 dB(A) vai attālumā līdz 7 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 65 dB(A).
	[norādīt parametru]

	Aizsardzības klase
	Vismaz IPX4.
	[norādīt parametru]

	Maksimālais degvielas patēriņš
	Ne vairāk par 4,2 1/h.
	[norādīt parametru]

	Elektro barošana
	230V, 1 fāze, 50 Hz.
	[norādīt jā vai nē]

	Maksimālais elektrības patēriņš
	Ne vairāk par 1060 W/stundā.
	[norādīt elektrības patēriņu]

	Gaisa izplūdes maksimālā temperatūra
	Saskaņā ar sildītāja ražotāja noteikto PVC materiāla teltīm.
	[norādīt temperatūru]

	Preces gaisa cirkulācijas kanāli elastīga gaisa vada pieslēgšanai
	1. viens sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāli;
2. viens izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāls  ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāli.
	[sniegt aprakstu]

	Izmērs
	Ne vairāk par 1130 mm platums x 1600 mm garums x 1020 mm augstums (bez dūmvada).
	[norādīt preces izmērus]

	Svars
	Ne vairāk par 140 kg.
	[norādīt preces svaru]

	Tālvadības termostats ar kabeli
	Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina termostata novietošanu teltī un pieslēgšanu.
	[norādīt jā vai nē]

	CO gāzes drošības detektors (monitors) ar kabeli (izvietojams teltī)
	Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina detektora novietošanu teltī un pieslēgšanu. 
	[norādīt jā vai nē]

	Izolēts elastīgs gaisa vads
	1. katram sildītāja gaisa cirkulācijas kanālam ir viens, bet ar divvirzienu kanāla adapteri ir divi elastīgi gaisa vadi, katrs ar kopējo garumu no 5 līdz 7 metriem (var būt no dažādiem savienotiem vadiem), 225 - 450 Ømm;
2. katrs gaisa vads konstruktīvi paredzēts savienošanai ar PVC telti.
Piezīme: telts apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzētā pieslēguma porta diametrs ir 450 mm, kuru var pielāgot, piemēram, galu savelkot ar espandergumiju pa perimetru.
	[sniegt aprakstu]

	Uzglabāšanas maisiņš elastīgam gaisa vadam
	Maisiņu skaits vai tilpums nodrošina iespēju pārnēsāt visus gaisa vadus katram sildītājam. 
	[norādīt jā vai nē]

	Regulējama svaigā gaisa ieplūde
	Nodrošināta.
	[norādīt jā vai nē]

	Uzgaļu un šļūtenes komplekts degvielas ņemšanai no mucām (kannām) 
	1. nodrošina sildītāja barošanu ar degvielu no dažāda tilpuma mucām, tajā skaitā 20 litru kannām ar bajonetes tipa aizvēršanas sprūdu;
2. iekļauts komplektā katram sildītājam.  
	[norādīt jā vai nē]


	2.
	Citas prasības

	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 95 (deviņdesmit pieci) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.  
	[norādīt piedāvāto piegādes termiņu]

	Lietošanas instrukcija
	Lietotāja instrukcija latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai ekspluatētu sildītāju, pievienotu vai novietotu sildītāja aprīkojumu telts apkurei.
	[norādīt jā vai nē]

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	[norādīt piedāvāto garantijas termiņu]

	Piegādes vieta
	Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601)
	[norādīt jā vai nē]

	Apmācības
	Piegādātājs nodrošina apmācības par sildītāja ekspluatāciju, tehniskās apkopes nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem).
	[norādīt jā vai nē]
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5. pielikums
atklātā konkursa 
“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) 
un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)
 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. iepirkuma daļa “Medicīnas preces”
[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:25] [25:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 

	[Dokumenta sagatavošanas datums]

	



	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Plānotais daudzums
	Vienas vienības cena, EUR bez PVN
	Summa,
EUR bez PVN (4 x 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Glābšanas un evakuācijas mācību manekens
	Gab.
	6
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	2.
	Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	3.
	Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	4.
	Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents)
	Gab. 
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	5.
	Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents
	Gab. 
	5
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	6.
	Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents
	Kompl.
	10
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	7.
	Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents
	Gab. 
	3
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	8.
	Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents
	Gab.
	160
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	9.
	Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents
	Gab.
	4
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	10.
	Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents
	Gab.
	1100
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	11.
	Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents)
	Gab.
	110
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]




	12.
	Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents
	Gab.
	14
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	13.
	Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents
	Kompl.
	5
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	14.
	Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents
	Gab.
	3
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	15.
	Iedurta priekšmeta simulators
	Gab.
	6
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	16.
	Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	17.
	Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	18.
	Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	19.
	Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	20.
	Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	21.
	Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents
	Gab.
	650
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	22.
	Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents
	Gab.
	400
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	23.
	Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents
	Gab.
	1
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	24.
	Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents
	Gab.
	2
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	25.
	Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents
	Gab.
	200
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	26.
	Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents
	Gab.
	200
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	27.
	TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents
	Kompl.
	40
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	28.
	Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu
	Kompl.
	5
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	29.
	Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents
	Iepakojums
	200
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	30.
	Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents
	Gab.
	200
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	31.
	Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents
	Iepakojums
	20
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	32.
	Taktiskais žņaugs  (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents
	Gab.
	200
	[Cena]
	[cenas un daudzuma reizinājums]

	Kopā EUR, bez PVN:
	[Summa kopā]



Plānotais apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo Līguma summu.



	
	


[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]							[Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:26] [26:  Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.] 


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

2. iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”
[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:27] [27:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 

	
[Dokumenta sagatavošanas datums]




Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm cena, EUR bez PVN ir [Cena].



[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:28] [28:  Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.] 


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

3. iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”
[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:29] [29:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 

	
[Dokumenta sagatavošanas datums]




Vidējas jaudas gaisa sildītāja ar aprīkojumu cena, EUR bez PVN ir [Cena].



[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:30] [30:  Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.] 


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA
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