Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Jumta segums paredzēts RR-32
Šķērsvalcējums nepieciešams un attālums 160 cm;
Attālums starp garenvalcējumiem pieļaujams 545mm bet ne lielāks;
Jumta segums jāveido ar klasisku dubulto valcējumu;
Attālums starp klemmēm nedrīkst pārsniekt 400mm;
Lietus ūdens novadīšanas sistēma D=150mm ,krāsa RR-32;
Bēniņu telpu paredzēts iztīrīt pilnībā un ieklāt jaunu siltinājumu;
Būvgružu apjoms prognozēts 200m3
