2.pielikums iepirkuma MNP 2026/79 noteikumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta nosaukums__________________
	Nr.p.k
	Preces nosaukums
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums (norādīt piedāvātās preces modeļa nosaukumu, ražotāju un raksturlielumus papildus norādīt saiti uz preces aprakstu interneta vietnē)
	Skaits
	Cena EUR bez PVN par 1 gab.
	Summa kopā EUR bez PVN par visu apjomu

	Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads

	1.
	Elektriskais sildītājs - ventilators
	Keramais sildītājs TFC 14 E aprīkots ar slēdzi ar diviem sildīšanas līmeņiem (700 W / 1,400 W) un vienu aukstuma pakāpi (vēdināšana). Siltākās dienās TFC 14 E var izmantot kā kompaktu galda ventilatoru, izmantojot aukstuma pakāpi. 
Iekārta ir ļoti ekonomiska, jo aukstuma pakāpes darbības režīmā sildīšanai nav nepieciešama elektrība.
Kamēr keramikas sildītājs vēdināšanas režīmā nodrošina atdzesētu gaisu, PTC keramikas sildīšanas elements nodrošina videi draudzīgu un energoefektīvu apsildi telpām līdz 20 m² / 50 m³.
TFC 14 E sildītājam ir ne tikai pārkarsēšanas aizsardzība, bet arī apgāšanās slēdzis, kas iebūvēts sildītāja apakšā. 
Indikatora gaisma starp abiem pagrieziena slēdžiem nekavējoties parāda, vai ierīce ir pievienota tīklam.
Elektriskais sildītājs Trotec TFC 14 E, 1.4 kW - Ksenukai.lv
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	PII  “Mārupīte”, Viskalnu iela 4A, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Tālr.kontaktpersonai - 22118483

	2.
	Trauku mazgājamā mašīna (iebūvējamā)
	Ietilpība vismaz 15 komplekti
Aktīvā žāvēšana ar rekondensāciju (Natural Dry)
Izmēri: 81,8 x 59,6 x 55.0 cm (+/-2cm);
Energoefektivitātes klase – D;
Trokšņa līmenis – 44dB;
Enerģijas patēriņš standarta mazgāšanas ciklā - 0.86 kWh;
Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC) uz 100 cikliem - 86 kWh;
Cikla beigu indikators, skalošanas šķidruma indikators, sāls indikators, ūdens tīrības indikators;
160 minūšu programma, 30 minūtes, 60 minūtes, 90 minūšu programma, Auto programma, Eco programma, Higiēnas programma, Intensīva mazgāšana, Machine Care, Priekšmazgāšana, Programma stiklam;
"QuickSelect" vadība. Durvis automātiski atveras programmas cikla beigās.Dubultais rotējošais smidzinātājs SatelliteClean, kas pastāvīgi maina izsmidzināšanas leņķi, rūpīgi nomazgā pat lielus priekšmetus. Īpaši glāžu turētāji. Programmu var aizkavēt līdz 24 stundām. Trauku mazgājamajai mašīnai uz grīdas spīd indikators, kas parādīs, vai trauku mazgājamā mašīna vēl darbojas vai jau ir beigusi darboties. "PerfectFit" bīdāmās eņģes. Iespēja pievienot karstajam ūdenim (ne vairāk kā 60°C), A vai B trokšņa klase, Vismaz 8 programmas, Atliktais starts, Automātiskā mazgāšana, Aqua stop drošības sistēma, Silent system, Ūdens tīrības sensors: 
Programmas “eco” ūdens patēriņš uz ciklu– 11l.
Electrolux EEM69310L, vai analogs
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	3
	Termoss/boilers elektriskais 10L
	Sildīšanai un siltuma uzturēšanai: karstvīns, ūdens, kafija vai tēja; jaucējkrāns, noslēdzams vāks, pastāvīgi regulējama temperatūra, kontroles lampiņas (gatavošana/siltuma uzturēšana), aizsardzība pret pārkaršanu, svars: 2kg, Izmēri: P 205 mm x A 205 mm x A 435mm, tilpums: 10litri,temp.+30/+110°C, pieslēgums: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW
https://astroshop.lv/lv/pasakumiem/elektriskie-termosi/termossboileris-elektr-10-l
vai analogs
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	4.
	Blenderis

[image: ]

	krūzes materiāls stikls, krūzes tilpums
2 L. izmantojamā ietilpība 1,5l, ātrumi - 13. Izmēri (+/- 2cm) - augstums 40,6 cm, platums 19,2 cm, dziļums 21,5cm, pašattīrīšanās cikls programmas - 3., trauku mazgājamā mašīnā mazgājamās daļas, svars 4,35 kg.
https://www.euronics.lv/virtuves-tehnika/veseligam-dzivesveidam/blenderi/bl871a31/tefal-perfectmix-1200-w-zelta-blenderis
vai analogs
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	5.
	Augļu žāvētājs
[image: ]
	Jauda.500W, izmēri - platums 33 cm. (+/-2cm), LED ekrāns. Temperatūras regulēšana no 35°С līdz 70°С,  2 režģi žāvēšanai ROW,  9 caurspīdīgi režģi produktu žāvēšanai,  ventilators vienmērīgai siltumu izkliedei, digitālais taimeris ar gatavošanas laika iestatījumu no 1 līdz 48 stundām
https://www.euronics.lv/virtuves-tehnika/veseligam-dzivesveidam/auglu-un-darzenu-zavetaji/so-2020/concept-500-w-balta-melna-auglu-zavetajs#_SpecificationTab

vai analogs
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	6
	Sulu spiede

[image: Sage the Nutri Juicer™ Cold XL, 1500 W, nerūsējošā terauda - Sulu spiede]
	1500 W, nerūsējošā tērauda. Lielizmēra 2 litru krūze, 88 mm īpaši plata padeves caurule. Nerūsējošā tērauda sulu spiedes grozs lielākam izturīgumam un ilgākam kalpošanas laikam. Ekonomisks motors lielākai jaudai un klusākai darbībai.  Hermētisks vāks sulas uzglabāšanai. Ātrumi – 3. Atveres diametrs - 8,8 cm. (+/- 1cm), sulas spiedes funkcijas. Pretpilēšanas sistēma, brīvi stāvošs sulas trauks, neslīdošas kājas, mazo un lielo produktu izspiešanai. 
https://www.euronics.lv/virtuves-tehnika/veseligam-dzivesveidam/sulu-spiedes/sje830/sage-the-nutri-juicer-cold-xl-1500-w-nerusejosa-terauda-sulu-spiede
vai analogs
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	7
	Mini krāsniņa -plīts ar cepeškrāsni
[image: Stollar, 40 L, 3100 W, melna - Mini krāsniņa]

	40 L, 3100 W, 1. sildelements, veids keramiskā. Diametrs - 18 cm.(+/- 2cm), jauda- 1200 W. 2. sildelements - veids keramiskā, diametrs - 14,5 cm jauda -800 W. Vispārīgā informācija: cepeškrāsns veids – elektriskā, jauda- 3100 W; Ietilpība -40 L; programmas -5, cepeškrāsns maksimālā temperatūra -230 °C; karsēšanas veids
apakšējā sildīšana, augšējā / apakšējā sildīšana, augšējā sildīšana, augšējā sildīšana ar ventilatoru, ventilators ar augšējo un apakšējo sildīšanu. Aprīkojums cepešpanna, reste. Izmēri (+/-2cm) platums-56 cm, augstums-37 cm, dziļums-40 cm, svars-12,3 kg.
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	8.
	Ledusskapis


[image: Ledusskapis saldētava apakšā Samsung RB38C600CS9/EF | Sadzīves tehnika | Ksenukai.lv | 0]
	Tips: brīvi stāvošs. All Around Cooling sistēma, Integrēts WiFi, Atvērtu durvju signalizācija. Izmēri (+/-5cm): augstums 203cm, platums 59,5cm, dziļums 65,8cm, svars 73kg(+/-3kg), kopēja ietilpība ne mazās, ka 360L, saldētavas tilpums ne mazāk ka 110L, krāsa: nerūs. tērauda, trokšņa līmenis -35dB, elektroniska vadība, displejs, akustiskā trokšņa emisijas līmenis gaisā – B, energoefektivitātes klase -C, aukstuma uzkrāšana -9h, saldētavas izvietošana  - apakšā, klimatiskā klase - SN, N, ST, T, enerģijas patēriņš - 169 KWh/gadā (+/- 10KWh), 
Samsung RB38C600CS9/EF, NoFrost, vai analogs
https://www.samsung.com/lv/refrigerators/bottom-mount-freezer/bottom-mount-freezer-with-smartthings-ai-energy-mo-390l-silver-rb38c600cs9-ef/
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	9.
	
Medikamentu ledusskapis



[image: Picture of Dometic Mini Cool medikamentu ledusskapis HC 302 (33 litri)]
	Mini Cool medikamentu ledusskapis 33LITRI, augstas veiktspējas kompresora dzesēšanu, trokšņa emisija (DIN 60704-1 un 60704-2-14) ir 45,00 dB(A), 
izgaismots termometrs ar min./maks. durvīs integrēta vērtību atmiņa, 
zems enerģijas patēriņš – īpaši ekonomisks
LED iekšējais apgaismojums,
Ar durvju signalizāciju (izstaro akustisku brīdinājuma signālu, ja durvis paliek atvērtas ilgāk par 20 sekundēm), 
3 rullīšu stila metāla atvilktnes ar 3/4 izvelkamu. Augstās atvilktņu fasādes aizsargā saturu no siltuma iekļūšanas atvērto durvju dēļ.
Ar durvju slēdzeni, lai pasargātu medikamentus no nesankcionētas piekļuves
Pastāvīga, vienmērīgi sadalīta temperatūra no 2 līdz 8 °C (nav iestatāma)
Priekšpuse izgatavota no caurspīdīgas plastmasas. Optimāla iekšējā gaisa cirkulācija.  Nodrošina īpaši skaidru uzglabāšanu. Eņģes puse nav mainīga

Dometic Mini Cool medikamentu ledusskapis HC 302, vai analogs

https://onro.lv/lv/dometic-mini-cool-medikamentu-ledusskapis-hc-302-33-litri
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	10.
	Rokas mikseris ar trauku

[image: Tefal Prep'Mix+, 500 W, balta - Rokas mikseris ar trauku]
	Jauda - 500 W; Ātrumi- 5; Turbo režīms-Jā,
Trauks – Jā; Uzgaļi – mīklas āķis, putotājs; funkcijas - mīklas mīcīšana, jaukšana, putošana; Izmēri (+/-2cm): platums-10 cm, augstums- 32 cm, dziļums- 28 cm, svars- 2,139 kg
https://www.euronics.lv/virtuves-tehnika/partikas-apstrade/mikseri/ht464138/tefal-prep-mix-500-w-balta-rokas-mikseris-ar-trauku
vai analogs

	
	
2
	
	

	11.
	Elektriska tējkanna


[image: ]





	Tilpums 1.7L. Nerūsējošā tērauda/caurspīdīga, Jauda 2200 W. Tējkannas materiāls – stikls, sildelements-iebūvēts, gaismas indikators – Jā, izslēgšana-auto, pārkaršanas gadījumā
filtrs – filtrs tējkannas snīpī, ūdens līmeņa indikators - Jā, skaņas signāls – Nē, paliktnis-360° kustīgs; vada nodalījums - Jā. Vispārējais parametrs: īpašības-100% bez BPA, XXL izmērs, tilpuma atzīmes abās pusēs, krāsa – nerūs. tērauda.
https://www.euronics.lv/virtuves-tehnika/virtuves-tehnika/tejkannas/wk3420/severin-1-7-l-nerusejosa-terauda-caurspidiga-tejkanna
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	12.
	Portatīvais bezvadu skaļrunis

[image: ]


	Skaņa - frekvenču diapazons 60 - 20000 Hz; skaņas jauda 35 W, signāls/ troksnis
80dB, skaļruņu skaits - 2; Savienojumi: Bluetooth-Jā; Akumulators, akumulatora darbības ilgums līdz14 h, baterijas lādēšanas laiks- 2,5 h, tilpums- 4800 mAh.. Izmēri (+/-2cm) platums-17,8 cm, dziļums-7,2 cm, 
augstums-6,8 cm.  Ūdensizturīgs-Jā,
aizsardzības līmenis-IP68, svars-560 g.
JBL vai analogs
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	13.
	Putekļusūcējs








[image: Putekļu sūcējs Miele Boost CX1 Cat&Dog Powerline, 890 W | Sadzīves tehnika | Ksenukai.lv | 0]

	Bez putekļu maisiņa, putekļu savākšanas veids – konteiners, putekļu konteinera ietilpība - 1 L, motora jauda ne mazāk ka  880W,  jaudas regulēšana uz korpusa, darbības rādiuss ne mazāk kā  – 10m,  automātiskā kabeļa savākšana, vada garums ne īsāks ka 6 m, barošana – no tīkla.  Uzgaļi  - turbo birste, pamat birste, teleskopiska caurule, putekļu slotiņa, mīksto mēbeļu tīrīšanas birste, spraugu tīr. uzgalis, uzgalis mīkstajām mēbelēm, uzgalis spraugu tīrīšanai, otas tipa uzgalis ar mākslīgajiem sariem, grīdas uzgalis SBD 365-3, turbo suka STB 305-3. Izmēri (+/-) 2cm – platums 40cm,augstums 28cm, dziļums 28cm, trokšņa līmenis – ne augstāk kā 80dB, krāsa – melna. , Liela tīrīšanas jauda ar “Vortex” tehnoloģiju; maksimāli tīrs gaiss — HEPA AirClean filtrs;
Ar papildu turbobirsti.  
Augstuma regulēšana ar Comfort teleskopisko cauruli.
Miele Boost CX1 Cat&Dog Powerline, 890 W, vai analogs
https://www.ksenukai.lv/p/puteklu-sucejs-miele-boost-cx1-cat-dog-powerline-890-w/l9c6?utm_source=kurpirkt.lv&utm_medium=ppc&utm_campaign=kurpirkt_auto1
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	14.
	

Datora skaļruņi
	Tips - Stereo skaļruņi
Skaņas jauda - 10-15W
Izejas jauda - 5-8W
Krāsa - pelēka/melna
Skaļruņa vadība priekšpusē
Skaļruņu augstums līdz 20cm 
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	15.
	Mūzikas centrs



 
[image: Philips TAM6805/10 cena un informācija | Mūzikas centri | 220.lv]
	Divu skaļruņu sistēma, Interfeiss: 3.5 mm, Bluetooth, USB, WiFi, USB 2.0 – 1, ar tālvadību, Disku tips: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB, Radio viļņu diapazons: FM, Izmēri (+/-) 2cm - 420 x 262 x 140 mm, Uztvērēja diapazons: FM, DAB / DAB +, interneta radio, 3.5mm pieslēgumvietas,  Jauda: ne mazāk kā 48W, 
Mūzikas centrs Philips TAM6805/10, vai analogs
https://220.lv/lv/sadzives-tehnika/video-un-audio-tehnika/muzikas-centri/muzikas-centrs-philips-tam680510?id=10826729
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	Salas sākumskola, Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads. Tālr.kontaktpersonai 20864271, 29613007

	16.
	Elektriskā tējkanna
	Tilpums - ne mazāks par 1,7 l
Sildvirsma - diskveida
Materiāls - nerūsējošā tērauda
Automātiskā izslēgšanās pie ūdens gatavības
Par 360 grādiem kustīga kanna
Darbības gaismas indikators
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ūdens līmeņa indikators
Izņemams pretkaļķu filtrs
Norādīt sildīšanas jaudu, W
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	17.
	Bezvadu skaļrunis
	Gudrais skaļrunis JBL
Bezvadu Versija: Bluetooth 5.3 ar LE Audio
Audio Sistēma: 1 woofer + 1 tweeter + 2 pasīvie radiatori
Jaudas Izeja: 30W RMS woofer + 10W RMS tweeter
Frekvenču Diapazons: 60Hz – 20kHz
Akumulatora Tips: 7500 mAh Li-ion polimērs
Akumulatora Ilgmūžība: Līdz 20 stundu atskaņošanai
Uzlādes Laiks: Aptuveni 4 stundas (USB-C, 5V/3A)
Powerbank Izejas: USB-A (5V/2A) + USB-C (5V/2A)
Lietotņu Integrācija: JBL Portable App (EQ, programmaparatūra, pārošana)
Balss Asistents: Google Assistant, Alexa (caur mobilo ierīci)
Ūdens/Putekļu Novērtējums: IP67
Bezvadu Diapazons: Līdz 10 metriem
Produktu izmērs: 22.0 × 9.65 × 9.4 cm
Tīrais svars: 960 g
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	18. 
	Tvaika tīrītājs
	Piemērots stikla virsmu un logu tīrīšanai
Barošanas veids – akumulators
Akumulatora darbības laiks – 100 min.
Uzlādes laiks – 3 h
Tvertnes tilpums – 0.15 L
Ierice ir aprikota ar starplikām uz sūkšanas sprauslām
Maināmi sūkšanas uzgaļi 
Smidzināšanas pudele ar mikrošķiedras tīrīšanas vāciņu
Mikrošķiedras mopa pārsegs
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	19.
	Rokas putekļu sūcējs
	2in1 pilna izmēra un rokas bezvadu putekļsūcējs ar LED
Dažādi tīrīšanas uzgaļi, pielāgoti arī rokas putekļsūcējam
V-veida elektriskā grīdas birste, kas novērš saru saķeršanos
Spriegums: AC 110-240V, 50/60Hz
Sūkšanas režīmi: 3
Jauda: 420W
Akumulators: 2200mAh
Trokšņa līmenis: 70dB
Putekļu nodalījuma tilpums: 0,8l
Sūkšanas jauda: 33kPa
Darbības laiks: līdz 40 minūtēm
Uzlādes laiks: 4,5 stundas
Papildus funkcijas: LED displejs, iebūvēts lukturītis, zaļās gaismas grīdas birste
Iepakojuma izmērs: 43,5x30,5x18,5cm
Iepakojuma svars: 3,705kg
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	20. 
	Bezvadu putekļsūcēju piederumu komplekts
	Piederumu komplekts ir saderīgs ar Philips bezvada putekļsūcēju 3000. sērijas ierīcēm (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133).
 iekļauti “divi vienā” piederumi, kā arī uzgalis šauru spraugu tīrīšanai.
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	Mārupes Sporta centrs, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Tālr.kontaktpersonai 29220691, Egita

	21
	Putekļusūcējs (1
gab)
	Nominālā ieejas jauda (W)	1400
Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)	min. 100 - maks. 2100
Sūkšanas jauda (W)	315
Tvertnes tilpums (l)	30
Strāvas kabelis (m)	3-6
Spriegums (V)	220 - 240
Frekvence (Hz)	50 - 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A))	73
Svars bez piederumiem (kg) maks.	8.7
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	22
	Logu mazgāšanas iekārta (2 gab)

	Sūkšanas uzgaļa platība (mm)   min 280
Netīrā ūdens tverte (ml) 100-200
Baterijas darbības laiks (min) min.45
Svars ar bateriju (kg) 0,5-1
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	Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Tālr.kontaktpersonai : Inga Jātniece 28646072

	23
	Mikseris, rokas.
Tefal PowerMix Silence, 600 W vai ekvivalents
	Nominālā jauda ne mazāk kā 600 W
Ātrumu skaits	ne mazāk kā 5 ātrumi.
Spriegums	220–240 V, 50/60 Hz.
Uzgaļi putošanai komplektā vismaz 2 gab. no nerūsējošā tērauda.
Mīklas āķi komplektā vismaz 2 gab. no nerūsējošā tērauda.
Uzgaļu izņemšanas poga- obligāti.
Uzgaļiem jābūt piemērotiem mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
Krāsa	ražotāja standarta izpildījumā.
Svars	ne vairāk kā 1,5 kg.
Mikseris paredzēts putošanai, maisīšanai un mīklas mīcīšanai.
Jānodrošina stabila darbība ar dažādas konsistences produktiem, tostarp biezām mīklām.
Ātruma regulēšanai jābūt viegli pieejamai darbības laikā.
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	24
	Ledusskapis, brīvi stāvošs, ar saldētavu apakšējā daļā. Hisense Hi3, NoFrost, 310L, vai ekvivalents
	Ledusskapja nodalījuma tilpums	ne mazāk kā 230 l.
Saldētavas tilpums, ne mazāk kā 95 l.
Augstums 185–195 cm.
Platums, ne vairāk kā 60 cm.
Dziļums, ne vairāk kā 65 cm.
Energoefektivitātes klase, ne zemāka par E.
Gada elektroenerģijas patēriņš	ne vairāk kā 250 kWh/gadā.
Trokšņa līmenis, ne vairāk kā 40 dB
Klimatiskā klase, SN, N, ST vai plašāks diapazons..
Saldēšanas jauda, ne mazāk kā 6 kg/24 h
Krāsa	balta vai ražotāja standarta izpildījumā.
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	25.
	Putekļu sūcējs, Philips PowerPro Compact, 900W, bez maisiņa, vai ekvivalents
	Maksimālā motora jauda ne mazāk kā 900 W.
Bez maisiņa, ar uztveršanas veids, konteiners
Darbības rādiuss ne mazāk kā 9 m.
Trokšņa līmenis ne vairāk kā 80 dB.
Putekļu filtrācijas sistēma HEPA filtrs vai ekvivalenta augstas efektivitātes filtrācijas sistēma.
Filtrācijas efektivitāte	ne mazāk kā 99,9 % smalko daļiņu aizturēšana.
Teleskopiskā caurule, regulējama garuma.
Riteņi	gumijoti vai grīdas segumu saudzējoši.
Barošanas spriegums	220–240 V, 50/60 Hz
Kabeļa garums ne mazāk kā 6 m
Automātiska kabeļa savākšana.
Svars ne vairāk kā 7 kg
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	26.
	Tvaika tīrītājs, profesionāls, Karcher SG 4/2 Classic vai ekvivalents
	Sildīšanas jauda ne mazāk kā 2200 W.
Tvaika spiediens ne mazāk kā 4 bar.
Katla temperatūra ne mazāk kā 140 °C.
Ūdens tvertnes tilpums ne mazāk kā 1,5 l.
Katla tilpums	ne mazāk kā 0,5 l.
Uzsilšanas laiks ne vairāk kā 5 minūtes.
Elektrokabeļa garums	ne mazāk kā 5 m.
Tvaika šļūtenes garums ne mazāk kā 2 m.
Barošanas spriegums	220–240 V, 50 Hz
Svars bez piederumiem ne vairāk kā 8 kg.
Izmēri	kompakta konstrukcija profesionālai lietošanai
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	27.
	Izšūšanas mašīna, NV-880E Brother vai ekvivalenta.
	Maksimālais izšūšanas rāmja laukums 16cm x 26cm.
Izšūšanas dizainu skaits 251 līdz 350.
Alfabētu skaits (izšūšanas režīmā) 10-15
Dūrienu skaits minūtē 850, Adatu skaits 1
Alfabēta veidu skaits izšūšanas režīmā 13
Apakšējā diega spriegojums- automātisks.
Ātrums dūrieni/minūtē līdz 850
Ātruma regulēšanas ir iespējama.
Regulējams augšējā diega spriegojums.
Ir paredzēta izšūšana bez pārstaipēm.
Datu nolasīšanas veids USB. Datu saglabāšana atmiņā..
Automātiska diega apgriešanas funkcija.
Automātiska rāmja izmēra noteikšana.
Diega ievērējs adatā ir, automātisks.
Augšējo diegu skaits 1.
Displejs	4.9"' collas
Izšuvumu kombinēšana ir iespējama.
Izšūšanas laukums, maksimāli 26 x 16 cm
Izšūšana gar līkni, funkcija. Izšuvumu rediģēšanas funkcija.
Ieprogrammēti izšuvumu skaits 258 gab.
Apgaismojums LED ar LED-virziena rādītāju.
Izšūšanas programmu savienojamība “.pes” fails
Rāmju izmēri 26x16cm; 15x15; 10x10cm
Iespēja pieslēgt pie PC datora. Bezvadu (WLAN) savienojums.
Skaņas brīdinājuma signāls.
Apakšējās spolītes novietojums- horizontāls.
Apakšējā diega spolīšu skaits 4
Šūšanas tehnikas tips: izšūšanas mašīna
Valodas izvēle. Iebūvēta funkcija ar lietotāja pamācību un palīdzības informāciju
Izmērs bez iepakojuma (platums x dziļums x augstums) 249mm x 300mm x 480mm, baltā krāsā.
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	28.
	Roku žāvētājs, tualetes telpai
	Nominālā jauda 2100 W.
Barošanas spriegums	220–240 V, 50 Hz.
Ieslēgšanās veids, automātisks sensors.
Žāvēšanas laiks ne vairāk kā 30 s.
Trokšņa līmenis, ne vairāk kā 75 dB
Korpusa materiāls, triecienizturīga ABS plastmasa
Korpusa krāsa	Balta
Standarta izpildījums publiskām telpām
Svars	ne vairāk kā 3 kg
Gaisa padeve, automātiska ar roku tuvuma noteikšanu.
Ar pārkaršanas aizsardzību.
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	29.
	Indukcijas plīts ar ceprškrāsni, brīvistāvoša, Gorenje MEKIS6101I vai ekvivalents
	Platums	60 cm
Dziļums	60 cm
Augstums	85 cm
Cepeškrāsns tilpums	71 l
Energoefektivitāte	A
Zonu skaits	4
Cepeškrāsns režīmi	11
Konvekcija	Jā
Grils	Jā
Teleskopiskās vadotnes 1 līmenis
Brīvi stāvoša elektriskā plīts.
Indukcijas plīts virsma.
Vismaz 4 indukcijas gatavošanas zonas.
Atlikušā siltuma indikācija katrai zonai.
Elektriskā cepeškrāsns.
Cepeškrāsns tilpums ne mazāks par 71 l.
Energoefektivitātes klase A vai augstāka.
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Ir jānorāda modeļa nosaukums, ražotājs, un raksturlielumi gan tajā gadījumā, ja piedāvā nosaukto modeli, gan tādā gadījumā, ja piedāvā analogu preces modeli. Ja tiek piedāvāts analogs modelis, jābūt norādei par to, ka analogs.
Piedāvājumā un Līguma izpildē nedrīkst iekļaut Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.
Cenā iekļaujama piegāde un uzstādīšana.
1.piegāde precēm (pozīcijās Nr.2-15) 4 (četru)  nedēļu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas,
2.piegāde pārējām tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm 6 (sešu)  nedēļu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas,
Nākamās piegādes 3 (trīs) nedēļu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
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