LĪGUMS

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā 
pievienotā droša elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums. Parakstīšanas vieta Rīga.

[bookmark: _Hlk510529632]Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ziemeļrīgas kultūras apvienība”, (turpmāk – Pasūtītājs), direktores Lienes Kubiļus personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr.90 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” nolikums” 13.6.apakšpunktu, un
SIA “UBS”, reģistrācijas Nr. 40003378203, turpmāk – Izpildītājs, tā valdes priekšsēdētāja Edmunda Vernera Zazerska personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti – Puses, Ziemeļrīgas kultūras apvienības iepirkuma procedūras “Tehniskais nodrošinājums Rīgas dzimšanas dienas svinību "Atver Rīgu! Kods: 825" centrālā pasākuma norisei 11. novembra krastmalā, Rīgā” (identifikācijas Nr.ZRA 2026/07) (turpmāk – Iepirkums) rezultātā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu 1.iepirkuma daļā -  skaņu sistēmas nodrošinājumu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1.), turpmāk – Pasūtījums. 
1.2. Pasūtījuma izpildes vieta tiek noteikta Rīga, 11.novambra krastmala. 
1.3. Izpildītājs Pasūtījuma izpildi veic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikumā) norādīto laika plānu.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa par Pasūtījumu tiek noteikta 28 775.05 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 05 euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
2.2. Pasūtītājs līguma summas apmaksu veic pilnā apmērā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. 

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība
3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.
3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.

4. Garantija
4.1. Izpildītājs garantē, ka pakalpojuma sniegšanas laikā netiks mainīta cena un Pasūtījums tiks izpildīts kvalitatīvi un savlaicīgi. 
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Izpildītājs savu un/vai piesaistīto trešos personu darbību un/vai bezdarbību, un/vai nepienācīgu pienākumu veikšanas rezultātā ir radījis Pasūtītājam vai trešajām personām zaudējumus un mantas bojājumus vai nodarījis kaitējumu dzīvībai un/vai veselībai, tad tas apņemas atlīdzināt tādejādi radušo tiešos zaudējumus pilnā apmērā cietušajai pusei, kā arī atlīdzināt mantisko zaudējumu.
5.2. Ja Izpildītāja un /vai tā piesaistīto trešo personu darbību un/vai bezdarbību rezultātā Pasūtītāja rīkotais pasākums tiek atcelts, Izpildītājs bezierunu kārtībā segs Pasūtītāja zaudējumus – muzikālo programmu nodrošinājumu izdevumus.
5.3. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ nav veicis Līgumā noteikto maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas.
5.4. Par Pasūtījuma piegādes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot rēķina apmaksu.
5.5. Visi no Izpildītāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes pienākuma.
5.7. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.
7.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 
7.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.
7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 
7.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.
8.2. Līguma izbeigšanās gadījumā Pusēm jānorēķinās par visām saistībām, kas radušās līdz Līguma laušanas dienai.
8.3. Ja ir konstatējams, ka ir nespēja izpildīt līgumu ir tieši saistīta ar esošās ģeopolitiskās situācijas radītājam sekām, pusēm ir tiesības izbeigt līgumu nepiemērojot iepirkuma līgumā paredzētās sankcijas. Pusei, kas atsaucas uz šādiem apstākļiem ir jāiesniedz izvērsts paskaidrojums par tiem apstākļiem, kas kavē vai liedz izpildīt uzņemtās saistības. Pusēm par šādu apstākļu esamību ir laikus jāinformē viena otru. 
8.4.  Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.5. Līguma grozījumi var tikt pamatoti ar objektīvu nepieciešamību Līguma izpildei. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu un atbilst normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam publisko iepirkumu jomā.
8.6. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
8.7.  Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
8.8. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.9. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros: 
8.9.1. [bookmark: OLE_LINK1]Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Ķuņķis, mob. tālr. 29359969, e-pasts: Janis.Kunkis@riga.lv ;
8.9.2. [bookmark: _Hlk84401353]Piegādātāja kontaktpersona: 
8.10. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:
8.10.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;
8.10.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;
8.10.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu.
8.11. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar pielikumu “Tehniskā specifikācija/tehniskais finanšu piedāvājums” uz 1 lapas. Līgumu un pielikumu Puses paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ziemeļrīgas kultūras apvienība”
Juridiskā adrese Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039
Tālrunis 67 037 832
e-pasts: ziemelriga@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 
LV-1050
NMR kods: 90011524360 
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: AS “Luminor Bank AS”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV12RIKO0021000016150
RD iestādes kods: 21055
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Līguma pielikums Nr.1.
Tehniskā specifikācija
Projekta realizācijai jānotiek sadarbojoties ar scenogrāfijas daļas realizētājiem veidojot vienotu māksliniecisko veselumu.

Realizācijas nosacījumi, ja ir vairāki līguma izpildītāji vai viens:
· Tehniskā darba procesa koordinēšana visos pasākuma posmos — uzbūve, mēģinājumi, ģenerālmēģinājums, uzveduma norise, demontāža.
· Skaņas, apgaismojuma, strāvas ģeneratoru un PTS darbu pārraudzība, nodrošinot atbilstību plānotajam tehniskajam scenārijam un pasūtītāja prasībām.
· Tehnisko iekārtu un aprīkojuma integrācijas pārraudzība, tai skaitā savlaicīga piegāde, uzstādīšana, testēšana un ekspluatācijas gatavība.
· Darbu saskaņošana ar scenogrāfu, režisoru, horeogrāfu un radošo komandu — tehniskā risinājuma pielāgošana mākslinieciskajām prasībām.
· Komunikācija ar tehniskajiem piegādātājiem (apskaņošana, apgaismojums, video, konstrukcijas, scenogrāfija) — specifikāciju pārbaude, uzstādīšanas laika grafika kontrole.
Tehniskās drošības prasību uzraudzība — atbilstība būvnormatīviem, darba aizsardzības un evakuācijas noteikumiem.
· Elektropieslēgumu, iekares punktu un specifisko infrastruktūras mezglu ekspluatācijas uzraudzība.
· Nepārtrauktas komunikācijas nodrošināšana ar operatīvās vadības grupu un pasūtītāju visa pasākuma realizācijas laikā.
· Gala nodošanas akta sagatavošanas un parakstīšanas procesa koordinēšana.
· Pēcpasākuma menedžments.

Laiki iespējams iepirkuma laikā mainīties par stundām. 
	Datums
	Laiks
	Norise
	Pozīcijas

	11.augusts
	08:00 - 09:00
	Uzbūve
	Mehānisko pacelājiekārtu, kopņu, mākslinieciskā apgaismojuma loading

	
	09:00 - 24:00
	Uzbūve
	Mehānisko pacēlājiekārtu un kopņu montāža, rigging

	
	20:00 - 24:00
	Uzbūve
	Mākslinieciskā apgaismojuma montāža

	12.augusts
	24:00 - 08:00
	Uzbūve
	Mehānisko pacēlājiekārtu un kopņu montāža, rigging

	
	10:00 - 18:00
	Uzbūve
	Podestūras loading, montāža

	
	08:00 - 18:00
	Uzbūve
	Skatuves scenogrāfijas montāža

	
	15:00 - 24:00
	uzbūve
	Scenogrāfijas ekrānu montāža

	13.augusts
	08:00 - 09:00
	Uzbūve
	Apskaņošanas sistēmas loading

	
	09:00 - 17:00
	Uzbūve
	Apskaņošanas sistēmas izbūve

	
	18:00 - 24:00
	Tehniskais mēģinājums
	Grupas, solistu, izvietojuma mēģinājums ar skaņu gaismu

	14.augusts
	00:00 - 07:00
	Pauze  
	 

	
	07:00 - 10:00
	Tehniskā sagatavošana
	Skaņa, gaisma, scenogrāfija, koru uznācienu koordinatori, organizatori

	
	10:00 - 18:00
	Mēģinājums / caurlaide
	Visi

	
	17:00 - 23:00
	Tehniskais mēģinājums
	Grupas, solistu, izvietojuma mēģinājums ar skaņu gaismu

	
	22:00 - 03:00
	Tehniskais mēģinājums
	Gaismu un video programmēšana, pārbaudes 

	15.augusts
	00:00 - 07:00
	Pauze  
	 

	
	07:00 - 10:00
	Tehniskā sagatavošana
	Skaņa, gaisma, scenogrāfija, Koncertprogrammas tehnikas uzstādīšana

	
	10:00 - 13:00
	Mēģinājums / caurlaide
	Svētku koncertprogramma

	
	16:00 - 24:00
	Pasākuma norise
	Visi

	16.augusts
	00:00 - 24:00
	Nobūve
	Visi 
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1.	Iepirkuma daļa: Skaņu sistēmas nodrošinājums

Pilna apjoma apskaņošana ietver skaņas iekārtas, to pilna apjoma nodrošinājumu, skaņas sagatavošanu, apstrādi, miksu un atskaņošanu tā̄, lai nodrošinātu pilna apjoma pasākuma mākslinieciskās ieceres realizāciju visā Pasākuma laikā. Pilna apjoma apskaņošana iever sevī visus resursus, palīgresursus, darbaspēku, elektrības nodrošinājumu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai un jebkāda cita veida resursus, kas nepieciešami, lai pilnā apjomā realizētu apskaņošanu atbilstoši mākslinieciskajai iecerei. Apskaņošanas uzdevums ir nodrošināt visu nodrošināto iekārtu uzstādīšanu, noregulēšanu un nepārtrauktu ekspluatāciju mēģinājumu un koncertu laikā.
Apskaņošanas uzdevums ir nodrošināt mūziķu skanējumu un saprotamību vienmērīgi pa visu pasākuma zonu. 
Apskaņošanā jāparedz mikrofonu un līniju signālu atdalīšanu televīziju un radio staciju vajadzībām, to iepriekš saskaņojot ar minētajām organizācijām.


Minimālās skaņas nodrošinājuma prasības skatuves apskaņošanai
•	Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) MAIN L/R - 3-joslu LINE ARRAY tipa skaļruņu moduļu sistēma (2 x 12’’ LF + 4 x 6,5” MF + 2 x 3’’HF) – 24 gab. 
•	Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) FrontFill – 2-joslu skaļruņu sistēma (2 x 8’’ LF + 1 x 3” HF) – 8 gab.
•	Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) SUB – LF (2 x 18’’) – 16 gab.
Skaļruņu sistēma MAIN L/R jāpaceļ vismaz 6m augstumā stiprinot pie skatuves konstrukcijām.
•	PA skaļruņu sistēmai jābūt pieslēgtai caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
•	Profesionāla PA skaļruņu sistēma aiztures līnijām (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) – Line array vai Line source tipa skaļruņu sistēma. Vismaz 5 aiztures līnijas ar stiprinājumu pacēlājos vai kopņu konstrukcijās + Profesionāla PA SUB skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs)– LF (2 x 18’’) – 8 gab
•	Profesionāla monitoru skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) (1 x 15``+ 1 x 3`` vai 1 x 12`` + 1 x 3``) - 8 gab.
•	Profesionāla monitoru skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) (1 x 8`` + 1 x 1,5``) uz statīviem - 4 gab.
•	Profesionāla stereo bezvadu ausu monitoru sistēma (Sennheiser Spectera, SHURE PSM900/1000, vai analogs) – 18 gab.
•	Profesionāla digitāla skaņu mikserpultis izpildot mākslinieku tehnisko raideru prasības: Midas HD96 mikserpults – 2 gab.; Digico Quantum series, SD12), Behringer Wing series mikserpults. Ieeju un izeju bloki novietoti uz skatuves. Digitāla vai analoga signāla dalīšana uz monitoru mikserpulti (Midas HD96)
•	Profesionāls lampu elektriskās ģitāras pastiprinātājs „combo” (Fender, Vox, vai analogs) min 60W (2 x 12``), ar kanālu pārslēdzošo un „reverb” ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju  - 2 gab.
•	Profesionāls basģitāras pastiprinātājs (GK, Mark Bass, Eden, Ampeg, vai analogs) min 300W 8Ohm ar kabinetu 4 x 10`` – 1 gab.
•	Profesionāls mikrofonu komplekts bungu apskaņošanai (Shure, Sennheiser, vai analogs) – 1 gab.
•	Bezvadu dinamiskie mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām (Shure ULXD, Axient, vai analogs) – 18 gab.
•	Bezvadu kondensatora lavalier mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām (Shure ULXD, Axient + DPA 4000 vai 6000 series mikrofoni) – 4 gab.
•	Līnijas transformatori (DI box) ar 20db un 40db vājinātāja funkciju un zemējuma atslēgšanas funkciju – 16 gab.
•	Kardoīda tipa profesionāli kondensatora mikrofoni (Neumann, DPA, vai analogs) – 12 gab.
•	Piespraužamie miniatūras mikrofoni pūteju instrumentiem (DPA4099 vai analogs) – 9 gab.
•	Profesionāli dinamiskie mikrofoni (Shure, Sennheiser, vai analogs) – 16 gab.
•	Visi mikrofoni nodrošināti ar atbilstošiem statīviem
•	Profesionāls bungu komplekts (TAMA, Yamaha, DW, vai analogs) – 22``, 14``, 10``, 12``,14``,16``+ Zildijan A, K Custom, vai analogs šķīvju komplekts, ar 8 statīviem, bundzinieka krēslu un paklāju – 2 komplekti.
•	Profesionāls instrumentu un mikrofonu statīvu komplekts – 1 gab.
•	Profesionāls skaņu inženieris – 1 gab.
•	Profesionāls skaņu tehniķis – 3 gab.


Minimālās skaņas nodrošinājuma prasības akmens tiltam.
•	Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics vai analogs) – 1 x 15’’ LF + 1 x 3” HF - 16 gab.
•	Skaļrunim paredzēta iekares sistēma – 16 gab.
•	Stiprinājumu sistēma, lai iekārtu skaļruni pie gaimas staba – 1x 3m kopne, 2x 3m kopne, Rachete
•	PA skaļruņu sistēmai jābūt pieslēgtai caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
•	Katram skaļrunim jānodrošina atsevišķa audio aiztures regulēšanas iespēja.
•	Profesionāls skaņu inženieris – 1 gab.
•	Profesionāls skaņu tehniķis – 1 gab.
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Rīgas dzimšanas dienas svinību "Atver Rīgu! Kods: 825" centrālā pasākuma norisei 11. novembra krastmalā, Rīgā


Norises vieta: 11. novembra krastmala
Norises datums: 2026. gada 15. augusts
	Nr.
p. k.
	Iekārtu nosaukums un tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums
	Tehniskais stāvoklis (īpašumā, jānomā vai jāpēk)
Ja aprīkojums jānomā vai jāpērk, jāpievieno apliecinājums
	Daudzums
	Vienības izcenojums EUR bez PVN
	Cena kopā EUR bez PVN

	1. Skaņas prasības

	1.
	· Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) MAIN L/R - 3-joslu LINE ARRAY tipa skaļruņu moduļu sistēma (2 x 12’’ LF + 4 x 6,5” MF + 2 x 3’’HF) – 24 gab. 
· Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) FrontFill – 2-joslu skaļruņu sistēma (2 x 8’’ LF + 1 x 3” HF) – 8 gab.
· Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) SUB – LF (2 x 18’’) – 16 gab.
Skaļruņu sistēma MAIN L/R jāpaceļ vismaz 6m augstumā stiprinot pie skatuves konstrukcijām.
· PA skaļruņu sistēmai jābūt pieslēgtai caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
· Profesionāla PA skaļruņu sistēma aiztures līnijām (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) – Line array vai Line source tipa skaļruņu sistēma. Vismaz 5 aiztures līnijas ar stiprinājumu pacēlājos vai kopņu konstrukcijās + Profesionāla PA SUB skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs)– LF (2 x 18’’) – 8 gab

	· d&b audiotechnik KSL8 - 24 gab. 
· d&b audiotechnik KSL12 - 8 gab. 
· d&b audiotechnik SL-SUB - 16 gab. 
Skaļruņu sistēma MAIN L/R pacelta vismaz 6m augstumā, stiprinot pie skatuves konstrukcijām.
· PA skaļruņu sistēma pieslēgta caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
· d&b audiotechnik T10 Line array skaļruņu sistēma, 5 aiztures līnijas ar stiprinājumu pacēlājos vai kopņu konstrukcijās + d&b audiotechnik B2 – 16
 gab

	
	1 kompl.
	8944.05
	8944.05

	2.
	· Profesionāla monitoru skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) (1 x 15``+ 1 x 3`` vai 1 x 12`` + 1 x 3``) - 8 gab.
· Profesionāla monitoru skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics, MeyerSound, vai analogs) (1 x 8`` + 1 x 1,5``) uz statīviem - 4 gab.
· Profesionāla stereo bezvadu ausu monitoru sistēma (Sennheiser Spectera, SHURE PSM900/1000, vai analogs) – 18 gab.
	· d&b audiotechnik M4 - 8 gab.
· d&b audiotechnik U7 - 4 gab.
· SHURE PSM900/1000 - 18 gab.
	
	1 kompl.
	3356.68
	3356.68

	3.
	· Profesionāla digitāla skaņu mikserpultis izpildot mākslinieku tehnisko raideru prasības: Midas HD96 mikserpults – 2 gab.; Digico Quantum series, SD12), Behringer Wing series mikserpults. Ieeju un izeju bloki novietoti uz skatuves. Digitāla vai analoga signāla dalīšana uz monitoru mikserpulti (Midas HD96)
	· Midas HD96 -2 gab.; Digico SD12, Behringer Wing series. Ieeju un izeju bloki novietoti uz skatuves. Digitāla vai analoga signāla dalīšana uz monitoru mikserpulti (Midas HD96)

	
	1 kompl.
	4224.32
	4224.32

	4.
	· Profesionāls lampu elektriskās ģitāras pastiprinātājs „combo” (Fender, Vox, vai analogs) min 60W (2 x 12``), ar kanālu pārslēdzošo un „reverb” ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju  - 2 gab.
· Profesionāls basģitāras pastiprinātājs (GK, Mark Bass, Eden, Ampeg, vai analogs) min 300W 8Ohm ar kabinetu 4 x 10`` – 1 gab.
· Profesionāls mikrofonu komplekts bungu apskaņošanai (Shure, Sennheiser, vai analogs) – 1 gab.
· Bezvadu dinamiskie mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām (Shure ULXD, Axient, vai analogs) – 18 gab.
· Bezvadu kondensatora lavalier mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām (Shure ULXD, Axient + DPA 4000 vai 6000 series mikrofoni) – 4 gab.
· Līnijas transformatori (DI box) ar 20db un 40db vājinātāja funkciju un zemējuma atslēgšanas funkciju – 16 gab.
· Kardoīda tipa profesionāli kondensatora mikrofoni (Neumann, DPA, vai analogs) – 12 gab.
· Piespraužamie miniatūras mikrofoni pūteju instrumentiem (DPA4099 vai analogs) – 9 gab.
· Profesionāli dinamiskie mikrofoni (Shure, Sennheiser, vai analogs) – 16 gab.
· Visi mikrofoni nodrošināti ar atbilstošiem statīviem
· Profesionāls bungu komplekts (TAMA, Yamaha, DW, vai analogs) – 22``, 14``, 10``, 12``,14``,16``+ Zildijan A, K Custom, vai analogs šķīvju komplekts, ar 8 statīviem, bundzinieka krēslu un paklāju – 2 komplekti.
· Profesionāls instrumentu un mikrofonu statīvu komplekts – 1 gab.

	· Fender Hot Rod de Ville ģitāras pastiprinātājs - 2 gab.
· Eden, Ampeg, ar kabinetu 4 x 10`` – 1 gab.
· Mikrofonu komplekts bungu apskaņošanai Shure – 1 gab.
· Bezvadu dinamiskie mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām Shure ULXD, Axient – 18 gab.
· Bezvadu kondensatora lavalier mikrofoni ar radio tīkla analizatoru un frekvenču pārslēgšanas iespējām Shure ULXD, Axient + DPA 4000 vai 6000 series mikrofoni) – 4 gab.
· Līnijas transformatori (DI box) ar 20db un 40db vājinātāja funkciju un zemējuma atslēgšanas funkciju – 16 gab.
· Kardoidas tipa profesionāli kondensatora mikrofoni DPA 4011 – 12 gab.
· Piespraužamie miniatūrie mikrofoni pūteju instrumentiem DPA4099 – 9 gab.
· Dinamiskie mikrofoni Shure SM58 u.c. – 16 gab.
· Visi mikrofoni nodrošināti ar atbilstošiem statīviem
· Profesionāls bungu komplekts Yamaha Recording Custom – 22``, 14``, 10``, 12``,14``,16``+ Zildijan A, K Custom šķīvju komplekts ar 8 statīviem, bundzinieka krēslu un paklāju – 2 komplekti.
· Profesionāls instrumentu un mikrofonu statīvu komplekts – 1 gab.

	
	1 kompl.
	4552.80
	4552.80

	5.

	· Profesionāls skaņu inženieris – 1 gab.
· Profesionāls skaņu tehniķis – 3 gab.
	· Viens profesionāls skaņu inženieris 
Trīs profesionāli skaņu tehniķi
	
	1 komanda
	3800.00
	3800.00

	Minimālās skaņas nodrošinājuma prasības akmens tiltam.
	
	
	
	
	

	6.
	· Profesionāla PA skaļruņu sistēma (d&b audiotechnic, L’Acoustics vai analogs) – 1 x 15’’ LF + 1 x 3” HF - 16 gab.
· Skaļrunim paredzēta iekares sistēma – 16 gab.
· Stiprinājumu sistēma, lai iekārtu skaļruni pie gaimas staba – 1x 3m kopne, 2x 3m kopne, Rachete
· PA skaļruņu sistēmai jābūt pieslēgtai caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
· Katram skaļrunim jānodrošina atsevišķa audio aiztures regulēšanas iespēja.
· Profesionāls skaņu inženieris – 1 gab.
· Profesionāls skaņu tehniķis – 1 gab.
	· d&b audiotechnik M4 - 16 gab.
· Skaļrunim paredzēta iekares sistēma – 16 gab.
· Stiprinājumu sistēma, lai iekārtu skaļruni pie gaimas staba – 1x 3m kopne, 2x 3m kopne, Rachete
· PA skaļruņu sistēma pieslēgta caur digitālu sistēmas procesoru ar regulējamu aiztures funkciju, HP un LP filtriem, AES/EBU ieeju un LAN network pieslēgumvietu attālinātai parametru kontrolei.
· Katram skaļrunim nodrošināta atsevišķa audio aiztures regulēšanas iespēja.
· Viens profesionāls skaņu inženieris 
· Viens profesionāls skaņu tehniķis 

	
	1 kompl.
	3897.20
	3897.20

	Kopējā summa EUR bez PVN
	
	28.775,05
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