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ID Nr. CNP/2026/79/ERAF nolikumam

DARBA UZDEVUMS
“PACĒLĀJA UZSTĀDĪŠANAS “KALNA BĒRZAINES”, ZAUBĒ, ZAUBES PAG., CĒSU NOVADĀ “

1.	INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
	1.1. 
	Būvniecības darbu veids objektā 
	Pacēlāja (lifta) uzstādīšana

	1.2. 
	Objekta adrese
	Kalna Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Cēsu novads, LV -4113
[image: ]

	1.3. 
	Ēkas kadastra apzīmējums 
	42960050193001

	1.4. 
	Objekta īpašnieks
	Amatas apvienības pārvalde 

	1.5. 
	Pasūtītājs 
	Cēsu novada pašvaldība

	1.6. 
	Ēkas iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam:
	II

	1.7. 
	Ēkas esošais lietošanas veids
	1261 – ēka pašizklaides pasākumiem

	1.1. 
	Teritorijas plānojums
	Esošais- Publiskās apbūves teritorija

	1.8. 
	Ēkas kopējie esošie tehniskie rādītāji
	Stāvu skaits 
	Virszemes  2
Pazemes  1

	1.9. 
	
	Apbūves laukums (kopējais)
	422,5 m2

	1.10. 
	
	Kopējā platība
	610.9 m2

	1.11. 
	
	Pārbūvējamā platība
	10 m2

	1.2
	Būvniecības galvenie kritēriji
	Būvdarbu kvalitāte; pacēlāja funkcionalitāte; ilgtspējība, ieskaitot vides pieejamību, drošību, ekspluatācijas izmaksu efektivitāte. 



1. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS DARBIEM 
	N.p.k.
	Darbu apraksts
	Apzīmējums
	Pasūtītāja prasības un priekšlikumi projektēšanas darbu izpildei

	2.1.
	Vispārējas prasības
	Būvniecības darbu laikā jāparedz, ka ēkai tiek saglabāts līdzšinējais lietošanas veids: 1261 - ēka pašizklaides pasākumiem.

	2.2.
	Būvniecības stadijas
	Būvniecība paredzēta 1 kārtā

	2.3
	Būvdarbi
	Darbi veicami saskaņā ar:
2.3.1. [bookmark: _Hlk113449866][bookmark: _Hlk58847793]Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BŪVPROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 44102006392, izstrādātajai  Būvniecības ieceres dokumentācija, (skatīt atsevišķā pielikumā).
2.3.2. Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 01.03.2022. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
2.3.3. Veicot būvdarbu objektā, būvuzņēmējs apzinās, ka ēkā vienlaikus ar būvdarbiem tiek saglabāta ēkas funkcionalitāte (attiecīgi būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums un jāievēro visi darba drošības nosacījumi).

	2.4
	Būvdarbu termiņi 

	2.4.1. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 3 (trīs) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
2.4.2. Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2025.gada jūlijs.
2.4.3. Būvdarbi ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kam pievienota būvniecības izpilddokumentācija, tiek nodoti Pasūtītājam 2 (divas) nedēļas pirms Objekta ekspluatācijā nodošanas dienas.


	2.5.
	Būvdarbu garantijas 
	Atbilstoši  Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājas pēc atzīmes izdarīšanas Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši pēc  dienas, kad būve  ir pieņemta ekspluatācijā.

	2.6.
	Darbu veikšanas projekts. DVP

	2.6.1. [bookmark: p114][bookmark: p-528930]Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentāciju un to sastāvā esošo darbu organizēšanas  projektu (DOP), kā arī ar Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (turpmāk - DVP). Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā Būvuzņēmējs. 
2.6.2. Būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, atbilstoši Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. punktam “Būvdarbu veikšanas dokumentācija”.
2.6.3. Veikt bīstamo zonu norobežošanu un brīdinājuma zīmju izvietošanu.
2.6.4. Būvniecības laikā izmantot tehnoloģijas, kuru trokšņu līmenis netraucē apkārtējo ēku iedzīvotājiem.
2.6.5. Nodrošināt avārijas dienesta, policijas vai glābšanas dienesta un piegādes transporta brīvu piekļuvi objektam.
2.6.6. Nodrošināt gājēju un transporta kustības ceļu nodalīšanu no būvdarbu veicēju darbībai nepieciešamajiem pārvietošanās maršrutiem, uzstādot atbilstošas norādes un brīdinājuma zīmes.
2.6.7. DVP ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

	2.7.
	Būvizstrādājumi.

	2.7.1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 10. pantu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina Būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Būvuzņēmējs var piedāvāt Pasūtītāja noteiktos būvmateriālus un būvizstrādājumus vai ekvivalentus atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijās minētajam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

	2.8. 
	Vides aizsardzība.
	2.8.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
2.8.2. Būvniecībā radušies atkritumiem jābūt pārstrādātiem un reģenerētiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām

	2.9. 
	Būvdarbu pabeigšana un nodošana Pasūtītājam
	2.9.1. Atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 8. daļas 8.1. apakšnodaļai “Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā”. 
2.9.2. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Objektā uzstādīto iekārtu un agregātu pases, kā arī veic instruktāžu par iekārtu ekspluatācijas nosacījumiem.
2.9.3. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam iestrādāto materiālu un konstrukciju (grīdas flīzes, linolejs, ārdurvis, iekšdurvis, stiklotas konstrukcijas, apgaismojums) kopšanas un uzturēšanas instrukcijas.

	2.10.
	Ugunsdrošības pasākumi
	UPP
	Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības pasākumus, un ievērot projektēšanas laikā paredzētos risinājumus. 

	Iekšējie inženiertīkli

	2.11.
	Elektroapgāde (iekšējā)
	EL 
	Paredzēt elektropievada izveidi pacēlājam. 
Elektroapgādes sistēmu ibūvēt atbilstoši  LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” , LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”. 

	Ekonomikas daļa

	2.13.
	Izmaksu aprēķins
	T
	Izstrādāt atbilstoši normatīvajām prasībām.


	3.
	Citas prasības

	3.1
	Vides pieejamības prasības
	
	Nodrošināt vides pieejamību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	3.2
	Objekta apsekošana un piekļuves nodrošināšana
	
	Par objekta apsekošanu un piekļuves nodrošināšanu sazināties ar Cēsu novada pašvaldības būvniecības projektu vadītāju Salvi Krūmiņu (e-pasts: salvis.krumins@cesunovads.lv , tālrunis: 29445162).




Pielikums:
1. Skaidrojošais apraksts;
2. Pacēlāja shēma;
3. Tehniskā shēma;
4. EL shēma.
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