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5.pielikums 
iepirkuma “Mācību līdzekļu iegāde izglītības programmas “Mehatronika” nodrošināšanai” (Id. Nr. RT 2026/5) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam iepirkuma “Mācību līdzekļu iegāde izglītības programmas “Mehatronika” nodrošināšanai” (Id. Nr. RT 2026/5) nolikumam 
[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:1] [1:  Šeit un turpmāk slīprakstā izcelto kvadrātiekavu un paskaidrojošā teksta vietā jāieraksta atbilstoša informācija.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]
	Npk
	Prece, tās specifikācija
	Mērvienība 
	Daudzums 
	Vienības cena, EUR, bez PVN
	Cena par visu daudzumu, EUR, bez PVN

	1. 
	HMI Basic7'' panelis, versija 15.01,  Siemens HMI vadības panelis ar 7 collu ekrānu (vai ekvivalents) TIA portal programmējams, paredzēts vizualizācijas, operatora vadības un PLC komunikācijas apguvei mācību stendos. Darbojas ar 24 V DC barošanu
	Gab.  
	6 
	
	

	2. 
	24 V DC elektromotori mācību demonstrācijām par kustības vadību, palaišanu, apturēšanu, virziena maiņu un ātruma regulēšanu. Paredzēti izmantošanai zemsprieguma laboratorijas stendos.
	Gab.
	6
	
	

	3. 
	PNM20D-IB - PNEUMATE-200 OPTION D: PORTABLE ELECTROPNEUMATICS TRAINER
(vai ekvivalents)
Pneimatikas komplekts pneimatisko mācību shēmu, vārstu, sensoru un izpildmehānismu praktiskai apguvei. Paredzēts darbam mācību laboratorijā.
	Gab. 
	12
	
	

	4. 
	Cangas er11,
CNC frēzes instrumentu nostiprināšanas elementi, kas nodrošina precīzu un drošu fiksāciju apstrādes laikā. Paredzēti praktiskām CNC nodarbībām.

	Komplekts
(Ietilpst 13 frēzes) 
	1
	
	

	5. 
	Pneimocilindri - abpusējās darbības
Divpusējas darbības pneimocilindri ar diviem darba pieslēgumiem, kas paredzēti lineārai kustībai automātikas un pneimatikas uzdevumos. Piemēroti vadības sistēmu demonstrācijām un eksāmenu uzdevumiem.
	Gab.
	24
	
	

	6. 
	Pneimocilindri ar atsperi, vienpusējas darbības
Vienpusējas darbības pneimocilindri ar atsperes atgriešanu, kas paredzēti vienkāršām pneimatiskām shēmām un mācību eksperimentiem. Ērti lietojami pamata automatizācijas apguvē.
	Gab.
	12
	
	

	7. 
	Gala sensori cilindriem ar 3 pieslēguma vietām, barošana 2, signālam 1
Trīs pieslēguma vietu gala sensori cilindru gala pozīciju noteikšanai. Paredzēti 24 V DC sistēmām ar regulējamu barošanu un signāla izvadi uz PLC ieeju.

	Gab.
	36
	
	

	8. 
	Skaitītāji
Impulsu un ciklu skaitītāju mācību uzdevumiem PLC un HMI vidē. Paredzēti detaļu uzskaitei, procesa kontrolei un automatizācijas demonstrācijām.
	Gab.
	12
	
	

	9. 
	Spiediena sensori, regulējams spiediens
Spiediena devēji ar regulējamu sliekšņa diapazonu un analogām vai digitālām izejām. Paredzēti pneimatisko sistēmu spiediena kontrolei un mērījumu apguvei.
	Gab.
	12
	
	

	10. 
	Profilētās plāksnes
Montāžas plāksnes un profili iekārtu, sensoru un pneimatisko komponentu stiprināšanai mācību stendos. Nodrošina mehānisku stabilitāti un sakārtotu montāžu.
	Gab.
	12
	
	

	11. 
	Solenoīdi vienpusēji
Elektromagnētiskie vārsti pneimatisko izpildmehānismu vadībai. Paredzēti vienas vai divu spoļu vadības shēmām mācību vajadzībām.
	Gab.
	12
	
	

	12. 
	Solenoīdi divpusēji
Elektromagnētiskie vārsti pneimatisko izpildmehānismu vadībai. Paredzēti vienas vai divu spoļu vadības shēmām mācību vajadzībām.
	Gab.
	24
	
	

	13. 
	LED gaismas indikācijas, 6 vienā terminālī.
LED indikatoru moduļu signālu, kļūdu un stāvokļu vizualizācijai. Paredzēti mācību paneļiem, lai viegli redzētu izeju un ieeju darbību.
	Gab.
	12
	
	

	14. 
	Droseli regulējami
Regulējamās plūsmas droseli pneimocilindru kustības ātruma iestatīšanai. Paredzēti kustības vienmērīguma un procesa laika regulēšanai.
	Gab.
	24
	
	

	15. 
	Droseli ar vārstu
Droseli ar vārstu ir pneimatiski regulēšanas elementi, kas paredzēti gaisa plūsmas vadībai un noslēgšanai.

	Gab.
	12
	
	

	16. 
	Pogu bloki
Vadības pogu bloks starta, stopa, reset un avārijas pogas signālu ievadei PLC sistēmās. Piemērots praktiskām nodarbībām un eksāmenu simulācijām.
	Gab.
	12
	
	

	17. 
	PLC aizsardzības kārbas (SMC vai ekvivalents)
Aizsargkārbas PLC un vadības elementu mehāniskai aizsardzībai mācību vidē. Nodrošina drošāku iekārtu ekspluatāciju un aizsardzību pret bojājumiem.
	Gab.
	6
	
	

	18. 
	Ratiņi stacijām (FESTO vai ekvivalents)
Pārvietojami rati mācību staciju uzstādīšanai, pārvietošanai un nostiprināšanai. Paredzēti pasūtītāja rīcībā esošu Festo MPS (vai ekvivalents) staciju transportēšanai un organizētai izvietošanai laboratorijā.
	Gab.
	3
	
	

	19. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 20cm
Savienojuma vadi ar 4 mm banānu spraudņiem dažāda garuma pieslēgumiem. Paredzēti barošanas, signālu un testēšanas savienojumiem mācību paneļos.

	Gab.
	100
	
	

	20. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju,  zili 20cm
	Gab.
	100
	
	

	21. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 20cm
	Gab.
	100
	
	

	22. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 50cm

	Gab.
	100
	
	

	23. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, zili 50cm

	Gab.
	100
	
	

	24. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 50cm

	Gab.
	100
	
	

	25. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 100cm

	Gab.
	100
	
	

	26. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, zili 100cm

	Gab.
	100
	
	

	27. 
	Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 100cm

	Gab.
	100
	
	

	28. 
	Banānu ligzda termināļiem 4 mm, sarkans, zils, melns
Banānu ligzdas termināļiem ātrai un drošai testēšanas vadu pieslēgšanai. Paredzētas mācību stendiem un laboratorijas savienojumiem.
	Gab.
	150
(50gb sarkans
50gb zils
50gb melns)
	
	

	29. 
	PLC remonts — 314. izeju signālu problēma.
	Gab.
	1
	
	

	30. 
	PLC 300 remonts — barošanas kļūda.
	Gab.
	1
	
	

	31. 
	Festo šķirošanas stacijas analogā sensora detaļu augstuma mērīšanai remonts – nav pievienots paredzētajam portam.
	Gab.
	1
	
	

	Cena kopā, EUR (bez PVN):
	

	PVN (…%), EUR:
	

	Summa kopā, EUR (ar PVN):
	



[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]		 [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds] [footnoteRef:2] [2:  Ja finanšu piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi finanšu piedāvājumu.] 



[DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO vai E-KONKURSU SISTĒMAS PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU][footnoteRef:3] [3:  Norāda tikai gadījumā, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku vai e-konkursu sistēmas parakstu.] 


