
1. pielikums
Iepirkuma nolikumam 
 (ID Nr. LIAA 2026/56 ERAF)
Ar grozījumiem 23.07.2026.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS: 
Brīvi stāvoša akustiska kabīne darbam 1 personai 
	Parametri
	Apraksts
	Tehniskais piedāvājums
(aizpilda pretendents norādot
tiks nodrošināts/netiks nodrošināts)

	1. Ietilpība
	Brīvi stāvoša akustiska kabīne darbam 1 personai, piemērota netraucētam, individuālam darbam un video konferencēm, ar stikla durvīm un stikla aizmugurējo sienu. Kabīnes ārējā korpusa  krāsa: melna, balta vai pelēka. Kabīnes iekšējais polsterējums: pelēks, balts,  bēšs vai cita izvēlēta krāsa no  standarta piedāvājuma
	

	2. Ārējie izmēri
	Platums 1000 mm, dziļums 1000 mm, augstums 2250 mm (pielaide +150 mm / -50 mm )
	

	3. Galds
	Integrēts galds 600  *300  mm ( pielaide ± 30 mm) ar regulējamu augstumu, galda virsmas kravnesība vismaz 10 kg
	

	4. Krēsls
	Brīvi stāvošs krēsls ar kājas balstu un regulējamu augstumu. Sēdekļa diametrs 350 mm. Krēslam regulējams augstums 600 mm - 800 mm. Pielaide  +/- 30 mm. 

	

	5. Akustiskā izolācija
	Skaņas izolācija ne mazāka kā 30 dB, testēta atbilstoši ISO 23351-1 vai līdzvērtīgam standartam
	

	6. Ventilācija
	Mehāniskā ventilācija ar automātisku darbību, divi ventilatori. Gaisa apmaiņas jauda vismaz 130 kubikmetriem stundā.
	

	7. Apgaismojums
	Kabīne aprīkota ar griestu LED apgaismojumu no 3000 līdz 4000 K vai līdzvērtīgs, kas ieslēdzas ar klātbūtnes sensoru, regulējams spilgtums
	

	8. Aizņemtības indikators
	Kabīne aprīkota ar statusa indikatora gaismu, kas norāda, ka  kabīne ir aizņemta vai brīva lietošanai
	

	9. Elektroapgāde
	100 V - 240 V
	

	10. Rozetes
	Vismaz 2 × 230 V kontaktligzdas
	

	11. USB pieslēgvietas
	Vismaz 1 × USB-A un 1 × USB-C vai līdzvērtīgs risinājums
	

	12. Durvis
	Rūdīta laminēta stikla durvis 
	

	13. Stiklojums
	Rūdīta laminēta stikla stiklojums  
	

	14. Materiāli
	Kabīnei jābūt izgatavotai no augstvērtīgiem, ilgmūžīgiem un videi draudzīgiem materiāliem. 
	

	15. Ilgtspēja
	Konstrukcijai jābūt izjaucamai un remontējamai, nodrošinot iespēju nomainīt atsevišķas detaļas.
	

	16. Garantija
	Ne mazāk kā 36 mēneši
	

	17. Komplektācija
	Piegāde, uznešana, montāža, iepakojuma aizvešana un nodošana ekspluatācijā jāiekļauj cenā
	

	18.  Riteņi
	Kabīne ir aprīkota ar riteņiem
	

	19. Daudzums
	2 gab.
	




Brīvi stāvoša akustiskā  kabīne darbam līdz 4 personām 
	Parametrs
	Apraksts
	Tehniskais piedāvājums
(aizpilda pretendents norādot
tiks nodrošināts/netiks nodrošināts)

	20. Ietilpība
	Brīvi stāvoša akustiskā  kabīne darbam līdz 4 personām, piemērota netraucētam, individuālam darbam un video konferencēm, ar stikla durvīm un stikla aizmugurējo sienu. Stikla aizmugurējās sienas vidū panelis no griestiem līdz grīdai, kas paredzēts vadības paneļa iestrādei un galda virsmas stiprināšanai. Kabīnes ārējā korpusa  krāsa: bēša, balta vai pelēka. Kabīnes iekšējais polsterējums: pelēks, balts, melns, bēšs vai cita izvēlēta krāsa no standarta piedāvājuma
	

	21. Ārējie izmēri
	Platums 2150 mm, dziļums 1550 mm, augstums 2250 mm (pielaide +150 mm / -50 mm)
	

	22. Galds
	Iebūvējams galds, galda virsma 1100*650 mm,  lamināta galda virsmas biezums vismaz 25 mm, galda augstums 720 mm ( pielaide ± 30 mm) 
	

	23. Dīvāni 2 gab.
	Dīvāna Augstums 860 mm* Platums  1400 mm* Dziļums 550 mm, Pielaide  +/- 30 mm

	

	24. Akustiskā izolācija
	Skaņas izolācija ne mazāka kā 30 dB, testēta atbilstoši ISO 23351-1 vai līdzvērtīgam standartam
	

	25. Ventilācija
	Regulējama ventilācijas plūsma ar automātisku darbību,  četri ventilatori. Gaisa apmaiņas jauda vismaz 250 kubikmetriem stundā.
	

	26. Apgaismojums
	Kabīne aprīkota ar griestu LED apgaismojumu no 3000 līdz 4000 K vai līdzvērtīgs, kas ieslēdzas ar klātbūtnes sensoru, regulējams spilgtums
	

	27. Aizņemtības indikators
	Kabīne aprīkota ar statusa indikatora gaismu, kas norāda, ka  kabīne ir aizņemta vai brīva lietošanai
	

	28. Elektroapgāde
	100 V - 240 V
	

	29. Rozetes
	Vismaz 2 × 230 V kontaktligzdas
	

	30. USB pieslēgvietas
	Vismaz 1 × USB-A un 1 × USB-C vai līdzvērtīgs risinājums
	

	31. Durvis
	Rūdīta laminēta stikla durvis
	

	32. Stiklojums
	Rūdīta laminēta stikla stiklojums
	

	33. Materiāli
	Kabīnei jābūt izgatavotai no augstvērtīgiem, ilgmūžīgiem un videi draudzīgiem materiāliem. 
	

	34. Ilgtspēja
	Konstrukcijai jābūt izjaucamai un remontējamai, nodrošinot iespēju nomainīt atsevišķas detaļas.
	

	35. Garantija
	Ne mazāk kā 36 mēneši
	

	36. Komplektācija
	Piegāde, uznešana, montāža, iepakojuma aizvešana un nodošana ekspluatācijā jāiekļauj cenā
	

	37. Riteņi
	Kabīne ir aprīkota ar riteņiem
	

	38. Daudzums
	2 gab.
	


Pretendentam jāpievieno:
1) Piedāvātās kabīnes vizualizācija ( fotogrāfija vai ražotāja vizualizācija); 
2) Piedāvātās kabīnes iekšējā un ārējā skata attēli; 
3) Informācija par pieejamajām apdares krāsām un materiāliem.

	Pretendenta nosaukums:
	 

	Pretendenta pārstāvja vārds un uzvārds:
	 

	Amats:
	 

	Datums:
	 

	Paraksts:[1]
	 




[1] Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko vai EIS elektronisko parakstu.


