APSTIPRINĀTS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas
2026.gada 5.augusta sēdē, prot.Nr.5

ATKLĀTS KONKURSS
“SPORTA INVENTĀRA, EKIPĒJUMA UN SPECIALIZĒTO SPORTA APAVU IEGĀDE “DAUGAVPILS SPORTA SKOLA” VAJADZĪBĀM”
[bookmark: ID]identifikācijas Nr. DVP 2026/101
Skaidrojumi Nr.1
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisija 2026.gada 5.augusta sēdē (prot.Nr.5) ir izskatījusi potenciāla pretendenta uzdoto jautājumu saistībā ar atklātā konkursa „Sporta inventāra, ekipējuma un specializēto sporta apavu iegāde “Daugavpils sporta skola” vajadzībām”, identifikācijas numurs DVP 2026/101, nolikumu un sniedz šādus skaidrojumus: 
JAUTĀJUMS:
Labdien!
Lūdzam precizēt Konkursa nolikuma 58.3. punktā noteikto pieredzes prasību.
Vai prasība ir jāsaprot tā, ka Pretendentam visā norādītajā periodā (2023., 2024., 2025. gads un 2026. gada periods līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir jāapliecina pieredze ar vismaz diviem izpildītiem līgumiem, pievienojot pozitīvu atsauksmi vai citu prasībām atbilstošu apliecinošu dokumentu par katru no šiem līgumiem?
Vai arī prasība paredz, ka Pretendentam katrā no minētajiem gadiem jāiesniedz vismaz divi izpildīti līgumi un attiecīgās atsauksmes (vai citi apliecinoši dokumenti) par katru līgumu?
Pateicamies par skaidrojumu.
SKAIDROJUMS:
Nolikuma 58.3. punktā ir paredzēts, ka laika period no 2023.gada līdz 2026.gadam pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē kuri noslēgti jebkurā no norādītajiem gadiem. Abiem līgumiem jābūt noslēgtiem vienā gadā. Pieredze nav jāsniedz par katru gadu.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisija 2026.gada 5.augusta sēdē (prot.Nr.5) ir izskatījusi potenciālo pretendentu uzdotos jautājumus saistībā ar atklātā konkursa „Sporta inventāra, ekipējuma un specializēto sporta apavu iegāde “Daugavpils sporta skola” vajadzībām”, identifikācijas numurs DVP 2026/101, tehnisko specifikāciju un sniedz šādus skaidrojumus: 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs paskaidro, ka tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības par konstrukcijas stabilitāti, drošību un izturību raksturo Pasūtītāja funkcionālās prasības attiecībā uz profesionālai lietošanai paredzēto inventāru. Minēto prasību atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto ražotāja tehnisko dokumentāciju, kā arī ražotāja atbilstības deklarāciju un/vai dokumentāru apliecinājumu par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam. Dotie dokumenti pierādīs doto preču atbilstību labai kvalitātei. Pasūtītājs neparedz atsevišķus stabilitātes, drošības vai konstrukcijas izturības mērījumus.

JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs saglabā prasību, ka sēdeklim jābūt regulējamam vismaz četrās pozīcijās, jo šī prasība ir pamatota ar Pasūtītāja funkcionālajām vajadzībām. Četrās pozīcijās regulējams sēdeklis nodrošina plašākas vingrinājumu izpildes iespējas, ergonomisku aprīkojuma pielāgošanu dažādu lietotāju antropometriskajiem parametriem un efektīvāku aprīkojuma izmantošanu dažādu spēka treniņu veikšanai. Līdz ar to prasība ir objektīvi pamatota un nepamatoti neierobežo konkurenci. 
Vienlaikus Pasūtītājs ir veicis tirgus izpēti un konstatējis, ka tirgū ir pieejami vairāku ražotāju profesionālās klases regulējamie svara treniņu soli, kas atbilst minētajai prasībai. Līdz ar to Pasūtītājs neuzskata, ka šī prasība nepamatoti ierobežo konkurenci.
Minēto prasību atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto ražotāja tehnisko dokumentāciju, kā arī ražotāja atbilstības deklarāciju un/vai dokumentāru apliecinājumu par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam. Dotie dokumenti pierādīs doto preču atbilstību labai kvalitātei.
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Minēto prasību atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto ražotāja tehnisko dokumentāciju, kā arī ražotāja atbilstības deklarāciju un/vai dokumentāru apliecinājumu par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam. Dotie dokumenti pierādīs doto preču atbilstību labai kvalitātei. Pasūtītājs neparedz atsevišķus konstrukcijas materiāla mehānisko īpašību vai izturības mērījumus, jo atbilstība tiek apliecināta ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam.
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs paskaidro, ka prasība par elektromotoru, kas nodrošina vienmērīgu darbību visā darba ātruma diapazonā, raksturo Pasūtītāja funkcionālās prasības attiecībā uz iekārtas darbību un nav uzskatāma par prasību attiecībā uz atsevišķiem mērījumiem vai to mērvienībām.
Prasība par neslīdošām sānu platformām ir noteikta, lai nodrošinātu lietotāja drošību, uzkāpjot uz skrejceļa, nokāpjot no tā vai nepieciešamības gadījumā droši nostājoties ārpus kustīgās skrejvirsmas treniņa laikā. Par līdzvērtīgu risinājumu tiks uzskatīti arī citi ražotāja paredzēti konstrukcijas elementi, kas nodrošina minēto funkcionalitāti. 
Minēto prasību atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto ražotāja tehnisko dokumentāciju, kā arī ražotāja atbilstības deklarāciju un/vai dokumentāru apliecinājumu par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam. Dotie dokumenti pierādīs doto preču atbilstību labai kvalitātei. Pasūtītājs neparedz atsevišķus vienmērīgas darbības vai neslīdošo sānu platformu īpašību mērījumus, jo atbilstība tiek apliecināta ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam. 
JAUTĀJUMS:
“Par 10.pozīcijas „Profesionāls pusstends spēka treniņiem (Half Rack)” prasību par kopējo slodzi ne mazāku par 800 kg
Tehniskās specifikācijas 10.pozīcijā (2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1) noteikta prasība: „Kopējā slodze pusstendam – ne mazāka par 800 kg”.
Vēršam uzmanību, ka Iepirkuma priekšmets ir sporta inventārs, kas paredzēts bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Sporta skola”, nevis olimpiskās svarcelšanas, power lifting vai spēka vīru disciplīnu augstas klases sacensību centram. Šādai lietotāju grupai objektīvi nav nepieciešamības un praktiskas iespējas izmantot treniņos svarus, kas tuvotos 800 kg atzīmei.
Papildus norādām, ka pat profesionāli power liftinga un svarcelšanas sportisti un spēka vīru sportisti neveic pietupienus, spiešanas vai citus svara vingrinājumus ar vairāk kā 400kg. Tādēļ 800 kg prasība rāmja „kopējai slodzei” nav saistīta ar objektīvu, no vingrinājuma bioloģiskās un mehāniskās būtības izrietošu nepieciešamību.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka šī prasība nav saskanīga ar pārējām šīs pašas Tehniskās specifikācijas pozīcijām, kurās analoģiska rakstura konstrukcijām noteikta būtiski zemāka maksimālā/kopējā pieļaujamā slodze, piemēram:
—	5.pozīcija „Profesionāls Hip Thrust sols” – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 300 kg;
—	2.pozīcija „Profesionāls muguras hiperekstenzijas sols” – kopējā maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 200 kg;
—	1.pozīcija „Kāju preses trenažieris” – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 450 kg;
—	35.pozīcija „Drošības pietupienu stienis (Safety Squat Bar)” – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 350 kg.
Ņemot vērā, ka Half Rack konstrukcijas galvenā funkcionālā slodze veidojas no stieņa un uz tā uzliktajiem svaru diskiem novietošanas J-Cups un Safety Arms balstos (nevis no lietotāja ķermeņa svara, kas tiek nests caur lietotāju), prasība par 800 kg pārsniedz jebkuru reāli sagaidāmu slodzi sporta skolas vai pat professional sporta vajadzībām un ievērojami pārsniedz analoģisko pozīciju prasības šajā pašā iepirkumā.
Lūdzam iepirkumu komisiju:
—	objektīvi un dokumentāli pamatot, kādēļ tieši sporta skolas vajadzībām nepieciešama 800 kg kopējā slodze Half Rack konstrukcijai, un kāds ir šīs prasības aprēķina pamats (piem., maksimālais paredzamais stieņa+disku svars, drošības koeficients u.tml.);
—	paskaidrot, kādēļ šai pozīcijai noteikta būtiski augstāka slodzes prasība nekā analoģiska rakstura un pielietojuma pozīcijām (Hip Thrust sols, muguras atliekšanas sols, kāju prese) šajā pašā Tehniskajā specifikācijā;
—	izvērtēt un pamatot, vai prasība par kopējo slodzi vismaz 300–400 kg (kas atbilst reāli iespējamai stieņa un svaru disku noslodzei un ir samērīga ar pārējām iepirkuma pozīcijām) nenodrošinātu pasūtītāja funkcionālās vajadzības tādā pašā apmērā, vienlaikus paplašinot pretendentu loku un veicinot konkurenci.”
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs ir izvērtējis Pretendenta norādītos apsvērumus un informē, ka tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība par Half Rack kopējo slodzi ne mazāku par 800 kg ir saglabājama.
Minētā prasība attiecas uz visas konstrukcijas kopējo pieļaujamo slodzi, ņemot vērā tās paredzēto ekspluatāciju. Half Rack paredzēts ne tikai vingrinājumu izpildei, bet arī svara disku uzglabāšanai uz konstrukcijā paredzētajiem disku turētājiem. Līdz ar to kopējo slodzi veido gan stienis ar svara diskiem, kas tiek izmantots treniņu laikā, gan uz konstrukcijas vienlaikus uzglabājamie svara diski. (Piemēram: 300 kg (stienis + 2 diski), uz četriem svaru disku uzglabāšanas turētājiem, vismaz: 500 kg (50 kg x 6, katra pusē pa 3 gab.; 20 kg x 6, katra puse pa 3 gab.; 10 kg x 6, katra puse pa 3 gab.; 5 kg x 4, katrā pusē pa 2 gab. Iespējamas arī citas sadales pa svaru kategorijām) Pasūtītājs ir ieinteresēts iegādāties profesionālai un ilgstošai ekspluatācijai paredzētu aprīkojumu ar pietiekamu drošības rezervi un konstrukcijas izturību visā tā ekspluatācijas laikā. Prasība nav noteikta, lai ierobežotu konkurenci, bet gan lai nodrošinātu drošu un ilgmūžīgu inventāru intensīvas lietošanas apstākļos. Pasūtītājs pērkot preci ar lielāku kopējo slodzi, nodrošina sevi, no liekiem tēriņiem, izvairoties no iekārtas iegādes, kas nespēs nodrošināt lielākas slodzes, kā rezultātā iekārta nesegs visas vajadzības, zaudējot ekonomijas un funkcionalitātes principu.
Pasūtītājs veicot tirgus izpēti, ir secinājis, ka tirgū ir vairāk kā 3 (trīs) pretendenti, kas spētu piegādāt tehniskajai specifikācijai atbilstošus pusstendus spēka treniņiem. Līdz ar to secināms, ka tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības nepamatoti neierobežo konkurenci.
Pasūtītājs nosaka iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju atbilstoši savām objektīvajām vajadzībām. Vienlaikus pasūtītājam ir rīcības brīvība definēt iepirkuma priekšmetu un noteikt tam izvirzāmās prasības, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktos iepirkuma principus – vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem, brīvu konkurenci, samērīgumu un atklātību.
Senāta judikatūrā ir atzīts, ka pasūtītājam ir tiesības noteikt savām vajadzībām atbilstošu iepirkuma priekšmetu un tā tehniskās prasības, savukārt piegādātājam nav tiesību prasīt, lai pasūtītājs iegādātos citas preces vai pakalpojumus, nekā tie objektīvi nepieciešami pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai. Pasūtītāja pienākums ir pamatot izvirzītās prasības un nodrošināt, ka tās ir objektīvi nepieciešamas un nepamatoti neierobežo konkurenci. Konkrētajā gadījumā tirgus izpēte apliecina, ka tehniskajai specifikācijai atbilstošu aprīkojumu spēj piegādāt vairāki piegādātāji, tādēļ nav pamata secināt, ka konkurence būtu nepamatoti ierobežota.
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces konstrukcijas un tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. 
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 


JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs paskaidro, ka prasība par neslīdošu vai teksturētu virsmu ir noteikta, lai nodrošinātu drošu vingrošanas bumbas lietošanu un stabilu satvērienu intensīvu treniņu laikā, mazinot izslīdēšanas risku vingrinājumu izpildes laikā. Ar neslīdošu virsmu Pasūtītājs saprot virsmu ar pretslīdes īpašībām, kas nodrošina drošu satvērienu un stabilitāti vingrinājumu laikā. Par atbilstošu tiks uzskatīta gan teksturēta virsma, gan cits ražotāja paredzēts tehniskais risinājums, kas nodrošina līdzvērtīgas pretslīdes īpašības. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem virsmas berzes koeficienta mērījumiem vai citām fizikālām mērvienībām.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto ražotāja tehnisko dokumentāciju, katalogiem, tehnisko datu lapām vai citiem ražotāja izsniegtiem dokumentiem (tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kuros ir aprakstītas attiecīgā izstrādājuma tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. Šādas īpašības parasti var izvērtēt pēc tehniskā apraksta, rasējumiem, fotogrāfijām.
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces konstrukcijas un tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Statīvam jānodrošina droša hantelju novietošana un izņemšana atbilstoši ražotāja konstrukcijai.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]


SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tā attiecas uz preces tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Stienim jābūt izgatavotam no augstas izturības tērauda vai cita līdzvērtīga materiāla, kas paredzēts profesionālai un intensīvai lietošanai, nodrošinot izturību pret deformāciju.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tā attiecas uz preces tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Stienim jābūt izgatavotam no augstas izturības tērauda vai cita līdzvērtīga materiāla, kas paredzēts profesionālai un intensīvai lietošanai, nodrošinot drošu ekspluatāciju un izturību pret deformāciju.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs paskaidro, ka ar neitrālu satvērienu tiek saprasts satvēriens, kurā plaukstas ir vērstas viena pret otru, satverot Trap (Hex) stieņa paralēlos rokturus. Šāds satvēriens ir raksturīgs Trap (Hex) svarcelšanas stieņa konstrukcijai un tiek izmantots spēka vingrinājumu veikšanai, piemēram, vilkmei no grīdas (deadlift), plecu pacelšanai (shrugs) un pārnešanai (farmer's walk). 
Prasība ir noteikta, lai nodrošinātu Trap (Hex) svarcelšanas stieņa atbilstību tā paredzētajam funkcionālajam pielietojumam, un nav uzskatāma par prasību attiecībā uz atsevišķiem mērījumiem vai to mērvienībām.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Jā, Pasūtītājs apstiprina, ka gadījumā, ja ražotāja konstrukcija konkrētajam slam bumbas svaram paredz atšķirīgu diametru, šāds risinājums tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām.
Tehniskajā specifikācijā jau ir paredzēts, ka slam bumbu diametram jābūt aptuveni 25 cm (±5 %) vai atbilstošam konkrētajam svaram, ja to nosaka ražotāja konstrukcija. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces konstrukcijas un tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Konstrukcijai jānodrošina organizēta dažāda svara disku uzglabāšana un droša disku uzlikšana un noņemšana atbilstoši ražotāja konstrukcijai.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces konstrukcijas un tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Konstrukcijai jānodrošina organizēta dažāda svara disku uzglabāšana un droša disku uzlikšana un noņemšana atbilstoši ražotāja konstrukcijai.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Stienim jābūt izgatavotam no augstas izturības tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla, kas paredzēts profesionālai un intensīvai lietošanai, nodrošinot drošu ekspluatāciju un izturību pret deformāciju.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces konstrukcijas un tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Turētāja tapām (āķiem) jābūt veidotām tā, lai normālas lietošanas apstākļos novērstu paklāju nejaušu nokrišanu no turētāja. 
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka minētā prasība raksturo piekares treniņu sistēmas funkcionālās, kvalitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu drošu aprīkojuma lietošanu atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem izmērāmiem parametriem vai to mērījumiem. Rokturiem jābūt ar neslīdošu virsmu vai citu līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina drošu satvērienu intensīvas lietošanas laikā.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka tehniskajā specifikācijā ar prasību "Katras lentes apkārtmēram jābūt aptuveni 2080 mm (±5 %)" ir domāts slēgtās cilpas kopējais apkārtmērs (riņķa līnijas garums), nevis rādiuss vai vienas lentes malas garums.
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs neuzskata par pamatotu prasību iesniegt atsevišķus dokumentus, kas apliecinātu minēto tehnisko prasību izpildi, jo tās attiecas uz preces tehniskajām īpašībām, kuras ir identificējamas un pārbaudāmas pēc Piegādātāja norādītā preces nosaukuma, zīmola (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība) ražotāja tehniskās specifikācijas, kataloga vai cita ražotāja sagatavota tehniskā apraksta, kas atrodams interneta vidē. Līdz ar to atsevišķu apliecinošu dokumentu pieprasīšana nebūtu samērīga un varētu nepamatoti ierobežot konkurenci. Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas izturības tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla, kas paredzēts profesionālai un intensīvai lietošanai, nodrošinot drošu ekspluatāciju un izturību pret deformāciju.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 


JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka minētā prasība raksturo kettlebellu funkcionālās, kvalitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu drošu aprīkojuma lietošanu atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem izmērāmiem parametriem vai to mērījumiem. Rokturiem jābūt ar neslīdošu virsmu vai citu līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina drošu satvērienu intensīvas lietošanas laikā.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka minētā prasība raksturo paklāju funkcionālās, kvalitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu drošu aprīkojuma lietošanu atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem izmērāmiem parametriem vai to mērījumiem. Minētās prasības ir noteiktas, lai nodrošinātu, ka piegādājamie paklāji ir paredzēti svarcelšanas un spēka treniņu vajadzībām un pilda savu pamatfunkciju – absorbē triecienu, samazina vibrāciju un troksni, kā arī aizsargā grīdas segumu un treniņu aprīkojumu svaru nomešanas laikā.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka minētā prasība raksturo svara disku funkcionālās, kvalitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu drošu aprīkojuma lietošanu atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem izmērāmiem parametriem vai to mērījumiem. Virsmai jābūt izgatavotai no nodilumizturīga materiāla, kas paredzēts regulārai lietošanai spēka treniņos.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
[image: ]
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājs skaidro, ka minētā prasība raksturo lecamauklas funkcionālās, kvalitātes un drošības prasības, lai nodrošinātu drošu aprīkojuma lietošanu atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam. Minētā prasība nav uzskatāma par prasību attiecībā uz konkrētiem izmērāmiem parametriem vai to mērījumiem. 
Pasūtītājs skaidro, ka tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība "Rokturiem jābūt izgatavotiem no plastmasas, gumijas vai cita līdzvērtīga materiāla" netiek grozīta. Metāla rokturi netiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, jo Pasūtītājam nepieciešamas lecamauklas, kas paredzētas lietošanai arī bērniem un iesācējiem, kuriem piemērotāki ir viegla materiāla rokturi.
Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta sniegto aprakstu (Nolikuma 6.pielikuma - tehniskā piedāvājuma prasība - detalizēts preces apraksts, attēls – pierādīs, apliecās dotās prasības), kur Pretendents apliecina Preces atbilstību konkrētai prasībai, aprakstot attiecīgās preces tehniskās īpašības.
Ja Pasūtītajam radīsies šaubas par preces atbilstību tehniskajām prasībām, pieprasīs ražotāja tehnisko dokumentāciju, saiti uz ražotāja mājaslapu vai arī citus pierādījumus. 
JAUTĀJUMS:
“Tehniskajā specifikācijā vairākām nelielām, pārvietojamām inventāra vienībām noteiktas ļoti šauras, savstarpēji kombinētas pieļaujamās novirzes (izmēri, svars, blīvums u.c.), piemēram:
—	56.pozīcija „Jogas putu bloks” – garums 225 mm, platums 135 mm, augstums 75 mm (±5%), svars 100 g (±5%), blīvums 45 kg/m³ (±10%);
—	57.pozīcija „EPP putu masāžas rullis” – garums 380 mm, diametrs 125 mm (±5%), svars 450 g (±5%), maksimālā lietotāja slodze līdz 120 kg;
—	74.pozīcija „Ātruma treniņu kāpnes 6 m” – platums 500 mm (±5%), svars 750 g (±5%);
—	75.pozīcija „Treniņu trepīte–barjera (3,7 m)” – platums 48 cm, attālums starp pakāpieniem 44 cm, augstums (kā barjerai) 10 cm (visi ar ±5% novirzi).
Šāda veida inventārs (jogas bloki, masāžas ruļļi, ātruma kāpnes, treniņu barjeras) ir plaši pieejams tirgū no daudziem ražotājiem dažādos, savstarpēji nedaudz atšķirīgos, taču funkcionāli pilnīgi līdzvērtīgos standarta izmēros un svaros. Vienlaikus vairāku parametru (garuma, platuma, augstuma, svara, blīvuma) noteikšana ar šauru (±5–10%) pieļaujamo novirzi vienlaikus būtiski sašaurina to produktu loku, kas formāli atbilst visiem kritērijiem vienlaikus, un var faktiski atbilst tikai viena konkrēta ražotāja konkrētam modelim, lai gan funkcionāli šī produkta pielietojums (pozu stabilizēšana, pašmasāža, ātruma/koordinācijas treniņi) nav atkarīgs no šādas precizitātes.
Šāda prasību formulēšana ir pretrunā PIL 20.panta principam, ka tehniskajām specifikācijām jānodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un tās nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus konkurencei. Ja precīza parametru kombinācija nav objektīvi nepieciešama produkta funkcionalitātes nodrošināšanai, tā pēc būtības darbojas kā netiešā norāde uz konkrētu ražotāju vai modeli, kas nav pieļaujams bez attiecīga pamatojuma.
Lūdzam iepirkumu komisiju:
—	pamatot, kāda funkcionāla vai pedagoģiska nepieciešamība sporta skolas treniņu procesā pastāv pēc tieši norādītajiem izmēriem, svara un blīvuma 
—	norādīt, vai un kādi konkrēti tirgū pieejami vismaz trīs dažādu ražotāju produkti vienlaikus atbilst visu norādīto parametru kombinācijai ar noteiktajām pieļaujamajām novirzēm;
—	izvērtēt iespēju šim pozīcijām nenorādīt precīzus izmērus vai svarus, kas nodrošinātu nepieciešamo funkcionalitāti, vienlaikus pieļaujot plašāku pretendentu un ražotāju loku.”
SKAIDROJUMS:
Iepirkuma komisija ir izvērtējusi Pretendenta norādītos apsvērumus par atsevišķu neliela izmēra inventāra vienību tehniskajiem parametriem.
Komisija piekrīt, ka atsevišķām tehniskās specifikācijas pozīcijām noteiktās pieļaujamās izmēru novirzes var tikt paplašinātas, vienlaikus nezaudējot Pasūtītājam nepieciešamo inventāra funkcionalitāti un kvalitāti.
Lai veicinātu konkurenci un nodrošinātu plašāku tirgū pieejamo produktu piedāvājumu, vienlaikus nepieļaujot funkcionāli neatbilstošu vai būtiski mazāku ("mini") izstrādājumu piedāvāšanu, Pasūtītājs veiks grozījumus tehniskajā specifikācijā, attiecīgajām pozīcijām palielinot pieļaujamo izmēru novirzi līdz ±20 %, katru pozīciju izvērtējot atsevišķi.
Pasūtītājs uzskata, ka šādi grozījumi nodrošina līdzsvaru starp sporta skolas funkcionālajām vajadzībām un Publisko iepirkumu likuma 2. pantā un 20. pantā noteiktajiem atklātas konkurences un samērīguma principiem.
JAUTĀJUMS:
“Tehniskās specifikācijas 6.pozīcijā „Profesionāls kāju iztaisnošanas trenažieris ar disku slodzi” un 7.pozīcijā „Profesionāls kāju liekšanas trenažieris ar disku slodzi” noteikta prasība: „Maksimālais lietotāja svars – ne mazāks par 150 kg”.
Kā jau norādīts apspriedēs ar potenciālajiem piegādātājiem, šāda prasības formulējuma izvēle – lietotāja ķermeņa svars, nevis trenažiera konstrukcijas maksimālā pieļaujamā slodze – nav objektīva šāda tipa disku slodzes trenažieriem. Kāju iztaisnošanas un kāju saliekšanas trenažieros lietotāja ķermenis primāri tiek atbalstīts uz sēdekļa/ķermeņa balsta, un reālā mehāniskā slodze uz kāju sviru un tās gultņiem/rāmi veidojas no uzliktās disku slodzes, nevis tieši un pilnā apmērā no lietotāja kopējā ķermeņa svara. Tādēļ „lietotāja svars” nav objektīvi izmērāms vai salīdzināms tehniskais parametrs, kas raksturotu konstrukcijas izturību, un pretendentiem nav skaidrs, pēc kādas metodikas šī prasība ir jāpierāda.
Turklāt šis prasības formulējums nav konsekvents ar analoģiska tipa aprīkojumam šajā pašā Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kur objektivitātes nodrošināšanai izmantots konstrukcijas maksimālās pieļaujamās slodzes rādītājs, nevis lietotāja svars, piemēram:
—	1.pozīcija „Kāju preses trenažieris” – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 450 kg;
—	5.pozīcija „Profesionāls Hip Thrust sols” – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 300 kg;
—	3. un 4.pozīcijas treniņu soli – maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāka par 300 kg;
Objektīvāka un ar pārējām pozīcijām saskanīga pieeja būtu noteikt kāju iztaisnošanas un kāju liekšanas trenažieriem maksimālo pieļaujamo (disku) slodzi, kā tas jau ir izdarīts pasūtītāja prasībās kāju presei, Hip Thrust solam un citiem soliem.
Lūdzam iepirkumu komisiju:
—	pamatot, kādēļ 6. un 7.pozīcijai izmantots atšķirīgs (lietotāja svara), nevis pārējām pozīcijām raksturīgais (konstrukcijas maksimālās pieļaujamās slodzes) prasību formulējums;
—	paskaidrot, pēc kādas metodikas pretendentam jāapliecina atbilstība „lietotāja svara” prasībai un kā pasūtītājs šo atbilstību objektīvi pārbaudīs piedāvājumu vērtēšanas laikā;
—	izvērtēt iespēju grozīt Tehnisko specifikāciju, aizstājot prasību „maksimālais lietotāja svars – ne mazāks par 150 kg” ar objektīvu un pārbaudāmu prasību „maksimālā pieļaujamā slodze – ne mazāka par ___ kg”, analoģiski pārējām šīs Tehniskās specifikācijas pozīcijām.”
SKAIDROJUMS:
Pasūtītājam nav pamata grozīt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību par maksimālo lietotāja svaru. Prasība, ka maksimālajam lietotāja svaram jābūt ne mazākam par 150 kg, noteikta, ievērojot sporta skolas audzēkņu drošības intereses un nepieciešamību nodrošināt iespēju izmantot inventāru visiem audzēkņiem, tostarp audzēkņiem ar paaugstinātu ķermeņa svaru. Pasūtītājam ir būtiski saņemt profesionālu aprīkojumu, kura ražotājs ir paredzējis un apliecinājis drošu ekspluatāciju lietotājiem ar ķermeņa svaru līdz vismaz 150 kg. Minētā prasība raksturo ne tikai konstrukcijas nestspēju, bet arī visas iekārtas drošu ekspluatāciju atbilstoši ražotāja paredzētajam lietojumam. Atbilstība šai prasībai tiks vērtēta, pamatojoties uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, tehnisko datu lapu vai citu ražotāja izsniegtu dokumentu, kurā norādīts maksimāli pieļaujamais lietotāja svars. Pasūtītājs uzskata, ka prasība ir objektīvi pamatota, samērīga un saistīta ar iepirkuma priekšmetu, tādēļ tehniskā specifikācija šajā daļā netiks grozīta.
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8. pozīcija

Elektriskais skrejceļš ar LCD 

konsoli

• vienmērīgu darbību visā 

darba ātruma diapazonā

• neslīdošām sānu platformām

Lūdzam norādīt mērvienības kādas jāizsaka vienmērīga 

darbība un kādi dokumenti jāisniedz, lai to apliecinātu? 

Lūdzam precizēt, kas ir domātas neslīdošanas sānu 

platformas (kādu funkciju tās veic), kādi dokumenti 

jāiesniedz, lai to apliecinātu un kādās mērvienībās tiks 

mērīta neslīdamība? Vai svītrot šo prasību. 
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11. pozīcija

Profesionāla daudzfunkcionāla 

treniņu inventāra uzglabāšanas 

sistēma

• droša un ērta piekļuve

• augstas stiprības tērauda

• droša inventāra novietošana 

un stabilitāte pilnas noslodzes 

apstākļos

Lūdzam norādīt mērvienības un dokumenti kādi 

jāiesniedz, lai apliecinātu drošu un ērtu piekļuvi, augstu 

tērauda stiprību, drošu invenntāra novietošanu un 

stabilitāti pilnas noslodzes apstākļos? Vai svītrot šo 

prasību. 
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13. pozīcija Vingrošanas bumba 65 cm

• Virsmai jābūt neslīdošai vai 

teksturētai, nodrošinot drošu 

satvērienu un stabilitāti 

vingrinājumu laikā

Ja virsma nav teksturēta, lūdzam norādit kādi dokumenti 

jāiesniedz, lai apliecinātu to, ka virsma ir neslīdoša un 

kādas mērvienības tas tik mērīts? 
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18. pozīcija

Vertikāls hantelju statīvs 10 

pāriem

• efektīvu telpas izmantošanu

• ērta un droša hantelju 

novietošana un izņemšana

• augstas stiprības tērauda

• jānodrošina stabilitāte pilnas 

noslodzes apstākļos

Lūdzam norādīt dokumentus un mērvienības, kas 

jāiesniedz, lai apliecinātu atbilstību prasītājām 

īpašībām? Vai svītrot šis prasības. 
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20. pozīcija

Olimpiskais svarcelšanas 

stienis 220 cm / 20 kg (50 mm)

• augstas izturības tērauda

Norādīt mērvienības, kādas tiks izteikta tērauda 

izturība? Vai svītrot šo prasību.
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21. pozīcija

Olimpiskais EZ svarcelšanas 

stienis 120 cm (50 mm)

• augstas izturības tērauda

Norādīt mērvienības, kādas tiks izteikta tērauda 

izturība? Vai svītrot šo prasību.


image10.emf
22. pozīcija

Olimpiskais Trap (Hex) 

svarcelšanas stienis (50 mm)

• neitrālu satvērienu Lūdzam detalizēti skaidrot, kas ir neitrāls satvēriens? 
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26. pozīcija Slam bumbu komplekts

• Slam bumbu diametram jābūt 

25 cm (±5 %) vai atbilstošam 

konkrētajam svaram, ja to 

nosaka ražotāja konstrukcija.;

Saprotams, ka ja ražotājs attiecīgajiem svariem piedāvā 

citus izmērus kā 25cm, tie tiks atzīit par tehniskajai 

specifikācijai atbilstošiem? 


image12.emf
27. pozīcija Olimpisko svaru disku statīvs

• ērta disku uzlikšana un 

noņemšana

• augstas stiprības tērauda

• stabilitāte pilnas noslodzes 

apstākļos

Lūdzam norādīt dokumentus un mērvienības, kas 

jāiesniedz, lai apliecinātu atbilstību prasītājām 

īpašībām? Vai svītrot šis prasības. 
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29. pozīcija

Vertikāls olimpisko svaru disku 

statīvs

• kompakta un pārskatāma 

dažāda svara disku 

uzglabāšana, kā arī ērta disku 

uzlikšana un noņemšana

• augstas stiprības tērauda

Lūdzam norādīt dokumentus un mērvienības, kas 

jāiesniedz, lai apliecinātu atbilstību prasītājām 

īpašībām? Vai svītrot šis prasības. 
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31. pozīcija

Olimpiskais tricepsa stienis 

(Hammer Bar) 50 mm

• augstas izturības tērauda

Norādīt mērvienības, kādas tiks izteikta tērauda 

izturība? Vai svītrot šo prasību.
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32. pozīcija

Regulējams vingrošanas 

paklāju turētājs

• no augstas stiprības tērauda

• droša vairāku paklāju 

uzglabāšana, novēršot to 

noslīdēšanu normālas 

lietošanas apstākļos

Norādīt mērvienības, kādas tiks izteikta tērauda izturība 

un paklāju glabāšanas drošība? Vai svītrot šo prasību.
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33. pozīcija

Piekares treniņu sistēma 

(Suspension Trainer)

• rokturi ar drošu satvērienu;

Lūdzam norādīt kādās mērvienības jānorāda drošs 

satvēriens? 
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34. pozīcija

Slēgto cilpu pretestības lentu 

komplekts (Power Bands)

• Katras lentes apkārtmēram 

jābūt 2080 mm (±5 %).;

Lūdzam precizēt tas ir domāts slēgtās gumijas rādius vai 

riņķa līnijas garums? 


image18.emf
35. pozīcija

Drošības pietupienu stienis 

(Safety Squat Bar)

• augstas izturības tērauda

Norādīt mērvienības, kādas tiks izteikta tērauda 

izturība? Vai svītrot šo prasību.
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38. pozīcija Čuguna kettlebellu komplekts • drošs un ērts satvēriens

Lūdzam norādīt mērvienības kādas jānorāda satvēriena 

drošums un ērtums? Vai svītrot šo prasību. 
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43. pozīcija

Triecienu absorbējošu paklāju 

komplekts svarcelšanai (Drop 

Pads)

• efektīva triecienu, vibrāciju 

un trokšņa samazināšana 

svaru nomešanas laikā.;

Lūdzam norādīt mērvienības kādas jānorāda, lai 

apliecinātu efektīvu trokšņa un vibrācijas mazināšanu? 

Vai svītrot šo prasību. 
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45. pozīcija

Olimpiskais gumijots svara 

disks – 10 kg

• drošs satvēriens

Lūdzam norādīt mērvienības vai citus objektīvi 

pārbaudāmus rādītājus, lai to apliecinātu drošu 

satvērienu? Vai svītrot šo prasību
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46. pozīcija Lecamaukla ar gultņiem

• drošs un stabils satvēriens 

intensīvas lietošanas laikā

• Rokturiem jābūt izgatavotiem 

no plastmasas, gumijas vai cita 

līdzvērtīga materiāla

Lūdzam norādīt mērvienības vai citus objektīvi 

pārbaudāmus rādītājus, lai to apliecinātu drošu un 

stabilu satvērienu? Vai svītrot šo prasību. Precizēt vai 

pieļaujami arī metāla rokturi? 
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2. pozīcija Profesionāls muguras 

hiperekstenzijas (45° muguras 

ekstenzijas) sols

• droša un stabila

• izturīga



Norādīt kādās mērvienības jānorāda un kādi dokumenti 

jāiesniedz, lai pierādītu kostrukcijas stabilitāti, drošību 

un izturību vai svītrot šo prasību? 
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3. pozīcija Regulējams daudzfunkcionāls 

treniņu sols

• Sēdeklim jābūt regulējamam 

vismaz 4 pozīcijās

• augstas stiprības

Lūdzam pamatot prasību kapēc sēdeklim jābūt 

regulējamam 4 pozīcijās (šādu regulāciju piedāvā ļoti 

maz ražotāji un tas krietni samazina iespējamo 

pretendentu skaitu, kas var piedāvāt atbistošu 

trenažieri). Ludzam norādīt mērvienības un dokumentu 

kādi jāiesniedz, lai apliecinātu augstu izturību vai svītrot 

šo prasību? 
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4. pozīcija Universāls regulējams svara 

treniņu sols

• augstas stiprības

Lūdzam norādīt mērvienību un dokumentus, kas 

jāiesniedz, lai apliecinātu augstu stiprību? Vai svītrot šo 

prasību. 


