APSTIPRINĀTS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas
2026.gada 17.jūlija sēdē, prot.Nr.4

ATKLĀTS KONKURSS
“SPORTA INVENTĀRA, EKIPĒJUMA UN SPECIALIZĒTO SPORTA APAVU IEGĀDE “DAUGAVPILS SPORTA SKOLA” VAJADZĪBĀM”
[bookmark: ID]identifikācijas Nr. DVP 2026/101
GROZĪJUMI NR.1
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisija 2026.gada 17.jūnija sēdē (prot.Nr.4) nolēma izdarīt grozījumus Atklāta konkursa “Sporta inventāra, ekipējuma un specializēto sporta apavu iegāde “Daugavpils sporta skola” vajadzībām” (turpmāk – Konkurss), DVP 2026/101, 1.daļas tehniskās specifikācijas:
1. 2.pozīcijā “Profesionāls muguras hiperekstenzijas (45° muguras ekstenzijas) sols” un izteikt to šādā redakcijā:
	Tehniskā specifikācija
	Paraugattēls

	Pielietojums: Pasūtītājam nepieciešams profesionālas klases hiperekstenzijas (45° muguras ekstenzijas) sols, kas paredzēts intensīvai un ilgstošai lietošanai sporta centros un profesionālās sporta iestādēs.
Apraksts: 
· Solam jābūt paredzētam hiperekstenzijas vingrinājumu veikšanai muguras, sēžas un ķermeņa korsetes muskulatūras stiprināšanai.;
· Konstrukcijai jānodrošina droša un stabila lietošana intensīvas profesionālas ekspluatācijas apstākļos.;
· Konstrukcijas maksimālā pieļaujamā kopējā slodze (ieskaitot lietotāju un papildu slodzi, ja tāda paredzēta) – ne mazāka par 200 kg.;
· Maksimālais lietotāja svars – ne mazāks par 180 kg.;
· Rāmim jābūt izgatavotam no izturīga tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla, kas paredzēts profesionālai lietošanai.
· Konstrukcijai jābūt ar izturīgu pretkorozijas pulverkrāsas vai līdzvērtīgu aizsargpārklājumu.
· Atbalsta spilveniem jābūt izgatavotiem no augsta blīvuma putu materiāla ar nodilumizturīgu poliuretāna (PU) vai līdzvērtīgu sintētiskās ādas pārklājumu.
· Solam jābūt aprīkotam ar:
· regulējamu ķermeņa (gurnu) atbalstu vismaz 3 pozīcijās;
· neslīdošu kāju platformu vai kāju balstiem;
· (svītrots, 2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1)
· Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja atbilstības deklarācija un/vai dokumentārs apliecinājums par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam.
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2. 3.pozīcijā “Regulējams daudzfunkcionāls treniņu sols” un izteikt to šādā redakcijā:
	Tehniskā specifikācija
	Paraugattēls

	Pielietojums: Pasūtītājam nepieciešams profesionālas klases regulējams svara treniņu sols, kas paredzēts intensīvai un ilgstošai lietošanai sporta centros un profesionālās sporta iestādēs.
Apraksts:
· Solam jābūt piemērotam vingrinājumu izpildei ar hantelēm, stieni un citu spēka treniņu aprīkojumu.;
· Atzveltnei un sēdeklim jābūt regulējamiem, nodrošinot dažādas treniņu pozīcijas.;
· Atzveltnes regulēšanai jābūt vismaz 9 pozīcijās, tai skaitā horizontālā (0°) un gandrīz vertikālā (līdz 85–90°) pozīcijā; (2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1)
· Sēdeklim jābūt regulējamam vismaz 4 pozīcijās; (2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1)
· Maksimālā pieļaujamā slodze – ne mazāka par 280 kg.;
· Solam jābūt stabilai konstrukcijai, kas paredzēta intensīvai profesionālai lietošanai.;
· Rāmim jābūt izgatavotam no augstas stiprības tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla ar izturīgu pretkorozijas pulverkrāsas vai līdzvērtīgu aizsargpārklājumu.;
· Polsterējumam jābūt izgatavotam no augsta blīvuma putu materiāla ar nodilumizturīgu PU ādas vai līdzvērtīgu sintētiskā materiāla pārklājumu.;
· Solam jābūt aprīkotam ar transportēšanas riteņiem un rokturi ērtai pārvietošanai.;
· Konstrukcijai jābūt aprīkotai ar grīdu saudzējošiem balstiem vai līdzvērtīgiem aizsargelementiem.
· Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja atbilstības deklarācija un/vai dokumentārs apliecinājums par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam 
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3. 10.pozīcijā “Profesionāls pusstends spēka treniņiem (Half Rack)” un izteikt to šādā redakcijā:
	Tehniskā specifikācija
	Paraugattēls

	Pielietojums: Pasūtītājam nepieciešams profesionāls pusstends (Half Rack), kas paredzēts intensīvai un ilgstošai lietošanai.
Apraksts: 
· Pusstendam jābūt paredzētam spēka treniņiem ar olimpisko svarcelšanas stieni, tai skaitā pietupienu, spiešanas guļus, spiešanas virs galvas un citu vingrinājumu izpildei.;
· Konstrukcijai jānodrošina droša un stabila stieņa novietošana un lietošana intensīvas ekspluatācijas apstākļos.;
· Kopējā slodze pusstendam – ne mazāka par 800 kg. (2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1)
· Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas stiprības tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla ar izturīgu pretkorozijas pulverkrāsas vai līdzvērtīgu aizsargpārklājumu;
· Pusstendam jābūt aprīkotam ar:
· regulējamiem stieņa balstiem (J-Cups);
· regulējamiem drošības balstiem (Safety Arms vai līdzvērtīgu risinājumu);
· vismaz četriem svaru disku uzglabāšanas turētājiem;
· pievilkšanās stieni vai citu integrētu risinājumu pievilkšanās vingrinājumiem.
· Regulēšanas mehānismam jānodrošina stieņa balstu pielāgošana dažāda auguma lietotājiem.;
· Pusstendam jābūt aprīkotam ar grīdu saudzējošiem balstiem vai līdzvērtīgiem aizsargelementiem.;
· Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja atbilstības deklarācija un/vai dokumentārs apliecinājums par atbilstību EN ISO 20957 standartam vai ekvivalentam standartam.
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4. 27.pozīcijā “Olimpisko svaru disku statīvs” un izteikt to šādā redakcijā: 
	Tehniskā specifikācija
	Paraugattēls

	Pielietojums: Pasūtītājam nepieciešams olimpisko svaru disku statīvs, kas paredzēts svaru disku drošai un organizētai uzglabāšanai.  
Apraksts:  
· Statīvam jābūt paredzētam olimpisko svaru disku ar 50 mm centra atveri uzglabāšanai.;
· Konstrukcijai jānodrošina kompakta un pārskatāma dažāda svara disku uzglabāšana, kā arī ērta disku uzlikšana un noņemšana.;
· Statīvam jābūt aprīkotam ar vismaz sešiem uzglabāšanas tapām vai citu līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina līdzvērtīgu uzglabāšanas ietilpību.;
· Maksimālā pieļaujamā slodze – ne mazāka par 300 kg. (2026.gada 17.jūlija grozījumi Nr.1)
· Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas stiprības tērauda vai cita līdzvērtīga metāla materiāla ar pulverkrāsas vai līdzvērtīgu pretkorozijas aizsargpārklājumu.;
· Uzglabāšanas tapām jābūt piemērotām 50 mm olimpisko svaru diskiem.;
· Statīva konstrukcijai jānodrošina stabilitāte pilnas noslodzes apstākļos.;
· Statīvam jābūt aprīkotam ar grīdu saudzējošiem balstiem vai līdzvērtīgiem aizsargelementiem.;
· Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
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