2.pielikums 
atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums” 
Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ugunsdroša skapja ķīmisko vielu uzglabāšanai piegāde un uzstādīšana
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	Parametrs
	Izvirzītās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1
	Ugunsdrošais skapis reaģentiem
	Skapis paredzēts viegli uzliesmojušiem šķīdinātājiem, īpaši kaitīgu vai kontrolējamu reaģentu glabāšanai.
	

	1.1
	Korpuss

	Ārējie izmēri:
Augstums – 1900-2500 mm
Platums – 1000-1200 mm
Dziļums – 550-650 mm

Iekšējie izmēri:
Augstums – vismaz 1500 mm
Platums –  vismaz 1000 mm
Dziļums – vismaz 450 mm

Plaukti – vismaz 4 (ieskaitot pamatni).
Katra plaukta kravnesība ir vismaz 50kg.
Plauktu augstums ir regulējams.
Plauktu vietā var būt izvelkamas atvilktnes.

	

	1.2
	Durvis
	Veramas divviru durvis.
	

	1.3
	Slēdzene
	Slēdzene ar vismaz 2 atslēgām komplektā. 
	

	1.4
	Ugunsizturība
	Ugunsizturība atklātā liesmā ir vismaz 30 minūtes. 
	

	1.5
	Ventilācija
	Gaisa apmaiņa ir vismaz 5 m3/h.
Jānodrošina gaisa izvada  savienošanu ar ⌀250mm ventilācijas izvadu.
	

	1.6
	Atbilstība standartiem
	Prece atbilst DIN EN 14470-1 (vai ekvivalentam) standartam. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz dokumentu, kas apliecina skapja atbilstību EN 14470 (vai ekvivalentam) standartam.
	

	1.7
	Drošības prasības
	Atbilst ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums).
	

	1.8
	Piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana
	Piegādātājam 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža jānodrošina skapja piegāde, uzstādīšana un pievienošana ventilācijai atbilstoši ražotāja prasībām un rekomendācijām. Jānodrošina skapja gaisa izvada pievadīšana un pieslēgšana ⌀250mm ventilācijas izvadam 1-8 metru robežās no skapja paredzamās uzstādīšanas vietas līdz ventilācijas pieslēgumam. To veic sertificēts personāls (iesniegt apliecinājuma kopiju).
	

	1.9
	Garantija
	Vismaz 24 mēneši no uzstādīšanas brīža (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) garantija detaļām un remontdarbiem. 
Jāuzrāda kalendārie mēneši.
Garantijas remontu veic ražotāja autorizēts pārstāvis (jāiesniedz apliecinājuma kopija).
	

	1.10
	Vispārējās prasības
	Nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē.
	


* - pretendentam piedāvājuma parametru kvantitatīvie rādītāji jānorāda skaitļos.
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