2.pielikums 
atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”
Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Laboratorijas mēbeles
	1.
	Iegādājamā prece
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	
	Augstumā regulējams laboratorijas galds ar atvilktni – 1 gab. 
Nerūsējošā tērauda plauktu sekcija – 2 gab. 
Laboratorijas skapis – 3 gab. 
Laboratorijas galds ar zemgalda skapi uz riteņiem – 1 gab.
Garais laboratorijas galds – 1 gab. 
Laboratorijas galdi – 2 gab. 
Laboratorijas galds ar izlietni – 1 gab. 
Elektriski augstumā regulējams galds L veida (labais) – 1 gab.
Elektriski augstumā regulējami galdi L veida (kreisais) – 3 gab.
Elektriski augstumā regulējams galds – 3 gab.

	

	1.1
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības
	

	
	Prasības materiāliem: 
A) Laboratorijas darba virsma – laboratorijas kompaktplastikāts Laboratorijas plastikāts – poliuretāna akrila darba virsmas materiāls ar šādiem fizikāliem, ķīmiskiem un mehāniskiem rādītājiem: 
- darba virsmai jābūt vismaz 16 mm biezai vai biezākai; 
- virsmai jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm;
- gaišā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai);
- jābūt noapaļotām malām (malas nedrīkst būt pielīmētas);
- jābūt noapaļotiem stūriem;
- virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdī, neizmantojot šķīdinātājus. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 vai ekvivalentiem standartiem, kā arī sertificētai atbilstoši JIS Z 2801:2000 un SEFA 3:2010.
Kopā ar piedāvājumu piegādātājam jāiesniedz ražotāja testa protokolu kopijas, kas apliecina atbilstību SEFA 3:2010 un JIS Z 2801:2000 prasībām. Plastikātam jānodrošina 24 stundu izturība pret ķimikālijām un krāsvielām, kā noteikts specifikācijā.
B) Laboratorijas mēbeļu fasādes – augstspiediena lamināts
Ķīmiski izturīgs fasāžu augstspiediena lamināts (HPL):
- biezums – vismaz 13 mm;
- zaļganā tonī (toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai);
-malu apdare – vismaz 2 mm bieza ABS.

C) Laboratorijas mēbeļu sienu lamināts
- sienu, atvilktņu un durvju fasāžu lamināts – P2 klases vai ekvivalents;
- pārklāts ar melamīna slāni;
- kokskaidu plātnes biezums – vismaz 18 mm, atbilstošs EN 14322 un EN 312 standartiem vai ekvivalentam;
- malu apdare – vismaz 2 mm bieza ABS;
- emisijas klase – ne zemāka kā E1 (EN ISO 12460-5);
- toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja apstiprinājums par materiālu ķīmisko un fizisko izturību.
D) H vai C tipa rāmis – Rāmim jābūt izgatavotam no taisnstūra metāla profila ar šķērsgriezumu vismaz 30×60 mm un sienas biezumu vismaz 1,5 mm. Rāmis pārklāts ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsu gaiši pelēkā tonī (RAL 7035 vai ekvivalents). Rāmja kāju augstums – regulējams ±40 mm robežās. H/C tipa kāju elementi jābūt metinātiem, visas detaļas – noslēgtas.
	

	1.1.1
	Augstumā regulējams laboratorijas galds ar atvilktni – 1 gab.

	- Galda virsma saskaņā ar 1.1 A.
- Galda rāmis saskaņā ar 1.1 D.
- Galda izmēriem ir jābūt: garums 2000 mm, platums 1200 mm, augstums 700–1200 mm ± 10 mm.
- Galda pacelšanu jāvar kontrolēt ar pogām un kustības amplitūdai jābūt vismaz 500 mm.
- Visiem vadiem ir jābūt neredzamiem un piestiprinātiem zem darba virsmas. Galdam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu motoru.
- Atvilktnei ir jābūt ar neslīdošu iekšējās virsmas pārklājumu un klusās aizvēršanas funkciju.
- Atvilktnes iekšējiem izmēriem (P×Dz×A) ir jābūt vismaz 310×310×40 mm.
- Galda celtspējai jābūt vismaz 80 kg.
- Galdam jābūt arī iebūvētām elektrības kontaktligzdām  - 240 V, ar zemējumu, mitrum izturības klase ne zemāka kā IP44. Ne mazāk kā 2 kontaktligzdas zem galda darba virmas.
	

	1.1.2
	Nerūsējošā tērauda plauktu sekcija – 2 gab.

	- Sekcijas izmēriem ir jābūt 2000 × 1000 × 600 mm ± 10 mm.
- Sekcijā ir jābūt vismaz četriem atvērtiem plauktu līmeņiem, diviem no plauktiem ir jābūt ar regulējamiem augstumiem un izņemamiem.
- Plauktam ir jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda (AISI 430 vai AISI 304).
	

	1.1.3
	Laboratorijas skapis – 3 gab. 

	- Skapis izgatavots saskaņā ar 1.1 C.
- Skapja izmēri: 1100 × 540 × 2000 mm ± 10 mm.
- Skapim jābūt ar pieciem (5) plauktiem.
- Skapim jābūt aprīkotam ar divām (2) durvīm ar metāla rokturiem un vismaz četrām (4) 170° eņģēm.
	

	1.1.4.
	Laboratorijas galds ar zemgalda skapi uz riteņiem – 1 gab.

	- Galda virsma saskaņā ar 1.1 A.
- Galda rāmis saskaņā ar 1.1 D.
- Galda izmēri: augstums ir 900 mm, platums ir 1500 mm, dziļums ir 700 mm ± 10 mm.
- Zemgalda skapis izgatavots saskaņā ar 1.1 C.
- Zemgalda skapja fasāde izgatavota saskaņā ar 1.1 B.
- Korpusa augstums – 700 mm; dziļums – 500-600 mm; garums – 600 mm ± 10 mm.
- Atvilktņu mehānismi ar pilnu atvēršanos un mīkstās aizvēršanās funkciju.
- Atvilktņu nestspēja – vismaz 30 kg.
- Rokturi – polipropilēns vai nerūsējošais tērauds (200 mm).
- Četri riteņi Ø65±10 mm, divi ar bremzēm, pārklāti ar poliuretānu.
- Skapim ir 4 (četras) atvilktnes. Trīs augšējām atvilktnēm fasāžu augstums ir 130 ±10 mm. Vienai apakšējai atvilktnei augstums ir 310±30 mm.
	

	1.1.5.
	Garais laboratorijas galds – 1 gab.

	- Galda virsma saskaņā ar 1.1 A.
- Galda rāmis saskaņā ar 1.1 D.
- Galda izmēri: augstums ir 900 mm, platums ir 2700 mm, dziļums ir 800 mm ±10 mm.
- Galda nestspēja – vismaz 80 kg.
	

	1.1.6.
	Laboratorijas galdi – 2 gab.

	- Galda virsma saskaņā ar 1.1 A.
- Galda rāmis saskaņā ar 1.1 D.
- Galda izmēri: augstums ir 900 mm, platums ir 1700 mm, dziļums ir 800 mm ±10 mm.
- Galda nestspēja – vismaz 80 kg.
	

	1.1.7.
	Laboratorijas galds ar izlietni – 1 gab.

	- Galda virsma saskaņā ar 1.1 A.
- Galda rāmis saskaņā ar 1.1 D.
- Galda izmēri: augstums ir 900 mm, platums ir 1700 mm, dziļums ir 900 mm ±10 mm.
- Pie galda aizmugures jābūt piemontētai 200 mm augstai, vismaz 10 mm biezai muguras daļai, kas izgatavota saskaņā ar 1.1 A.
Galda nestspējai jābūt vismaz 100 kg (galda galos paredzēts izvietot iekārtas ar masu ~ 60 un 40 kg).
- Galda virsmā iebūvēta izlietne, maisītājs, acu duša. 
- Izlietnes izmēri: augstums 40 mm, platums 400 mm, dziļums 500 mm ±10 mm. Izlietne izgatavota no ķīmiski izturīga polipropilēna. Izlietne galdā izvietota vismaz 400 mm no kreisās galda malas un 700 mm no labās galda malas. 
- Laboratorijas klases ūdens maisītājs, marķējums atbilstoši EN 13792. Ūdens plūsma – ≥17 L/min pie 3 bar spiediena; testa spiediens – 9 bar; maksimālais darba spiediens – ≥10 bar; materiāls – misiņš; mehānisms – keramiskais; jābūt krāsotam ar karstās pulverkrāsošanas tehnoloģiju; ūdens plūsmas regulators – viens rokturis sāna daļā.
- Acu skalojamā duša ar metāla ligzdu dušas novietošanai. Duša izvelkama no darba virsmas vismaz 1500 mm, ūdens plūsma – vismaz 7 L/min. Atbilstība standartam DIN 15154. Aiz izlietnes jābūt uzstādītai trauku žāvēšanas sienai ar noņemamiem āķiem, kura izgatavota no polipropilēna, izmērs 550 x 700 mm, ar ūdens noteci izlietnē.
	

		1.1.8.
	Elektriski augstumā regulējams stūra (labais) galds 1600x2000 (bērzs)– 1 gab. 
- Galda virsma:
- darba virsmai jābūt vismaz 16 mm biezai vai biezākai; 
- virsmai jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm;
- gaišā tonī (piem. bērzs);
- jābūt noapaļotām malām (malas nedrīkst būt pielīmētas);
- jābūt noapaļotiem stūriem;

- Galda rāmis: 
- Rāmim jābūt izgatavotam no metāla (gaiši pelēka krāsa).
- Rāmja kāju augstums – regulējams ±40 mm robežās. H/C tipa kāju elementi jābūt metinātiem, visas 
  detaļas – noslēgtas.
- Galda izmēri: 1600x2000.
- Galda nestspēja – vismaz 80 kg.
- Galda pacelšanu jāvar kontrolēt ar pogām un kustības amplitūdai jābūt vismaz 500 mm.
- Visiem vadiem ir jābūt neredzamiem un piestiprinātiem zem darba virsmas. 
Galdam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu motoru.



	

		1.1.9.
	Elektriski augstumā regulējami stūra (kreisais) galdi 1600x2000 (bērzs) -3gb.
- Galda virsma:
- darba virsmai jābūt vismaz 16 mm biezai vai biezākai; 
- virsmai jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm;
- gaišā tonī (piem. bērzs);
- jābūt noapaļotām malām (malas nedrīkst būt pielīmētas);
- jābūt noapaļotiem stūriem;

- Galda rāmis: 
- Rāmim jābūt izgatavotam no metāla (gaiši pelēka krāsa).
- Rāmja kāju augstums – regulējams ±40 mm robežās. H/C tipa kāju elementi jābūt metinātiem, visas 
  detaļas – noslēgtas.
- Galda izmēri: 1600x2000.
- Galda nestspēja – vismaz 80 kg.
- Galda pacelšanu jāvar kontrolēt ar pogām un kustības amplitūdai jābūt vismaz 500 mm.
- Visiem vadiem ir jābūt neredzamiem un piestiprinātiem zem darba virsmas. 
Galdam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu motoru.


	1.1.10. Elektriski augstumā regulējami galdi 1600x800 (bērzs)
- Galda virsma:
- darba virsmai jābūt vismaz 16 mm biezai vai biezākai; 
- virsmai jābūt gludai, viengabalainai visā biezumā un bez šuvēm;
- gaišā tonī (piem. bērzs);
- jābūt noapaļotām malām (malas nedrīkst būt pielīmētas);
- jābūt noapaļotiem stūriem;

- Galda rāmis: 
- Rāmim jābūt izgatavotam no metāla (gaiši pelēka krāsa).
- Rāmja kāju augstums – regulējams ±40 mm robežās. H/C tipa kāju elementi jābūt metinātiem, visas 
  detaļas – noslēgtas.
- Galda izmēri: 1600x800.
- Galda nestspēja – vismaz 80 kg.
- Galda pacelšanu jāvar kontrolēt ar pogām un kustības amplitūdai jābūt vismaz 500 mm.
- Visiem vadiem ir jābūt neredzamiem un piestiprinātiem zem darba virsmas. 
Galdam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu motoru.
	



	

	2.
	Vispārīgās prasības
	Visām mēbelēm jābūt vienādā, gaišā tonī, piem., “bērzs”, krēsli- melni (toni saskaņojot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanai).
Mēbeļu materiālam jābūt jaunam, tas nedrīkst būt lietots, vai saturēt lietotas daļas.
	

	3.
	Preces garantijas termiņš
	Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā.
	

	4.
	Preces piegādes vieta
	Piegādātājs nodrošina piegādi un uzstādīšanu Valsts tiesu ekspertīžu birojā, Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības ierasties uz plānotās uzstādīšanas vietas/telpas apskati, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt mērījumus. Piegādātājs nodrošina specifikācijā iekļauto preču piegādi norādītajā adresē, montāžu, uzstādīšanu, pieslēgšanu komunikācijām(ūdensapgādei, kanalizācijai un elektrotīklam).
	

	5.
	Dokumentācija
	1) Atbilstība ES direktīvās noteiktām drošības prasībām (CЄ marķējums);
2) Testa protokolu kopijas atbilstoši plastikāta darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010, DIN 53799, EN 12721, JIS Z 2801:2000 (vai ekvivalentiem standartiem);
3) Kopā ar tehnisko specifikāciju jāiesniedz mēbeļu skices.

	

	6.
	Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Līdz 8 nedēļām no līguma noslēgšanas brīža.
	




	
	
	
	



