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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam
 “Divu jaunu transportlīdzekļu ilgtermiņa pilna servisa noma Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas darba funkciju nodrošināšanai”

identifikācijas ONP 2026/63

Iepirkuma priekšmets:
Divu jaunu transportlīdzekļu ilgtermiņa pilna servisa noma Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas darba funkciju nodrošināšanai.

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Autotransporta piedāvājumam jāatbilst un jābūt attiecīgi sertificētam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”. 

Specifiskas prasības: 
1. Izplūdes izmešu standarts atbilstošs EURO 6 emisijas prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai; Komisijas regula Nr. 692/2008 (2008. gada 18. jūlijs), ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai; Komisijas regula 2016/427 (2016. gada 10. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”)).

Iepirkuma priekšmeta garantija:
1) Ražotāja garantija transportlīdzeklim -   ne mazāk kā 36 mēneši (3 gadi) vai vismaz  100 000 km nobraukumam (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais).  
2) Virsbūves garantija pret rūsu (caurrūsēšanu)  – ne mazāk kā 60  mēneši (5 gadi).
3) Garantijai jābūt spēkā visā nomas periodā, bez papildu maksas un jāaptver ražošanas defekti, detaļas un remontdarbi autorizētā servisā.
4) Pretendentam jānodrošina bezmaksas nomaiņas auto remonta laikā.
5) Apkope un remonts jāveic atbilstoši ražotāja grafikam.

Piegādes vieta: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001



1. daļa - Viens jauns N1 kategorijas apvidus transportlīdzeklis (pikaps ar kravas kasti) ar  ilgtermiņa pilna servisa nomu Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas darba nodrošināšanai, materiālu pārvadāšanai un civilās aizsardzības uzdevumu izpildei.

	Parametra nosaukums
	Pasūtītāja tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļu  skaits
	1 (viens)
	

	Marka/modelis,/ražotājs  
	Piedāvā pretendents
	

	Pirmā reģistrācija
	Jauns, kam pirmreizējā reģistrācija CSDD tiks veikta uz pircēja vārda Latvijas republikā ne agrāk kā 2026. gadā
	

	Nomas termiņš
	60 mēneši
	

	Piegādes termiņš
	2 (divu)/ 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Piegādes adrese: Brīvības iela 33 ,Ogre.
	

	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1494 ”Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”, bez tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura.
	
Neierobežotās sērijās ražoti transportlīdzekļi ar ES tipa apstiprinājumu atbilstoši Direktīvas 2007/46/EK vai Regulas (ES) 2018/858 prasībām (norāda bez tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura)
	

	Transportlīdzekļa klase (saskaņā ar Latvijas Auto Asociācijas klasifikatoru)
	N1 kategorijas pikaps ar kravas kasti, jauns apvidus transportlīdzeklis  k-U (pikaps)
	

	Dzinēja  jauda (kW)
	Ne mazāk kā 150/120 kW, vienlaikus transportlīdzeklim jānodrošina ražotāja noteiktā velkamās piekabes masa ar bremzēm vismaz 3500 kg
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk kā 5 (dubultkabīne)
	

	Durvju skaits
	4 salona durvis, kravas kastes nodalījuma durvis atveramas uz leju
	

	Virsbūves krāsa
	Piedāvā pretendents
	

	Degvielas veids
	Benzīns/dīzelis
	

	Pārnesuma kārbas tips
	Automātiskā vai manuālā
	

	Piedziņas veids
	Pilnpiedziņa   4 x4
	

	Riepas
	Aprīkota ar ražotāja uzstādītām riepām
	

	Stūres iekārta
	Ar pastiprinātāju, regulējama 
	

	Drošības sistēma
	-  Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
- Pretizslīdēšanas sistēma (TCS/ASR)
	

	Gaismas
	- Automātiskās tuvās un aizmugurējie gaismas lukturi (vai funkcionalitāte ar krēslas sensoru);
- LED dienas gaitas lukturi;   
 - halogēna priekšējie lukturi; 
 - priekšējie un aizmugurējie miglas lukturi     
	

	Kombinētais degvielas patēriņš WLTP
	Norāda pretendents
	

	Atbilstošs EURO 6 emisijas prasībām   CO₂ WLTP g/km
	Norāda pretendents
	

	Automašīnas slēdzene un signalizācijas aprīkojums
	Centrālā atslēga ar tālvadības pulti (divi komplekti)
	

	Spoguļi
	Apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi
	

	Gaisa kondicionēšana
	Gaisa kondicionieris vai klimata kontrole
	

	Audio aprīkojums
	Ražotāja uzstādīts radio uztvērējs ar Bluetooth telefona lietošanai
	

	Paklāji
	Gumijas grīdas paklāji 
	

	
Papildu aprīkojums
	- Kruīza kontrole;
- Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē;
- Atpakaļskata kamera;
- Piekabes āķa komplekts;
- Kravas kaste ((kravas nodalījums vai virsbūves kravas kaste – atkarībā no transportlīdzekļa tipa;
- Ražotāja rūpnieciski uzstādīta navigācijas sistēma ar skārienjūtīgu krāsu ekrānu un Eiropas valstu kartēm;
- Motora un priekšējā diferenciāļa aizsardzība pret akmeņiem un ceļa nelīdzenumiem, kas nosedz transportlīdzekļa apakšējo motora nodalījumu.
	

	Pirmās palīdzības komplekts (medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme, atstarojoša veste).
	

 Aprīkojumā
	


Garantija un tehniskās apkopes
	
Pilna servisa operatīvās nomas tehniskās apkopes


	 - regulārās apkopes;
- nolietojumam pakļauto detaļu nomaiņa;
- 24/7 tehniskais atbalsts;                       - maiņas automašīna  (ja remonts ilgāks par 3 darbdienām),                                     - nomas periodā spēkā esoša OCTA, KASKO;
- riepu maiņa
	

	Garantijas prasības
	Spēkā esoša ražotāja garantija
	



C
	Citas prasības:

	1)  Transportlīdzekļiem jābūt reģistrētiem VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, iekļauti cenā.
2) Transportlīdzekļiem jābūt veiktām tehniskajām apskatēm.

	3) Transportlīdzekļiem konstatēto bojājumu novēršana garantijas laikā, kā arī tehnisko apkopju veikšanas iespējas transportlīdzekļa garantijas laikā jānodrošina autorizētos servisos ne tālāk kā 60 km no transportlīdzekļu bāzes vietas  - Brīvības iela 33, Ogre, Ogres pilsēta, Ogres novads, LV – 5001. 




[bookmark: _Hlk174088071]Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvātā transportlīdzekļa tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību Pasūtītāja minimālajām prasībām. 

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā informācija (tulkojums latviešu valodā).

 Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi nosaukums un parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst un nedrīkst lietot vārdus “ne mazāk”, “ne lielāks”, “vismaz”, “ne vairāk”, “vai ekvivalents”.

[bookmark: _Hlk176335488]Piedāvājumam jāpievieno  vizuālie materiāli par automobiļa īpašībām, ārējo un salona izskatu.

1. Konstrukcijas tips: N1 kategorija (kravas transportlīdzeklis) un rāmja konstrukcija
Civilās aizsardzības vienības uzdevumu izpildei nepieciešams paaugstinātas izturības transportlīdzeklis ar rāmja konstrukciju vai N1 kategorijas sertifikāciju. Parastie vieglie automobiļi ar nesošo virsbūvi (M1) nespēj ilgstoši izturēt paaugstinātu vērpes un triecienu slodzi, pārvietojoties pa pilnībā izskalotiem, deformētiem ceļiem vai bezceļa apstākļos (piemēram, plūdu,
vējgāžu vai zemes nogruvumu seku apsekošanā), kas rada strukturālu virsbūves bojājumu risku.

2. Vilktspēja (ar bremzēm) – Ne mazāk kā 3000 kg - 3500 kg
Transportlīdzeklim  jānodrošina tehniski pieļaujamā velkamās piekabes (ar bremzēm) masa ne mazāka kā 3000 kg vai 3500 kg. Šāda prasība ir kritiski svarīga, lai nodrošinātu civilās aizsardzības materiālo rezervju - lieljaudas mobilo elektroģeneratoru, sūknēšanas staciju, motorlaivu un cita glābšanas aprīkojuma - operatīvu nogādāšanu krīzes skartajās vietās.

3. Piedziņas tips: Mehāniski pieslēdzama vai bloķējama 4x4 sistēma ar pazeminātajiem pārnesumiem (Low Range)  	Pilnpiedziņa ar Low Range un aizmugurējā diferenciāļa bloķētāju
Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pastāvīgu vai manuāli pieslēdzamu pilnpiedziņu, kas obligāti ietver pazeminātos pārnesumus (pārnesumkārbas sadales puses pazemināto rindu) un aizmugurējā tilta diferenciāļa mehānisko bloķētāju. Pilsētas krossoveru un vieglo auto elektroniskās AWD sistēmas pie ilgstošas slodzes dubļos, dziļā sniegā vai smiltīs pārkarst un atslēdzas, kas civilās aizsardzības operāciju laikā nav pieļaujams un apdraud personāla drošību.

4. Bradinga (braukšanas caur ūdeni) dziļums - Ne mazāks kā 600-800 mm
Ņemot vērā riskus, kas saistīti ar pavasara paliem, ledus sastrēgumiem un lietavu izraisītiem plūdiem reġionā, transportlīdzekļa ražotāja noteiktajam pārvaramā ūdens šķēršļa dziļumam (bradinga dziļumam) jābūt ne mazākam kā 600 mm (vai 800 mm). Tas garantē operatīvās grupas piekļuvi applūstošām teritorijām un iedzīvotāju evakuācijas koordinēšanu vietās, kur vieglais autotransports nespēj pārvietoties dzinēja applūšanas riska dēļ.
5. Kravas telpas un netīrā ekipējuma nodalīšana
Nepieciešama fiziski nodalīta kravas telpa/kaste (Double Cab konfigurācija).
Civilās aizsardzības pasākumos regulāri tiek transportēts specifisks, netīrs vai potenciāli bīstams ekipējums (motorzāġi ar degvielu, dubļaini glābšanas tērpi, ķīmiskā aizsargapġērba komplekti, netīri sūkņi), kura atrašanās vienā telpā (salonā) ar pasažieriem nav pieļaujama drošības, veselības un higiēnas apsvērumu dēļ. Standarta vieglie auto (universāļi vai SUV) šādu izolāciju
nodrošināt nespēj.

Papildus prasības paaugstinātai gatavībai (Ieteicamais aprīkojums)
Kravnesība un funkcionalitāte:
Transportlīdzeklim  jābūt spējīgai vilkt piekabi ar pilnu masu līdz 3500 kg.,  pikapa tips, kravas kastei jābūt aprīkotai ar slēdzamu un pret nokrišņiem aizsargātu cieto jumtu (Hardtop) speciālā civilās aizsardzības ekipējuma, rāciju un glābšanas instrumentu drošai glabāšanai.
Virsbūves aizsardzība: 
Rūpnīcas vai pastiprināta motora un transmisijas apakšējā aizsargpanna (metāla vai izturīga kompozītmateriāla).
Elektrosistēmas kapacitāte: 
Transportlīdzekļa elektrosistēmai jābūt piemērotai papildu aprīkojuma pieslēgšanai (piem., bākugunis, speciālie skaņas signāli/skaļruņi, papildu darba gaismas un stacionārās rācijas).







· Pasūtītājam nav iespējams iepriekš precīzi noteikt automašīnu plānoto nobraukumu 60 mēnešu periodā, jo tas būs atkarīgs no faktiskās transportlīdzekļu izmantošanas intensitātes.

Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka plānotais orientējošais katras automašīnas nobraukums nomas periodā (60 mēneši) ir līdz 200 000 km. Minētais nobraukums ir tikai prognozējošs un nav garantēts – tas var mainīties atkarībā no faktiskās transportlīdzekļu izmantošanas intensitātes.

· Pretendentam ir pienākums nodrošināt, ka visā nomas līguma darbības laikā transportlīdzeklim ir spēkā esoša OCTA un KASKO apdrošināšana.

KASKO apdrošināšanas nosacījumus, tostarp pašriska apmēru attiecībā uz bojājumiem, transportlīdzekļa zādzību, pilnīgu bojāeju un vējstikla bojājumiem, Pretendents nosaka atbilstoši savam piedāvātajam apdrošināšanas risinājumam, ievērojot, ka tie nedrīkst ierobežot transportlīdzekļa izmantošanu atbilstoši iepirkuma dokumentācijas un līguma nosacījumiem, kā arī nedrīkst radīt Pasūtītājam jebkādas papildu izmaksas.

Vienlaikus KASKO apdrošināšanas pašrisks nedrīkst pārsniegt šādus maksimāli pieļaujamos apmērus:

· bojājumiem – 500 EUR;
· transportlīdzekļa zādzības gadījumā – 10 % no zaudējumu apmēra;
· transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas gadījumā – 10 % no zaudējumu apmēra;
· vējstikla bojājumiem – pašrisks nav pieļaujams.

· Pretendents ir tiesīgs piedāvāt Pasūtītājam labvēlīgākus KASKO apdrošināšanas nosacījumus.


Tehniskā specifikācija precizēta 22.07.2026.
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